과  업  내  용  서

【2018년 가로변정류소 이용환경 개선사업 실시설계용역】

2018. 1.

서 울 특 별 시

(버스정책과)

과 업 목 차

제1장  일반사항	1

1. 과업의 명칭	1

2. 호칭의 정의	1

3. 과업의 목적	1

4. 과업의 개요	1

5. 과업수행 및 공정보고	2

6. 용역감독 등	4

7. 계약상대자의 책임	5

8. 보완 및 비밀유지	5

9. 타 계약자와의 업무한계	6

10. 하도급사항	6

11. 용역수행자 교체	6

12. 용어의 해석	7

13. 손해배상	7

14. 성과품 품질관리	7

15. 발주기관 제공자료	7

16. 적용규정 및 기준	8

제2장  조사업무	9

1. 일반사항	9

2. 과업내용 조사	9

3. 조사결과 분석	10

제3장  설계업무	11

1. 설계도서 작성	11

2. 공사비 산출	12

제4장  성과품 작성	13

1. 일반사항	13

2. 성과품 구성 및 내용	13

제5장  성과품 납품	16

1. 성과품 납품	16

2. 성과품 종류 및 납품부수	16

제1장  일반사항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “2018년 가로변정류소 이용환경 개선사업 실시설계용역”으로 칭한다.

2. 호칭의 정의

1) ‘발주기관’이라 함은 서울특별시를 말한다.

2) ‘용역감독원’이라 함은 발주기관의 주관부서 업무담당자를 말한다.

3) ‘계약상대자’라 함은 서울특별시와 용역계약을 한 자연인 또는 법인을 말한다.

3. 과업의 목적

휠체어 이용자 등 교통약자 뿐만 아니라 일반시민 모두가 편리하게 이용할 수 있는 무장애(배리어프리) 정류소(22개소)를 설치하여 가로변 시내버스정류소 이용환경을 개선하고, 대중교통 이용시민의 편의를 제고하는 것을 목적으로 한다.

4. 과업의 개요

1) 과업의 위치 및 규모

가) 과업의 위치 : 서울시내 가로변 시내버스정류소 21개구 22개소

※ 강북, 서대문, 강서, 송파 제외

나) 과업의 규모 : 무장애정류소 설치 대상지 22개소 실시설계

2) 과업의 내용

가) 대상지점 현장조사 및 설계 (승차대 및 정류소)

나) 서울지방경찰청의 교통안전시설 심의 등 심의 사항

다) 개선공사 후 주요 문제점 모니터링 및 개선방안 제시

3) 과업기간

본 과업기간은 착수일로부터 90일로 한다.

5. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

가) 계약상대자는 본 과업내용서를 포함한 계약의 내용과 관계법령 및 제반규정에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

나) 사업 책임기술자 및 참여기술자는 착수신고 시 제출한 기술자를 본 용역에 투입하여야 한다. 단, 퇴직․질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 동등 기술자(자격, 경력, 학력) 이상의 자로 승인을 득하여야 하고, 과업수행 도중에 부득이 변경하여야 할 경우 또한 같다.

2) 착수신고서 제출

가) 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 서울특별시 건설기술용역 관리편람(2014. 7.)에 의한 착수신고서를 작성, 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

나) 착수신고서에 포함될 내용

(1) 용역공정 예정표

(2) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

(3) 그 밖에 발주기관의 요구사항

3) 과업 수행계획서 제출

가) 과업 수행계획서 제출

계약상대자는 계약 후 14일 이내에 서울특별시 건설기술용역 관리편람(2014. 7.)에 의한 세부과업 수행계획서를 작성, 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다.

나) 과업 수행계획서에 포함될 내용

(1) 세부공정계획서

- 용역예정 공정표를 기준으로 공정을 세분화하여 주간 단위로 작성

(2) 과업의 단계별 성과품 제출 계획서

(3) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

(4) 건설기술 경력사항 확인서

(5) 참여기술자 명단, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(6) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

라) 참여기술자 명단에 필요한 사항

과업수행계획서에 참여기술자의 업무 및 서명된 명단을 작성 제출하여 설계자의 책임의식 고취 등 설계수준을 향상시켜 설계 실명제의 내실화를 기하여야 한다.

(1) 내국기술자인 경우는 기술자자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

(2) 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

4) 공정보고

가) 보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토 후 승인을 받아야 한다.

(1) 용역 착수 시 : 착수신고서 및 과업수행계획서

(2) 조사 착수 시 : 조사계획서

(3) 조사 완료시 : 조사결과 보고서

(4) 종합개선계획 수립단계 : 종합개선계획(안), 관련도서

- 발주기관의 요구에 따라 보고내용, 보고시기 결정

(5) 기타 발주기관의 요구 시(자문회의 포함) : 발주기관 요구자료

- 설계용역 보고회 개최(착수, 중간, 최종보고)

나) 월간 공정보고

계약상대자는 착수신고시의 예정공정표를 기준하여 매월 말을 기준으로 아래사항을 포함하여 작성한 월간공정보고를 익월 3일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

(1) 과업추진내용 및 공정현황과 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

(2) 업무관련 회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항 포함)

(3) 과업 수행 상 중요한 문제점 및 대책

(4) 참여기술자 현황 및 다음 달 과업수행 계획

다) 작업일지의 작성

계약상대자는 설계자의 책임의식 고취 등 설계수준을 향상을 위해 착수와 동시에 인력투입 현황(참여기술자 명단 포함)이 명시된 일일 작업일지를 작성하여 과업수행 완료시 제출하여야 한다.

5) 업무협의

가) 사업 추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서, 과업내용서에 포함되지 않는 일반적인 사항은 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

나) 본 용역의 수행 중 계획내용의 추가 수정, 변경 검토 등의 검토사항에 대하여 우리시의 요구사항이 있을 시 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

다) 과업 내용 해석상 이견이 발생한 경우, 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

라) 과업내용서에 명기되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항이 발생한 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 진행할 수 있다.

마) 본 과업 완료 후에도 경미한 추가 작업이 필요한 경우 발주기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있다.

6) 계약상대자의 시정요청

계약상대자는 용역감독자가 다음의 각 호의 1에 해당하는 경우 서면으로 발주기관의 장에게 이의 시정을 요청할 수 있다.

(1) 용역감독자가 설계과업 범위 이외의 부당한 업무를 지시할 때

(2) 용역감독자가 정당한 사유 없이 건설기술자의 교체를 요구할 때

(3) 용역감독자가 정당한 사유 없이 용역 업무를 지연시킬 때

6. 용역감독 등

1) 용역감독

발주기관은 이 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

가) 기술인력 동원 현황

나) 용역단계별 과업 추진내용 및 공정현황

다) 기타 확인에 필요한 사항

2) 용역점검

발주기관은 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에   대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 지적사항을 시정하여야 한다.

7. 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되지 않는다.

2) 문서의 기록 비치

계약상대자는 과업을 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하여야 한다.

단, 상호 책임이 없는 불가항력 등의 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

5) 성실의 의무

정당한 이유 없이 계약상대자가 계약조건 및 지시사항 등을 성실히 이행하지 않을 경우에는 계약을 해지할 수 있다.

8. 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 발주기관에게 필요한 보안 관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

2) 과업성과품 발간 시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 발주기관과 협의하여 내용의 중요도에 따라 관리하여야 하고 중요성이 있는 자료의 경우 자료의 발간 시는 발주기관과 협의하여 발간한다.

3) 보안 관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의해 보안 관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

9. 타 계약상대자와의 업무한계

본 과업을 수행함에 있어 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약  상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성․수행하여야 한다.

10. 하도급 사항

1) 계약상대자는 발주기관으로부터 도급 받은 용역에 관하여 하도급계약을 체결하여야 할 경우에는 사전에 발주기관의 승인 후 계약을 체결하여야 하고 계약 후 15일 이내에 다음 각 호의 사항을 발주기관에 통지하여야 한다.

가) 하도급 계약을 체결한 용역의 범위

나) 하도급 받은 용역업자와 참여기술자 현황

다) 하도급 기간 및 하도급 금액 등

2) 계약상대자는 하도급인을 선정할 때는 다음 사항을 고려하여 선정하여야 한다.

가) 당해 용역을 수행할 수 있는 신용과 실적이 있는 자

나) 관련법령의 규정에 의하여 면허 또는 허가 등을 보유한 자

3) 계약상대자는 하도급 부분에 대하여 발주기관으로부터 선급금, 기성금 및 준공금을 지급 받았을 때에는 그 대금을 받은 날로부터 15일 이내에 하도급인에게 해당 부분에 대한 대금을 지급하여야 한다.

4) 책임한계

하도급으로 시행한 당해 설계 성과에 대하여 전적으로 계약상대자의 책임으로 한다.

11. 용역수행자의 교체

과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 발주기관은 용역에 참여하는 기술자 등이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

12. 용어의 해석

1) 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

2) 과업 성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자 간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

13. 손해배상

1) 계약상대자는 개선계획 등 용역계약을 이행함에 있어 고의 또는 과실로 당해 용역목적물 또는 제3자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 하며 계약상대자는 보험 또는 공제에 가입하고 당해 용역을 완료하기  전에 보험증서 또는 공제증서를 발주기관에 제출하여야 한다.

2) 세부내용은 “국토교통부고시(설계·건설사업관리 용역손해배상보험 또는 공제업무요령)”에 따른다.

14. 성과품의 품질관리

종합개선계획의 실명화를 통한 도서의 품질관리를 위해 최종 용역보고서 및  종합개선계획에 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 계약상대자(용역사)의 담당자(설계 등 용역에서 도서를 작성하거나 공사비를 산정한 자 등을 포함)에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.

15. 발주기관 제공자료

1) 본 과업 수행을 위하여 계약 후 발주기관이 제공할 자료는 다음과 같다.

가) 무장애정류소 설치대상 정류소 일반 현황

나) 정류소 설치 및 유지관리 지침 등 용역수행에 필요한 기본자료

2) 제공된 자료에 대하여 계약상대자는 그 내용의 오류, 정확성을 충분히 검토 및 확인 후 사용하여야 하며, 제공된 도서는 본 과업 이외의 목적으로 사용할 수 없다.

16. 적용규정 및 기준

1) 적용기준 및 시방서

각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계  기준이 개정된 경우 용역완료 3개월 전까지 수정된 최신 설계기준을 적용하고 적용연도를 기입․제시하여야 하며, 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

가) 도로안전시설 설치 및 관리지침 (국토교통부)

나) 도로표지제작․설치 및 관리지침 (국토교통부)

다) 교통안전시설 실무편람 (경찰청)

라) 기타 관련 표준시방서, 지침서, 기준 등

2) 관련법령 및 기준

가) 시설물의 안전관리에 관한 특별법령

나) 도로법령

다) 도로교통법령

라) 장애인․노인․임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법령

마) 자전거 이용활성화에 관한 법령

바) 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례

제2장  조사업무

1. 일반사항

1) 시행방법

모든 조사 및 분석은 관련법령 및 규정에 정한 기준에 따라 시행하여야 한다.

2) 조사계획서의 작성

계약상대자는 조사를 실시하기 전에 조사계획서를 작성하여 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 하며 계획서에는 다음사항이 포함되어야 한다.

가) 조사내용(목적 및 개요)

나) 조사의 순서 및 방법

다) 작업계획서(외업, 내업)

라) 인원편성, 주요장비 및 기기

마) 실시시기

바) 특기사항 및 조사 위치도 등 기타 필요한 사항

2. 과업내용 조사

계약상대자는 대상지점에 대하여 현지답사, 기타 관련자료 수집 등을 통해 조사하여야 한다.

1) 교통현황조사

가) 도로현황 및 교통여건

(1) 도로운영실태, 도로 기하구조, 도로폭 및 차로규모

(2) 교통운영현황 및 특이점

나) 대상지점 대중교통(버스 등) 운영현황

(1) 버스유형별 노선운영(노선수, 노선도, 노선인가 자료 등) 현황

(2) 정류소/버스노선별 승객 승․하차 인원 등 이용실태 현황

- 장애인(시각, 휠체어) 및 비장애인

(3) 버스 편의․부대시설(버스정류소, 버스베이, 쉘터 등) 현황

다) 보도폭, 보행 장애시설 등 보행 환경조사

라) 교통약자 시설, 보행동선 안전성 여부 등 현황조사

2) 교통특성조사

가) 버스운행특성 조사

(1) 버스유형별, 노선별 교통량 및 재차 인원 조사 (교통약자 이용수요 포함)

(2) 정류소 동시 정차대수, 정차시간, 버스 승하차 인원, 정류소 대기인원

(3) 대중교통수단간 환승체계 및 이용 현황

나) 보행특성조사

(1) 대상지점 보행량, 보행동선 조사

(2) 대상지점 자전거 이용현황 등

다) 대중교통사고 조사 등

(1) 대중교통사고 발생지점 도로 기하구조 및 교통시설 현황

(2) 대중교통사고 발생현황 및 원인분석

3) 대상지점 교통시설물 조사

가) 시설물 현황조사

(1) 정류소 공간규모, 정차공간의 적정성, 정차대 노면마킹 등 정류소 운영현황

(2) 정류소 주변 보도폭원, 보도시설물, 토지이용현황 등

나) 교통안전시설 현황조사

(1) 정류소 주변 교통안전시설

(2) 보도턱낮춤, 장애인 유도블록, 안전표지, 음향신호기 운영실태 등

4) 주요 민원사항 조사 및 기타

가) 본 과업 수행과 관련하여 개선방안 수립에 필요한 주요 민원사항(발주기관 제공)에 대해서 검토․분석하여 필요하다고 인정되는 경우 발주기관의 승인 후 본 과업에 반영할 수 있다.

나) 기타 개선방안, 설계 및 공사 중 교통처리계획 수립에 필요한 사항

3. 조사결과분석

1) 수집 조사된 조사결과를 토대로 항목별로 교통환경 및 대중교통(정류소) 이용특성을 체계적으로 분석․정리하여 문제점 및 그 원인을 분석하여 개선방향을 제시한다.

2) 조사결과를 토대로 본 과업의 개선방안 수립 시 예상되는 문제점과 그 원인을 제시하고, 개선방향을 도출하여야 한다.

제3장  설 계 업 무

1. 설계 도서작성

1) 무장애정류소

가) 정류소 이용불편 대한 원인분석을 선행하고 분석결과를 토대로 개선방안을 마련하여야 한다.

나) 정류소 및 시설물 이용패턴과 주변도로·교통운영 방안을 고려한 최적 안을 선정하여 설계를 수행하여야 한다.

다) 무장애정류소 설계 시 고려사항

(1) 가로변 시내버스정류소의 운영 특성

(2) 버스정류장(Bus Bay) / 버스정류소(On Street Stop)의 구조

(3) 버스승강장 영역 및 정차위치

(4) 저상버스 운영 현황, 도입계획 및 차량특성(저상버스 제원 등)

(5) 교통약자의 특성 및 대중교통 이용(버스를 중심으로) 제약요인

(6) 무장애 정류소의 설계 대상 정립

(7) 일반인과 교통약자별(휠체어 등) 대기공간 분리

(8) 일반인, 시각장애인과 휠체어 이용자 등 이용승객 유형별 동선 분리

(9) 정류소 정차 시 저상버스와 승강장 이격거리 최소화 방안

(10) 승하차 불편초래 보도시설물의 이전 및 승하차 불편해소 방안

(11) 시각장애인을 위한 점자블록 설치

(12) 버스정보안내단말기(BIT)

(13) 장애인 대기 알림 시설 등 교통약자용 편의시설

(14) 전기 수전 등

2) 구조물 및 시설물 설계

가) 구조물 및 시설물은 주변과의 조화, 구조적 안전성, 시공성, 경제성 및 미관 등을 고려하여 형식과 공법을 비교․검토하고 향후 운영 및 유지 관리에 편리한 구조형식을 제시한다.

나) 구조물은 공사 중과 운영 시 주변시설물과 환경 등에 미치는 영향으로 검토하여 최적의 시설물이 되도록 하여야 한다.

다) 기타, 부대시설의 설계는 발주기관과 협의에 의하여 설계한다.

3) 지장물 이설

가) 지장물 중 이설이 필요한 시설은 해당기관과 협의하여 이설비를 산출하여 공사비에 반영하며, 이설에 필요한 기간을 공사기간에 추가하여야 한다.

나) 이설시 터파기 등으로 인해 보호공이 필요한 시설들에 대하여는 해당기관(관리자)과 협의하여 적절한 보호방안을 수립, 공사 중에 손상이 없도록 한다.

2. 공사비 산출

1) 토목, 전기, 폐기물처리비, 승차대, 차선도색(버스정차면 등), 기타 부대시설공 등으로 구분하여 공정별로 물량 및 공사비를 산출한다.

2) 지장물 이설비, 도로복구비를 산출한다.

제4장  성과품 작성

1. 일반사항

1) 성과품 작성기준

계약상대자는 성과품 작성 시 서울시 건설기술용역 관리편람(2014.7)에 의한 작성 기준에 따라 작성하여 발주기관의 승인을 받아 제출하여야 한다.

2) 도면상의 문자, 숫자

도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

2. 성과품의 구성 및 내용

1) 종합보고서 작성

가) 표      지

나) 제  출  문

다) 참여기술자

- 명단, 주민등록번호, 업무내용, 업무에 실제 참여한 기간 및 서명

라) 목       차

마) 과업의 개요

(1) 과업의 목적

(2) 위치도(공간적 범위)

(3) 과업의 내용, 과업수행 지침

바) 현황조사 및 분석

교통현황(대중교통 및 보행 현황 포함), 운영실태, 문제점 등을 항목별로 작성

사) 종합개선계획

(1) 종합개선계획 부분별 내용에 대해 항목별로 작성

(2) 개선업무 단계에서 검토 분석된 사항에 대해서는 원칙적으로 모든 사항을 종합보고서에 수록

(3) 종합개선도에 수록되는 도면은 현황도면, 종합개선도 순으로 수록

2) 요약보고서

가) 과업의 개요

(1) 과업의 목적

(2) 위치도(공간적 범위)

(3) 과업의 내용, 과업수행 지침

나) 현황 및 분석결과

조사업무의 현황 및 분석결과에 의거 항목별로 작성

다) 종합개선계획

(1) 종합개선계획 부분별 내용에 대해 항목별로 작성

(2) 개선업무 단계에서 검토 분석된 사항에 대하여 요점 정리하여 수록

라) 기타 발주기관 요구사항

3) 설계도면 작성

가) 표준도의 작성

(1) 표준단면도는 도로차선 배분, 정류소, 기타 부대시설로 구분하여 작성.

(2) 표준도에 사용되는 도면, 부호는 상세히 표기하여야 한다.

나) 평면도 작성

(1) 축척은 1:500 또는 1:1,000으로 작성하는 것을 원칙으로 한다.

(2) 평면도에 표시될 사항

- 제반 도로 및 교통안전시설물(기존, 신설, 개량)을 표시하고 구조물 형식, 규격 등을 기입하여야 한다.

- 정류소 주변 도로 및 보도, 그리고 보도시설물에 대한 것을 명시한다.

다) 종단면도 작성

주요시설물(승차장등) 설치지점 및 정류소개선 구간의 종단도 축척은 1:500 또는 1:1,000으로 작성하는 것을 원칙으로 한다.

라) 횡단면도 작성

주요시설물 및 정류소 개선구간의 횡단도 축척은1:200 또는 1:500으로           작성하는 것을 원칙으로 한다.
마) 구조물도 작성

(1) 축척은 1:10 또는 1:100을 원칙으로 한다.

(2) 구조물도는 종류별로 일반도 및 상세도 순으로 작성한다.

(3) 구조물에는 재료명, 규격, 수량을 표시한다.

(4) 구조물의 일반도, 측면도, 정면도 및 복잡한 부위에 대한 상세도를 작성하여야 한다.

바) 굴착구간 위치도 작성

(1) 축척은 1:5,000을 원칙으로 하고, 사업대상지별로 토목, 전기를 하나의 위치도에 작성한다.

(2) 위치도에 굴착구간은 실선으로 표시, 굴착구간 시종점 도로명주소 표기, 포장재질별 연장을 표기한다.

사) 교통처리계획도

(1) 시공 시 기존도로 및 주변도로 등 영향권의 공사 중 교통처리계획도

(2) 보도변경구간 운영 계획도 등 기타공사에 필요한 도면

아) 지장물도 작성

(1) 지장물도 상・하수도, 통신케이블 등 지장물 종류별로 작성하고 지장물 총괄도면을 작성하여야 한다.

(2) 지장물 종류별 도면에는 이설구간, 이설방법, 이설시기 등을 명시하도록 한다.

4) 설계예산서 작성

가) 예산서의 구성

설계예산서는 서울특별시 설계용역관리편람에 의거 설계설명서, 설계내역서, 수량 및 단가산출서로 구별하고 수량 및 단가산출서는 별책으로 작성한다.

나) 설계설명서

다) 설계내역서

설계내역서, 도급공사 원가계산서, 총괄내역서, 공종별 내역서, 일위대가가 포함되어야 한다.

5) 수량산출서의 작성

가) 수량산출서는 별책으로 작성한다.

나) 각 공종별로 수량을 산출․집계하여야 한다.

다) 각 공종별 단위수량은 표준품셈 적용기준에 의하여 산출하여야 한다.

라) 각 품목별 단가는 품명 규격을 표시하고 적용근거를 명시하여야 한다.

제5장 성과품 납품

1. 성과품 납품

1) 성과품은 최종 성과품 및 심의․회의․보고․협의자료 등으로 구분한다.

2) 심의․회의․보고․협의자료는 발주기관의 요구에 따라 작성, 사전승인을 받은 후 제출하여야 한다.

3) 계약상대자는 발주기관 요구 시 과업완료 전이라도 공사착공이 가능하도록 발주기관의 사전검토를 받은 후 우선 납품하여야 하며, 최종 성과품은 과업완료일 까지 제출한다.

2. 성과품의 종류와 납품 부수

최종성과품 및 CD-ROM의 작성기준은 서울시 설계용역관리편람의 작성기준을 따름.

성과품 종류		수 량		비 고
		최종성과품	심의․회의․보고자료
1. 종합보고서(A3)		10부	10부
2. 요약보고서		5부	10부	요청 시
3. 교통조사보고서		5부	10부	요청 시
4. 설계예산서(A4)		10부	10부
5. 수량산출서(A4)		10부	10부
6. 단가산출서(A4)		10부	10부
7. 설계도면(A3)		10부	10부	DWG
8. 조감도 (A3)		-	-
9. 공사시방서(A4)		10부	10부
10. CD-ROM	1~8항	5조
11. 기타 발주기관이 요구하는 자료		1식