붙임 1		외근근무 교대점검 표준 매뉴얼(개요)

① 집 결 (인원점검)	1-1. 당·비번 전원 차고 또는 적정장소에 책임관을 중심으로 집결 □ 복장 : 기동복 또는 활동복(주황색) ※ 코로나로 인한 단계별 비대면 운용 가능(책임관 적의 판단)

② 개인안전 장비점검	2-1. 개인안전장비 성능시험 □ 공기호흡기, 휴대용랜턴, 인명구조경보기, 무전기 등 2-2. 개인안전장비 외관점검 : 훼손 여부 및 오염상태 점검 □ 점검항목 : 방화복, 방수화, 안전모(헬멧), 방화두건, 안전장갑 등 ※ 비번근무자 – 출동차량에 적재된 개인안전장비 개인 보관함으로 이동 ※ 당번근무자 – 개인안전장비 개별 점검 후 편성된 출동차량에 적재

③-1 소방차량 점 검	3-1-1. 시동 전 점검 : 외관(상징물, 표식, 변형·파손), 누유·누수 3-1-2. 시동 중 점검 : 계기판, 제동장치, 펌프성능, 통신, 수량·액량계·누기 3-1-3. 정지 후 점검 : 누유·누수 등 육안 점검 □ 외관점검 위주로 교대점검 후 당번근무자가 ‘일일점검부’ 에 의한 세부점검

③-2 적재장비 점 검	3-2-1. 화재진압, 구조·구급장비 점검 : 외관, 파손여부, 적재상태 점검 □ 외관점검 위주로 교대점검 후 당번근무자가 ‘일일점검부’ 에 의한 세부점검 3-2-2. 동력장비 점검 □ 기타 장비 당번근무자 일일점검 시간에 점검(교대점검 후 즉시)

④ 점검결과 보고 후 당번근무자 일일점검	4-1. 개인장비·차량·적재장비 점검결과 구두보고 □ 고장 또는 이상 발생 있는 경우 문서 보고·결재 □ 점검결과 특이사항 없는 경우 책임관에게 구두보고로 완료 4-2. 책임관 공지사항 전달 후 교대점검 종료(비번자 퇴근) ※ 당·비번 교대점검 종료 후 당번근무자 일일점검 실시(09시) □ 야간근무자는 교대점검 후 식사 시간 고려 일일점검 시간 탄력 운용(19시) □ 책임관은 관리자용 확인대장 전자결재(매일 18시) 실시(부재시 당번 팀장)

* 교대점검 등 장비점검 시 출동할 경우 복귀하여 적정한 시간에 점검실시

붙임 1		외근근무자 교대점검 표준 매뉴얼

Ⅰ		공 통 사 항

❖ 본 매뉴얼은 소방공무원 근무규칙 제6조(외근근무의 계획)

별표 1, 2〈소방공무원 근무 일과표〉의해 운영함.

❖ 본 매뉴얼은 집합 및 정렬, 개인건강 확인․관리, 개인안전장비점검, 적재장비 점검,

소방차량 점검, 점검결과 보고 및 해산 순으로 6개 분야로 구성함.

❖ 매뉴얼 운영대상은 교대근무(안전센터,구조대,구급대,현장지휘,안전보건 등)

부서에 한하며 부서 특성에 따른 교대점검 이외의 사항은 본 매뉴얼에 준하여     운영함.

❖ 교대점검은 외근근무자 합동근무(주·야간) 시간(30분) 중 20분 이내로 실시함.

(격일제 등 24시간 연속근무 시 주간 1회만 실시)

❖ 교대점검 복장은 기동복 또는 활동복을 착용하고 실시함.

❖ 본 매뉴얼은 소방서 출동대 총괄 지휘자 또는 부서장인 책임관의 지휘에 의해 운영함.

※ 책임관 – 현장지휘팀장, 센터장, 구조대장 등 부서의 총괄 책임자를 말함.

※ 인계팀장-전일 근무팀장, 인수팀장-당일 근무팀장

❖ 본 교대점검 매뉴얼은 부서별 아래 책임관의 지휘하에 실시함.

※ 본서(현장대응단) 책임관 – 현장대응단장(부재 시 업무대행자)

※ 119안전센터 – 119안전센터(부재 시 업무대행자)

❖ 교대점검은 책임관 지휘하에 사무실 1명을 제외한 전원이 참석하여 실시함.

(제외자라 함은 인계팀 소내 근무자를 말함.)

❖ 차량무전기 점검은 각 소방서 실정에 맞게 탄력적으로 운영함.

❖ 책임관은 직원 매연 노출을 방지하기 위해 교대점검 20분 전 차고 앞으로

차량 이동조치(고임목 설치) 등 교대점검 장소를 확보해야 함.

※ 차고 앞 공간이 협소할 경우 주차장 등 별도의 공간 확보

Ⅱ		집결(인원점검)

주간(08:40~09:00), 야간(17:40~18:00)

❖ 당·비번 전원 교대점검 장소에 집결(제식 위주가 아닌 자연스럽게 집결)

※ 집합 장소는 책임관의 판단하에 차고 또는 차고 앞 등 적의 판단하여 선정함

❖ 당번근무자는 개인안전장비 6종 및 휴대용무전기, 랜턴 등을 지참하여 교대점검

장소 바닥에 장비를 정렬하고 책임관이 인원점검 실시

Ⅲ		개인안전장비 점검

❖ 비번근무자는 차량에 적재된 개인안전장비를 개인보관함에 이동

❖ (개인안전장비 성능시험)

❍ 책임관의 “개인안전장비 점검 실시” 지시에 따라 인수팀은 개별점검 실시함.

※ 책임관도 근무(주간・당번) 시 개인안전장비 점검 실시

❖ (개인안전장비 점검)

❍ 점검장비 : 공기호흡기, 방화복, 방수화, 안전모(헬멧), 방화두건, 안전장갑,

개인안전로프, 인명구조경보기, 휴대용렌턴 및 무전기 등

❍ 성능시험 항목 : 공기호흡기, 인명구조경보기, 휴대용랜턴, 무전기

❍ 점검방법(절차)

- 공기호흡기 : 면체기밀상태(보조마스크 포함) → 용기밸브개방(점멸등,경보음확인) →

압력확인(250㎏/㎠이상) → 공기누출 확인 → 면체착용 → 양압전환(양압상태, 바이패스밸브 확인)

※ 참고 동영상 – 중앙소방학교 자료실(화재대응능력 2급 실기 공기호흡기 장착 참조)

※ 용기결합, 비상호흡법 등은 장비조작훈련 등 근무시간에 훈련함.

※ 소방청 홈페이지·업무포탈·유튜브 채널에 교대·일일·주간점검 7편 업로드(`21.8월)

- 인명구조경보기 : 충전상태, 비상모드 정상 작동여부 점검.

- 휴대용 랜턴 및 무전기 : 충전상태(밝기), 버튼 정상작동 등 점검

❍ 개인장비 외관점검 항목 : 방화복, 방수화, 안전모, 두건, 안전장갑, 개인로프 등

- 헬멧 : 안면렌즈 청결상태 확인, 턱끈 조정, 반사판 훼손 여부

- 방화복·방수화·안전장갑·방화두건 등 : 연결고리, 벨크로 등 훼손·청결상태 확인

※ 책임관은 현장을 순회하면서 점검사항 지도 및 장비 이상 발생 시 즉시 조치

❖ 당번근무자는 개인안전장비 점검 이상 유무 확인 후 출동 차량에 개인장비를

적재하고 차량점검(또는 적재장비 점검) 준비함

Ⅳ		출동차량(소방차량) 점검

❖ 소방차량 점검은 당·비번 함께 외관점검 위주로 교대점검 항목에 따라 실시하며,

교대점검을 마치면 이어서 당번근무자가 일일점검부에 의한 세부 점검 실시함.

❖ (소방차량 교대점검 요령) ※ 적재장비 점검 시 병행 실시(당·비번 합동)

※ 펌프 탑제차(펌프·물탱크·화학차) 기준 / 고임목 설치 및 전․후진 시 안전사고 방지

❍ 점검순서 : 외관 → 누유․누수 → 시동·누기  → 제동·동력장치→ 통신  → 수량·액량

- 외관 : 상징물·표식 등 부착물, 차량변형․파손 여부

- 누유․누수 : 오일 및 냉각수 바닥 흔적

(각종오일 : 차동기어, 브레이크, 쇽업소버, 엔진, 파워스티어링, 냉각수등)

- 시동․누기 : 시동상태, 계기판 확인, 압축공기 압력측정계 확인

- 제동장치 : 정지 시 밀림 등 작동상태, 표시등, 주차 제동장치 이상유무

- 동력장치 : 펌프 동력인출장치 작동상태

- 통신 : 무전기, 블랙박스·네비게이션, 영상전송장치 등 작동상태

- 물·폼탱크 : 수량계 및 액량계 측정눈금에 의한 수량 확인

❖ (소방차량 일일점검 요령) ※ 교대점검 후 장비조작훈련 시간에 점검(당번근무자)

❍ 점검순서 : 타이어 → 배터리 → 장치성능 → 펌프성능 → 배관 → 에어

- 타이어 : 트레드 변형·마모상태, 공기압력 및 휠너트 체결상태 등

- 배터리 : 단자·배선 체결상태

- 장치성능 : 경광등·등화장치 점등상태, 사이렌 음량크기·제어성능 확인

- 펌프성능 : PTO 자동․수동 동작여부, 주펌프, 배관 및 방수포 등

- 배관 : 배관(누수 기밀성), 배수밸브, 방수구(조작레버에 의한 개폐) 등

- 에어 : 에어밸브 작동상태

Ⅴ		출동장비(적재장비) 점검

❖ 당번근무자는 차량에 공기호흡기등 개인안전장비를 적재 후 비번근무자와 함께

육안 외관점검(수량, 파손 여부 등) 위주로 교대점검 후(비번근무자는 퇴근),

당번근무자는 교대 및 일일점검부(화재진압·구조·구급)에 의한 일일점검 실시함

❖ (화재진압·구조·구급장비 교대점검) ※ 소방차량 점검 시 병행 실시(당·비번 합동)

❍ 개선된 점검일지(화재·구조·구급) 서식의 교대점검 항목별 육안점검 실시

- 진압장비 : 소방호스, 관창, 결합금속구, 소화기 파손여부 및 수량 등 점검

- 구조장비 : 조명기구(랜턴 등), 동력절단기, 체인톱, 유압장비, 휴대용무전기 작동상태

- 구급장비 : 자동제세동기, 산소소생기, 기도유지기, 흡인기, 들것 등 기본장비의 외관·

훼손·변형 여부 등 육안점검(자동제세동기 등 일부 중요장비 작동상태 점검 병행)

❍ 교대점검 항목을 제외한 장비는 당번 근무자가 일일점검부에 의해 실시함.

- 출동차량 비번근무자는 당번근무자에게 전 근무시간에 발생한 업무

특이사항 등을 인계인수함.

❖ (화재진압·구조·구급장비 일일점검) ※ 교대점검 후 장비조작훈련 시간에 점검(당번근무자)

❍ 당번근무자는 주변 및 개인 안전을 확보한 후 장비 이상 유무를 확인함.

❍ 점검장비 : 외관(육안) 점검대상을 제외한 동력장비는 장비조작훈련 시간에

당번근무자가 점검 실시함.

❍ 점검내용 : 화재진압·구조·구급장비 일일점검부 점검항목에 있는 장비

별로 세부 작동상태 및 기능점검(구급장비 일부 품목은 외관·훼손·변형

여부·멸균상태 등 외관점검 실시)

❍ 에어매트리스는 보관상태 점검(작동상태는 주간점검 실시)

❖ 책임관은 적재장비 점검완료를 확인하고 직원 매연노출 방지를 위해

전 직원 안전한 장소로 이동지시 후, 출동차량 점검을 실시함.

❖ (고가사다리차 및 굴절사다리차)

❍ 교대점검 : 외관 → 누유․누수 → 시동 → 제동장치 → 유압펌프 → 통신

❍ 일일점검 : 타이어 → 배터리 → 장치성능 → 아우트리거 → 조작장치

→ 붐사다리 → 배수밸브 →승강기 → 바스켓

❖ (구조공작차 및 구급차)

❍ 점검순서 : 외관 → 누유․누수 → 시동 → 제동장치 → 통신

❍ 일일점검 : 타이어 → 배터리 → 장치성능 → 특장(점검항목 별)

Ⅵ		점검결과 보고 및 해산

❖ 당·비번 전 직원은 교대점검 종료 후 차량 앞 집결(또는 최초 집합장소)

❖ (점검결과 보고)

❍ 당번팀 팀장이 책임관에게 개인안전장비 및 차량․적재장비 교대점검 결과 보고

※ 이상이 있는 경우 일일점검 보고 및 고장발생보고 결재 상신

↳ 이상이 없는 경우 구두로 책임관에게 보고 후 결재·상신 과정 생략

※ 책임관은 ‘소방장비 관리자용 점검항목 확인대장’ 매일 18시 1회 결재

↳ 이상유무 관계없이 매일 전자결재(주말은 당번 팀장 결재)

❖ (책임관 공지사항 전달 후 해산)

❍ 책임관의 공지사항 전달 후 교대점검 종료

❍ 교대점검 종료 후 전 근무자는 퇴근하고, 당번 근무자는 장비조작훈련과

병행하여 일일점검 즉시 실시(야간근무자는 19시 실시 가능)