붙임 2		구조대 관리카드

장비명

가스측정기

모델명

(규격)

GasAlert Micro5

취득연월

2014-12-17

단    가

원

내용년수

10년

사용부서

현장대응단

제조사

Honeywell

납품업체

테크원

사    진

주    요   제   원

용 도

LPG, LNG, 등 가연성가스 누출로 인한 재해현장에서 자동흡입식으로 10ppm 정도의 미세한 가스를 검지하는 고감도 장비로써 가연성가스 누출부위를 찾는데 사용하는 자동 흡입펌프 및 경보 기능을 가진 장비임.

제 원

작동대상	LPG, LNG
작동전압	충전식, 배터리식	무게	300g
크기	14.5×7.4×3.8 cm	사용온도	-20℃～＋50℃까지
사용시간	3시간이상	검지원리	열선형 반도체식
채취방식	자동흡입식	응답속도	약 3초
검지가능농도	10ppm	검지표시	Buzzer 및 Lamp의 점멸

장비명	가스측정기	모델명 (규격)	XP-720Ⅲ-A
취득연월	2016-09-19	단 가	800,000원	내용년수	5년
사용부서	현장대응단	제조사	코스모스	납품업체	종로계측기㈜
사 진
주 요 제 원
용 도	- 각종 구조현장에서 가스누출 검지용
제 원	- 모니터 : LCD - 검지가능 누출량 : 3.3×10 –6Pa ㎥/s 이하 - 검지표시 : 소리 및 램프등 2중 표시 - 사용온도 : 영하20도 ~ 영상50도 - 무 게 : 180g - 응답시간 : 3초 이내 - 사용전원 : AA건전지 2개 - 전지잔량 표시기능 - 사용시간 : 12시간

장비명

방사선 선량계

모델명

(규격)

SPD - 9100

취득연월

2010-10-01

단    가

원

내용년수

10년

사용부서

현장대응단

제조사

SFT

납품업체

(주)에프테크놀러지

사    진

주    요   제   원

용 도

각종 재난발생시 현장에서 전리방사선의 총 집적피폭선량을 측정하거나 기록하는 장비

제 원

구성품	DISPLAY LED 램프, 배터리(AA 1개)
DISPLAY	디지털 타입의 LCD	측정범위	0.1~1,000,000μSv/h~ 1Sv/h(10μR/h~100R/h)
선량경고	0~9,999 mSv/hr	측정오차율	±15%
에너지범위	50KeV~6MeV	선량측정	0.001mSv~9,999mSv

장비명	방사선 측정기	모델명 (규격)	RADEYE B20-ER
취득연월	2012-06-14	단 가	원		내용년수	5년
사용부서	현장대응단	제조사	ThermoFisher		납품업체	㈜램택
사 진
주 요 제 원
용 도	-방사능사고현장에서의 방사선 오염측정용
제 원	알파, 베타, 감마 표면오염 측정 및 베타, 감마, 엑스레이 선량율 측정(필터필요)이 가능한 다목적 서베이미터 ∎ 알파, 베타, 감마의 구분을 위해서는 별도의 blocker가 필요 ∎ 소형 및 경량 구조로 휴대 간편 ∎ 1 hot key & 4 advanced buttons 의 메뉴선택 방식으로 조작 간편 ∎ 다양한 경보설정 및 이어폰 연결 사용 가능 RadEye B20 / RadEye B20-ER 기술 사양 ▸ 검출기 : 에너지보상 GM tube / 동등 ▸ 측정범위 (감마선량율) : 0 ~ 2 mSv/h / 0 ~ 100 mSv/h ▸ 측정범위 (알파, 베타 오염) : 0 ~ 10 kcps / 0 ~ 500 kcps ▸ 에너지범위 : 17 KeV ~ 1.3 MeV / 동등 ▸ 감도 : Am-241=28%, Co-60=25%, Sr/Y-90=36%, C-14=19% / 동등 ▸ 크기 및 무게 : 13cm x 7cm x 6 cm, 300g / 동등 ▸ 전원수명 : 500h (2AAA batteries) / 동등 ▸ 다양한 경보설정 및 이어폰 연결 사용 가능 ▸ Option : First Responder Laboratory Kit (RadEye B20 is not included)

장비명	잔류전류검지기	모델명 (규격)	AC-HOTSTICK-1X
취득연월	2016-09-19	단 가	804,896원	내용년수	5년
사용부서	현장대응단	제조사	hotstick usa	납품업체	윈어스
사 진
주 요 제 원
용 도	- 각종 구조현장에서 잔류전류 검지
제 원	- 검지경보 : 시각 및 청각경보 - 검지주파수 : AC 20Hz ∼ 100Hz - 작동온도 : -30℃∼50℃ - 중량 : 570g - 전원 : AA급 전지 4개 - 전지 사용시간 : 약 300시간 내외 - 자가진단 : 자동(검지기를 켠다음 3초간)

장비명	잔류전류검지기	모델명 (규격)	US/TAC stick
취득연월	1997-01-15(1) 2004-11-24(1)	단 가	780,000원 654,316원	내용년수	5년
사용부서	현장대응단	제조사	Will burt	납품업체
사 진
주 요 제 원
용 도	- 각종 구조현장에서 잔류전류 검지
제 원	- 검지경보 : 시각 및 청각경보 - 검지주파수 : AC 20Hz ∼ 100Hz - 작동온도 : -30℃∼50℃ - 중량 : 570g - 전원 : AA급 전지 4개 - 전지 사용시간 : 약 300시간 내외 - 자가진단 : 자동(검지기를 켠다음 3초간)