송정센터 구조장비 수요조사 카드
기관명	광 진 소 방 서						우선 순위	01
장비명	구조장갑	모델명	방수형 방검 구조장갑(WIZZ LIGHT PROOF)				예상 가격	1,440,000
보유기준	12점	보유수	0점				필요 수량	12점
보강사유	부족	사용부서	송정안전센터				장비 분류	소모품
주 요 사 양
용도	- 보호용			필요성		- 화재진압 및 구조작업시 - 대별부족 - 노후율 증가 (내구연한 0년 도과장비 0점)
제원	◇ 특징 및 제원 - 날카로운 금속 조각, 칼, 깨진 유리병이 널려있는 구조작업 현장이나 각종 구조장비 조작시 대원들의 손을 더 안전하게 보호하는 장갑 손바닥, 손등부위는 물론 손목의 동맥 부위도 RESCUT 400을 사용하여 안전을 더욱 도모함 재질 : RESCUT 400 케블라, 다이니마, 노멕스와 스틸을 사용하여 만든 소재임 방수와 투습 소재의 내피 사용으로 착용감이 우수함 피부에 닫는 내피에 X-Static이나 은 소재 사용으로 항 박테리아, 항 악취, 전전기 방지 기능이 우수함 손목부분은 벨크로로 처리하여 탈착이 쉬움 - 인증 : EN 420, EN 388(1442)인증, 유럽 PSA 규정 89/686/EEC - EN ISO 9001:2000, TUV인증 회사의 제품
현 모델 선정사유	- 현 모델 희망
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

송정센터 구조장비 수요조사 카드
기관명	광 진 소 방 서						우선 순위	02
장비명	베터리 콤비절단기	모델명	holmatro- GCT5117				예상 가격	18,700,000
보유기준	대별 1개	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	송정안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	• 각종 안전사고현장에서 사용 (방화문개방,교통사고현장서 전개 및 절단)			필요성		·신속한 사용 : 시동 버튼만 누르면 바로 사용할 수 있음 ·뛰어난 이동성 : 맨홀처럼 접근하기 힘든 곳도 쉽게 접근할 수 있음· 날씨와 상관없이 사용 가능: -20℃, 습기가 많은 곳에서 사용 가능 ·가벼움 : 배터리를 포함해서 14.4 kg임
제원	전개 폭 : 431 mm, 작동압력 : 720 bar 최대 전개력 : 5.5 톤(54 kN) 최소 전개력 : 2.9 톤(28 kN) (팁에서 25 mm인 지점) 절단 시 날 최대 전개 폭 : 352 mm 절단력 : 20.8 톤 (204 kN) 절단 봉 : 24 mm (EN 13204 규정) 압착력 : 2.8 톤 (27 kN) 당김 거리 : 426 mm 최대 당기는 힘 : 3.1 톤(30 kN) 소음 수준(1 m 거리에서) : 74 dB(A) 크기 : 775(L) × 295(W) × 204(H) mm 무게 : 14.4 kg(배터리 포함) 배터리 : 리튬 이온, 5 Ah, 28 VDC, 1.0 kg 배터리 충전 시간 : 60분 배터리 사용 온도 범위 : -20℃ ~ +55℃
현 모델 선정사유	- 화재출동시 지렛대 작업이 불가하고 문 장석 제거작업이 곤란한 상황에서 탁월한 효과로 시건개방
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등

송정센터 구조장비 수요조사 카드
기관명	광 진 소 방 서						우선 순위	03
장비명	반지절단기	모델명	전동식 반지절단기				예상 가격	580,000
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	송정안전센터				장비 분류	비품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		현 보유한 수동식 반지절단기는 금은세공품만 절단가능하며 타 금속 절단 불가, 절단날이 노후됨
제원	◇ 특징 - 일체형의 구조로서 사용하기 편리하고 휴대가 간편해야 한다. - 어떠한 금속이라도 자를 수 있어야 한다. - 환자와 작동자에게 모두 안전한 장비이다. - AA형 건전지를 사용하고, 날을 교환할 수 있는 구조이어야 한다. - 다이아몬드 날(붉은색)은 단단한 금속, 즉 강철종류를 자를 때 사용하다. - 카바이드 날(푸른색)은 연한 금속, 즉 금이나 은 종류를 자를 때 사용한다. - 링을 자를 때에 열이 발생할 수 있으므로 KY젤리나 이와 유사한 윤활제를 사용한다. - 잠금장치가 되어있어 안전하게 사용할 수 있다. ◇ 구성품 - GEM II RING CUTTER - 실습용 모의 손과 반지 - 건전지 케이스와 AA형 건전지 4개 - 날을 교체할 수 있는 도구 - 손가락 보호대 - 다이아몬드 날 2개 - 단단한 플라스틱 케이스 - 카바이드 날 4개 - 반지제거요령 안내책자와 훈련용 비디오 테잎
현 모델 선정사유	- 현 모델 희망
기타	- 구매 납품 시 고려사항 등