구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	1
장비명	드리이슈트풀세트	제조사	듀이	모 델 명	JVC-RH
보유기준	소모품	보유수	7	필요 수량	3
보강사유	노후 / 보강장비	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난구조용
주 요 사 양
용도	수난사고시 대원의 체온을 보호해줄수 있는 장비
필요성
장비 사진
현 모델 선정사유	사용빈도가 높은장비로써 장비의 노후로 인하여 교체필요
기타	- 장비부속품 : 외피1, 내피, 짚글로브1쌍, 부츠1쌍 - 사이즈 : MS2벌 , M1벌

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	2
장비명	배터리 유압장비세트	제조사	오구라	모 델 명	HRS-93DF
보유기준	1	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	노후 및 부족	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	절단구조용
주 요 사 양
용도	현장활동시 다기능 사용유압장비
필요성	현장활동시 협소한 공간에서 다기능사용 가능
장비 사진
현 모델 선정사유	현장활동시 협소한 공간에서 다기능사용 가능 / 현장비 노후
기타	구성품 : 유압절단기, 유압전개기, 유압철근절단기, 유압패달절단기, 유압램, 유압도어오프너, 유압펌프

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	3
장비명	유압쐐기전개기	제조사	홀마트로	모 델 명
보유기준	선택	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	부족장비보강	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물용
주 요 사 양
용도	교통사고 및 기계사고 현장에서 전개시 사용
필요성	차량구조 및 방화문 개방시 좁은틈사이도 쉽게 전개가능한 장비
장비 사진
현 모델 선정사유	차량 및 방화문개방시 작은틈을 개방시에 어려움이 있는데 이장비를 이용하여 신속하고 편리하게 개방하여 인명구조에 더욱더 최선을 다할수있음
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	4
장비명	유압램	제조사	홀마트로	모 델 명	TR 5340 LP
보유기준	필수	보유수	1	필요 수량	1
보강사유	크기다양성부족	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물용
주 요 사 양
용도	교통사고시 차량전개시 사용
필요성	현장활동시 소형 램 으로서 협소한공간 전개작업 가능
장비 사진
현 모델 선정사유	기존가지고 있는 장비는 크기가커서 협소한 공간에서 작업에 어려움이 있기 때문에 협소한공간에서 사용가능한 장비가 필요
기타	최소길이 33cm , 최대길이 61cm

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	5
장비명	배터리유압전개기	제조사	홀마트로	모 델 명	GSP 5240 CL EVO
보유기준	선택	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	부족장비	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물
주 요 사 양
용도	각종사고와 교통사고 및 방화문개방시 구조장비
필요성	배터리식 및 소형으로서 이동잉 용이함
장비 사진
현 모델 선정사유	배터식으로 소형이어서 대형화재 방화문개방 및 교통사고시 신속히 구조활동에 임할수 있음
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	6
장비명	휴대용제세동기	제조사	스위스 / 쉴러	모 델 명	FRED easyport
보유기준	선택	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	부족보강장비	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	기준외
주 요 사 양
용도	심실세동 및 심실빈맥 발생한 환자를 전기적 충격을 통하여 소생시키는 장비
필요성
장비 사진
현 모델 선정사유	휴대가 간편한 소형장비로써 산악출동시 신속히 요구조자를 구할수있음
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	7
장비명	충전식 유압절단기	제조사	UDT	모 델 명	UD-85C
보유기준	선택	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	부족장비보강	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	절단구조용
주 요 사 양
용도	절단작업
필요성	현장활동시 협소한 공간 절단작업
장비 사진
현 모델 선정사유
기타	절단압력: 6톤 절단방식: 피스톤 압축에 따른 날 오므리기 절단범위:

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	8
장비명	수중비상호흡기	제조사	-	모 델 명	스페어에어 3.0cf
보유기준	긴급잠수장비	보유수	0	필요 수량	4
보강사유	부족장비	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	수난구조용
주 요 사 양
용도	긴급잠수 및 비상시 필요
필요성	수상 자동차 사고 및 익수자 사고시 긴급 호흡 가능
장비 사진
현 모델 선정사유
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	9
장비명	전동식 차창문 유리절단기	제조사	라이노(미국)	모 델 명	JVC-RH
보유기준	선택	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	부족장비보강	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	절단구조용
주 요 사 양
용도	자동차 추돌 및 접촉사고시 구조현장에서 배터리전원 구동형의 유리절단 장비로 자동차 전면창문 유리를 절단하여 요구조자의 안전과 신속한 구조 업무를 하는데 사용함.
필요성	유리절단시 구조대원이 보다 편하게 절단 가능
장비 사진
현 모델 선정사유
기타	- 저소음이며 자가 윤활방식으로 반영구적으로 유지보수가 용이 - 야간 작업시 작업효율과 안전을 위한 LED조명부착. - 갑작스러운 동작 방지를 위한 안전 스위치 및 가변성 속도조절기능부착 - 작동방식 : 가위절단형

구조 장비 수요조사 카드
기관명	광진소방서			우선 순위	10
장비명	원형에어백	제조사	resqtec	모 델 명	NT4
보유기준	에어백	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	중간 사이즈 필요	사용부서	구조대	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	중량물구조용
주 요 사 양
용도	중량물 부양
필요성	교통사고 및 차량 부양시 필요 현재 중간 사이즈가 없음.
장비 사진
현 모델 선정사유	기존 보유중인 제품과 호환
기타	-조절기 포함