붙임 2

아리수 국외 석면 검사 실적 (’08~’10)

□ 과거 국외 수질검사 결과 : 총 8점 불검출

구 분	검사대상	결 과	검사기관
2008년	강북수계 수돗물(1)	불검출	미국검사기관 의뢰 (UL, NSF)
2009년	강북수계 수돗물(1), 병물아리수(1)	불검출
2010년	영등포수계 정수(2), 수돗물(2), 병물아리수(1)	불검출	NSF(표준,고도)

※ UL   (Underwriters Laboratories) : 안전규격 개발 기관(UL 마크)으로 미국 48개주 먹는물 검사기관 인증

NSF (National Sanitation Foundation International) : 세계보건기구(WHO) 지정한 협력시험기관

□ 세부 내역

구  분

2008년

2009년

2010년

목  적

통수 100주년 기념  아리수 안전성을 국외 분석기관을 통해 객관적으로 확인

국외수질검사를 통한 객관적인 검사․홍보

국외수질검사를 통한 객관적인 검사․홍보

채수일

9.8(월)

7.13(월)

12.6(월)

시료수

1점

2점

5점

시 료

세 부

내 용

-강북수계 수돗물1

(노원구 중계본동

꿈에그린아파트

관리사무소)

-강북수계 수돗물1

(은평구 불광초교)

-병물아리수1

-영등포 표준정수1

-영등포 고도정수1

-영등포 표준수돗물1

(양천구 목동 빌라)

-영등포 고도수돗물1

(강서구 강서구청)

-병물아리수1

의뢰

분석기관

UL, NSF

UL, NSF

NSF

분석항목

UL  147개 항목

NSF 162개 항목

UL  194개 항목

NSF 193개 항목

303개 항목

분석결과

미국 EPA 먹는물

기준 적합

미국 EPA 먹는물, FDA 병물 기준 적합

WHO, 한국, 서울 먹는물 기준 적합

석면성분 검사결과

불검출

불검출

불검출

먹는물

수질기준

구 분	한 국	WHO	US EPA
수질기준	-	-	7 MFL

※ 대기 노출기준 : 1일 8시간 시간가중평균농도 상한치 – 0.1개/mL

비고

일반정수처리공정

2010년 고도정수처리 서울시 최초 도입