【부록 3】- 급경사지 관리 및 보수․보강 매뉴얼

급경사지 관리카드

【 급경사지 관리조서 연번 :          】

일반정보	조 사 자	소속		직		연락처	사무실
성명		휴대폰
조사일자	2015년 월 일
위치	행정구역	시 구 동 동 번지 호	지목
GPS좌표	시점 : 위도( ° ′ ″), 경도( ° ′ ″)
종점 : 위도( ° ′ ″), 경도( ° ′ ″)
관리기관(주체)		비탈면 용도 (보호 목적)	①도로(지방,군,비관)②아파트 ③주택 ④공단 ⑤공원 ⑥기타( )
제원 등	비탈면유형	자연 비탈면	①토지 ②임야	비탈면 구조	①토사 ②옹벽 ③석축 ④암반 ⑤( + ) *구조가 복합인 경우,⑤에 전부표시
인공 비탈면	①토지 ②임야
산지
최고수직고	m	종단길이	m
평균경사	1 : ( °)	산마루측구유무	①있음(구조: ) ②없음
붕괴이력	①발생연도 : 년, ②발생이력 없음	인공비탈면 조성 연도	년 (조성자 : )
지반정보	결함인자	토사비탈	①인장균열 ②침하 ③배수불량 ④단차 ⑤슬라이딩현상
배수로상태	①양호 ②불량 ③없음 ④확 대 ⑤재시공 ⑥기타
옹 벽	- 콘크리트옹벽: ①균열 ②전도 ③침하 ④활동 ⑤배수불량 ⑥기타( )
- 석축 : ①배부름 ②균열 ③전도 ④침하 ⑤탈석 ⑥배수불량 ⑦기타( )
암 반	①단층 ②절리(내측방향, 외측방향, 수평, 기타) ③들뜬 돌 ④풍화도(상/중/하)
비탈 형상	①오목형 ②직선형 ③볼록형 ④돌출형
식생밀도	수목(밀실상태): ①상 ②중 ③하/ 초본식물(밀실정도): ①상 ②중 ③하
용출수 발생	①상단부 ②중단부 ③하단부 ④없음
상부외력	①전, 답, 묘지 ②송전탑, 주택 ③철도 ④도로 ⑤임도 ⑥기타
피해인자	이격거리	- 경사지와 하류 인가와의 이격거리 : m
- 경사지와 공공시설물과의 이격거리: m, 주요시설물
- 경사지와 하류 하천(구거)과의 이격거리: m
매몰.유실 피해	건물 동, 세대, 명/ 농경지 ㏊, 도로 ㎞, 하천 ㎞
토석류 발생 영향성 검토	주변지형	①산악지 ②구릉지 ③평야지 ④기타
하류하천 위험성	붕괴시 토석류가 하류로 이동하여 유입될 하천: 붕괴위험지로부터 하류 m에 위치한 천(①국가하천, ②지방하천, ③소하천 ④비법정하천)
하천피해	건물 동 세대 명/ 농경지 ㏊/ 도로 ㎞/ 기타( )
계측관리 필요성	①계측필요(사유 ), ②계측불필요
재해위험도 평가	①A ②B ③C ④D ⑤E
위험해소 방안	①보강공법 ②위험토석 제거 ③이주대책 ④선형개량 ⑤기타( )
정비계획	사업량		사업비(백만원)
자연재해위험지구 지정	①지정일자( . . ) ②미지정	지정 후 정비사업추진	① 기완료 ② 추진중 ③ 미추진
붕괴위험지역 지정	①지정일자( . . ) ②미지정
조사자 종합 의견	※ 등급변경의견, 위험사항 및 대처방안 위주로 기재
구 분	소 속	직 급	성 명	연락처
점검자
확인자

급경사지 위치도 및 현황사진

위 치 도
현 황 사 진