지하식소화전 도색 지침서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 개요 - 소방용수표시(소방기본법 시행규칙 별표2의 제1호 나항 내지 다항)

○ 지하에 설치하는 소화전의 경우 맨홀 뚜껑에는 “소화전․주차금지”의 표시를 하고 맨홀뚜껑 부근에는 도로용(황색반사) 도료로 아래 지하식소화전 도색방법에 의해 그 둘레를 따라 도색한다.

2. 재질

○ 도로표지용(황색반사) 도료

○ 고휘도 반사체 가루(글래스 비드)

○ 도로용 희석제

3. 지하식 소화전 규격

○ 맨홀 뚜껑 반경 648mm

4. 도색방법

○ 소화전 뚜껑을 깨끗이 쓸어내고, 이물질이 있는 곳은 솔로 제거한 후 물로

깨끗이 씻어낸다.

○ 토치램프로 물기를 건조시킨다.

○ 소화전 뚜껑 둘레를 황색 도로용(반사) 도료로 도색한다.

○ 주변 포장여건에 따라 황색 도로용(반사) 도료로 도색한다.

○ 도료 건조 전 고휘도 반사체 가루를 뿌려서 야간에 반사하여 식별을 용이하게 한다.

○ 소화전에 음각 또는 양각 된 문자(소화전, 주차금지)에 황색도로용 도료로 표시한다.

○ 건조 될 때까지 기다렸다가 다음 장소로 이동한다.

5. 기타사항

○ 위 지침서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 시공자는 주민 및 통행에 불편을 주지 않도록 표지판 등을 설치하고 현장 주변           정리에 만전을 기하여 각종민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 시공자는 작업 전 안전교육 철저로 안전사고 발생을 방지하고, 안전사고발생에

대한 모든 책임을 진다.

○ 공사업자는 본 공사의 공정별(시공 전․중․후)로 사진을 촬영하여 제출한다.

지하식소화전 도색 방법

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

구분	도 색 전	도 색 후
원 형 소화전 (신형)		황색반사도료 폭 15cm도색
원 형 소화전 (구형)
사 각 소화전 (구형)		황색반사도료 폭 15cm도색
공통	※ 도료 건조 전 고휘도반사체(글라스비드)를 뿌린다 ※ 저수조는 사각 소화전(구형) 설명서 내용을 준용한다

지상식소화전 도색 지침서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 개 요

○ 적색 에나멜 도료로 도색함으로써 타시설과 식별을 용이하게 한다.

2. 재 질

○ 적색 에나멜 페인트 : 에나멜페인트 KSM - 6020 - 2종 - 적색

○ 백색 에나멜 페인트 : 에나멜페인트 KSM - 6020 - 2종 - 백색

3. 규 격

○ 지상식소화전 : 높이 55cm ~ 80cm

○ 야광적색 반사테이프 부착 및 제수변 맨홀 도색(318mm, 265mm)

4. 도색방법

○ 도색대상은 브러쉬(솔) 이용 이물질 등 제거 및 세척 한다.

○ 소화전 몸통 표면에 적색 에나멜 페인트로 3회 이상 도색한다.

○ 지상식소화전 몸통 중앙 부분에 야광적색 반사테이프를 몸체 둘레에 부착한다.

※ 도로물청소용으로 부착된 것은 교체하지 않는다.

○ 지상식소화전 몸체 “소화전” 글씨에 백색도료를 사용 글씨부분 선명하게 도색한다.

○ 제수변 도색 방법은 지하식소화전에 준하고 도면을 참고한다.

○ 방수구의 나사산이나 스핀들 작동부분에 페인트가 묻지 않도록 하여 소화전

작동시 장애가 발생되지 않도록 한다.

○ 지상식소화전 몸체중 스핀들, 고무밴드 및 관구캡 2개는 원상태를 유지한다.

○ 도색은 연속 3회 실시하며 기포가 발생시 천으로 제거 후 실시한다.

○ 도색 후 건조 될 때까지 대기하였다가 다음 장소로 이동한다.

5. 기타사항

○ 위 지침서에 표기되지 않은 사항은 감독자의 지시에 따른다.

○ 공사시 주민 및 통행에 불편을 주지 않도록 표지판등을 설치하고 현장 주변

정리에 만전을 기하여 각종민원이 발생하지 않도록 한다.

○ 모든 안전사고에 대한 예방조치를 취해야 하며 사전 교육을 실시하여 안전

사고를 방지하고 모든 안전사고는 전적으로 책임을 진다.

○ 공사업자는 본 공사의 공정별(시공 전․중․후)로 사진을 촬영하여 제출한다.

지상식소화전 도색 방법

몸통
	① 소화전 몸통전체를 깨끗이 세척한 후 연마지로 이물질을 제거하고, 도색을 시공한다.	① 적색 페인트로 소화전 몸통을 도색한다. 단, 스핀들 및 고무밴드, 관구 캡은 원 상태를 유지한다. ② 몸통에 양각된 소화전 문자를 백색 페인트로 소화전 글씨가 선명하도록 칠한다.	① 도색된 소화전 몸통 중간부에 3㎝폭의 야광적색 테이프를 몸통에 둘러서 부착하고 제수변이 설치된 방향으로 화살표(야광 형광표지) 테이프를 부착한다. ② 늘어진 관구덮개 연결고리를 철선을 이용하여 고정한다.
제수변			황색 에나멜 페인트로 지상식소화전 제수변 둘레를 폭 10㎝로 1차 도색 실시하고 완전 건조된 후 2차로 도색한다.(도색 3회 이상실시) ※ 제수변은 맨홀주변 폭 10㎝도색 (신형 318㎜, 구형 265㎜)

지상식 및 급수탑 야광적색 반사테이프 제작안

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 지상식 소화전

○ 글씨체 : 고딕체

○ 글씨크기 : 가로, 세로 1.5cm

화재․구조․구급․119    소화전 파손 및 훼손시 119

글씨(황색)

제수변 방향 바탕(황색)

표시(적색)

반사테이프(적색)

44cm

44cm

3cm

□

2. 급수탑

○ 글씨체 : 고딕체

○ 글씨크기 : 가로, 세로 2.5cm

화재․구조․구급․119    소화전 파손 및 훼손시 119

글씨(황색)

제수변 방향 바탕(황색)

표시(적색)

반사테이프(적색)

40cm

5cm

□