와우산배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 2. 03 ~ 2. 09		점 검 자		신정우 (인), 이두영 (인), 안용창 (인)
시 설 명	와우산 배수지(창전동 산1-73)		시설용량		40,000톤
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무					특이사항 없음
	누 수	•누수발생 유무					특이사항 없음
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태					특이사항 없음
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태					양호
		•유출관 및 유출밸브의 상태					양호
		•월류관 및 퇴수관 상태					양호
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부					설치
	환 기	•환기장치의 이상 유무					특이사항 없음
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무					특이사항 없음
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부					시행
		•출입구 내부 상태					특이사항 없음
		•내부 비품 등 비치여부					비치
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태					특이사항 없음
	오염성	•지내 오염 유발성 유무					특이사항 없음
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	에폭시
		•상부슬래브 상태					특이사항 없음
		•벽체 및 도류벽 상태					특이사항 없음
		•바닥 상태					특이사항 없음
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

노고산배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 2. 03 ~ 2. 09		점 검 자		신정우 (인), 이두영 (인), 안용창 (인)
시 설 명	노고산 배수지(노고산동 산2-2)		시설용량		8,000톤
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무					특이사항 없음
	누 수	•누수발생 유무					특이사항 없음
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태					특이사항 없음
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태					양호
		•유출관 및 유출밸브의 상태					양호
		•월류관 및 퇴수관 상태					양호
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부					설치
	환 기	•환기장치의 이상 유무					특이사항 없음
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무					특이사항 없음
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부					시행
		•출입구 내부 상태					특이사항 없음
		•내부 비품 등 비치여부					비치
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태					특이사항 없음
	오염성	•지내 오염 유발성 유무					특이사항 없음
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	강화유리
		•상부슬래브 상태					특이사항 없음
		•벽체 및 도류벽 상태					특이사항 없음
		•바닥 상태					특이사항 없음
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

만리배수지 시설 점검표

점검일시	2015. 2. 03 ~ 2. 09		점 검 자		정준석 (인), 이두영 (인), 안용창 (인)
시 설 명	만리 배수지(아현동 87-7)		시설용량		11,000톤
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무					특이사항 없음
	누 수	•누수발생 유무					특이사항 없음
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태					특이사항 없음
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태					양호
		•유출관 및 유출밸브의 상태					양호
		•월류관 및 퇴수관 상태					양호
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부					설치
	환 기	•환기장치의 이상 유무					특이사항 없음
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무					특이사항 없음
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부					시행
		•출입구 내부 상태					특이사항 없음
		•내부 비품 등 비치여부					비치
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태					특이사항 없음
	오염성	•지내 오염 유발성 유무					특이사항 없음
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부	리플래시
		•상부슬래브 상태					특이사항 없음
		•벽체 및 도류벽 상태					특이사항 없음
		•바닥 상태					특이사항 없음
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

와우산가압장 시설 점검표

점검일시	2015. 2. 03 ~ 2. 09		점 검 자			신정우 (인), 이두영 (인), 안용창 (인)
시설명	와우산가압장		시설용량			125HP×2대,15HP×1대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무				특이사항 없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무				특이사항 없음
	지붕방수	• 지붕의 방수상태				특이사항 없음
	환기	• 환기장치의 이상유무				특이사항 없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				특이사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무				특이사항 없음
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무				특이사항 없음
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무				특이사항 없음
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황				특이사항 없음
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				특이사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				특이사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				특이사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				특이사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				특이사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인
		• 비상 연락망 비치 여부				무인
		• 근무일지 기록상태				무인
		• 근무실 청결상태				무인
특기사항

노고산가압장 시설 점검표

점검일시	2015. 2. 03 ~ 2. 09		점 검 자			신정우 (인), 이두영 (인), 안용창 (인)
시설명	노고산가압장		시설용량			27HP×3대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무				특이사항 없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무				특이사항 없음
	지붕방수	• 지붕의 방수상태				특이사항 없음
	환기	• 환기장치의 이상유무				특이사항 없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				특이사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무				특이사항 없음
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무				특이사항 없음
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무				특이사항 없음
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황				특이사항 없음
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				특이사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				특이사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				특이사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				특이사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				특이사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				무인
		• 비상 연락망 비치 여부				무인
		• 근무일지 기록상태				무인
		• 근무실 청결상태				무인
특기사항

만리가압장 시설 점검표

점검일시	2015. 2. 03 ~ 2. 09		점 검 자			정준석 (인), 이두영 (인), 안용창 (인)
시설명	만리가압장		시설용량			400HP×1대,200HP×1대,150HP×2대, 125HP×3대,
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무				특이사항 없음
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무				특이사항 없음
	지붕방수	• 지붕의 방수상태				특이사항 없음
	환기	• 환기장치의 이상유무				특이사항 없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				특이사항 없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무				특이사항 없음
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무				특이사항 없음
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무				특이사항 없음
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황				특이사항 없음
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황				특이사항 없음
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태				특이사항 없음
	구내도로	• 구내도로 등의 상태				특이사항 없음
	배수시설	• 배수시설의 상태				특이사항 없음
	울타리	• 울타리 등의 상태				특이사항 없음
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태				특이사항 없음
		• 비상 연락망 비치 여부				비치
		• 근무일지 기록상태				양호
		• 근무실 청결상태				양호
특기사항

노출 상수도관 (현수관) 점검표

□ 위    치 : 양화대교

□ 관    경 : D=300mm

□ 연    장 : L=692m

□ 운영여부 : 운영 중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)	이상없음	-
부속시설(밸브 등) 이상유무	이상없음	-
보온상태	이상없음	-
누수여부	누수없음	-
피복 등 손상여부	이상없음	-
기 타 (지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처, 공정 등)	-	-

2015.02.06

점검자 : 급수운영과  노 제 현 (인)

노출 상수도관 (현수관) 점검표

□ 위    치 : 성산2교(성산1동51-1주변)

□ 관    경 : D=600mm

□ 연    장 : L=50m

□ 운영여부 : 운영 중(배수관)

점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
관로 안전상태 (지지상태)	이상없음	-
부속시설(밸브 등) 이상유무	이상없음	-
보온상태	이상없음	-
누수여부	누수없음	-
피복 등 손상여부	이상없음	-
기 타 (지하철 공사장의 경우 시공사, 연락처, 공정 등)	-	-

2015.02.06

점검자 : 급수운영과  김 병 주