	- 2018년 상반기 CCTV 성능개선 카메라 - [관급자재 구매] 물 품 구 매 규 격 서
2018. 3.
강 남 구 (재난안전과)

Ⅰ. 일반사항

1. 사 업 명 : 2018년 상반기 CCTV 성능개선 카메라 관급자재 구매

2. 사업의 목적

본 사업은 “2018년 강남구 상반기 CCTV 성능개선 공사”에 사용할 CCTV 카메라를 구매하여 관급자재로 제공, u-강남 도시관제센터로 영상을 실시간으로 전송하여 원활한 관제업무가 이루어지도록 함을 목적으로 한다.

3. 사업내용

가. CCTV 카메라 회전형 2백만화소 카메라 77대 납품

나. CCTV 카메라 고정형 2백만화소 IR카메라 126대 납품

다. u-강남 도시관제센터의 센터시스템과 영상, 음성 포함 외 완벽한 상호 연동지원

4. 입찰 참가자격(다음의 조건을 전부 갖추어야 함)

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 「같은법 시행    규칙」 제14조의 요건을 갖추고, 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에    의하여 나라장터(G2B)에 보안용 카메라(세부품명번호 10자리 4617161002)를 입찰서 제출  마감일 전일까지 물품제조로 입찰참가 등록한 제조업체.

나. 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 정보통신공사업(업종코드 0036),소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 소프트웨어사업(업종코드 : 1468)으로 입찰참가자격을 등록한 업체.

다. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제2조에 따른 중소기업자로서 동법 제9조 및 동법 시행령 제10조의 규정에 의한 직접생산확인증명서(보안용카메라)를 소지한 업체.

※  <직접생산확인증명서> 는 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 하며, 중소기업 공공구매종합정보망(www.smpp.go.kr)에서 확인이 안 될 경우 입찰참가 자격이 없습니다.

라. 계약체결 후 계약상대자는 하청생산 납품, 다른 회사 완제품 구매 납품 등이 불가하며, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제11조의 ‘직접생산 확인 취소’사유에 해당하는 경우, 계약 해제․해지 처리 및 ‘부정당업자 입찰참가자격 제한 처분'을 받을 수 있습니다.

마. 무자격자가 고의로 입찰에 참가하여 입찰에 관한 서류를 부정하게 행사한 자 또는 고의로 무효의 입찰을 한 자에 해당한다고 판단될 경우에는 관계규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.

※ 입찰 참가 시 반드시 규격서 등을 열람, 확인하여 입찰에 참가하시기 바라며, 동 내용을   숙지하지 못하여 발생하는 문제에 대한 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

5. 납품기간 : 생산계획표 제출후 30일한(기일엄수)

6. 하자보증기간 : 검수완료일로부터 1년

7. 납품장소 : u-강남 도시관제센터 등 지정장소

8. 발주 부서 : 서울특별시 강남구 재난안전과

담당자 : 김 치 만(chimaankim@gangnam.go.kr)

전  화 : 02-3423-6963       팩  스 : 02-3423-8883

Ⅱ. 일반 규격서

1. 개 요

본 규격서는 “2018년 강남구 상반기 CCTV 성능개선 카메라 관급자재 구매” 건의 CCTV 카메라의 등의 규격, 구매조건 등에 대하여 기술한다.

(단 공사의 연계성과 관련하여 계약기간 내에 납품하여야 함을 원칙으로 한다.)

2. 용어의 정의

가.“발주기관”이라 함은 본 사업을 발주한 강남구를 말한다.

나.“감독관” 또는 “감독공무원”이라 함은 사업의 계약이행을 감독하기 위하여 발주기관의 구청장 또는 재무담당관이 임명한 공무원으로서 감독업무를 위임받은 공무원을 말하며, 강남구가 공사에 대한 별도의 감리용역 시행시 감리원은 감독관의 권한 및 업무를 대행할 수 있다.

다. “계약상대자”라 함은 본 과업에 대하여 강남구와 CCTV 카메라 납품 계약을 체결한 자를 말한다.

3. 일반사항

가. “2018년 강남구 상반기 CCTV 성능개선 카메라 관급자재 구매”의 관급자재는 발주기관의 규격에 적합해야 한다.

나. 계약상대자는 기 운영중인 u-강남 도시관제센터와 상호연동이 완벽히 될 수 있도록 하며 장비의 납품, 시험 및 성능, 보증 등의 책임이 있다.

다. 일반사항에 준하는 사항 이외는 관련 법규, 기술기준에 따라야 한다.

4. 계약이행

가. 본 규격서에 명시되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항과 본 규격서에 대한 발주기관과 계약상대자의 해석상 이견이 발생한 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다. 또한, 본 규격서에 특별히 명시되지 않은 사항은 발주기관의 구매규정과 일반관례에 따른다.

나. 계약상대자는 본 규격서에 요구하는 규격을 만족하는 해당 제품을 성실히 납품하여야 한다.

다. 당해 자재는 “2018년 강남구 상반기 CCTV 성능개선 공사”에 소요되는 관급자재이므로 계약상대자는 납품기간 내에 납품완료를 원칙으로 하고 납품이 늦어질시 발주기관에게 사전 승인을 받아야 한다.

라. 계약상대자는 기 구축된 u-강남 도시관제센터와 상호연동이 될 수 있도록 기술지원 및 연동작업에 적극 협조해야 한다.

마. 본 규격서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대하여 서비스 제공에 문제가 발생되지 않도록 계약상대자는 사전조치를 하여야 한다.

사. 공급하는 제품의 대하여 제3자의 특허권, 저작권 등을 침해하지 아니하는 제품을 납품하여야 한다.

아. 공사일정상 납품기일이 연기될 경우, 공사일정에 차질을 초래하는바 납품기일을 엄수하여 납품하야야한다.

5. 권리․의무의 양도

계약상대자는 발주기관의 서면 동의 없이는 이 계약상의 어떠한 권리나 의무도 제3  자에게 양도하거나 처분할 수 없다.

6. 계약 해지

가. 발주기관은 계약상대자가 업무를 성실하게 수행하지 아니하여, 사업이 부실하게 될 우려가 있을 때, 또는 의무 불이행이 있을 경우, 계약상대자에 대하여 시정지시 등 필요한 조치를 요구할 수 있고, 계약상대자는 지체 없이 이에 대한 적절한 조치를 취하여야 하며, 이에 불응한 경우 적절한 기간을 정하여 서면으로 알리고, 동기간 내 적절한 회답이나 시정조치가 없을 경우 계약을 해지할 수 있다.

나. 계약의 해지는 그 방법을 정함이 없이 해지 통보를 받은 날에 해지된 것으로 하며, 해지 이전까지의 업무수행에 관한 기성부분은 정산 처리한다.

다. 발주기관은 계약상대자가 제출자료를 주어진 날자까지 제출하지 못한 경우, 생산할능력이 없다고 판단하여,서면으로 알리고 계약해지를 통보할수 할 수 있다.

7. 품질관리

가. 계약상대자는 계약후 신속히 시험설비, 소속 시험 담당자, 품질관리, 항목, 빈도, 규격,설치 등을 포함하는 품질시험계획서를 감독관에게 제출하고 승인을 받아야   한다.

나. 검사 및 시험에 합격한 카메라 일지라도 설치할 때 변질, 불량 또는 기 운영 시  스템과의 호환성‧연동성에 문제가 인정될 때에는 이를 사용해서는 안되며 즉시    교체하여야 한다.

다. 기기는 검사를 받아야 하고, 시험성적서, 기타 해당자재 및 기기의 품질을 증명   할 수 있는 자료를 제출하여 검사결과에 대한 승인을 받아야 하며, 생산과정 또는    시험과정 입회 확인 요구 시 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

라. 납품 자재 및 기기의 제조․ 설치과정에서 요구되는 모든 검사는 특별설명서 기준에   적합 하도록 실시하여야 한다.

8. 시험, 검사 및 시운전

가. 시험, 검사 및 시운전은 물품 납품 및 설치 완료 후 계약자의 요청에 따라 감독관의 입회하에 실시하는 것을 원칙으로 한다.

나. 시험, 검사 및 시운전에 부적합하거나 결함이 있을 때는 계약자 부담으로 시정 조치한 후에 재시험 및 조정을 받아야 한다.

다. 계약자는 시험, 검사 및 시운전에 필요한 재료, 인원 및 기타 필요한 것을 공급하고 신속하고 원활하게 실시될 수 있도록 하며 실시 전에 감독관에게 검사 및 시운전 항목 등 필요한 자료를 제출한다.

라. 시운전 시에는 전문적인 엔지니어를 필히 상주시켜 시운전에 차질이 없도록 하여야 한다.

마. 계약상대자는 장비 및 케이블 설치를 완료한 상태에서 기기의 시운전을 수행하고 완료 후 시운전 결과 보고서를 감독관에게 작성 제출하여야 한다.

바. 계약상대자는 시운전 후 문제가 없을 시에만 검수 요청을 할 수 있으며, 시운전 중 에러나 문제점이 발생할 경우 감독관의 보완 요구에 대해 신속히 조치하여 보고하여야 한다.

사. 발주기관은 계약상대자가 제공한 제품이 계약 조건과 일치하지 않는다고 판단될 때에는, 정밀 판정을 위하여 발주기관이 지정한 기관에 정밀검사, 시험 및 조사를  의뢰할수 있으며, 이에 대한 소요 비용은 계약상대자 부담하여야 한다.

8. 개통 및 시험

가. 계약상대자는 센터와 현장간의 종합 시운전이 시행될 시 각 장비의 기능과 이에 따른 검사 및 시험에 합격하여야 하며, 상호 계통적으로 연동을 확인하고 연동 중 상호인터페이스 문제가 발생되었을 경우, 즉시 설치공사 시공사와 협의하여 해결하여야 한다. 필요시 관계기관에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있다.이에따른 제반비용은 계약상대자가 부담한다.

나. 계약상대자는 모든 장비의 검사 및 시험들을 수행하기 위해 필요한 인원, 자재 및 시험장비를 제공해야 한다.

9. 제출서류

가. 계약상대자는 안정된 물품의 수급을 위하여, 계약 후 2일 이내 당해 제품의 납품에대한 생산 공급 계획표를 발주기관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

나. 계약상대자는 CCTV 카메라 자재 납품 및 최적의 특성유지를 위해 계약 후 5일 이내 전체제품의 물품공급에 관련된 증빙자료(제품카다로그, 기술지원확약서, 제품인증서)를 발주기관에게 제출하여야 한다.

다. 계약상대자는 서류제출 기한 내에 제출을 원칙으로 하고 제출이 늦어질시 발주기관에게 사전 승인을 받아야 한다. 다만, 제출기한 연장은 2일을 초과할 수 없다.

순위	제 출 자 료	부 수	기 간	제 출 처
1	생산 공급 계획표, 품질시험계획서	3	계약후2일이내	감독관
2	카다로그,	3	계약 후 5일 이내	″
3	제품인증서, 기술지원확약서 제출	3	계약 후 5일 이내	″
4	보안 서약서, 확약서	각1	착수계 제출시	″
5	SDK(Software Development Kit) (CD), 제품사용 매뉴얼,	3	준공계 제출시	″

10. 교육훈련 및 유지(하자)보증

가. 발주기관은 계약상대자에게 카메라의 작동 방법, 장애 시 조치방법, 운영방법에 대한 교육을 실시할 것을 요청할 수 있으며 계약상대자는 이에 응해야 한다.

나. 장비의 품질보증기간은 검수완료일로부터 1년으로 하고, 천재지변 및 인위적 사고를 제외하고 동기간 중 장비의 결함 및 HW, SW 등의 하자가 발견될 경우 계약상대자는 해당 제품을 철거후, 신품으로 교체설치하고, 철거후 제품을 무상으로 수리하여 비치하고, 장애발생시 대치품으로 사용할수 있어야한다.

다. 납품 및 설치업체설치 완료 후 카메라 장애 또는 하자, 결함 발생시 계약상대자는 즉각적인 대응을 해야 하며(장비투입 포함), 불량원인을 검토하여 발주기관에게 알려야 하고, 제품의 심각한 성능상 문제점이 발생될 시에는 발주기관은 제품 전량 교체를 지시할 수 있고, 계약상대자는 이에 따라야한다.

라. 납품 카메라의 장애시 안정적인 영상확보를 위해 계약상대자는, 예비품으로 직접철거, 교체해야하며, 이에발생하는 비용은 계약자 부담으로 한다.

또한  안정적인 영상확보를 위하여, 예비품은 납품수량의2%에 해당하는 예비품을 보유하고 있어야하며,  동일장애가 발생하지 않도록 예방조치 및 문제발생시 문제점보고서를 발주기관에게 제출해야 한다.

Ⅲ. 특별규격서

1. 적용범위

본 규격서는 “2018년 강남구 상반기 CCTV 성능개선 카메라 관급자재 구매” 건의 관급자재 세부규격에 대하여 기술한다.

2. 공통사항

가. 본 제품은 다목적용으로 사용되는 장비로서 시스템 운영에서 요구되는 기능과 성능을 만족하여야 한다.

나. 본 규격에서 명시하지 않은 사항에 대해서는 국내 관련 법규 및 규격, 국제공인규격 등을 준수하는 제품이어야 한다.

다. 본 규격서에 명기된 사항은 최소한의 기술 사항을 반영한 것으로, 계약상대자는 본 사업 진행 과정의 규격 및 특성에 적합한 물품을 직접생산공급 할수있도록 최선을 다하여야한다,

3. 장비 규격서

가. 물품의 선정은 설계서상의 동등제품 또는 동등사양 이상의 제품으로 승인 시점의 최신 기종이어야 한다.

나. 국내산 제품 이어야한다.

※ 「동등제품 또는 동등사양」이상이라 함은 「시방서 사양, 도면, 내역서의 단가 및 인증」과 동일하거나 그 이상을 의미하며, 발주처(감리단)의 요청시 장비의 품질 확보를 위하여 그 내용을 입증할 수 있어야 한다.

4. 물품내역서

번호	품명	규격	단위	수량	세부 정보
1	회전형 카메라	200만화소 / 스피드돔 / IP66 / 하우징일체형 /	대	77	상세규격서 참조
2	IR 고정형 카메라	200만화소 / 고정형 / IP66 / IR LED /	대	126	상세규격서 참조

Ⅳ. 상세규격서

1. 회전형 카메라 (방범 및 주정차 등 다목적용)

1) 개 요

1/1.9“ 2M CMOS Sensor를 탑재하고 있으며, 37배 광학줌으로 주,야간 뚜렷한 이미지를 제공 PTZ 카메라이며,(H.264,H.265/MPEG-4 AVC,Part.10/M-JPEG)을 통해 Full HD(1920x1080) 디지털 영상의고성능의 IP 카메라이다.

2)기능 및 특징

- 200만화소, 최대해상도 60fps@1920x1080 지원, CVBS출력

- 최저조도 0.05Lux /OLux(IR LED ON)

- 압축 방식 (H.265/H.264(MPEG-4 Part 10/AVC)

- 방범 및 주정차CCTV 적용을위한 절대좌표, 표준코덱, WDR(120dB)기능지원

- Defog, ROI(관심영역), HLC, BLC ,Privacy Zone, IP filtering ,WDR기능

- 멀티 스트리밍(3개 프로파일)  지원

3) 규 격

- 촬상소자	: 1/1.9“ 2M CMOS Sensor

- 렌즈	: 광학 37

- 최저조도	: Color 0.05Lux,OLux(IR LED ON)

- S/N비	: 50dB이상

- V-out	: CVBS Output(D1)

- 지능형영상분석	: 템퍼링, 오디오감지, 가상선 감지, 소멸감지

- 압축방식	: H.265/H.264(MPEG-4 Part 10/AVC

- 보정기능        : Day&Night / BLC / HLC / WDR(120dB) / SSDR / SSNR /

Defog / 화이트발란스 / Gain Control

- 알      람       : 입력 4개/ 출력 2개

- 프레임 레이트	: H.264/H.265 - Max. 60fps, Motion JPEG - Max. 15fps

- 지원 해상도	: 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768,

800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

- 프로토콜	: HTTP, TCP/IP, NTP, SMTP, DHCP,DDNS, etc.

- 프리셋 설정     : 한글 자막기능 지원, 글자 사이즈 변경, 색상변경 가능

- 네트워크 I/F    : Ethernet 10/100Base-T, SFP / IPV4, IPV6 / 전송방식(유니/멀티)

- 방진방수	: IP66

※ 상기 동등 또는 이상이어야 하며, 여러 대의 네트워크 카메라를 설정, 운영, 네트워크 상태진단 등을 하는 프로그램이 제공되어야 한다.

2. IR 고정형 카메라

1) 개 요

1/2.8", 2M CMOS Sensor를 탑재하고 있으며,최대 1080p 이상의 해상도@30fps를 실시간 영상전송, 알람출력, 움직임 감시기능 등 다양한 기능

(H.264,H.265/MPEG-4 /M-JPEG)을 통해 2M급디지털영상 전송이 가능한 고성능의 IP 카메라이다.

2) 기능 및 특징

- 최대해상도 30fps /2M(1920x1080)지원

- 최저조도 0.0Lux, BLC, WDR, 노이즈제거 지원

- 프라이버시 기능 등 지원

- 압축방식(H.264,H.265/M-JPEG)

3) 규 격

- 촬상소자          : 1/2.8", 2M CMOS Sensor

- 렌즈              : 2.8~12mm(전동가변초점렌즈)

- 최저조도          : Color 0.05lux, B/W 0.0Lux/IR, BLC, WDR(150dB), 노이즈제거

- S/N비             : 50dB이상

- 압축방식          : H.264,H.265(MPEG-4 AVC Part 10.)

- 전송속도          : 최대 30fps@1920x1080

- 프레임레이트      : H.265/H.264 - Max. 60fps, Motion JPEG - Max. 30fps

- 국제표준          : Onvif(Profile S/G)

- 지원 해상도       : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768,

800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

- 프로토콜          : HTTP, TCP/IP, NTP, APR, DHCP, IPv4/v6, Https

: RTP/RTSP(Unicast/Multicast), PPPoE, etc

- 네트워크 I/F      : Ethernet 10/100Base-T

- 방진/방수         : IP66, IP67

※상기 동등 또는 이상이어야 하며, 여러 대의 네트워크 카메라를 설정, 운영, 네트워크 상태진단 등을 하는 프로그램이 제공되어야 한다.