○ 아리수인포시스템 계량기보호통 관리매뉴 개선(안)

구분			수전위치와 독립하여 입력
			현재			개선
①주택유형			복도식아파트/계단식아파트/연립주택/다세대/단독주택/다가구/상가/일반용건물/공사현장/기타			아파트/연립·다세대주택/단독주택/상가·빌딩/공사현장/공원등 공중화장실
구분		②-1 수전위치 : 맨홀형(지하식)			②-2 수전위치 : 벽체형
		현재		개선	현재		개선
③상세위치		건물(집)내 건물(집)외 도로		건물외(마당) 건물외(보도) 건물외(차도) 건물(상가)안	無		방풍창없는 복도식 방풍창있는 복도식 계단식 건물(상가)안 건물밖 외벽
이중뚜껑여부 (라디오 버튼 선택)		이중철개뚜껑여부 이중스트로폼뚜껑여부		삭제	이중철개뚜껑여부 이중스트로폼뚜껑여부		삭제
이중뚜껑계량기비직선여부 (체크박스)		Y/N		삭제	Y/N		삭제
(맨홀형)보호통 (벽체형)계량기함	④재질	주철(검정은백색) PE(파랑,갈색,검정) PE강판(갈색) 기타(없음 또는 자체설치)		주철(검정색철제) 플라스틱(PE) 은회색갈바륨 자체설치	無		無
	⑤상태	양호/파손/몸체와부착불량		양호/파손/뚜껑과함규격상이/없음	無		양호/파손/뚜껑과함규격상이/없음
보호통몸체	유형	신형/구형		삭제	無		無
	상태	양호/변형,파손		삭제	無		無
보온재	상판	양호/파손/없음		삭제	無		無
	하판	양호/파손/없음		삭제	無		無
보온재	⑥종류	無		PE보온재, 스티로폼, 열선, 헌옷, 솜, 동파방지팩, 계량기보온재	無		PE보온재, 스티로폼, 열선, 헌옷, 솜, 동파방지팩, 계량기보온재
	⑦상태	無		양호/파손/없음	無		양호/파손/없음
보호함	재질	無		無	플라스틱/철판		삭제
	보온재상태	無		無	양호/파손/없음		삭제
맨홀형지하1.5m이상여부		Y/N		삭제	Y/N		삭제

○ PDA입력 순서(안)

① 주택유형 입력	② 수전위치 입력
	②-1 맨홀형(지하식)	③ 상세위치 입력	④ 보호통 뚜껑 상태 입력	⑤ 보호통뚜껑 재질 입력	⑥ 보온재 상태입력	⑦ 보온재 종류입력
	②-2 벽체식	③ 상세위치 입력	⑤ 계량기함 상태입력	⑥ 보온재 상태입력	⑦ 보온재 종류입력