상수도공사 특수조건

개봉지하차도~광복교외 1개소 송배수관 정비공사(개착공사)

2018. 04.

강서수도사업소

(급수운영과)

목  차 -

1. 적용범위	1

2. 단수홍보	1

3. 공사기록	1

4. 사용 자재	1

5. 소화전 설치	1

6. 시공 장비 보유	1

7. 폐기물처리	1

8. 원인자부담금 부과 및 납부	1

9. 공사 현장 종사자 복장	1

10. 공사장 안전관리	2

11. 상수도 GIS 자료 제출	2

12. 준공서류 및 관계서류 작성 및 제출	2

13. 필수교육 이수	3

[별첨1] 자재사용에 따른 서약서	4

[별첨2] 보유 시공장비 내역	5

[별첨3] 상수도 시설자료 성과도 작성체계도	6

[별첨4] 시설물별 속성조사표	7

[별첨5] 가정 인입관 시공 및 하수도관 원상복구 시공 확인서	9

[별첨6] 현장종사자 명찰 규격	10

1. 적용범위

1.1 본 특수조건은 『개봉지하차도 ~광복교 외 1개소 송배수관 정비공사(개착공사)』에

적용한다.

2. 단수홍보

2.1 연락공사는 사전에 현장감독관에게 그 작업계획을 보고하여 단수홍보에 지장이 없도록 사전에 승인을 받아야 한다.

3. 공사기록

3.1 공사 중 다음 부분의 사진을 필히 제출해야 하며 사진 촬영 시는 주위의 전경이 나타나게 소형 흑판에 공사명, 사진설명, 위치를 기록 촬영한다.

가. 공사 전, 중, 후, 광경

나. 주요지점(분기점 및 연락부분)

다. 굴착 및 부설 심도 측정

라. 기존관 파악 및 횡단굴착 전경

마. 지하절관 혹은 철거광경, 누수방지대(새들분수전)설치 광경

바. 암반 굴착 시는 굴착단면(암반위치 등)

사. 기타 중요하다고 판단되는 부분

4. 사용자재

4.1 사용자재에 대해서는 시공 전에 현장감독관의 승인을 받고 사용하여야 하며 계약상대자는 공사 착공계 제출 시 서약서(별첨 #1)를 제출하여야 한다.

5. 소화전 설치

5.1 공사 중 소화전을 이설 또는 신설할 경우에는 관할소방서와 사전 협의하여 시공하여야 한다.

6. 시공 장비 보유

6.1 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 시공장비(별첨 #2)를 보유하여야 한다.

6.2 시공 장비에 대해서는 현장감독관의 점검을 받아야 한다.

7. 폐기물처리

7.1 공사 중 발생하는 폐기물은 관계법령에 의거 처리한다.

8. 원인자부담금 부과 및 납부

8.1 계약상대자는 급수공사 시 관세척 미 이행, 이물질 유입 등 시공 부주의를 원인으로 수요가의 수도계량기 고장 또는 수질오염이 발생 시에는 원상복구 및 피해보상에 따른 원인자부담금을 납부하여야 한다.

8.2 계약상대자는 수도계량기 설치 시 다른 기물의 수도계량기를 설치하거나 역 설치하였을 경우 다음의 수도계량기 구경별 원인자부담금을 납부하여야 한다.

(단위:천원)

구경	15㎜	20㎜	25㎜	32㎜	40㎜	50㎜	비 고
원인자 부담금	130	200	250	320	400	500	15㎜:130천원 그 외:1㎜당 10,000원

8.3 원인자부담금은 쌍방의 계약에 근거한 것으로 동일 행위에 대하여 타 법령이나 규정에 근거한 벌칙은 면제되지 않는다.

8.4 착오 설치 1건당 수도계량기 구경별 원인자부담금을 부과한다.

8.5 원인자부담금 미납으로 인한 체납 발생 시에는 도급공사비에서 원천징수할 수 있다.

9. 공사 현장 종사자 복장

9.1 계약상대자는 상수도공사 현장에 종사는 모든 사람에게 청색 계통의 통일된 복장(작업복, 작업모 또는 안전모, 안전조끼 등)을 착용하여 공사장에서의 안전사고 방지 및 공사장 이미지 개선에 노력하여야 한다.

9.2 현장종사자는 시공사명과 현장종사자 이름을 기재한 명찰을 좌측 가슴 부위에 패용하여야 한다.(명찰 규격:별첨 #6)

10. 공사장 안전관리

10.1 계약상대자는 도로상에서 시행하는 각종 상수도공사 현장에 대하여 서울특별시 『도로 공사장 교통관리 실무요청』에 의거 작성 승인을 받은 교통관리계획서 및 도로교통법 제3조(도로공사신고 및 안전조치 등) 및 경찰청 『도로공사 구간 교통관리 및 안전시설 설치지침』에 의거 관할 경찰서장에 신고를 득하고 공사 안내간판, 교통표지판 설치 등 제반 교통관리시설이 현장에 설치되도록 하여야 한다.

10.2 계약상대자는 간선 및 지선도로에서 시행하는 각종 상수도공사 중 공사기간이 10일 이상인 공사는 서울특별시 『도로상 각종 공사장 공사안내 현수막 게첨계획』에 의거 현수막을 제작하여 게첨하여야 한다.

11. 상수도 GIS 자료 제출

11.1 계약상대자는 상수도 GIS DB 유지관리용 시설자료 성과도를 별첨 체계도(별첨 #3)에 의거 작성(시서물 속성표:별첨 #4 포함)하여 현장감독관의 확인을 득한 후 준공 시 제출한다.

12. 준공서류 및 관계서류 작성 및 제출

12.1 계약상대자는 시설물의 안전에 관한 특별법 제17조 제1항「설계도서 등의 보존의무 등」에 따라 아래의 준공도집 및 준공도집 사본(CD-ROM)을 각 2세트 작성하여 공사 준공검사 전 제출하여야 한다.

【준공도집】

․ 준공서류를 이용하여 종이도면으로 2부 제작

(포함사항 : 표지, 공사목록, 공사현황, 위치도, 주요자재현황, 구경 및 공사구간 표시된 평면도, 배관상세도, 철거폐쇄 현황도 등)

【준공도집 사본】

․ 준공도집을 스케닝한 파일을 이용하여 CD로 2부 제작

12.2 가정인입관 및 하수도 연결확인서(별첨#5)를 구비하여 현장감독관의 확인을 득한 후 준공 전에 제출하여야 한다.

13. 필수교육 이수

13.1 현장대리인과 배관공은 한국상하수도협회에서 시행하는 교육 과정(교육명 : 상수도공사 품질향상 과정)을 공사기간 중 한국상하수도협회 일정에 의거 수료하여야 한다.

※ 계약당사자는 계약과 동시에 연간 교육일정 중 가장 빠른 교육을 이수토록 조치하여야 한다.

13.2 계약상대자는 공사 공종 중 보도포장 복구 공정이 있을 경우 “보도포장 전문기술교육”을 이수한 기술자가 시공토록 하여야 한다.

13.3 기 교육 이수자의 유효기간이 경과 시에는 재교육을 수료하여 유효기간을 갱신하여야 한다.

[별첨 #1]

서   약   서

가. 모든 상수도공사(용역포함)와 관련하여 건설기술관리법 시행규칙 제28조 제1항 별표10 제5호(벌점의 측정기준)의 부실내용이 발생되지 않도록 건설기술자 (감리원포함)관리에 최선을 다하고 위반하여 적발 시 그 법에 따른다

나. 모든 상수도공사(용역포함)와 관련하여 수도법 제14조, 수도법시행령 제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용) 및 한국상하수도협회의 위생안전기준의 인증을 받은 제품을 사용하고 이를 위반 시 수도법 제83조에 의거 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금의 벌칙이 있으며, 위반하여 적발 시 그 법에 따른다.

다. 모든 상수도공사(용역포함)와 관련하여 지방자치단체 공사계약 일반조건(행정  안전부 예규 제333호 ’10.10.26) 5-4-나(공사현장근로자) 및 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정안전부 예규 제334호 ’10.10.26) 5-2(계약상대자의 근로자)를 준수하며 위반하여 적발시 회계예규에 따른다.

라. 과거 당사가 서울특별시에서 시행한 상수도공사에서 불량자재를 사용하였거나 부실 시공한 것이 발견되었을 경우에는 당사의 모든 부담으로 원상복구 하겠습니다.

년     월     일

계약상대자 : 000(주)

대 표 이 사 : 000(인)

강서수도사업소장 귀하

[별첨 #2]

보유 시공장비 내역

구 분	품 명	규 격	수량	단 위	비 고
필수장비	천공기	13~50㎜	2이상	규격별	급수관 연결공종이 있을 경우
	관 절단기	주철관용	1이상	대
		급수관용	2이상	개	급수관 연결공종이 있을 경우
	배관탐지기		1이상	대
	리 마	덧살제거용	2이상	개	급수관 연결공종이 있을 경우
	포장절단기		1이상	대
	람 마	80Kg	1이상	개
	차 량	1톤이상	1이상	대
	양수기	50㎜이상	1이상	대
	비상급수대	50㎜	1이상	조
	토크렌치		3이상	개

[별첨 #3]

상수도 시설자료 성과도 작성체계도

업무 담당자
-공사발주 -배관성과도 작성사항 설계서에 포함 -필요한 수치배관도 시공업체에 제공
시공업체			감리업체
-공사시행 -상수도공사구간 배관성과도 작성 -공사구간내 철거‧폐쇄 관로현황 작성 -작성사항 감리업체에 확인 요청 -감리업체 지적사항 보완후 업무담당자에게 제출 - 제출시점 ‧ 단위발주공사 : 준공계 제출시 (구간별 분할제출 가능) ‧ 단가계약공사 : 완공계 제출시			◦책임감리 -상수도배관성과도 및 철거폐쇄 현황 작성상태 확인 -미비점 보완 지시 및 결과 확인 -작성상태 확인후 발주청에 통보 ◦감리 -작성자료확인 및 보완지시 : 상동 - 최종확인후 시공업체에 통보
감리확인사항
업무 담당자			GIS 담당부서
-필요사항 확인후 GIS 담당부서로 이송 -자료 반송시 보완하여 제출			-접수대장등재 -현장샘플확인(필요시 공사관계자 입회) -미비사항 발견시 반송 (3일 이내) -최종보완 확인후 시스템에 편집 -편집완료사항 업무담당자에게 통보

[별첨 #4]

시설물별 속성조사표

1. 상수도 관로

일련번호	관용도	설 치 년월일	구 경	재 질	평균심도	비 고

※ 일련번호 : 구간 및 도면에서 순차적으로 부여한 번호를 기재

(예) 구간번호-일련번호⇒ 1-1

※ 평균심도 : 관로의 상월이나 하월구간을 제외한 관의 일반 지역의 심도

2. 제수밸브

일련번호	밸브용도	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨홀 형태	철 개 종 류

회 전 방 향	총 회전수	현 재 회전수	구 동 방 법	밸브실규격(구형만 해당)
				가로(m)	세로(m)	높이(m)

3. 퇴수밸브(드레인밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	구동 방법	비 고
						본관	밸브

밸브실규격(구형만 해당)
가로(m)	세로(m)	높이(m)

4. 공기밸브(에어밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	밸브실규격(구형만 해당)			비 고
						본관	밸브			가로(m)	세로(m)	높이(m)

5. 역지밸브(체크밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	밸브실규격(구형만 해당)			비 고
									가로(m)	세로(m)	높이(m)

6. 신축관(신축이음)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	밸브실규격(구형만 해당)			비 고
									가로(m)	세로(m)	높이(m)

7. 소화전

일련 번호	종 류	설 치 년월일	형 식	심 도	소화전 구 경	본 관 구 경	관 할 소방서명	비 고

[별첨 #5]

가정 인입관 시공 및 하수도관 원상복구 시공 확인서

□ 공 사 명 :

□ 도 급 자 :

연번	주 소	성 명	배수관구경 (㎜)	보호통설치	가정 인입관 시공 현황						가정 하수도관 원상복구 현황			수요가 확인
					인입관 부설		옥 외		옥 내		품 명	구 경 (㎜)	연 장 (m)
					구경 (㎜)	연장 (m)	포장 종류	연장 (m)	포장 종류	연장 (m)

귀 사업소에서 시행한 상기 공사구간 내의 가구로서 가정 인입관 시공 및 공사 시 파손된 가정하수도관에 대하여  아래와 같이 원상복구 하였음을 확인합니다.

따로붙임 : 가정 하수도관 원상복구 사진(전량첨부) 1부.

2018.  .  .

강서수도사업소장  귀하

[별첨 #6]

현장종사자 명찰 규격

25㎜		◯ ◯ 건설	10㎜
		홍 길 동	15㎜
		70㎜

※ 1. 바탕색 : 흰색, 글자색 : 검정색

2. 상단 : 회사명, 하단 : 이름