	제정번호	제2020-000호
	제정일자	2020.00.00.

서울교통공사

철도차량 정비조직인증기준

2020.5.

제·개정 기록표

	철도차량 정비조직인증기준 (Standard for Approved Maintenance Organization)	제·개정번호	제2020-000호
		제·개정일자	2020.00.00.

제·개정번호

제·개정일자

제·개정내용

작성자

확인자

승인

제2020-000호

2020.00.00.

․ 서울교통공사 철도차량 정비조직인증기준 제정

목 차

제1장 일반사항

1.1. 목적	1

1.2. 적용범위	1

1.3. 준수사항	1

1.4. 용어정의	1

제2장 철도차량 정비 현황

2.1. 조직구성도

2.1.1. 조직도	4

2.1.2. 책임관리자	4

2.1.3. 정비확인자	5

2.1.4. 책임관리자 및 정비확인자 배치기준	6

2.1.5. 정비조직의 역할과 책임	6

2.2. 검사인력 명부

2.2.1. 정비인력 현황	7

2.2.2. 본사 및 현업의 인원	7

2.2.3. 계약자의 인원	8

2.2.4. 정비인력 안전관리	8

2.3. 사업장 운영에 대한 기술

2.3.1. 건물 및 시설	8

2.3.2. 설비 및 장비	9

2.4. 위탁정비

2.4.1. 위탁정비 관리절차	10

2.4.2. 위탁정비 현황	10

2.4.3. 위탁정비규정 관리절차	11

2.5 정비 작업범위

2.5.1. 정비대상	11

2.5.2. 정비 업무범위	13

2.6. 정비기준

2.6.1. 국토교통부장관이 정하는 제반규정과 기준	13

2.6.1. 정비조직이 정하는 기준	14

2.6.3. 정비조직이 정하는 기준	15

제3장 정비품질관리매뉴얼

3.1. 매뉴얼 관리	16

3.2. 매뉴얼 목록	16

3.3. 매뉴얼 세부절차	17

제1장 일반사항

1.1. 목적

서울교통공사(이하 "공사"라 한다)는 「철도안전법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제75조의9제4항 및 제75조의10제4항에 따라 철도차량정비에 필요한 인력·설비 및 검사체계 등에 관한 기준과 정비조직운영기준에 관하여 필요한 사항을 정하여 준수함을 목적으로 한다.

1.2. 적용범위

이 기준은 「철도안전법」(이하 "법"이라 한다) 제38조의7에 따라 도시철도차량과 도시철도차량 정비 업무를 수행하는 직원, 설비 및 장비와 철도차량정비 업무를 위탁받은 계약자에게 적용하며, 정비업무의 일부 또는 전부를 계약자에게 위탁하는 경우에도 정비조직인증기준(이하 "인증기준"이라 한다)의 실행에 대한 책임은 공사에 귀속되며, 노후 차량관리와 차량 개조, 정밀안전진단 등은 타 법령의 요구사항을 준수하여야 한다. (세부적인 사항은 현황 부분에 따로 기술할 수 있다)

1.3. 준수사항

가. 공사 인증정비조직은 국토교통부장관으로부터 발급받은 정비조직운영기준에 따른 업무범위 내에서 정비에 관한 업무를 수행하여야 한다.

나. 공사 인증정비조직은 국토교통부 또는 항공철도사고조사위원회 등 공공의 점검을 위하여 정비조직운영기준을 사업장 내에 비치하여야 한다.

다. 공사 인증정비조직은 정비계획, 정비인력관리, 정비정책 등을 수립할 때에는 인적 요소를 고려하여야 한다.

라. 공사 인증정비조직은 철도차량 정비에 필요한 인력, 설비 및 검사체계 등이 적합한지를 매년 자체적으로 평가를 수행하고, 그 결과를 문서로 보관하여야 한다.

마. 공사 인증정비조직은 국토교통부「철도차량정비 기술기준」을 준수하고, 인증기준에 적합하도록 유지하며, 정비조직운영기준을 지속적으로 유지하여야 한다.

1.4. 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

가. "철도차량정비"란 철도차량(철도차량을 구성하는 부품·기기·장치를 포함한다)을 점검·검사, 교환 및 수리하는 행위를 말한다.

나. "철도차량정비기술자"란 철도차량정비에 관한 자격, 경력 및 학력 등을 갖춰 법 제24조의2에 따라 국토교통부장관의 인정을 받은 사람을 말한다.

다. "정비조직인증기준"이란 법 제38조의7제1항에 따라 철도차량정비에 필요한 인력, 설비 및 검사체계 등에 관한 기준을 말한다.

라. "인증정비조직"이란 법 제38조7제1항에 따라 국토교통부장관으로부터 철도차량 정비조직의 인증을 받은 자를 말한다.

마. "정비조직운영기준"이란 법 제38조의7제3항에 따라 인증정비조직이 시행할 수 있는 철도차량정비의 종류, 범위, 방법 및 품질관리절차 등에 관한 세부 운영기준을 정하여 국토교통부장관이 발급한 기준을 말한다.

바. "책임관리자"란 인증정비조직의 개별 사업장에서의 철도차량 정비에 관한 책임과 권한을 가진 사람으로서 인증정비조직에서 임명한 사람을 말하며, 소속 인력들이 규정을 지키도록 관리하는 사람을 말한다.

사. "정비확인자"란 철도운영자의 철도차량 정비를 위한 개별 사업장에서 철도차량정비 현장에 대한 지도·감독, 철도차량 정비 결과 및 정비 품질 등에 대한 점검·확인 등의 업무를 수행하는 사람을 말한다.

아. "정비수행자"란 실질적으로 철도차량을 정비하는 조직 또는 개인을 말하며 문맥에 따라 해석된다.

자. "주관부서"란 철도차량 정비업무를 담당하거나 감독하는 본사의 부서를 말한다.

차. "주관부서장"이란 주관부서의 각 장(차량계획처장, 차량운영처장, 차량정비처장)을 말한다.

카. "현업부서"란 주관부서의 업무를 지원하거나 철도차량 정비업무를 직접 수행하는 사업소(군자, 신정, 지축, 수서, 창동, 고덕, 도봉, 방화, 신내, 천왕, 모란차량사업소)를 말한다.

타. "도시철도차량"이란 「도시철도법」 제2조에 따른 도시철도에 운행할 목적으로 제작된 철도차량을 말한다.(「대도시권 광역교통관리에 관한 특별법」 제2조에 따른 광역철도에서 운행하는 도시철도차량 형식의 철도차량을 포함한다)

파. "중정비"란 철도차량의 기능 및 성능을 유지할 수 있도록 철도차량을 칸(량) 단위로 분리하고 주요 시스템과 장치·부품을 철도차량으로부터 분리하여 점검·정비 및 교체·재조립하고 시험 등을 정밀하게 시행한 후 시운전을 통해 최종 점검하는 유지보수를 말하며, 인증정비조직에서 세부사항을 정할 수 있다.

하. "경정비"란 철도차량 각 부분의 세부점검 및 기능검사와 주요 부분의 조정, 급유 및 청소를 시행하는 것으로서 인증정비조직에서 세부사항을 정할 수 있다.

거. "정비매뉴얼"이란 철도차량(철도차량을 구성하는 부품, 기기, 장치 등을 포함한 제작자가 철도차량 안전운행 확보를 위해 발행하는 정비지침서 또는 권고사항과 인증정비조직에서 철도차량 정비를 위해 보유하고 있는 관련 기술 도서들을 말한다.

너. "RAMS(Reliability, Availability, Maintainability, Safety)"란 철도차량의 신뢰성, 가용성, 정비성(유지보수성), 안전성을 말한다.

더. "FRACAS(Failure Reporting, Analysis, and Corrective Action System)"란 고장 보고, 원인분석 및 사후조치에 관한 일련의 고장관리체계를 말하며 관련 정보의 기록관리를 포함한다.

러. "TBO(Time Between Overhaul)"란 일정 기간 또는 일정 운행거리를 정하여 해당부품의 고장발생 여부와 상관없이 해당 부품을 새로운 부품으로 교체하거나 해당 부품을 완전 분해하여 이상 여부를 확인하고 새로운 부품 수준의 성능을 확보할 수 있도록 수리·정비하는 것을 말한다.

머. "기술관리 및 품질관리"란 철도차량이 지속적으로 철도차량기술기준에 적합하도록 보증하기 위한 다음 각 목의 업무를 말한다.

1) 정비매뉴얼의 개발 및 유지관리

2) 철도차량기술기준 검토 및 작업지침서 개발

3) 철도차량 고장 등의 분석 및 신뢰성 관리

4) 철도차량정비에 관한 절차의 개발 및 관리

5) 그 밖에 철도차량정비를 위한 제반 지원업무

버. "도시철도시설"이란 다음의 어느 하나에 해당하는 시설(부지를 포함한다)을 말한다.

1) 도시철도의 선로, 역사 및 역 시설(물류시설, 환승시설 및 역사와 같은 건물에 있는 판매시설, 업무시설, 근린시설, 숙박시설, 문화 및 집회시설 등을 포함한다)

2) 선로 및 도시철도차량을 보수‧정비하기 위한 선로보수기지, 차량정비기지, 차량유치시설, 창고시설 및 기지시설

3) 도시철도의 전철전력설비, 정보통신설비, 신호 및 열차제어설비

4) 도시철도 기술의 개발‧시험 및 연구를 위한 시설

5) 도시철도 경영연수 및 철도 전문인력을 양성하기 위한 교육훈련 시설

6) 그 밖에 도시철도의 건설, 유지보수 및 운영을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설

서. "설비"란 철도차량정비에 필요한 건물, 시설 및 장비를 말한다.

어. "차량관리소"란 운행 중 고장 또는 장애가 발생한 열차에서 점검 및 임시조치를 수행하는 기동검수 부서를 말한다.

제2장 철도차량 정비 현황

2.1. 조직 구성도

공사의 철도차량정비 조직 및 인원은 「직제규정」제3장(조직) 및 제4장(정원)에 따른다.

2.1.1. 조직도

가. 본사: 3처 5팀

												사 장
												차 량 본 부
				차량계획처											차량운영처					차량정비처
	차량계획팀				차량제작팀				차량노사협력팀							스마트차량팀					스마트검수팀

나. 현업: 11소 27팀

차 량 본 부

[1, 2호선]

군자차량사업소

검수팀	정비팀	시설팀

차량 관리소

[2호선]

신정차량사업소

검수팀	정비팀	시설팀

차량 관리소

[3, 4호선]

지축차량사업소

검수팀	정비팀	시설팀

차량 관리소

[5, 8호선]

고덕차량사업소

검수팀	정비팀	시설팀

차량 관리소

[6, 7호선]

도봉차량사업소

검수팀	정비팀	시설팀

차량 관리소

[3호선]

수서차량사업소

검수팀	시설팀

차량 관리소

[4호선]

창동차량사업소

검수팀	시설팀

차량 관리소

[5호선]

방화차량사업소

검수팀	시설팀

차량 관리소

[6호선]

신내차량사업소

검수팀	시설팀

차량 관리소

[7호선]

천왕차량사업소

검수팀	시설팀

차량 관리소

[8호선]

모란차량사업소

검수팀	시설팀

차량 관리소

2.1.2. 책임관리자

가. 정비조직인증 책임자(차량본부장)는 철도차량을 정비하는 차량사업소마다 정비조직인증기준, 정비조직운영기준의 실행 및 준수에 관한 권한과 의무를 부여하는 책임관리자를 다음의 기준에 적합하게 임명하여야 한다.

1) 「철도안전법 시행령」(이하 "시행령" 이라 한다) 제21조의2에 따른 1등급 철도차량정비기술자 또는 철도차량정비 분야 15년 이상 근무 경험이 있는 사람

2) 「직제규정시행내규」 제6조(직급명칭 및 직위별 직급표) 적용

나. 책임관리자는 「직제규정시행내규」 제13조(현업기관 관리감독 등)에 따라 차량사업소의 운영관리 등 총괄 업무를 수행하며, 현황은 다음과 같다.

역할	노선	사업장	직위	역할과 책임	비고
책임관리자	1호선	군자차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경·중정비
	2호선
		신정차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경·중정비
	3호선	지축차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경·중정비
		수서차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경정비
	4호선	창동차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경정비
	5호선	고덕차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경·중정비
		방화차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경정비
	6호선	신내차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경정비
	7호선	도봉차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경·중정비
		천왕차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경정비
	8호선	모란차량사업소	소장	책임관리 및 정비업무 총괄	경정비

2.1.3. 정비확인자

가. 정비조직인증 책임자는 철도차량을 정비하는 차량사업소마다 철도차량정비 현장의 검사·감독, 철도차량 정비품질에 대한 점검 등의 업무를 수행하는 정비확인자를 다음 기준에 적합하게 지정하여야 한다.

1) 시행령 제21조의2에 따른 2등급 이상의 철도차량정비기술자

2) 철도차량정비 분야 10년 이상 근무 경험이 있는 사람

3) 철도차량정비와 관련된 제반 규정을 숙지하고, 관련 매뉴얼·작업지시서 등을 충분히 이해할 수 있는 사람

나. 정비확인자 현황은 다음과 같다.

역할	노선	사업장	직위	역할과 책임	비고
정비확인자	1호선	군자차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
	2호선		정비팀장	중정비 정비 확인 및 정비품질 점검
		신정차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
			정비팀장	중정비 정비 확인 및 정비품질 점검
	3호선	지축차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
			정비팀장	중정비 정비 확인 및 정비품질 점검
		수서차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
	4호선	창동차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검

역할	노선	사업장	직위	역할과 책임	비고
정비확인자	5호선	고덕차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
			정비팀장	중정비 정비 확인 및 정비품질 점검
		방화차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
	6호선	신내차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
	7호선	도봉차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
			정비팀장	중정비 정비 확인 및 정비품질 점검
		천왕차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검
	8호선	모란차량사업소	검수팀장	경정비 정비 확인 및 정비품질 점검

2.1.4. 책임관리자 및 정비확인자 배치기준

공사는 책임관리자 및 정비확인자를 다음 기준에 따라 배치하여야 한다.

역할	직위	담당업무	보직기준
책임관리자	소장	정비업무 총괄 관리	1등급 철도차량정비기술자 또는 정비업무 경력 15년 이상, 직급 1~3급
정비확인자	팀장	경·중정비업무 총괄 및 지도 감독	2등급 철도차량정비기술자 또는 정비업무 경력 10년 이상, 직급 1~3급
	부장	일상·월상 및 중정비업무 지도 감독	2등급 철도차량정비기술자 또는 정비업무 경력 10년 이상, 직급 3~4급
	관리소장	기동검수 지도 감독	2등급 철도차량정비기술자 또는 정비업무 경력 10년 이상, 직급 3~4급

2.1.5. 정비조직의 역할과 책임

공사의 철도차량정비 조직의 역할과 책임은 다음의 사항을 포함하여 「직제규정시행내규」 제10조(업무분장)를 따른다.

가. 인증기준의 작성, 승인, 개정 등의 관리 및 실행

정비조직인증 책임자는 주관부서와 현업조직을 관리하며, 인증기준의 작성, 승인, 개정 등을 관리하고 실행한다.

나. 정비와 관련된 절차 등의 작성, 승인, 개정 등의 관리 및 실행

1) 주관부서장(차량계획처장, 차량운영처장, 차량정비처장)은 소관업무 실행에 대한 책임이 있으며, 정비와 관련된 절차의 작성, 승인, 개정 등을 관리하고 실행한다.

2) 현업부서장(차량사업소장)은 소속 사업장의 책임관리자로서 인증기준과 정비조직운영기준의 실행 및 준수에 대한 책임이 있으며, 중정비·경정비별 정비확인자를 지정한다.

다. 정비 인력에 대한 지도 및 감독

1) 주관부서장(차량계획처장)은 현업의 정비 인력, 설비 등이 적합한지에 대해 자체평가 등을 통해 지도‧감독한다.

2) 책임관리자는 소속 정비인력이 인증기준, 정비품질관리매뉴얼 및 관련 절차 등을 지키도록 지도‧감독한다.

라. 정비에 관한 기술관리 및 품질 관리

1) 주관부서장(차량운영처장, 차량정비처장)은 기술관리 및 품질관리에 관한 절차 및 문서의 작성, 승인, 개정 등을 관리하고 실행한다.

2) 책임관리자는 기술관리 및 품질관리에 관한 절차의 실행 및 준수에 대한 책임이 있으며, 관련 문서의 작성, 개정 등을 검토한다.

마. 계약자의 역할과 책임

계약자는 정비사항에 대한 발주기관의 요구사항을 준수하고 종업원에 대한 지도감독과 교육훈련 및 인력관리에 관한 업무를 수행한다.

2.2. 검사인력 명부

공사의 철도차량정비 조직 및 인원은 「직제규정시행내규」 제3조(기구 및 위치) 및 제7조(정원)에 따른다.

2.2.1. 정비인력 현황

가. 책임관리자는「철도차량정비 기술기준」 제9조(정비인력의 관리)에 따라 소속 직원에 대하여 다음의 내용을 포함한 명부를 관리하여야 한다.

1) 현재의 직위

2) 총 경력기간, 근무부서 및 수행한 정비범위

3) 직무와 관련한 고용 이전 근무지의 명칭 및 근무기간

4) 현재의 직무범위

5) 보유한 자격증 및 철도차량정비경력증의 종류

나. 책임관리자는 정비 업무를 수행하는 사람에 대하여 각 개인의 업무범위, 권한 및 철도차량정비경력증의 보유 현황 등에 관한 사항을 기록·관리하여야 하며, 인력의 재배치, 직무의 변경, 인력의 증감 등이 있을 경우 변동 후 7일 이내에 기록서에 반영하여야 한다. 명부 현황 및 기타 세부적인 사항은「직제규정시행내규」 제2장(조직)에 따른다.

2.2.2. 본사 및 현업의 인원

본사 및 현업의 정비인력 인원(정원)은「직제규정시행내규」 제7조(정원)에 따라 다음과 같다.

구분	본사					현업(차량사업소)
	계	차량 계획처	차량 운영처		차량 정비처	계	군자	신정	지축	수서	창동	고덕	도봉	방화	신내	천왕	모란
계	57	23	17		17	3,062	564	473	563	196	280	265	262	123	128	125	83
					검수팀	2,089	377	298	227	185	268	143	132	123	128	125	83
					정비팀	902	171	160	319	-	-	122	130	-	-	-	-
					시설팀	71	16	15	17	11	12	-	-	-	-	-	-

2.2.3. 계약자의 인원

구분	계	중정비
		오텍캐리어(주)	(주)구영에스피	(주)성인개발
인원	26	16	4	6

2.2.4. 정비인력 안전관리

가. 공사는 철도차량정비 인력이 법령에 의한 안전교육과 안전장비를 갖추도록 하여 안전한 환경에서 효율적으로 정비가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

나. 공사는 「서울교통공사 철도안전관리체계」(이하 "안전관리체계"라 한다)에 의거 철도안전에 관한 교육과 산업안전보건교육 계획을 수립하여 시행하여야 하며, 다음 사항을 준수하여야 한다.

1) 철도차량정비 인력은 법 제24조에 따라 철도종사자에 대한 안전교육을 시행하여야 한다.

2) 철도차량정비기술자는 법 제24조의4에 따라 교육·훈련을 받아야 한다.

3) 공사는 철도차량정비 시 안전모, 안전화 등 안전장비를 갖추어야 한다.

다. 공사는 법 제41조(철도종사자의 음주 제한 등)에 의거 정비인력의 약물, 음주 등에 관한 관리방안은 안전관리체계 11.3.4(철도종사자 관리)에 따른다.

2.3. 사업장 운영에 대한 기술

공사는 다음 사항을 고려하여 업무범위에 적합한 장비, 자재 및 인력 등을 수용할 수 있는 건물 및 시설을 확보하여야 하며, 중정비를 수행하고자 하는 정비조직은 해당 차량사업소에서 정비하고자 하는 철도차량 형식 중 가장 큰 철도차량 1편성 이상을 수용할 수 있는 시설을 확보하여야 한다.

가. 정비를 수행하는 동안 차량 종류별·정비 종류별로 적절하게 격리 및 보호하기 위한 충분한 작업 공간 및 면적

나. 환경적으로 위험성이 있는 도색, 세척 및 용접과 기계적으로 민감한 전기, 기계가공 작업 등을 하려는 경우 다른 철도차량의 정비에 영향을 주지 않고 적절하게 수행할 수 있는 격리 작업 공간

다. 정비에 필요한 부품·기기·장치 및 정비를 위한 각종 공구류·기기류·시험기류 등을 적절하게 보관 및 보호할 수 있는 충분한 공간

라. 정비 등을 수행하는 인력이 적절하게 작업할 수 있는 작업환경을 갖출 수 있는 시설·설비 등

2.3.1. 건물 및 시설

국토교통부장관이 인정할 수 있는 적합한 시설에서 해당 정비 등의 작업을 수행하는 경우에는 철도차량정비를 건물 밖에서도 할 수 있으며, 시설의 위치는 「직제규정시행내규」 제3조(기구 및 위치)에 따른다.

구분		군자차량사업소	신정차량사업소	지축차량사업소	수서차량사업소	창동차량사업소
(우편번호) 주소		(04806) 서울 성동구 천호대로78길 58	(08100) 서울 양천구 목동로3길 41	(10586) 경기 고양시 덕양구 삼송로 300	(06369) 서울 강남구 밤고개로5길 46-13	(01686) 서울 노원구 노원로 573
면적 (㎡)	검수고	22,141	22,410	22,720	19,118	21,452
	주공장	20,628	37,403	65,106	-	-
	관리동	1,995	11,734	2,560	3,405	2,293
	기 타	24,523	13,272	16,414	12,044	35,465
주요업무		1,2호선 경․중정비	2호선 경․중정비	3,4호선 경․중정비	3호선 경정비	4호선 경정비
보유수량		1호선 160칸 2호선 370칸	2호선 444칸	3호선 200칸 (수탁정비 일산선 160칸 제외)	3호선 290칸	4호선 470칸

구분		고덕차량사업소	도봉차량사업소	방화차량사업소	신내차량사업소	천왕차량사업소	모란차량사업소
(우편번호) 주소		(05202) 서울 강동구 아리수로87길 32	(11726) 경기도 의정부시 서계로 42	(07501) 서울 강서구 금낭화로26가길 152-39	(02056) 서울 중랑구 용마산로136길 33	(08366) 서울 구로구 광남로 54	(13381) 경기 성남시 중원구 여수대로 182
면적 (㎡)	검수고	16,040	16,458	15,840	22,820	16,236	11,798
	주공장	22,365	22,467	-	-	-	-
	관리동	3,998	10,453	4,019	5,763	4,974	3,487
	기 타	7,315	5,985	4,699	2,468	5,268	4,373
주요업무		5,8호선 경․중정비	6,7호선 경․중정비	5호선 경정비	6호선 경정비	7호선 경정비	8호선 경정비
보유수량		5호선 304칸	7호선 288칸	5호선 304칸	6호선 312칸	7호선 289칸	8호선 120칸

2.3.2. 설비 및 장비

공사는 기술관리 및 품질관리 업무를 수행하기 위한 전동차 정비용 장비를 확보하여야 하며, 명칭, 관리기준 및 관리구분은 「전동차기계장비관리규정」에 따른다.

구분	군자차량사업소	신정차량사업소	지축차량사업소	수서차량사업소	창동차량사업소
법정장비	8종 33대	7종 40대	7종 44대	5종 6대	4종 6대
중요장비	11종 55대	14종 44대	13종 68대	7종 7대	5종 8대
일반장비	32종 108대	31종 105대	30종 152대	6종 9대	9종 12대

구분	고덕차량사업소	도봉차량사업소	방화차량사업소	신내차량사업소	천왕차량사업소	모란차량사업소
법정장비	41종 161대	36종 173대	21종 30대	21종 27대	18종 27대	21종 29대
중요장비	9종 53대	12종 68대	7종 8대	7종 8대	7종 7대	8종 13대
일반장비	26종 90대	19종 92대	10종 18대	11종 15대	8종 16대	9종 12대

2.4. 위탁정비

정비조직인증 책임자는 공사의 경영환경 변화 또는 특수한 장비와 전문기술을 필요로 하는 정비의 경우 「안전관리체계관리규정」 제141조(유지관리 인력의 적격성)에 따라 위탁할 수 있다.

2.4.1. 위탁정비 관리절차

가. 공사는 위탁정비를 하고자 할 경우에 국가로부터 인증 받은 정비조직을 우선 활용하고, 인증 받은 정비조직을 활용할 수 없을 경우에는 관련 안전관리체계 및 「계약자안전관리절차」등을 준수한다.

나. 공사가 위탁정비 시행 시 위탁정비업체는 「안전관리체계관리규정」 제10절(안전문화)에 따라 정비조직인증기준을 준수하며, 정비책임은 공사에게 있다.

다. 공사는 「안전관리체계관리규정」 제130조(계약자) 및 「철도차량 정비조직인증기준」 제14조(위탁정비에 관한 품질보증 등)에 따라 다음의 내용을 위탁정비업체에 제공 또는 보증한다.

1) 안전과 관련된 법령 및 철도안전관리체게 준수 의무 부여

2) 해당 열차운행 업무와 관련된 위험관리 결과의 제공

3) 해당 열차운행 업무와 관련된 사고 및 장애의 재발방지대책의 전파

4) 해당 열차운행 업무와 관련된 교육훈련 자료의 제공

5) 해당 열차운행 업무와 관련된 안전정보의 제공

6) 해당 열차운행 업무와 관련된 계획, 절차 및 지침의 제공 등

라. 공사는 「안전관리체계관리규정」 제131조(계약자의 선정)에 따라 위탁정비업체를 선정한다.

마. 정비조직인증을 획득하지 못한 업체의 경우 「안전관리체계관리규정」 제130조(계약자) 및 제131조(계약자의 선정)에 따라 철도차량 정비능력과 사업수행능력을 갖춘 업체를 선정한다.

바. 공사는 철도차량 정비이행 여부 및 정비 결과를 확인하고, 위탁정비 결과 확인 절차는 「철도차량정비 기술기준」 제4조(철도차량 정비기준의 수립)에 따른다.

	유지관리 이행(계약자)	□	유지관리 이행확인(분야별 담당자)	□	유지관리 최종확인(정비팀장)

사. 공사는 「안전관리체계관리규정」 제132조(계약자의 시정조치) 및 제133조(계약자의 지속적 확인)에 따라 위탁정비 시 위탁정비계약 이행여부를 지속적으로 모니터링하고 계약 불이행 시 이에 대한 조치를 취해야 한다.

2.4.2. 위탁정비 현황

구분	중정비
	오텍캐리어(주)	(주)구영에스피	(주)성인개발
정비내용	냉방기 정비 용역	도장작업 용역	공기덕트 청소 용역

2.4.3. 위탁정비규정 관리절차

가. 공사는 「계약자안전관리절차」에 따라 위탁정비 시 위탁업체에 정비규정을 제공하고, 위탁정비업체는 규정에 따라 정비하여야 한다.

나. 공사는 위탁정비업체에게 다음의 정비규정(매뉴얼 등 포함)을 제공하여야 한다.

1) 전동차관리규정

2) 전동차기계장비관리규정

3) 계약자안전관리절차

4) 국내철도사업수행직원관리예규

5) 전동차검사시행예규 및 정비지침서

6) 안전관리체계관리규정

7) 철도차량정비 기술기준 등

다. 위탁정비규정을 개정하고, 관리하는 절차는 「사규관리규정」 제3장(제정·개정·폐지)에 따른다.

2.5. 정비 작업범위

공사가 운영하는 철도차량 정비대상의 차종은 도시철도차량(대형전동차)으로 정비 장소는 「직제규정시행내규」 제3조(기구 및 위치)에 따른다.

2.5.1. 정비대상

가. 철도차량 보유 현황

구분	계	1호선	2호선	3호선	4호선
차종	-	도시철도차량 대형전동차	도시철도차량 대형전동차	도시철도차량 대형전동차	도시철도차량 대형전동차
수량(칸)	1,934	160	814	490 (일산선 160칸 제외)	470
특성	-	저항, VVVF	쵸퍼, 저항, VVVF	쵸퍼, VVVF	VVVF

구분	계	5호선	6호선	7호선	8호선
차종	-	도시철도차량 대형전동차	도시철도차량 대형전동차	도시철도차량 대형전동차	도시철도차량 대형전동차
수량(칸)	1,617	608	312	577	120
특성	-	VVVF	VVVF	VVVF	VVVF

나. 철도차량 특성

구 분		1호선		2호선 [쵸파제어는 3호선과 동일]		3호선		4호선
제어방식		저항제어	VVVF제어	VVVF제어 [05~08년]	VVVF제어 [17~19년]	쵸파제어	VVVF제어	VVVF제어
조성칸수		10칸	10칸	4, 6, 10칸	10칸	10칸	10칸	10칸
전기방식 (V)		DC 1,500 AC 25,000	DC 1,500 AC 25,000	DC 1,500	DC 1,500	DC 1,500	DC 1,500	DC 1,500 AC 25,000
차체길이		20m	20m	20m 20.25m(Tc)	20m 20.53m(Tc)	20m	20m 20.35m(Tc)	20m
지붕높이		3.8m	3.75m	3.75m	3.75m	3.75m	3.75m	3.75m
최고속도		110㎞/h	110㎞/h	100㎞/h	100㎞/h	100㎞/h	100㎞/h	100㎞/h
가속도		2.5㎞/h/s	3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s
감속도	상용	3.0㎞/h/s	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s
	비상	4.0㎞/h/s	4.5㎞/h/s	4.5㎞/h/s	4.5㎞/h/s	4.5㎞/h/s	4.5㎞/h/s	4.5㎞/h/s
대 차		코일스프링	공기스프링 볼스타레스	공기스프링 볼스타레스	공기스프링 볼스타레스	공기스프링	공기스프링 볼스타레스	공기스프링 볼스타레스
주전동기		120㎾	200㎾	210㎾	210㎾	162㎾	210㎾	200㎾
제동장치		발전제동/ 공기제동	회생제동/ 공기제동	회생제동/ 공기제동	회생제동/ 공기제동	회생제동/ 공기제동	회생제동/ 공기제동	회생제동/ 공기제동
보안장치		ATS (열차자동 정지장치)	ATS	ATP/ATO (열차자동 운전장치)	ATP/ATO (열차자동 운전장치)	ATC (열차자동 제어장치)	ATC	ATS/ATC

구 분		5호선	6호선	7&8호선(1차분)	7&8호선(2차분)	7호선(3차분)
제어방식		VVVF제어	VVVF제어	VVVF제어	VVVF제어	VVVF제어
조성칸수		8칸	8칸	8칸 (8호선 6칸)	8칸 (8호선 6칸)	8칸
전기방식 (V)		DC 1,500	DC 1,500	DC 1,500	DC 1,500	DC 1,500
차체길이		19.5m	19.5m	19.5m	19.5m	19.5m
지붕높이		3.2m	3.2m	3.2m	3.2m	3.2m
최고속도		100㎞/h	100㎞/h	100㎞/h	100㎞/h	100㎞/h
가속도		3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s	3.0㎞/h/s
감속도	상용	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s	3.5㎞/h/s
	비상	4.0㎞/h/s	4.0㎞/h/s	4.0㎞/h/s	4.0㎞/h/s	4.0㎞/h/s
대 차		공기스프링식 볼스타레스	공기스프링식 볼스타레스	공기스프링식 볼스타레스	공기스프링식 볼스타레스	공기스프링식 볼스타레스
주전동기		200㎾	210㎾	210㎾	210㎾	210㎾
제동장치		회생제동 병용 전기지령식 공기제동(응하중부)
보안장치		ATC/ATO(열차자동제어/운전장치)

2.5.2. 정비 업무범위

정비 업무범위는 정기검사, 비정기검사로 분류하며, 정기검사는 일상검사, 월상검사, 중간검사 및 전반검사로 구분하고, 비정기검사는 임시검사, 특별검사, 차륜교환검사 및 인수검사로 구분한다. 세부사항은「전동차관리규정」에 따른다.

가. 정기검사

종류			정비주기		정비내용
			기간	주행거리
경정비	일상검사	1~4호선	3일 또는 72시간	-	전동차 해당 장치의 외관상태 및 동작상태 확인
		5~8호선	7일	-
	월상검사	1~4호선	2개월 (VVVF는 3개월)	30,000㎞ (VVVF는 50,000㎞)	전동차 해당 장치의 외관 및 동작상태 확인, 기기청소와 주요 소모품 보충ᐧ교환, 주요장치의 기능 확인
		5~8호선	4개월	40,000㎞
중정비	중간검사	1~4호선	2년 (VVVF는 3년)	300,000㎞ (VVVF는 500,000㎞)	주요부품을 분해검사ᐧ정비 및 시험
		5~8호선	-	-
	전반검사	1~4호선	4년 VVVF는 6년	600,000㎞ (VVVF는 1000,000㎞)	영구 결합부분을 제외한 해체 필요한 부품을 분해검사ᐧ정비 및 시험
		5~8호선	4년	400,000㎞

나. 비정기검사

검사종별	정비내용	비고
임시검사	전동차의 이상상태 발생시 또는 이상징후가 감지될 때 이상부위의 원상회복을 위하여 시행하는 검사	경·중정비
특별검사	전동차 개조 또는 정비 등을 목적으로 특별히 계획에 의해 시행하는 검사	경·중정비
차륜교환검사	차륜 바깥지름이 교환한도에 도달하거나 또는 차륜이 균열ᐧ파손 등으로 차륜을 교환하기 위하여 시행하는 검사	중정비
인수검사	신규제작 및 주요부위를 개조하여 도입된 전동차의 상태ᐧ기능 등을 확인하는 검사	경정비

2.6. 정비기준

공사는 「철도차량정비 기술기준」을 준수하고, 국토교통부 지침 및 철도차량 제작사 정비지침서(정비 매뉴얼), 공사 내부방침 등을 적용하여 관련 규정을 최신의 것으로 관리·제공하여야 한다.

2.6.1. 국토교통부장관이 정하는 제반규정과 기준

공사는 철도차량정비 관련 국토교통부장관이 정하는 제반규정과 기준은 다음과 같으며 이를 준수하여야 한다.

국토교통부 제반규정 및 기준	주요내용
철도차량 정비조직인증기준	철도차량정비에 필요한 인력, 설비 및 검사체계 등 정비조직인증기준과 정비조직운영기준
철도차량 정비조직운영기준	국가가 인증한 철도차량정비에 필요한 인력, 설비 및 검사체계 등의 기준
철도차량정비 기술기준	철도차량 정비 시 준수하여야 하는 기준
철도차량 이력관리 기술기준	철도차량의 운영 및 정비를 체계적으로 시행하기 위한 철도차량 이력관리의 세부적인 사항

2.6.2. 정비조직이 정하는 기준

가. 주관부서장은 소관업무 관련 전동차 정비 관련 기준(규정, 예규 등)을 제정, 개정 및 배포하여야 한다.

나. 철도차량정비 관련 규정 및 제·개정 책임자는 다음과 같으며 철도차량정비 시 준수하여야 한다.

사규(내규,예규, 정비매뉴얼)	주요내용	책임자
전동차관리규정	전동차 검사 및 운용관리	차량운영처장, 차량정비처장
1호선 저항(교직류)전동차 검사시행예규	1호선 저항(교직류) 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
1,4호선 VVVF전동차 검사시행예규	1,4호선 VVVF 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
2,3호선 VVVF전동차 검사시행예규	2,3호선 VVVF 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
2호선 저항(직류)전동차 검사시행예규	2호선 저항(직류) 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
2,3호선 쵸파(영국식)전동차 검사시행예규	2,3호선 쵸파(영국식) 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
2호선 쵸파(일본식)전동차 검사시행예규	2호선 쵸파(일본식) 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
5호선 VVVF전동차 검사시행예규	5호선 VVVF 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
6호선 VVVF전동차 검사시행예규	6호선 VVVF 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
7,8호선 1차분VVVF전동차 검사시행예규	7,8호선 1차분 VVVF 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
7,8호선 2차분VVVF전동차 검사시행예규	7,8호선 2차분 VVVF 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장
7호선 3차분VVVF전동차 검사시행예규	7호선 3차분 VVVF 전동차 검사 기준 표준	차량운영처장, 차량정비처장

다. 철도차량정비 관련 작업절차서는 다음과 같으며 철도차량정비 시 준수하여야 한다.

작업절차서	주요내용	책임자
1호선 전동차 표준작업절차서	1호선 전동차 정비공정별 세부 정비방법 및 절차	차량운영처장, 차량정비처장
2호선 전동차 표준작업절차서	2호선 전동차 정비공정별 세부 정비방법 및 절차	차량운영처장, 차량정비처장
3호선 전동차 표준작업절차서	3호선 전동차 정비공정별 세부 정비방법 및 절차	차량운영처장, 차량정비처장
4호선 전동차 표준작업절차서	4호선 전동차 정비공정별 세부 정비방법 및 절차	차량운영처장, 차량정비처장
5호선 전동차 표준작업절차서	5호선 전동차 정비공정별 세부 정비방법 및 절차	차량운영처장, 차량정비처장
6호선 전동차 표준작업절차서	6호선 전동차 정비공정별 세부 정비방법 및 절차	차량운영처장, 차량정비처장
7호선 전동차 표준작업절차서	7호선 전동차 정비공정별 세부 정비방법 및 절차	차량운영처장, 차량정비처장
8호선 전동차 표준작업절차서	8호선 전동차 정비공정별 세부 정비방법 및 절차	차량운영처장, 차량정비처장

2.6.3. 제작사가 제공하는 기술자료

가. 주관부서장과 및 책임관리자는 철도차량 제작사로부터 제공 받은 기술자료 및 정비기준(정비매뉴얼)을 전산시스템을 통해 배포하고, 필요 시 각 사업장별로 인쇄본을 배포하여야 한다.

나. 철도차량 제작사에서 제공한 정비기준 및 매뉴얼은 다음과 같으며 철도차량정비 시 준수하여야 한다.

제작사 제공 정비 기준	주요내용
1호선 VVVF 전동차 정비지침서	1호선 VVVF 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
1호선 저항 전동차 정비지침서	1호선 저항 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
2호선 로템(54칸) 정비지침서	2호선 로템(54칸) 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
2호선 로템(280칸) 정비지침서	2호선 로템(280칸) 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
2호선 다원(200칸) 정비지침서	2호선 다원(200칸) 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
2호선 저항 전동차 정비지침서	2호선 저항 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
2호선 쵸퍼(영국식) 전동차 정비지침서	2호선 쵸퍼(영국식) 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
2호선 쵸퍼(일본식) 전동차 정비지침서	2호선 쵸퍼(일본식) 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
3호선 로템(340칸) 정비지침서	3호선 로템(340칸) 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
3호선 쵸퍼(영국식) 전동차 정비지침서	3호선 쵸퍼(영국식) 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
4호선 대우 ADV 전동차 정비지침서	4호선 대우 ADV 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
4호선 대우 DV 전동차 정비지침서	4호선 대우 DV 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
4호선 현대 ADV 전동차 정비지침서	4호선 현대 ADV 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
4호선 현대 DV 전동차 정비지침서	4호선 현대 DV 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
5호선 VVVF 전동차 정비지침서	5호선 VVVF 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
6호선 VVVF 전동차 정비지침서	6호선 VVVF 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
7,8호선 1차분 전동차 정비지침서	7,8호선 1차분 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
7,8호선 2차분 전동차 정비지침서	7,8호선 2차분 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법
7호선 3차분 전동차 정비지침서	7호선 3차분 전동차 장치별 설명, 검사기준 및 정비방법

다. 철도차량정비 관련 사규의 정비기준 개정절차는 「사규관리규정」 제3장(제정·개정·폐지)에 따른다.

제3장 정비품질관리매뉴얼

3.1. 매뉴얼 관리

공사는 「철도차량 정비조직인증기준」 제5조(정비조직인증의 신청 등)에 따라 정비품질관리매뉴얼을 작성․관리하여야 한다.

3.2. 매뉴얼 목록

공사가 보유하고 있는 정비품질관리를 위한 정비품질관리매뉴얼 목록은 다음과 같다.

정비품질관리매뉴얼 목록(24종)

1. 정비 인력의 적정성에 대한 기준 및 확인 절차

2. 설비의 확보 및 관리를 위한 문서화된 절차

3. 기계·전산장비·시험기 등을 양호한 상태로 유지·관리할 수 있는 문서화된 교정 절차

4. 설비 및 인력 등이 적합한지에 대한 자체평가 방법, 주기, 자체평가 결과의 보고 절차 및 자체평가 결과의 반영 절차

5. 인증정비조직 이외 다른 장소에서 수행되는 정비를 관리하는 절차

6. 위탁정비 규정의 개정, 유지 및 관리절차

7. 기록유지시스템 및 기록 수정절차

8. 정비조직인증기준 개정 절차 및 국토교통부 제출 절차

9. 기술관리 및 품질관리 방법과 절차

10. 정비인력의 기술력 향상을 위해 사용된 절차

11. 철도차량의 결함 및 고장 등의 보고절차

12. 정비매뉴얼, 교육훈련프로그램, 각종 매뉴얼 등 철도차량 정비와 관련된 관계규정의 개정 절차 및 인증정비조직의 변경인증을 받기 위한 절차

13. 정비 이행 여부 및 결과확인 절차, 정비 부적합 사항의 조치계획 등이 포함된 이행절차

14. 노후 철도차량 관리, 철도차량 개조 및 정밀안전진단 절차

15. 보수품의 적합한 품질을 보증하기 위한 검사절차

16. 정비를 수행하기 이전 철도차량 또는 부품에 숨겨진 손상에 연관된 검사 절차

17. 최종검사 수행 및 운행승인을 위한 절차

18. 철도차량 결함발생 시 수정조치의 수행절차

19. 특수하게 수행되는 정비 등에 있어서는 제작사 또는 제3의 전문기관 검사기준·방법

20. 검사와 정비 등의 양식 견본 및 양식 기입 방법 또는 각각의 양식 매뉴얼에 대한 참조사항

21. 위탁정비에 따른 정비품질 보증 방법 및 절차

22. 수탁자의 정비업무가 안전에 지장이 있다고 판단되는 경우 적기에 시정조치 하기 위한 문서화된 절차

23. 수탁자의 정비업무 수행, 정비업무 기록의 유지, 철도차량 고장과 및 적기 시정조치 여부 등을 지속적으로 확인하기 위해 문서화된 절차

24. 정비품질관리매뉴얼의 개정절차

3.3. 매뉴얼 세부절차

구분

세부절차

1. 정비 인력의 적정성에 대한 기준 및 확인 절차

① 공사는 정비를 위한 조직을 구성할 때 다음의 사항을 고려하여 인력을 확보하여야 하며, 인력을 변경할 때 그 적정성을 검토하고 확인하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

1. 정비 대상의 규모

2. 정비 종류 및 주기

3. 정비 업무별 근무형태

4. 정비 종류별 업무내용 등

5. 철도차량·철도시설 고장 또는 장애 발생 시 최단기간 내 장애발생 현장 도착 및 응급복구 목표시간

② 공사는 「직제규정」 제10조(정원) 및 제12조(직무관리)에 따라 지속적인 직무관리를 통하여 직무의 부서별 형평성 유지 및 적정인원을 산정하고 조정하여야 한다.

③ 공사는 정비 인력의 변경사항에 대하여 「직제규정」 제9조(적정정원 유지 및 변경통보)에 따라 정비 인력을 변경 요청하여 적정 정원이 유지되도록 하여야 한다.

2. 설비의 확보 및 관리를 위한 문서화된 절차

① 공사는 다음의 사항을 고려하여 업무범위에 적합하게 설비의 확보 및 관리를 위한 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

1. 설비의 확보에 대한 역할과 책임

2. 정비대상의 규모

3. 정비종류 및 주기

4. 정비종류별 업무내용

5. 정비부품의 저장 및 보호

6. 철도시설의 유지관리 환경(온도, 습도, 조도 포함) 등

② 공사는 「전동차기계장비관리규정」에 따라 전동차 정비용 설비의 관리절차에 다음의 사항을 포함하여 수립하여야 한다.

1. 설비 관리의 역할과 책임

2. 설비검수의 종류

3. 설비검수의 절차

4. 설비운용

5. 설비이력관리 등

③ 공사는 「물품관리규정」에 따라 철도차량정비에 필요한 부품을 확보하고 관리하기 위한 절차에 다음의 사항을 포함하여 수립하여야 한다.

1. 부품관리의 역할과 책임

2. 부품의 종류, 교체주기 및 보유 수량의 설정

3. 부품의 확보 계획 및 품질확보를 위한 절차·방법

4. 부품확보에 관한 중장기 계획

5. 외자부품 등 구매가 지연될 우려가 있거나 부품 생산의 중단 등에 따라 구매가 불가능할 수 있는 부품의 종류 및 해당 부품의 확보 방안

6. 부품의 보관절차

7. 철도안전 주요부품의 고장빈도 분석

④ 공사는 「철도차량정비 기술기준」 제7조제2항에 따라 부품의 품질확보를 위한 절차 및 방법에는 다음의 사항을 포함하여야 한다.

1. 품질검사 기준(적용범위, 관련 규격 및 기술자료, 시험·검사 조건, 방법 및 절차, 판정기준, 그 밖에 품질관리 사항 등)

2. 국가 형식승인 등 인증부품의 활용

3. 품질관리 조직의 역할과 책임 등

⑤ 공사는 「철도차량정비 기술기준」 제7조제3항에 따라 철도차량을 구매할 때 핵심부품 등 필수 예비부품 확보계획을 수립하고, 철도차량 구매와 동시에 해당 부품을 구매하여 예비부품으로 확보하여야 한다.

⑥ 공사는 「철도차량정비 기술기준」 제7조제4항에 따라 매년 1월말까지 다음의 사항을 포함한 정비부품확보계획을 수립하여 국토교통부로 제출하여야 한다.

1. 철도차량 종류별 TBO 주기가 도래하는 부품현황 및 확보계획

2. 철도차량 종류별 핵심부품의 적정재고(예비품) 현황 및 확보계획

3. 철도차량 부품의 성능 개선 또는 개량에 관한 계획 등

⑦ 노후 설비의 현대화와 철도차량정비 자동화를 위해 문서화된 교체 계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 다음 사항을 포함하여야 한다.

1. 교체계획 수립의 역할과 책임

2. 노후 유지관리 설비의 교체계획

3. 시험 및 측정장비의 검·교정 절차

① 공사는 철도차량 정비에 필요한 적정 시험기 및 측정 장비를 확보하여 각 사업장에 분해하고, 각 사업장에서는 상시 활용할 수 있도록 관리한다.

② 시험 및 측정 장비의 검·교정 절차

1. 공사는 철도차량 정비에 필요한 시험 및 측정 장비의 정확도를 높이고 신뢰도를 확보하기 위해 「전동차기계장비관리규정」 제34조(계측기기의 관리) 및 「안전관리체계관리규정」 제158조(시험·검사 및 측정 장비의 교정)에 따라 주기적으로의 검·교정한다.

2. 공사 직접(자체) 교정은 「국가표준기본법」 및 동법 시행령에 따른 「국가교정 기관 지정제도 운용요령」을 준용한다.

3. 위탁 교정은 교정인력의 자격기준 한국인정기구(KOLAS)의 장이 지정한 교육기관에서 필요한 교육을 이수하고, 소정의 시험에 합격하여아 하며, 교정인력 교육이수 요건을 맞춘 기관에 한다.

구분	보유부서	교정부서
자체교정	자체 교정대상 파악, 교정부서에 의뢰	교정구비요건(표준기, 인력, 환경 등)을 갖추어 자체 교정수행
위탁교정	교정주기 도래한 위탁교정 대상을 파악하여 교정부서에 의뢰	교정 의뢰 품목을 선정, 통합하여 국가교정기관에 위탁 교정수행

4. 보유부서장은 교정이 불가한 측정기에 대하여 유효성이 검증된 측정기를 이용하여 비교시험 하거나, 국가공인시험기관 또는 제조사에 의뢰하여 유효성 검증을 하기 위하여 별도의 시험, 검사항목 확정 등의 신뢰성 활동을 추진한다.

구 분	교정부서	보유부서
교정불가 측정기	교정불가 판정	시험․검사․분석 세부항목 확정
	시험기관 또는 제조사에 의뢰	관리카드(전산포함) 작성

5. 교정부서장은 매년 또는 장기적으로 수립한 교정계획에 의하여 중간검사를 시행하고 기록한다.

③ 공사는 「안전관리체계관리규정」 제158조(시험·검사 및 측정 장비의 교정)에 따라 측정기담당자를 지정해 시험 및 측정 장비가 정비조직에 입고되는 시점부터 검·교정 실적 등을 포함하여 이력 관리한다.

1. 관리부서(보유 또는 사용부서)

2. 품명 및 규격

3. 사용목정 및 측정대상(유지보수 업무단위별)

4. 취득연월일

5. 측정기의 내용연수

6. 교정주기

7. 교정일자, 교정기관

8. 관리책임자 이관내역

9. 주요수리내역 등

4. 설비 및 인력 등이 적합한지에 대한 자체평가 방법, 주기, 자체평가 결과의 보고 절차 및 자체평가 결과의 반영 절차

① 공사는 국토교통부로부터 인증 받은 정비조직인증기준(정비품질관리매뉴얼 포함)을 유지․준수 여부에 대한 정비적합성 자체평가를 다음의 사항을 포함하여 연 1회 계획을 수립하여 시행하여야 하며, 필요한 경우 「안전관리체계관리규정」 제63조(심사)에 따라 내부점검에 포함하여 실시할 수 있다.

1. 평가대상: 차량사업소

2. 평가내용: 인증기준 및 정비품질관리매뉴얼 준수 여부, 정비기준의 적정성, 정비기술자 교육훈련 실행 여부 등

3. 평가반 구성: 2등급 이상의 철도차량정비기술자 5명으로 구성(평가반장은 평가반원 중 선임으로 지정)

4. 기타 평가에 필요한 사항(평가절차: 평가표, 평가결과 관리 등)

나. 정비적합성 자체평가 절차는 다음과 같다.

	평가계획 수립						□		평가반 구성						□		사업장 평가						□		평가결과 보고							□		평가결과 통보
																			□									□									□
																					재평가 (미비사항 보완)													부적합사항 조치 및 모니터링

1. 평가반장은 각 사업장 책임관리자의 확인을 거쳐 주관부서장에게 평가결과를 보고한다.

2. 주관부서장은 평가결과 및 시정조치 사항을 각 사업장별 책임관리자에게 통보하고, 책임관리자는 해당 사업장의 시정조치 계획을 수립‧시행한다.

3. 주관부서장은 필요한 경우 인증기준 및 정비품질관리매뉴얼의 변경을 검토한다.

5. 인증정비조직 이외 다른 장소에서 수행되는 정비를 관리하는 절차

① 공사는 인증 사업장 이외 다른 장소에서 정비를 수행하려는 경우(운행 중인 열차에서의 점검 및 고장조치)에는 다음의 절차에 따르며, 인력의 운영기준 등 세부적인 사항은 「전동차관리규정」 제15장(차량관리소 업무)에 따른다.

1. 공사는 운행열차 고장의 최단기간 내 조치를 고려하여 운행선 역사 또는 주박역에 기동검수 인력의 근무장소를 지정한다.

2. 정비책임자는 소속 직원 중 기동검수 인력을 지정하여 차량관리소에 배치한다.

3. 기동검수 수행자는 관제 또는 차량기지로부터 열차의 고장사항 및 출동요청을 접수한 경우 운행열차에 승차하여 점검 및 고장에 대한 임시조치를 수행한다.

6. 위탁정비 규정의 개정, 유지 및 관리절차

① 주관부서장은 위탁정비 업무의 계약 및 감독절차, 위탁정비에 적용되는 정비기준 등 위탁정비와 관련된 규정(안전관리체계 등)을 배포하고 관련 법령의 요구사항, 공사의 운영경험 및 고장분석 결과 등을 활용하여 최적의 기준으로 관리되도록 하여야 한다.

② 규정의 제‧개정 및 유지관리에 관한 세부적인 사항은 「사규관리규정」 제3장(제정·개정·폐지)에 따른다.

7. 기록유지시스템 및 기록 수정절차

① 공사는 「철도차량 정비조직인증기준」 제15조(정비기록의 관리 및 결과 활용 등) 및 「전동차관리규정」 제21조(검사의 기록)에 따라 정비하였음을 증빙할 수 있도록 정비결과를 기록 보존하여야 하며 다음의 사항을 포함하여야 한다.

1. 점검·정비대상

2. 점검·정비일자

3. 장소

4. 점검·정비 수행자

5. 인원 및 확인자

6. 점검·정비내용

7. 점검·정비결과(점검·정비결과에 대한 적합여부 판단기준 포함)

② 정비기록(전산시스템)은 철도차량 정기검사, 비정기검사 및 각종 점검을 완료하였을 때 확인자가 확인을 하여야 하며 보존기간은 「철도차량 정비조직인증기준」 제15조제4항 및 「전동차관리규정」 제24조(검사기록의 보존기간)에 따른다.

③ 공사는 국토교통부 또는 항공철도사고조사위원회 등 공공의 검사를 위하여 필요한 경우 철도차량 정비와 관련된 모든 기록을 이용 가능하도록 하여야 한다.

④ 공사는 「전동차관리규정」 제39조(전동차 관리) 및 제10장(전동차 이력부 관리)에 따라 철도차량 관리에 관한 전산시스템(1~4호선: 차량정보관리시스템, 5~8호선: 전동차관리시스템)을 효율적으로 사용 관리하여야 한다.

⑤ 공사는 정비결과에 대한 신뢰성‧가용성‧정비성‧안전성(RAMS) 활용결과를 주기적으로 기록 유지하여야 하며, 세부적인 사항은 「전동차RAMS운영예규」에 따른다.

⑥ 전산시스템 사용 불가 시 차종별 「전동차검사시행예규」 별지 서식에 기록 관리하여야 한다.

⑦ 공사는 정비기록 수정이 필요한 경우에는 최종 결재권자의 검토와 승인을 받아 수정하여야 하며 절차는 「문서관리시행내규」 제5조(결재 받은 문서의 수정 등)에 따른다.

8. 정비조직인증기준 개정 절차 및 국토교통부 제출 절차

① 공사는 정비조직인증기준 개정 시 시행규칙 제75조의9(정비조직인증의 신청 등)에 따라 인증검사기관과 사전협의 후 개정절차를 준수하여 변경범위에 따라 국토교통부에 변경인증 또는 변경신고를 해야 한다.

② 공사는 정비조직인증기준 개정 시 다음의 사항을 고려하여야 한다.

1. 사업장별 책임관리자와 변경의 필요성 및 변경내용 검토

2. 변경범위 확정

3. 관련부서와 협의

4. 변경범위에 따른 정비조직인증기준 변경인증인지 변경신고인지 판단

③ 공사는 정비조직인증기준 변경인증 시에는 「철도차량 정비조직인증검사 시행지침」 제13조에 따라 변경 내용의 적용 예정일 30일 전까지 변경인증신청서, 증빙서류 및 변경 전․후 대비표 및 해설서를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

④ 공사는 정비조직인증기준 변경신고 시에는 「철도차량 정비조직인증검사 시행지침」 제14조에 따라 변경 내용의 적용 예정일 30일 전까지 인증변경신고서, 증빙서류 및 변경 전․후 대비표 및 해설서를 첨부하여 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

⑤ 변경인증, 변경신고 대상이 아닐 경우 정비조직인증기준을 자체 개정하여 관리하여야 한다.

9. 기술관리 및 품질관리 방법과 절차

공사는 철도차량이 지속적으로 「철도차량기술기준」에 적합하도록 보증하기 위해 「철도차량 정비조직 인증기준」 제2조제13호에 따라 다음사항의 고려하여 기술관리 및 품질관리를 시행하여야 한다.

① 정비매뉴얼의 개발 및 유지관리

1. 주관부서장은 전동차를 도입할 때 정비지침서, 도면, 부품명세표 등을 제공받아 정비에 필요한 정비기준을 수립하고 정비매뉴얼, 기술자료 등을 제‧개정 관리한다.

2. 주관부서장은 제공받은 정비매뉴얼을 전산시스템을 통해 배포하고, 필요 시 해당 사업장에 인쇄본을 배포한다.

② 철도차량기술기준 검토 및 작업지침서 개발

주관부서장 및 책임관리자는 주기적으로 국토교통부 「철도차량기술기준」을 검토하여 이와 적합한 검사기준, 작업지침서 등을 개발하고 활용한다.

③ 철도차량 고장 등의 분석 및 신뢰성 관리

책임관리자는 정비결과에 대한 신뢰성·가용성·정비성·안전성(RAMS)을 검토하여 정비업무의 기본 자료로 활용하기 위해 다음의 절차를 이행한다.

1. 「전동차관리규정」 제47조(전동차 이력 관리)에 따른 고장이력을 정기적으로 분석하고 그 결과에 따라 부품의 교체 및 정비주기를 변경하는 등 신뢰성 관리를 시행한다.

2. 신뢰성 분석기준은 「전동차RAMS운영예규」 에 따르며, 분석결과의 활용절차는 안전관리체계 12.5(유지관리 기록관리)에 따른다.

④ 철도차량정비에 관한 절차의 개발 및 관리

주관부서장 및 책임관리자는 철도차량 정비에 필요한 절차(경정비‧중정비 표준작업 공정, 임시검사, 특별점검 등)를 개발하여 정비기준(사규, 표준작업절차서 등)으로 제‧개정 관리한다.

⑤ 그 밖에 철도차량정비를 위한 제반 지원업무

주관부서장 및 책임관리자는 정비업무에 활용할 수 있도록 기술자료(도면, 부품규격서 등)의 목록을 관리한다.

1. 도면의 등록‧변경, 관리책임자 지정 등에 관한 세부절차는 「도면관리예규」에 따른다.

2. 주관부서장 및 책임관리자는 「물품관리규정」 제14조(물품의 표준화)에 따라 물품관리관을 지정하여 부품규격서 등을 표준화하여 관리하며, 부품규격서의 제‧개정을 승인한다.

10. 정비인력의 기술력 향상을 위해 사용된 절차

공사는 정비인력의 업무수행에 필요한 소양과 지식 습득과 기술력 향상을 위해 「교육훈련규정」 및 「철도차량정비교육훈련기관운영규정」에 따라 정비인력에 대한 교육·훈련 계획을 수립·시행하여야 한다.

① 공사는 「철도차량정비교육훈련기관운영규정」에 따라 매년 철도차량 정비교육훈련 계획을 수립하여 시행하여야 한다.

② 공사는 다음의 사항을 포함한 정비교육훈련 프로그램을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

1. 법 제24조의4제1항에 따라 국토교통부장관이 실시하는 정비교육훈련 적기 시행

2. 정비인력의 교육훈련 이수현황은 개인별로 문서화하여 기록 및 유지

3. 정비인력에게 부여된 임무를 적절하게 수행할 수 있도록 교육훈련 프로그램을 수립하고 실행

4. 정비업무 종사자의 교육훈련 시행 주기·교육생 선발 방법 및 교육훈련으로 인한 업무공백 방지대책 등

③ 정비교육훈련 장소 및 내용(이론 및 실기 교육)는 「철도차량정비교육훈련기관운영규정」을 따른다.

④ 공사는 매년 정비교육훈련을 「철도차량정비교육훈련기관운영규정」에 따라 시행하여야 하며 절차는 다음과 같다.

1. 연간 정비교육훈련계획 수립

2. 교육생 모집 및 선발

3. 교육시행과 근태관리

4. 교육평가 및 수료

5. 정비인력이 정비기술자 등급 상향 대상자일 경우 등급신청

6. 정비인력 명부 개정(필요 시)

⑤ 철도차량 정비교육훈련에 관한 사항은 「철도차량정비교육훈련기관운영규정」 제8장(위원회)에 따라 교육훈련운영위원회를 구성하여 심의·결정한다.

⑥ 공사는 「철도차량정비교육훈련기관운영규정」 제24조(교육훈련 결과분석)에 따라 매년 철도차량 정비교육훈련의 당해연도 시행 실적과 결과를 분석·평가하여 다음연도 계획 수립 시 반영하여야 한다.

⑦ 공사는 기타 필요한 기술력 향상을 위해 외부전문기관 위탁교육 등 교육계획을 수립하여 시행하여야 한다.

11. 철도차량의 결함 및 고장 등의 보고절차

① 공사는 철도차량의 결함 및 고장 등 발생 시 발생유형 및 피해정도에 따라 국토교통부장관 등에게 보고하여야 하며, 관련 절차는 다음과 같다.

② 철도차량의 결함 및 고장은 책임관리자가 본사 주관부서장 등에게 보고하며, 보고 대상·범위 등 세부적인 사항은 「전동차관리규정」 제49조(고장보고)에 따른다.

12. 정비매뉴얼, 교육훈련프로그램, 각종 매뉴얼 등 철도차량 정비와 관련된 관계규정의 개정 절차

공사는 철도차량 정비 매뉴얼, 교육훈련계획 등 철도차량 정비와 관련된 규정 등은 최신의 상태로 유지․관리하여야 하며 절차는 다음과 같다.

① 사규(규정, 내규, 예규)의 경우 주관부서장이 입안하고 공사 정비조직인증 책임자가 최종 확정하며, 세부절차는 「사규관리규정」 제3장(제정‧개정‧폐지)에 따른다.

② 작업지침서(표준작업절차서 등)의 경우 본사 주관부서장 및 책임관리자가 제‧개정을 검토하고, 본사 주관부서장이 최종 승인한다.

13. 정비 이행 여부 및 결과 확인 절차, 정비 부적합 사항의 조치계획 등이 포함된 이행절차

공사는 다음 사항을 고려하여 철도차량정비가 적정하게 시행하고 있는지를 확인하기 위한 이행절차를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

① 철도차량정비 이행절차에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 철도차량정비 이행 여부 및 결과 확인(품질관리 조직 포함)

2. 철도차량정비 부적합 사항의 조치계획 등

② 정비확인자는 소관 정비업무의 이행 여부 및 부적합 사항의 조치 등의 정비결과에 대해 점검 및 확인하여야 하며, 점검내용 및 부적합 판단기준 등 세부적인 사항은 「전동차관리규정」 제3장(점검 및 정기검사) 및 제4장(비정기검사)와 차종별 「전동차검사시행예규」에 따른다.

③ 품질관리조직은 중정비 이행 여부를 최종 확인하며, 검사방법·절차 등 세부적인 사항은 「전동차관리규정」 제5장(시험 및 시운전)에 따른다.

④ 주관부서장 및 책임관리자는 철도차량에 대한 정기 또는 비정기적인 점검 및 정비 등을 원활히 수행하기 위하여 철도차량정비 대상, 방법, 인력(위탁정비를 포함한다) 및 일정 등에 대해 문서화된 철도차량정비 시행계획을 수립, 실행 및 유지하여야 하며, 정비 시행계획의 이행여부 확인절차는 「전동차관리규정」 제21조(검사의기록) 및 제22조(검사 실적관리 및 보고)에 따른다.

14. 노후 철도차량 관리, 철도차량 개조 및 정밀안전진단 절차

① 공사는 노후 철도차량을 안전관리체계 및 「전동차관리규정」 제39조(전동차 관리)에 따라 관리하여야 한다.

1. 공사는 철도차량 개조 시 법 및 「철도차량 개조검사 시행지침」을 준수하여야 하며, 세부절차는 안전관리체계 12.3.7(철도차량의 개조 절차)에 따른다.

2. 공사는 정밀안전진단 시 법 및 「철도차량 정밀안전진단 시행지침」을 준수하여야 하며, 세부절차는 안전관리체계 12.3.4(노후 철도차량 및 철도시설)에 따른다.

15. 보수품의 적합한 품질을 보증하기 위한 검사절차

공사는 다음 사항을 고려하여 철도차량정비에 필요한 부품의 품질을 확보하기 위해 문서화된 절차를 수립, 실행 및 유지해 확보하고 관리하여야 한다.

① 보수품의 품질보증 기준

1. 철도차량정비 부품의 확보 및 관리를 위한 절차에는 안전관리체계 12.7(유지관리 부품)에 따라 다음 사항을 포함하여야 한다.

가. 부품 관리의 역할과 책임

나. 부품의 종류, 교체 주기 및 보유 수량의 설정

다. 부품의 확보 계획 및 품질확보를 위한 절차·방법

라. 부품 확보에 관한 중장기 계획

마. 외자부품 등 구매가 지연될 우려가 있거나 부품 생산의 중단 등에 따라 구매가 불가능 할 수 있는 부품의 종류 및 해당 부품의 확보 방안

바. 부품의 보관 절차 등

사. 철도안전 주요부품의 고장빈도 분석

2. 철도차량을 신규로 구매할 때에는 핵심부품 등 필수 예비부품 확보계획을 수립하고 철도차량 구매와 동시에 해당 부품을 구매하여 예비부품으로 확보하여야 한다.

3. 위 3호에 따른 부품의 품질확보를 위한 절차·방법에는 다음 사항을 포함하여야 하고, 세부사항은 표준규격서를 원칙으로 한다.

가. 품질검사 기준(적용 범위, 관련 규격 및 기술 자료, 시험·검사 조건, 방법 및 절차, 판정기준, 그 밖에 품질관리 사항 등)

구 분	주요내용
품질검사 관련 규격 및 기술자료	도시철도용품 품질인증 및 친환경 적극 활용
	한국산업규격(KS), 국제표준기구(ISO), 국제전기표준회의(IEC) 등
	전동차 및 분야별 유지관리 정비지침서
	전동차 제작설계 시발서 및 형식검사서
	분야별 제작설계 시발서 및 제작사 공급메뉴얼
시험·검사 조건	한국산업규격(KS)에 의거한 시험
	공인시험기관에 의거한 시험
	공사의 제작규격서 및 표준규격서에 의거한 시험
	시험기 및 현차 취부시험에 의거한 시험

나. 국가 형식승인 등 인증부품 활용 없는 경우 공인기관 품질시험성적서 등 확인된 부품 활용

다. 품질관리 조직의 역할과 책임 등

② 보수품의 검사절차

1. 보수품 검사절차·방법 기준의 세부적인 사항은 「물품관리규정」 제3장제3절(물품검수 및 취득)에 따르며, 관리자의 역할·책임 등은 「물품관리규정」 제5조(물품관리자의 지정과 직무) 및 「안전관리체계」 제160조(유지관리 부품의 품질확보)에 따른다.

2. 품질관리 총괄책임은 책임관리자에게 있으며, 「직제규정시행내규」제10조(업무분장)에 따른다.

3. 부품입고 시 검사기준 및 검사 절차는 중간검사, 제작검사, 인수검사, 유지관리검사를 적용한다.

③ 보수품의 출납, 보관절차

1. 공사는 철도차량 정비를 위해 깨끗하고 안전한 환경에서 보수품을 보관하고, 「물품관리규정」 제3장(수급관리), 제4장(재고관리) 및 안전관리체계 12.7(유지관리 부품)에 따라 출납 후 기록관리 한다.

2. 보수품의 출납기록은 「물품관리규정」 제4장제2절(청구 및 출납)에 따라 물품출납부 및 관계장부에 기록 유지 하거나 전산자료에 입력하여야 한다.

16. 정비를 수행하기 이전 철도차량 또는 부품에 숨겨진 손상에 연관된 검사 절차

공사는 정비를 수행하기 전에 다음의 절차에 따라 철도차량 또는 부품에 숨겨진 손상에 연관된 검사를 실시하여야 한다.

① 숨겨진 손상의 확인

공사는 사업장별, 정비공정별 정비를 수행하기 이전, 철도차량 도는 부품에 숨겨진 손상을 파악하기 위한 검사를 시행한다.

② 철도차량에 숨겨진 손상 검사 절차

공사는 철도차량에 숨겨진 손상검사 절차를 준수한다.

1. 운행 중 고장/장애/손상 정보 정리

2. 차량 및 고장·장애정보 인계

3. 숨겨진 손상검사 필요성 판단

4. 차량입고

5. 입고검사, 정밀손상검사(비파괴검사, 절연성능 시험 등)

6. 손상발견 시 수리조치

7. 출장검사(시험운전)

8. 정비완료여부 확인

9. 차량출고 가능상태 통보

③ 부품에 숨겨진 손상검사 절차

1. 손상검사 대상 부품 선정기준은 「전동차관리규정」 및 「철도차량기술기준」에 따른다.

가. 화재로 인한 열손상

나. 충격으로 인한 구조체의 변형

다. 전기장치의 절연파괴

2. 위 1호에 따른 검사 유형은 다음과 같다.

가. 비파괴 검사

나. 절연성능 검사

④ 부품 성능확보 및 확인절차

1. 숨겨진 손상의 파악을 위해 경정비 부서는 차량의 운용 과정에서 발생한 손상정보(사고, 중대한 결함 등) 이력를 중정비 부서에 제공하며, 정비확인자는 정비를 수행하기 전에 차량의 손상 유무를 파악하기 위한 검사를 시행한다.

2. 비파괴 검사는 물리적 충격으로 인한 대차 부위의 변형 또는 내부 손상을 찾아내기 위해 실시하며, 검사방법 및 부적합 판단기준은 차종별 「전동차관리규정」 및 「철도차량기술기준」에 따른다.

3. 절연성능 검사는 전기적 충격 및 열손상으로 인한 전기장치의 절연 부적합을 찾아내기 위해 실시하며, 검사방법 및 부적합 판단기준은 차종별 「전동차검사시행예규」 및 「철도차량기술기준」에 따른다.

17. 최종검사 수행 및 운행승인을 위한 절차

공사의 최종검사 수행 및 운행승인을 위한 절차는 다음과 같다.

① 최종검사 수행절차

1. 정비확인자는 정비이행 여부와 정비결과의 적합여부에 대해 최종 검사한다.

2. 위 1호의 공정별 최종검사 항목은 「전동차관리규정」 제3장(점검 및 정기검사) 및 차종별 「전동차검시행예규」 에 따른다.

3. 최종검사 결과 적합여부 판단기준은 차종별 「전동차검사시행예규」에 따른다.

4. 정비확인자는 최종검사를 완료하였을 때에는 「전동차관리규정」 제21조(검사의 기록)에 따라 그 결과를 기록‧유지한다.

② 운행승인 절차

1. 정비확인자는 최종검사 결과 이상이 없음을 확인한 경우에 차량의 출고를 승인하고, 출고 차량을 승무사업소로 인계한다.

2. 위 1호에 따른 차량의 인계절차, 준비사항 등 세부적인 사항은 「전동차관리규정」 제43조(입출고절차)에 따른다.

18. 철도차량 결함발생 시 수정조치의 수행절차

① 철도차량 결함발생 시에는 「전동차관리규정」 제50조(고장발생시 조치), 제66조(운행기록내용 확인), 제49조(고장보고) 및 제51조(고장의 분류 및 기록관리)와 「전동차RAMS운영예규」 제13조(RAMS 운영절차)에 따르며 세부절차는 다음과 같다.

1. 적절한 응급조치, 검사 및 정비 등의 조취

2. 전동차 입고 후 운행기록 내용 저장 확인

3. 고장보고서를 작성하여 전동차 고장발생일로부터 3일 이내 사장에게 보고

4. 전동차 고장에 대한 수리를 완료 후 고장내용 및 조치결과를 기록관리

5. RAMS 운영절차

	유지보수계획			□	예방정비		□	점검활동		□	불량발견		□	수리 및 교체		□	보수실적등록
																□			□
	유지보수활동			□	사후정비		□	장애접수		□	고장조치		□	수리 및 교체		□		신뢰성분석 (반기,연간)
			□																□
			개선계획실행			□	개선계획수립			□	RAMS목표값 설정 및 평가				□	RAMS 지표산출

19. 특수하게 수행되는 정비 등에 있어서는 제작사 또는 제3의 전문기관 검사기준·방법

공사는 자체적으로 수행할 수 없는 정비를 제작사 또는 제3의 전문기관에 의뢰하여 수행할 수 있으며, 관련 검사기준‧방법은 다음의 절차에 따른다.

① 특수하게 수행되는 정비업무의 적용범위

1. 열차충돌, 화재 등 사고로 인한 중대한 전동차 파손의 수리

2. 전동차 장치‧부품의 중대한 개조

3. 정비조직이 보유한 시설‧장비로 수행 불가능한 정비 또는 검사

② 계약상대자의 선정

1. 제3의 전문기관을 선정하려는 경우에는 정비업무의 특수성 및 기술적 수행능력 등을 종합적으로 고려하여 가장 적합한자가 선정될 수 있도록 하며, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다.

2. 전동차 개조의 경우에는 법 제38조의2(철도차량의 개조 등)에 따라 국토교통부장관에게 개조승인을 받거나 개조신고를 하여야 하며, 세부적인 사항은 「철도차량 개조검사 시행지침」 및 안전관리체계에 따른다.

3. 정비조직이 전동차 개조를 수행하려는 경우에는 전동차의 수선, 정비, 개조실적이 있는 업체 또는 개조대상인 부품 및 장치를 제작한 실적이 있는 자에게 하여야 한다.

③ 계약업무의 관리

1. 계약자 정비업무의 품질관리를 위해 해당 정비와 관련된 정비매뉴얼 및 지침을 계약자에게 제공하여야 한다.

2. 그 밖의 사항은 계약사항에 따른다.

20. 검사와 정비 등의 양식 견본 및 양식 기입 방법 또는 각각의 양식 매뉴얼에 대한 참조사항

① 공사는 철도차량 검사와 정비 등의 양식 견본 및 양식 기입 방법 또는 각각의 양식 매뉴얼에 대한 참조사항은 다음 절차에 따른다.

1. 1-4호선은 차량정보관리시스템(RIMS) 별지 서식

2. 5-8호선은 차종별 「전동차검사시행예규」 별지 서식

② 공사는 설비 관련 검사·정비 양식은 「전동차기계장비관리규정」 별지 서식에 따른다.

21. 위탁정비에 따른 정비품질 보증 방법 및 절차

① 위탁정비 품질보증

1. 공사는 철도차량 정비의 일부 또는 전부를 전문업체에 위탁하더라도 정비에 대한 최종결과 확인 및 품질보증은 공사에게 있다.

2. 위탁정비업체에게 아래와 같은 정비규정(매뉴얼 등 포함)을 「안전관리체계관리규정」 제170조(계약자)에 따라 제공해 안전관리 활동을 수행하도록 한다.

가. 전동차관리규정

나. 전동차기계장비관리규정

다. 계약자안전관리절차

라. 국내철도사업수행직원관리예규

마. 차종별 전동차검사시행예규 및 정비지침서·표준작업절차서

바. 안전관리체계관리규정

사. 철도차량정비 기술기준

아. 기타 안전정보, 정비관련 규정 필요한 정보

② 위탁정비 품질보증 방법

공사는 위탁정비업체에 의해 시행되는 정비품질을 보증하기 위한 다양한 활동(환경회의, 입회검사 등)을 시행한다.

③ 위탁정비 품질보증 절차

공사는 위탁정비 품질보장을 「안전관리체계관리규정」 및 「전동차관리규정」에 따라 심사, 점검, 모니터링 등 안전관리시스템 활동을 통하여 열차운행 관련 업무에 대하 지속적으로 확인한다.

가. 위탁정비 시정조치 및 예장조치 관리에 대한 세부적인 절차는 「계약자안전관리절차」 제4장(계약자시정조치)에 따라 요구하고 완료한다.

나. 계약자에 대한 주기적 평가 및 지속적인 확인 사항을 포함한 세부적인 절차는 「계약자안전관리절차」 제5장(계약자 지속적 확인)에 의합니다.

④ 위탁정비 품질보증활동 기록관리

공사는 「안전관리체계관리규정」 제153조(유지관리 기록의 보존)에 따라 유지보수 시행내용을 점검부 또는 전산으로 기록·관리 하여야 한다. 기록은 공사 「기록물관리규정」에 따라 위탁정비 품질보장 활동을 기록하고 보존한다

22. 수탁자의 정비업무가 안전에 지장이 있다고 판단되는 경우 적기에 시정조치 하기 위한 문서화된 절차

공사는 수탁자의 정비업무가 안전에 지장이 있다고 판단되는 경우에는 적기에 시정조치를 하여야 하며, 세부적인 사항은 안전관리체계 12.9.3(계약자 시정조치)에 따르고 그 밖의 사항은 계약서에 따른다.

23. 수탁자의 정비업무 수행, 정비업무 기록의 유지, 철도차량 고장과 및 적기 시정조치 여부 등을 지속적으로 확인하기 위해 문서화된 절차

공사는 수탁자의 정비업무 수행, 정비업무 기록의 유지, 철도차량 고장과 및 적기 시정조치 여부 등을 지속적으로 확인하기 위한 역할과 책임, 기록관리 등 문서화된 절차는 안전관리체계 12.9.4(계약자의 지속적 확인)에 따른다.

24. 정비품질관리매뉴얼의 개정절차

정비품질관리매뉴얼의 개정절차는 다음 사항에 따른다.

① 본사 주관부서장은 품질관리매뉴얼에 대해 정비조직의 개편, 정비대상 특성의 변화 및 품질관리 활동결과 등의 개선사항을 반영하여 항상 최신의 것으로 유지하여야 한다.

② 본사 주관부서장은 품질관리매뉴얼의 개정이 필요한 경우 다음의 절차에 따른다.

1. 정비조직 책임관리자와 협의하여 변경 필요성 및 변경내용 검토

가. 변경범위 확정

나. 안전관리체계 변경사항 발생 시 담당부서와 협의

다. 변경범위의 경미한 변경 여부 판단

라. 변경 전‧후의 대비표 및 설명서 작성

마. 정비조직 변경인증‧신고 처리(다만, 개정사항이「철도안전법 시행규칙」제75조의11제3항에 해당하는 경우 자체 개정한다)

바. 절차의 개정(이 경우 「사규관리규정」 제3장(제정‧개정‧폐지)에 따른다)

2. 품질매뉴얼이 개정되었을 경우에는 즉시 정비조직(수탁자 포함) 구성원에게 공유·배포하며, 최신본의 식별이 가능하도록 개정이력을 관리한다.

공사가 보유하고 있는 정비품질관리를 위한 매뉴얼의 세부절차는 다음과 같다.