서울형 포장설계법 시험포장 대상구간 선정결과

도로포장연구센터에서 담주부터 FWD 지지력 측정예정입니다.

사업소에서는 코아채취 협조(도로관리과********15.7.10.)부탁드립니다. 추후일정 공지예정

시험포장은 1개차로만 시행예정(일반차로는 버스가 주로 다니는 보도쪽 끝차로)이며, 연장은 가급적 교차로 구간까지만 끊어서 적정구간만 시행

사업소	노선명	차로구분	차로	공사구간	주요파손유형 (균열,소성변형 등)	비 고 (담당자)
동부	천호대로	버스전용차로	1차로(양방향) (450m)	가락시장역-훼미리아파트사거리	사업소 요청으로 변경예정	송광석 2040-0340
서부	서오릉로	일반차로(2)	6차로 중 1〜3차로 (690m)	구산역-역촌역 (구산역4거리-역촌4거리: 380m, 3차로)	포장침하, 거북등 균열, 포트홀 (소성변형 부분적)	이상하 300-8351
성동	망우로	일반차로(1)	양방향, 2차로 (150m)	중량교사거리-중량교	망상균열발생, 우기가 2~3일 지속시 포트홀 발생가능성 농후함	이기영 2210-1538
강서	거리공원길	일반차로(2)	1차로 (900m)	미래초교교차로-거리공원오거리 (미래초교교차로-현대파크빌 사거리: 400m, 1차로)	균열	이승행 2657-7942
남부	강남대로	버스전용차로	중앙버스차로 (1,330m)	신논현역-우성아파트사거리 (신논현역사거리-강남역사거리: 720m)	강남대로 버스전용차로 요청	박영권 3284-5441
북부	도봉로	버스전용차로	(1,900m)	미아사거리~미아역(양방향) (미아역사거리-삼양입구사거리: 1,000m)	소성변형, 포트홀	이화신 944-5433

일반차로(1) : 버스전용차로가 있는 일반차로

일반차로(2) : 버스전용차로가 없는 일반차로

업무수행기관

FWD시험 : 서울특별시 도로포장연구센터

FWD분석 및 포장단면 설계 : 서울특별시 도로포장연구센터, 세종대학교

코어채취 : 각 사업소(코어채취), 세종대학교(균열깊이 분석)

예산편성 : 서울특별시 도로관리과

업무일정

8/24(월) : 일반도로포장구간 FWD 시험

8/25(화)~8/26(수) : 버스전용차로 구간 FWD 시험

8/26(수)~8/27(목) : 사업소 코어채취, FWD결과 분석 및 포장단면 설계

8/28(금) : 도로관리과 자료 송부