2. 소방 활동범위 질의에 대한 검토 사항

질의1 을지로 소방활동 가능여부(삼풍빌딩쪽 추가데크 없음)

- 기본15미터 시 전개 불가

- 확장20미터 시 전개 가능

질의2 마른내로 인현상가 추가신설 데크 설치 시 소방활동 가능하는지 검토

- 현재 고압선으로 전개하지 못했음

- 고압선 제거 시 전개 가능

- 추가 데크 설치 시 추가 된 만큼 전개범위 축소됨

질의3 신설테크 사다리 75도 펼친 후 180도 회전가능한지

-회전 불가능

질의3-1  신설데크 위치가 6미터이고 하부기둥의 소방차 위치너비는7미터 확보하면 소방활동 가능하는지

-굴절차 전개 가능

질의4 삼풍상가–PJ호텔의 신설보행교 동쪽부분(인현동 화재경계지구 등 주변지역) 소방활동 가능하는지 검토

-굴절차 전개 가능하나 사각지대가 발생

질의5 기존도로3.5미터 유지하고 주차장을 모두설치 가능여부 검토(기존에는 현재3.5미터 나머지 주차장 사용하고 있음

-설치 불가능

-굴절차 아웃트리거 전개 시 최소7.5미터 이상 공간이 필요함

질의6 소방차 활동구간에 주차설치 가능하는지 검토

-주차로 인해서 아웃트리거 전개 불가능

질의7 퇴계로 진양상가 추가신설데크 설치시 소방활동 가능하는지 검토

-현재 도로상황에서 주변에 화단이 있어 기본15미터 전개불가능

-20미터 확장전개 가능

-데크 설치 시 설치 된 만큼 전개범위 축소