세부공종별 부호코드 적용 세부 기준

1		세부공종별 부호코드 개요

ㅇ 세부공종별 부호코드(이하 “수리코드”라 한다)는 「문화재수리 종합심사낙찰제 심사기준(문화재청 예규 제204호)」 및 「문화재수리 종합평가 낙찰자 결정기준(행정안전부 예규 제67호)」 (이하 “문화재수리계약예규”라 한다)에 따라 도입된 것으로서 해당 문화재수리의 성격을 정의하고 그에 맞는 코드를 부여하며 해당 코드는 문화재수리계약예규에 활용됨

ㅇ「문화재수리종합평가 낙찰자 결정기준」 별표2 주기에 따라 1건의 계약으로 성립된 도급수리는 1건의 주된 공종(수리금액 기준)으로 인정함

ㅇ 하도급이나 공동도급의 경우도 원도급 또는 주된 공종 기준의 코드로 부여함

【참고】 세부공종별 부호코드(문화재수리법 시행규칙 별지15의2서식)

대분류	중분류	보수유형	코드번호
			지정ㆍ가지정문화재	주변정비
건조물	목조 건축물	ㆍ보수 ㆍ신축ㆍ복원 ㆍ부대시설 보수 등 기타	111	211
	조적조(석조) 건축물	ㆍ보수 ㆍ신축ㆍ복원 ㆍ부대시설 보수 등 기타	112	212
	철근콘크리트 건축물	ㆍ보수 ㆍ신축ㆍ복원 ㆍ부대시설 보수 등 기타	113	213
	석조물	ㆍ보수 ㆍ신축ㆍ복원 ㆍ부대시설 보수 등 기타	114	214
	단청	ㆍ단청	115	215
	그 외 건조물	ㆍ보수 ㆍ신축ㆍ복원 ㆍ부대시설 보수 등 기타	116	216
성곽ㆍ유적	유적지	ㆍ분묘ㆍ발굴지 정비 ㆍ부대시설 정비 등 기타	121	221
	성곽	ㆍ성곽 정비 ㆍ부대시설 정비 등 기타	122	222
보존처리	목부재	ㆍ목부재 보존처리	131	231
	석부재	ㆍ석부재 보존처리	132	232
	기타	ㆍ벽화 등 보존처리	133	233
조경	조경	ㆍ조경정비	140	240
식물보호	식물보호	ㆍ식물보호	150	250
※ 건조물 구분: 주구조(기둥ㆍ보 등)로 구분 예) 철근콘크리트 기둥 위 목조지붕: 철근콘크리트 건축물 ※ 석조물: 석탑, 전탑, 석불, 석굴, 승탑, 비갈, 석등, 석교, 계단, 석기단, 빙고, 첨성대, 당간지주 등 건축물이 아닌 석조물 ※ 그 외 건조물: 철골건축물, 움집, 목교, 철근콘크리트교 등 ※ 유적지: 유적, 발굴지, 탐방로ㆍ진입로 등 토지의 정비 등 ※ 부대시설 보수(정비): 담장ㆍ펜스ㆍ배수로ㆍ석축 보수(설치), 담쟁이(지장목) 제거 등 ※ 지정ㆍ가지정문화재: 「문화재수리 등에 관한 법률」 제2조제1호 가목 및 나목에 해당하는 문화재수리 ※ 주변정비: 「문화재수리 등에 관한 법률」 제2조제1호다목에 해당하는 문화재수리

2		세부공종별 부호코드 세부 기준

ㅇ 문화재수리 공종별 분류표 적용이 모호한 경우에 대하여 세부기준을 마련함

업종	수리 내용	수리코드	비고
공통	지정구역이 일곽, 일원, 면적으로써 면단위로 지정된 경우는 해당 구역 내의 모등 문화재수리는 지정문화재수리로 봄	앞자리 1
공통	지정문화재가 건물, 석조물, 주 등 점단위로 지정된 경우는 당해 문화재를 제외한 주변은 모두 주변정비로 봄	앞자리 2
공통	무형문화재 전수관 등 무형문화재의 보존 및 활용을 위한 공사는 문화재수리 실적 인정 불가 (문화재수리법 제2조제1호가목)	-
공통	건축물 철거는 토지 정비 개념으로 유적지 정비에 해당함	121,221
공통	1개의 수리건에 대하여 2개 이상의 수리코드 부여 불가. 문화재수리계약예규「문화재수리종합평가낙찰제」 별표2 주기 “나”에 따름 예) 공동도급, 분담이행, 하도급인 경우 주공종의 대표 코드 1개로 동일하게 부여
조경	조경 식재, 전정, 예초, 수목 중심의 수리	140,240
조경 보수	지정문화재(성곽 제외) 또는 그 주변정비로써 탐방로 정비, 진입로 정비, 토지의 정비, 바닥 정비(박석설치, 포장공사 등), 주차장 정비, 시설물 설치, 연못정비, 석축 보수, 간단한 휴게(편의)시설 설치 등의 수리	121,221
보수	목조 건조물의 내.외 마당정비는 부대시설로 봄	111,211	유적지 토지 정비 X
보수	성곽 주변의 부대시설 정비로서 성곽에 인접하여 수리하는 경우. 잡목제거, 배수로 정비, 법면 정비, 성상로(회곽로)정비 등	122,222
보수	모사도 제작(단청X)	233	기타보존처리
보수	분청사기 요지-유적지	121,221
보수	지정구역이 담장을 경계로 일곽인 경우, 담장을 포함하여 지정구역으로 봄	111,121
보수	천연기념물(점단위 지정문화재)의 주변정비는 유적지에 해당함 예) 00느티나무 주변 석축 및 보호책 정비	221
보수	천연기념물, 명승 내 석축 정비, 진입로, 포장, 데크설치, 낙석방지 등은 지정문화재수리의 유적지에 해당	121
보수	계단이 지정문화재인 경우는 석조물로 봄(지정문화재 7건)	114
보수	계단이 지정문화재가 아닌 경우는 주구조의 부대시설 보수 등 기타로 봄.
보수	목조불상만 문화재인 경우의 담장공사(보호각 있음)	211	건물중심
보수	석조물 보호각이 있는 경우는 보호각 기준으로 중분류 됨. 예) 수열비 보호책(또는 담장, 석축, 배수로 등) 정비 (비각있음)->211, (비각이 없는 경우)->214
보수	문화재보존관리지도 상에 보호구역만 있는경우, 지정수량 및 면적, 고시문 등을 확인하여 지정구역을 별도로 확인함.
보수	건조물이나 석조물 주변을 벗어난 권역의 석축정비는 유적지 부대시설 정비로 봄(주로 문화재 지정구역이나 보호구역의 범위가 큰 경우에 해당함)	121,221
보수	홍살문 보수·신축은 목조건축물에 해당함	111,211
보수	건조물 내 편액, 현판 보수는 목조건축물의 부대시설 보수 등 기타로 봄	111,211
보수	목책, 물레방아, 낙석방지책(철제 구조물 설치 중심인 경우)	116,216
보수	내부 구역을 구획하는 담장은 건조물의 부대시설로 분류되어 111또는 211(인접 건조물의 구조에 따름), 궁궐 또는 유적지를 둘러싼 외곽 담장은 유적지(121,221)로 분류함
보수	안내판 보수는 유적지 정비에 해당함	121,221