안전관리계획(현장매뉴얼)

2018

2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사

(주)블루원건설

	목 차
Ⅰ. 안전보건 방침 및 목표 Ⅱ. 계획 수립 1. 위험성평가 실시규정 2. 안전보건관리 예산 3. 안전보건계획 수립 Ⅲ. 안전보건계획의 실행 1. 현장조직 및 책임 2. 안전보건교육 3. 의사소통회의(협의체회의 등) 4. 현장문서 및 기록관리 5. 안전보건재해예방활동 6. 극단적 상황대비 현장조치 시나리오(비상시 조치계획 및 대응) Ⅳ. 평가 및 개선 Ⅴ. 기타사항(서식) 1. 최초위험성평가서 2. 위험성평가서 2-1. 위험성평가서(시공사자율방식) 2-2. 위험성평가서(감독지원방식) 3. 업무분장표(현장게시용)

Ⅰ. 안전보건 방침 및 목표

Ⅰ. 안전보건 방침 및 목표

<안전보건 방침>

시민의 안전과 편리한 생활을 위하여 기계설비 분야 안전보건경영시스템 정착을

통해 체계적이고 효율적인 안전관리체계를 구축한다.

⇒ 공단의 방침(‘18년) : 시민의 안전하고 편리한 생활을 위하여 안전보건경영시스템 고도화를                                      통한 도심지 공사감독의 선도적 안전관리체계를 구축한다.

⇒ 시공사(본사)의 방침 : 효율적이고 선도적 안전관리체계를 구축한다.

<안전보건 목표>

위험성평가를 통한 기계설비 안전사고 “0건”달성

⇒ 공단의 목표(‘18년) : 팀자체 평가를 기반으로한 위험성 평가 활동 100%실시

⇒ 시공사(본사)의 목표 : 위험성 평가 활동 100% 이행

Ⅱ. 책임과 권한

1. 현장대리인

가. 현장대리인은 시공계획서(안전관리계획) 작성 시 현장의 안전보건  방침 및 목표를 수립한다.

Ⅲ. 수립 및 배포

1. 현장대리인

가. 현장대리인은 시공계획서 작성 시 수립된 방침과 목표를 시공계획서 승인 후 근로자에게 배포하고 현장사무실에 게시한다.(현장사무실 미개설 공사는 간판 등 근로자가 항시 볼 수 있는 곳에 게시한다.)

Ⅱ. 계획수립

위험성평가 실시규정

Ⅰ. 목적

현장대리인이 시공할 공사의 특성을 고려하여 공정별 유해․위험요인을 파악하고 평가하여 그 결과를 안전보건 목표 및 안전보건활동 추진계획 수립시 반영하여 개선대책 수립 및 작업방법을 개선함으로써 재해를 예방하고 지속적으로 개선․관리하는데 목적이 있음.

Ⅱ. 위험성평가 방법 (업무 체계도)

구 분

공사감독

현장대리인

안전담당자

공종별 관리감독자

협력업체, 작업반장

비 고

Plan

위험성평가 실시규정

시공사 협의

위험성평가 작성방법 및 현장시스템 교육

월간예정공정표 작성

위험성평가 회의 주관

일일 위험성평가서 작성

검토·확인

적합성 검토, 감독의견 반영·승인

위험성평가서 의견 취합 작성

개선대책 확정

TBM시 전파

개선대책 이행

이행 모니터링

개선대책 이행 실태점검

이행결과 검토 및 공사감독일지 반영

익일 위험성평가 반영 현안 검토 및 외부점검사항 반영

Do

Check

Action

Ⅲ. 위험성평가 업무절차(내용 또는 방법)

1. 위험성평가서 작성방법 및 현장시스템 교육

가. 안전담당자는 안전보건경영시스템의 운영주체인 현장대리인,  공종별 관리감독자, 협력업체 현장대리인, 작업반장에게 위험성평가 방법과 현장시스템(PDCA)에 대한 자료배포 및 교육을 자체적으로 실시한다.

	위험성평가 실시규정
	1. 실시의 목적 및 방법
2. 위험성 평가 실시 가. 공종별 관리감독자는 해당 공종에 대한 위험성평가 실시 전 협력업체 현장대리인, 작업반장과 상의 후 작업 공종에 따른 단위작업 분류 실시한다. 나. 공종별 관리감독자는 다음사항을 고려하여 협력업체 현장대리인 및 작업반장과 상의 후 재해로 발전할 가능성이 있는 공종의 위험요인, 대상자 및 원인 등을 미리 파악한다. 1) 불안전한 상태 : 작업체계 및 절차/방법, 취급물질의 위험성 2) 불안전한 행동 : 작업자 숙련도 등 개인특성, 작업 이해정도, 현장 위험성에 대한 무지, 개인질병과 신체상태 3) 공사 진행과정상 나타날 수 있는 주변여건(변동성) 등 다. 공종별 관리감독자는 예상된 위험요인을 도출하여 위험성평가표에 기입한다. 1) 위험성평가서의 위험요인으로 예상되는 재해형태를 기입하고 위험의 정도에 따른 위험등급을 표기하고 관리여부 결정한다. 3. 위험성평가의 적합성 검토·승인 및 확정 가. 현장대리인이 주관하여 위험성 평가회의를 실시한다. 나. 안전담당자는 위험성평가 회의 중 중점관리 사항을 재검토하고 추가적인 위험요인이나 보완사항이 있을 경우 위험성 평가표에 추가 기입한다. 다. 현장대리인은 공종별 관리감독자가 도출한 위험요인, 위험등급, 개선대책과 추가위험요인에 대한 검토를 실시하고 위험성평가표에 검토의견 작성을 총괄한다. 라. 현장대리인은 검토의견 작성 시 공사감독의 검토의견을 반영한다. 4. 개선대책 이행 가. 현장대리인, 안전담당자, 공종별관리감독자, 협력업체 현장대리인, 작업반장은 제기된 위험요인에 대하여 해당 공종의 개선대책을 조치한다.

	위험성평가 실시규정
	1. 실시의 목적 및 방법
5. 적정성 검토(이행여부 점검) 가. 각 공종별 관리감독자는 위험요인에 대한 개선대책 이행여부를 점검하여 안전담당자에게 제출한다. 나. 안전담당자는 개선대책 이행여부를 확인하고 점검표를 작성한 후 현장대리인에게 제출한다. 그 중 미조치된 개선대책은 차기 위험성평가 회의 시 재협의 실시한다. 다. 안전담당자는 안전점검을 실시하여 안전점검표를 작성한 후 현장대리인에게 제출한다. 그 중 미조치된 개선대책은 차기 위험성평가 회의 시 재협의 한다. 6. 위험성평가 방법 가. 추진절차 1) 1단계 : 사전준비[평가대상 공정(작업) 선정] - 정확한 작업공종의 분류가 중요, 작업공정 흐름도에 따라 평가 대상 공종이 결정되면 평가대상 및 범위를 확정 2) 2단계 : 유해․위험요인 파악(도출) - 가장 중요한 단계, 작업공정(단위작업)별 위험요인을 상세히 파악 3) 3단계 : 위험성 추정 - 위험요인을 심사하여 정량화하는 단계, 가능성과 중대성의 조합 4) 4단계 : 위험성 결정 - 사업장 특성에 따라 기준이 다를 수 있으며 위험성을 추정한 결과 허용할 수 있는 위험, 허용 불가능한 위험을 결정하는 것 5) 5단계 : 위험성 감소대책 수립 및 실행 - 구체적인 위험성 감소대책을 수립/실행하여 허용가능 위험의 범위로 들어 오도록 하는 절차 6) 기록 : 사용된 기법(Tool) 등 위험성평가를 수행한 기록

	위험성평가 실시규정
	1. 실시의 목적 및 방법
나. 위험성 평가 시기 1) 최초평가 : 시공계획서【안전관리계획(현장매뉴얼)】 제출 시 2) 수시평가 : 1일(시공사 자율방식) 또는 1주일(공사감독 지원방식) 단위 주기로 운영하는 것을 원칙으로 하되, 공사감독 지원방식의 경우 주공정이 변화할 때는 1주일 이내에 수시 위험성 평가를 실시 3) 법규의 제ㆍ개정으로 위험성 평가기준이 변경 시 4) 기타 위험성평가 시기 ① 새로운 작업 공종 개시 전 ② 작업의 변경이 필요한 경우 ③ 새로운 공법, 자재를 사용할 경우 ④ 중대사고 및 재해 우려가 예상되는 경우 ⑤ 기존 작업 공종에 대한 정기적인 위험성을 검토할 경우

위험성평가 실시규정

1. 실시의 목적 및 방법

다. 위험성 평가 세부 절차

<시공사 자율방식>

구 분	이 행 시 기	내 용
최초위험성 평가서 작성 ․ 제출 (시공사 → 공사감독)	시공계획서 제출시	․ 위험성 평가 DB를 참고하여 경험, 현장의 특성 등을 고려한 최초 위험성 평가서 작성 (별지 1 서식) ․ 안전관리계획(현장매뉴얼)에 첨부
최초 위험성 평가 적정 여부 검토 ․ 결과통보 (공사감독 → 시공사)	최초 위험성 평가서 접수일로부터 7일이내 (휴일포함)	․ 검토내용 (누락공종여부, 근로자의 작업과 관계되는 위험요소 적정성, 위험요인의 감소대책 적정성 등) ․ 검토결과 반영토록 시공사에 통보
일일 위험성 평가서 작성․제출 (작업절차, 위험요인, 예방대책) (시공사 → 공사감독)	작업 전일 18시까지	․최초 위험성 평가 및 작업일의 기상여건, 현장상황 등을 감안하여 명일 작업계획 및 위험요인․예방대책 작성 제출 (별지 2-1 서식) ․당일 예방대책 이행여부 및 증빙자료 등을 감독에게 제출 (별지 2-1 서식)
공정회의 개최 (시공사 ↔ 공사감독)	작업 전일 18시까지	․명일 작업 계획 및 위험성 평가서 확정 (적정성 검토 및 추가의견 기록) ․당일 예방대책 이행여부 및 증빙자료 확인 *감독확인(서명) ※ 감독 현장부재시 스마트폰 앱(카카오톡 등)을 활용하여 피드백 실시
TBM활동 및 안전교육 실시 (시공사)	작업시작 전	․현장별로 현장대리인 책임하에 실시 ․사진, 참석자 명부, 내용 등 기록유지
일일 위험성평가 현장 게시 (시공사)	작업시작 전	․일일 위험성 평가서 현장게시 (게시판, 작업차량 앞유리 등 활용)
중점관리대상 이행(시공사) 이행 여부 모니터링(공사감독)	작업중	․안전순찰 및 이행활동(시공사) ․현장순회, 보고등을 통한 모니터링(공사감독)
공사감독일지 작성․결재 (공사감독 → 담당팀장)	작업 이후	․일일 위험성 평가서 첨부하여 감독일지 작성

※ 공사감독 현장부재시 이메일, 스마트폰 앱(카카오톡, 밴드) 등을 활용하여 의사소통 실시

위험성평가 실시규정

1. 실시의 목적 및 방법

<공사감독 지원방식>

구 분	이 행 시 기	내 용
최초위험성 평가서 작성 ․ 제출 (시공사 → 공사감독)	시공계획서 제출시	․ 위험성 평가 DB를 참고하여 경험, 현장의 특성 등을 고려한 최초 위험성 평가서 작성 (별지 1 서식) ․ 안전관리계획(현장매뉴얼)에 첨부
최초 위험성 평가 적정 여부 검토 ․ 결과통보 (공사감독 → 시공사)	최초 위험성 평가서 접수일로부터 7일이내 (휴일포함)	․검토내용 (누락공종여부, 근로자의 작업과 관계되는 위험요소 적정성, 위험요인의 감소대책 적정성 등) ․ 검토결과 반영토록 시공사에 통보
수시 위험성 평가서 작성 ․ 전달 (공사감독 → 시공사)	매주 금요일 18시까지	․최초 위험성 평가 및 작업일의 기상여건, 현장상황 등을 감안하여 다음주 작업공종 및 위험요인․예방대책 작성하여 전달 (별지 2-2 서식) ※ 1주간 이루어질 모든 작업을 고려하여 평가서 작성(현장 작업조건, 구간, 공법, 기상 등)
TBM시 교육 실시 (시공사)	매일 (작업시작 전)	․수시 위험성 평가서 내용 교육실시 (사진 등 증빙자료 기록유지)
수시 위험성평가 현장 게시 (시공사)	(매일) 작업시작 전	․수시 위험성 평가서 현장게시 (게시판, 작업차량 앞유리 등 활용)
중점관리대상 이행(시공사) 이행 여부 모니터링(공사감독)	작업중	․현장입회 및 이행활동(시공사) ․현장순회, 보고등을 통한 모니터링(공사감독)
이행결과 제출 (시공사 → 공사감독)	금요일 15시까지	․감독이 작성하여 전달한 수시위험성 평가서 내용에 이행여부를 표기하고 증빙자료(사진 등)을 첨부하여 제출
공사감독일지 작성․결재 (공사감독 → 담당팀장)	매주 금요일	․1주일 중 금요일 1회는 감독일지 작성시 수시위험성 평가서를 첨부

※ 공사감독 현장부재시 이메일, 스마트폰 앱(카카오톡, 밴드) 등을 활용하여 의사소통 실시

위험성평가 실시규정

2. 실시담당자 및 책임자의 역할

Ⅰ. 조직구성 및 역할

							안전보건총괄책임자 (안전총괄책임자)
							현장대리인
							성 명	손 종 선
							연락처	*************
													안전담당자 (안전관리자)
													성 명				손 종 선
													연락처				*************
(공종별)관리감독자 (안전관리책임자)							(공종별)관리감독자 (안전관리책임자))								(공종별)관리감독자 (안전관리책임자)
성 명	최 창 형						성 명		이 주 영						성 명			노 대 현
연락처	*************						연락처		*************						연락처			*************
관리감독자 (안전관리담당자)							관리감독자 (안전관리담당자)								관리감독자 (안전관리담당자)
성 명	심 상 옥						성 명		정 주 호						성 명			홍 기 종
연락처	*************						연락처		*************						연락처			*************

담당자별 세부 업무분장

구성원	업무분장
안전보건총괄 책임자 (안전총괄책임자)	- 산업재해 예방계획의 수립 총괄 - 안전보건관리규정의 작성 및 변경 총괄 - 근로자의 안전·보건교육 총괄 - 작업환경측정 등 작업환경의 덤검 및 개선사항 총괄 - 근로자의 건강진단 등 건강관리 총괄 - 산업재해의 원인조사 및 재발방지대책 수립 총괄 - 위험성평가회의 주관
(공종별) 관리감독자 (안전관리책임자)	- 관리감독자가 지위·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 등 점검 - 일일 안전교육 실시[TBM시 위험성평가 내용 교육] - 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 응급조치 - 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로확보에 대한 확인·감독 - 사업장(현장) 위험성평가 회의준비 - 위험성평가표 취합 및 검토 - 안전점검실시 후 차기 회의 시 Feed Back 자료 준비
관리감독자 (안전관리담당자)	- 공종별 관리감독자의 업무를 보조 - 해당 공정(종)별 위험요인 추정 및 위험성 결정 - 위험성평가회의 참석 - 해당 공종별 위험성평가표 교육 실시 [작업지시전달 시 또는 TBM 시 위험성평가표 내용 교육실시] - 위험성평가표를 활용한 현장 안전점검[집중관리 대상]실시 - 점검결과 피드백 실시
안전관리자 (안전담당자)	- 안전관련 사항에 대하여 안전보건총괄책임자를 보좌, 관리감독자에게 조언 및 지도 - 위험성평가 관련 문서 및 기록 작성 지원 - 공종별 관리감독자, 협력업체 현장대리인, 작업반장에 대한 지속적인 교육 - 검토결과에 대한 개선계획을 공사감독, 현장대리인 등 위험성평가회의 참석자와 협의 확정

위험성평가 실시규정

3. 업무체계 및 실시시기

Ⅰ. 목적

현장의 모든 안전활동을 계획에 맞춰 실시함으로써 효율적이고 효과적인 현장의 재해예방 활동을 전개하기 위함에 있다.

Ⅱ. 업무 체계도

구 분

현장대리인

안전담당자

공종별 관리감독자

협력업체, 작업반장

비 고

Plan

안전계획수립

검토 및 협조

안전계획 승인

안전활동 계획 숙지 및 이행

위험예지활동,

TBM 등 참관/지원

작업전 TBM 실시 등

근로자 이행 및 확인

Do

Check

Action

Ⅲ. 위험성평가 실시시기

1. 최초평가 : 시공계획서【안전관리계획(현장매뉴얼)】 제출 시

2. 수시평가 : 1일(시공사 자율방식) 또는 1주일(공사감독 지원방식) 단위 주기로                   운영하는 것을 원칙으로 하되, 공사감독 지원방식의 경우 주공정이

변화할 때는 1주일 이내에 수시 위험성 평가를 실시

※ 위험성평가 및 안전활동(예시)

	위험성평가 실시규정
	4. 실시의 주지방법
Ⅰ. 위험성평가 회의 1. 개요 가. 위험성평가 회의는 사전준비 다음단계로 반장급 이상의 공종별 관리감독자가 모여 위험성 추정, 위험성 결정 및 감소대책을 수립하는 단계이다. 2. 회의진행 가. 가급적 회의 총괄은 실시책임자인 현장대리인, 회의진행은 안전담당자가 실시한다. ① 회의시간은 회의에 참여하는 공종별 관리감독자 수, 회의 장소 및 시간 등 사업장 특성에 맞게 현장대리인이 적절히 운영한다. ② 회의에 참여한 구성원이 알고 있는 현장별 특성을 최대한 수렴하여 위험성 결정한다. Ⅱ. 위험성평가 실시의 주지방법 1. 위험성평가 실시에 대한 홍보 및 실시결과에 대해 직원 및 근로자에게 주지한다. 가. 위험성평가 실시 홍보방법 ① 현장대리인이 안전보건행사 등에서 구성원에게 홍보 및 주지 ② 조직 구성원이 읽을 수 있도록 현장게시판 등에 공지하는 방법 나. 위험성평가 실시 결과에 대한 주지방법 ① 위험성평가표를 현장 내 게시 ② 사업장내 TBM 등 안전보건활동 시 관리감독자가 구두로 전달

	위험성평가 실시규정
	5. 실시상의 유의사항
Ⅰ. 유의사항 1. 실시 상 유의사항 가. 위험성평가의 대상 : 현장 내 모든 공종 및 업무에 대한 활동 나. 관리감독자는 건설활동 전반에 관련된 안전보건 측면의 위험성 식별과 평가를 실시하기 위한 절차를 수립한다. 다. 작업자가 위험성 평가를 통하여 중대한 위험을 초래할 결함을 발견하고, 작업자에게 미칠 수 있는 위험도를 인식한 경우에는 작업을 중지하고, 대피한 후 관리감독자에게 보고한다. 라. 위험성평가는 일상 활동, 비상사태 및 과거 또는 현재에 발생되었거나 향후 발생될 가능성이 있는 위험성을 파악하고 평가한다. 2. 위험성평가 인정기준 상 유의사항 가. 사업장은 보유․사용하고 있는 위험기계․기구 등 산업기계, 유해물질 및 유해위험공정에 대한 위험성평가를 실시한다. 나. 사업장은 사업장의 특성․규모․공정특성을 고려하여 적절한 위험성평가 기법을 활용하여 절차에 따라 실시한다. 다. 위험성평가 대상에는 모든 근로자(공사업체, 협력업체, 방문객 포함)에게 안전보건상 영향을 주는 다음 사항을 포함한다. (가) 조직 내부 또는 외부에서 작업장에 제공되는 위험시설 (나) 작업장에서 보유 또는 취급하고 있는 모든 유해물질 (다) 일상적인 작업(협력업체 포함) 및 비일상적인 작업(수리 또는 정비 등) (라) 발생할 수 있는 비상조치 작업 라. 위험성평가 시 안전보건 상 영향을 최소화 하기 위한 고려사항 (가) 교대작업, 야간근로, 장시간 근로 등 열악한 근로조건에 대한 근로자의 건강증진 방안 (나) 일시고용, 고령자 등 취약계층 근로자의 안전보건 측면 (다) 교통사고, 체육활동 등 행사 중 재해와 사고 마. 사업장은 위험성 평가결과, 위험을 제거 또는 감소시키기 위한 조치계획을 안전보건활동 추진계획에 포함하여 실시하고 모니터링 실시

Ⅱ. 계획수립

2. 안전보건관리 예산

Ⅰ. 목적

공사금액에 반영된 산업안전보건관리비가 적정하게 사용되도록 안전보건관리계획을

수립하고 근로자의 안전을 보장하는데 그 목적이 있다.

Ⅱ. 역할 및 권한

1. 안전담당자 : 전월 산업안전보건관리비 사용내역을 감독에게 제출(익월 5일 까지)

Ⅲ. 작성방법

1. 산업안전보건관리비 작성 시 아래의 양식을 사용한다.

가. 산업안전보건관리비 사용내역서

산업안전보건관리비 사용내역서
	건설업체명	(주)블루원건설	공 사 명	2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사
	소 재 지	서울시 금천구 가산디지털2로 53, 309호	대 표 자	문 효 성
	공사금액	608,064,730원	공사기간	2018.04.06~2018.09.30
	발 주 자	서울시설공단	누계공정율	100 %
	계 상 된 안전관리비	14,979,628원
	사 용 금 액
	항 목		( )월사용금액		누계사용금액
	계				14,515,000
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등				2,600,000
	2. 안전시설비 등				1,100,000
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등				8,285,000
	4. 안전진단비 등				0
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등				1,000,000
	6. 근로자 건강관리비 등				730,000
	7. 건설재해예방 기술지도비				800,000
	8. 본사사용비				0
｢건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준｣ 제10조제1항에 따라 위와 같이 사용내역서를 작성하였습니다. 년 월 일 작 성 자 직책 성명 (서명 또는 인) 확 인 자 직책 성명 (서명 또는 인)

Ⅱ. 계획수립

2. 안전보건관리 예산

항 목 별 사 용 내 역
	항 목	사용일자	사 용 내 역	금 액
	1. 안전관리자 등 인건비 및 각종업무 수당 등	18년05월15일~ 18년09월30일	- 장비유도원 : 20일 * 130,000원	2,600,000원
	2. 안전시설비 등	18년04월23일~ 18년09월30일	- 야광신호봉 : 5EA * 30,000원 - 안전현수막 : 5EA * 50,000원 - 위험성평가 안내간판 : 7개*100,000원	1,100,000원
	3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등	18년04월23일~ 18년09월30일	- 안전모 : 30EA * 10,000원 - 안전화 : 30EA * 70,000원 - 각반 : 30EA * 1,500원 - 자동용접면 : 2EA * 150,000원 - 용접장갑 : 30EA * 5,000원 - 방진마크스 : 50박스 * 45,000원 - 보안경 : 50EA * 20,000원 - 안전조끼 : 30EA * 30,000원 - 방진복 : 1박스 * 240,000원 - 안전밸트 : 5EA * 100,000원 - 햇빛가리개 : 40EA * 10,000원 - 안전우의 : 20EA * 5,000원	8,285,000원
	4. 안전진단비 등	-	-	-
	5. 안전보건교육비 및 행사비 등	-	- 현장 내 안전교육 시 음료수 비용	1,000,000원
	6. 근로자 건강관리비 등	18년04월23일~ 18년09월30일	정제염 : 3BOX * 10,000원 비상구급약세트 : 2SET * 100,000원	730,000원
	7. 건설재해예방 기술지도비	18년04월23일~ 18년09월30일	- 재해예방기술지도 총 5회	800,000원
	8. 본사 사용비	-	-	-
※ 주: 사용내역은 항목별 사용일자가 빠른 순서로 작성

Ⅱ. 계획수립

2. 안전보건관리 예산

○ 개인보호구 지급계획

직 종	보 호 구 명	지 급 수 량	지 급 시 기
배 관 공	안전화 안전모 각반 안전조끼	30EA 30EA 30EA 30EA	4월 8월
용 접 공	자동용접면 용접장갑	2EA 30EA	4월
-	-	-	-
-	-	-	-

Ⅱ. 계획수립

3. 안전보건계획 수립

Ⅰ. 목적

현장 개설 시 안전보건계획을 수립 및 추진함으로써 안전보건목표 달성

Ⅱ. 역할 및 권한

1. 안전담당자 : 안전관리계획(현장매뉴얼)을 포함한 시공계획서를 감독에게 제출

(실착공 7일 전 까지)

Ⅲ. 안전보건목표 달성을 위한 추진계획

1. 일일 안전점검 시 공종에 맞는 일일 안전점검 체크리스트 작성 및 사용

Ⅳ. 내 용

1. 안전점검 계획

가. 공사장 안전점검 계획

분야	대상	방법	점검 주기	추 진 담당자	비고
일일안전점검	진행공종(현장)	체크리스트에 의한 점검실시	매일	현장대리인 안전담당자 등	건설기술 진흥법
순회점검	진행공종(현장)	체크리스트에 의한 점검실시	1회이상/2일	현장대리인 안전담당자 등	산업안전 보건법
합동 안전·보건점검	진행공종(현장)	체크리스트에 의한 점검실시	1회이상/2개월	원도급사 (현장대리인1명+ 근로자1명) 하도급사 (현장대리인1명+ 근로자1명)	산업안전 보건법
안전점검의날 행사	진행공종(현장)	육안점검	1회/ 1개월	현장대리인 공사감독 등	재난 및 안전관리 기본법

※ 일일안전점검 실시하는 현장은 순회점검과 일일안전점검을 병행하여 실시

Ⅱ. 계획수립

3. 안전보건계획 수립

나. 공종별 안전점검 계획

분야	세부항목	점검사항	점검 주기	추 진 담당자	비고
용접작업	감전, 화재	용접 시 사용되는 자재의 규격 확인 용접기 외함 접지확인 불티 비산구역 내 가연성 물질 정리정돈 불티 비산방지 덮개 등 비산방지 조치 내열성 장갑, 보안면 등 보호구 착용 소화기 등 소화설비 비치 등	매일	현장대리인 (공종별) 관리감독자 안전담당자
절단작업	상해, 화재	절단 시 사용되는 자재의 규격 확인 절단 시 보호 장갑, 보안경 등 보호구 착용 불티 비산구역 내 가연성 물질 정리정돈 불티 비산방지 덮개 등 비산방지 조치 소화기 등 소화설비 비치 등	매일
하중물 반입, 운반	추락, 상해	인양로프는 2줄 걸이로 결속 및 수평인양 확인 인양용 훅에 해지장치 설치확인 인양로프의 손상 및 부식여부 확인 작업반경 내 근로자 출입제한 아웃트리거 설치 적정성 확인 하중시험, 작동시험 시행 적재하중 및 허용작업 반경 설정확인 근로자의 안전대착용 및 안전고리 사용확인 장비신호수 배치확인 중장비 사용 시 기계상태 점검	매일
고소작업대,이동식크레인 작업	전도, 추락	아웃트리거 설치 적정성 확인 방호장치의 정상작동 여부 확인 와어로프의 상태 확인 하중시험, 작동시험 시행 연장구조물등 주요구조부의 상태 확인 붐길이와 각도에 접합한 적재하중 및 허용작업 반경 설정확인 전용 탑승설비(추랑박지시설)를 갖춘 고소작업 전용 장비 사용 확인 근로자의 안전대착용 및 안전고리 사용확인 장비반입 전 안전검사 필증 확인 작업구간 주변 고압전선 유무 확인 비상정지장치 등 방호장치 작동 확인 장비신호수 배치확인 과부하방지장치의 정상작동여부 확인 고소작업대 기계점검(브레이크 및 클러치, 붐, 턴테이블, 작업대, 아웃트리거 상태 등) 이동식 크레인 기계점검(브레이크 및 클러치 상태, 권과방지 장치 상태, 와이어로프 상태 등) 운전석 내부 청결상태 점검	매일

	Ⅲ. 안전보건계획의 실행
	현장조직 및 책임
Ⅰ. 현장 조직 및 책임 : Ⅱ계획수립 위험성평가 실시규정 참고 (실시담당자 및 책임자의 역할, p10)

Ⅲ. 안전보건계획의 실행

안전보건 교육

Ⅰ. 안전교육 계획

교육 과정명	교육 대상자	일정	방법	교육시간	교육자
일일교육	현장근로자	매일 작업전	TBM 시 현장교육	10분이상	현장대리인 (공종별) 관리감독자 안전담당자 등
정기교육	현장근로자	매일 작업전	TBM 시 현장교육	월2시간 이상 (분기 6시간 이상)
특별교육	산업안전보건법 시행규칙 별표 8의2 제1호 라목 각 호의 작업에 종사하는 일용근로자	대상공정 투입전	집체교육	작업투입 전 2시간
	산업안전보건법 시행규칙 별표 8의2 제1호 라목 각 호의 작업에 종사하는 일용근로자를 제외한 근로자	대상공사투입전+투입후 교육		- 16시간 이상(작업전 4시간 이상+3개월 이내 12시간) 단기간 또는 간헐적 작업일 경우 2시간 이상
채용시의 교육	일용근로자	작업 투입전	집체교육	1시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자			8시간 이상
작업내용 변경시의 교육	일용근로자	작업 투입전	집체교육	1시간 이상
	일용근로자를 제외한 근로자			2시간 이상

Ⅱ. 역할 및 권한

1. 현장대리인 : 위 안전교육계획을 성실히 이행한다.

	Ⅲ. 안전보건계획의 실행
	의사소통 회의(협의체 회의)
Ⅰ. 의사소통 회의계획 : Ⅱ계획수립 위험성평가 실시규정 참고

Ⅲ. 안전보건계획의 실행

4. 현장문서 및 기록관리

Ⅰ.  현장문서(목록)

연 번	목 록	해당 유무 (∨)	관리담당	보존 연한
SFMC-현장명-01	안전보건경영시스템 매뉴얼		감독/도급사	1년
SFMC-현장명-02	안전관리계획서, 유해위험방지계획서		도급사	3년
SFMC-현장명-03	안전관리계획(현장매뉴얼)		감독/도급사	3년
SFMC-현장명-04	정기 위험성 평가표		감독/도급사	3년
SFMC-현장명-05	수시 위험성 평가표		감독/도급사	3년
SFMC-현장명-06	노사 협의체		도급사	3년
SFMC-현장명-07	정기 교육일지 ※ 위험성평가서에 작성시 작성한 것으로 갈음		도급사	3년
SFMC-현장명-08	특별 교육일지 ※ 위험성평가서에 작성시 작성한 것으로 갈음		도급사	3년
SFMC-현장명-09	신규 교육일지 ※ 위험성평가서에 작성시 작성한 것으로 갈음		도급사	3년
SFMC-현장명-10	노사 합동 점검 일지		도급사	3년
SFMC-현장명-11	차량계 건설장비 작업계획서		도급사	3년
SFMC-현장명-12	개인 보호구 지급대장		도급사	3년
SFMC-현장명-13	재해예방 기술지도 결과서		감독/도급사	3년
SFMC-현장명-14	산업안전관리비 사용내역		감독/도급사	3년
SFMC-현장명-15	현장별 극단적 상황대비 매뉴얼 (공정율 50% 시 또는 매 6개월 주기 작성분)		감독/도급사	1년
SFMC-현장명-16	안전보건 법규등록 및 준수평가표		감독/도급사	1년
SFMC-현장명-17	시공계획서 (공종별 시공흐름도 작성 필수)		감독/도급사	5년
SFMC-현장명-18	기타 안전보건관련 문서		감독/도급사	-

	Ⅲ. 안전보건계획의 실행
	4. 현장문서 및 기록관리
Ⅱ. 역할 및 의무 1. 현장대리인 : 위 현장문서를 작성 후 감독에게 확인받는다. Ⅲ. 기록관리 1. 개요 가. 사업장에서 위험성평가를 수행한 기록은 그 자체로도 유용한 도구이므로 제반 운영활동 사항을 문서화하여 기록․관리한다. 나. 기록에는 위험성평가에 사용된 기법(Tool)과 모든 부분이 평가되었는지를 알려주기 위한 자료로 활용한다. 2. 기록에 포함하여야 할 사항 ① 위험성 평가서 평가일 ② 평가대상 공정(종)명 및 공정(종)의 구체적인 작업내용 ③ 유해․위험요인 파악 ④ 개선대책(위험성 감소대책) ⑤ 개선대책 이행여부 확인 ⑥ 그 밖에 필요한 사항으로 사업장에서 정한 부분 3. 보존기간 ① 위험성평가에 관한 기록물의 보존연한 : 준공 후 3년

	Ⅲ. 안전보건계획의 실행
	5. 안전보건재해예방활동
Ⅰ. 안전보건재해예방활동 1. 개요 가. 현장대리인은 위험성평가, 협의체회의(위험성평가회의 등)에서 논의된 중점 위험요인과 대책에 따라 위험예지훈련, 안전시설 설치, 기계설비의 반입･사용관리, 근로자 보건관리, 시공과 일체화된 안전관리 및 협력업체의 능동적 안전관리 활동이 이루어지도록 하여함.

	Ⅳ. 평가 및 개선
Ⅰ. 성과측정 1. 목 적 가. 공단의 안전보건목표에 대한 현장의 성과측정을 실시하여 안전보건경영에 대한 달성여부를 판단한다. 2. 책임 및 권한 가. 현장대리인 1) 공단에서 실시하는 성과측정에 적극 협조한다. 2) 안전보건경영에 필요한 위험성평가 등 제반사항을 성실히 수행한다. Ⅱ. 개 선 1. 현장대리인은 공단에서 시행하는 성과측정에서 지적된 미흡사항에 대하여 조치될 수 있도록 적극적으로 노력한다.

극단적 상황대비 현장조치 시나리오

(2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사)

Ⅰ		공 사 현 황

□ 공사개요

○ 공사기간 : 2018. 04. 09 ~ 2018. 09. 30

○ 공사범위

- 여과기 분해조립, 시운전 / 여과판, 여과포 교체 / 샤워기 분해, 조립

/ 잠실 MCC, PLC 판넬교체 / 여의도 바닥분수 교체 / 공동구

탄소강관 배관 각1식

○ 발 주 처 : 서울특별시 한강사업본부

○ 도 급 자 : (주)블루원건설 대표이사 문효성

Ⅱ		추 진 현 황 --- 공정율 4%

□ 주요공종 추진현황

○ 현장확인, 기본 자재 발주상황으로 작업으로 대기 중

Ⅲ		극단적 상황발생시 현장조치 시나리오

수해 시 단계별 조치사항

Ⅰ		단계별 대피 조치 사항

평    시

상황조건 : 평시근무

조치사항

◦ 수방정보 관련 서울시 종합방재센터(http://119.seoul.go.kr), 한강홍수통제소(www.hrfco.go.kr), 기상청(www.kma.go.kr) 인터넷사이트를 통한 기상정보 숙지

◦ 수방자재 확보 및 점검

◦ 비상연락망 정비 및 유관기관 협조체제 유지

◦ 팔당댐 방류량에 따른 둔치 침수위 숙지

◦ 시설물 대피장소 확보

◦ 대피장비 연락체제 유지

◦ 복구장비 상시 가동여부 점검

1.단계  (주의)

상황조건

◦ 팔당댐 방류량  3,000㎥/sec

◦ 한강대교 수위 4.5m도달(지정수위)

◦ 호우주위보 발령시

- 6시간 70mm이상 예보

- 12시간 110mm이상 예보

◦ 태풍주의보(풍속 20m/s 이상) 발령시

조치사항

◦ 기상예보(방유량, 강우량) 수시확인

◦ 위탁운영자 시설물 대피 준비  연락

◦ 대피장비 협력업체와 연락하여 장비, 운전원대기 확인

◦ 시설물 대피장소 확보

2.단계  (경계)

상황조건

◦ 팔당댐 방류량  5,000㎥/sec

◦ 한강대교 수위 8.5m도달(경계수위)

◦ 호우경보 발령시

- 6시간  110mm이상 예보

- 12시간 180mm이상 예보

◦ 태풍경보(풍속 26m/s 이상) 발령시

조치사항

◦ 저지대 공원 시설물(민간위탁자 포함) 대피준비 완료

◦ 기계실 및 관리실 침수 시 예상되는 피해물 대피준비 완료

◦ 기계실 및 관리실 침수 시 예상되는 파괴시설물에 대한 점검 철저

3.단계 (심각)

상황조건

◦ 팔당댐 방류량 12,000㎥/sec

◦ 한강대교 양수위 10.5m도달 (위험수위)

◦ 홍수경보 발령시

◦ 이재민 다수 발생시

◦ 심각한 재해 발생시

조치사항

◦ 이동 가능한 모든 시설물 대피

※ 각수영장은 한강수위를 수시 육안 확인하여 사전예방 조치하여야

한다.

※ 이동식기계실 대피방법

운영자는 전기안전관리자가 고압 메인전기를 차단하면 차량 컨넥터를 분리하고 퀵커플러를 분리 후, 배관을 밀봉 한 후 견인차로 강변북로나 올림픽대로 상으로 이동한다.

- 올림픽대로 대피 : 광나루, 잠원, 잠실, 여의도수영장, 양화물놀이장

- 강 변 북 로 대피 : 뚝섬, 망원수영장, 난지물놀이장

※  기타 대피 품목 : 화물차에 적재

- 여과제, 약품등은 차량에 신속 이동 조치

- 배관 분리 된 부분에  덮개로 밀봉조치

- 배수구 위치 표식 설치

Ⅱ		수영장 기계실 복구

조치사항

◦ 기계실을 견인차를 이용, 가이드 파이프의 위치에 맞게 재설치한다.

◦ 배관을 연결한다.

◦ 전기판넬이나 모터 등이 침수피해가 없는지 확인한다.
만약, 침수로 인해 작동하지 않는다면 기전설비과에 연락하여 조치를 받는다.

◦ 위 조치가 끝나면 여과기를 작동, 테스트한다.
작동에 문제가 있어 자체로 조치가 안되면 기전설비과에 연락하여 조치를 받는다.

□ 팔당댐 방류량별 공원침수 예측 수치지도

구분 방류량	광나루		잠 실		뚝 섬		잠 원		반 포		이 촌		여의도		여의샛강		공원 범례
	수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위(EL.m)
	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시
완전침수 기준수위	12.4		12.5		14.3		11.7		7.0		10.1		10.0		7.0
37,000	18.73		17.78		17.47		16.19		15.73		14.32		14.84		14.84		최대홍수위
30,000	16.94		16.05		15.77		14.63		14.19		12.94		13.39		13.39		완전침수
25,000	15.55		14.69		14.42		13.43		13.01		11.89		12.28		12.28
23,000	14.93		14.28		14.03 윈드서핑장		12.90		12.49		11.43		11.79 국회앞주차장		11.79
20,000	12.97	12.91 센터앞 차도	12.60	12.54	12.13	12.05	11.29	11.20 강남나들목 앞 주차장	10.91	10.81	10.55	10.43	9.99 수영장	9.87	9.99	9.87
19,000	12.69 센터앞 차도	12.63 수영장	12.32	12.25	11.85	11.77	11.04 강남나들목 앞 주차장	10.94	10.68	10.57	10.32	10.19	9.79	9.65	9.79	9.65
18,000	12.40 수영장	12.33 올림픽교밑 자전거공원	12.03	11.96	11.57	11.48	10.78 수영장	10.68 수영장 성수대교밑	10.44	10.33	10.08	9.95	9.57	9.43	9.57	9.43
17,000	12.10 올림픽대교밑 자전거공원	12.04	11.73	11.66 신천나들목 앞 주차장	11.28 성수대교밑수영장	11.19 성수대교밑수영장	10.53 성수대교밑	10.42	10.20	10.08	9.84	9.70 중수호안	9.36	9.20	9.36	9.20 성모주차장
16,000	11.81	11.73	11.44 신천나들목앞 주차장	11.35 성내천교	10.99	10.88	10.27	10.13	9.95	9.81	9.60 중수호안	9.43	9.14	8.94	9.14 성모주차장	8.94
15,000	11.50	11.41	11.13 성내천교	11.03	10.68	10.56	9.99	9.84	9.69	9.53	9.34	9.15	8.90	8.68	8.90	8.68
14,000	11.19 성내천교	11.10 성내천교	10.82	10.71	10.38	10.25	9.71	9.55	9.43	9.26	9.08	8.88	8.66	8.43 물빛광장	8.66	8.43
13,000	10.87	10.78	10.50	10.39	10.06	9.92	9.42	9.25	9.16	8.98	8.82	8.59	8.41 물빛광장	8.15 마리나차도	8.41	8.15 파천주차장
12,000	10.54	10.44	10.17	10.05	9.73	9.57	9.12	8.93	8.88	8.68	8.54	8.29	8.16 마리나앞 차도주차장	7.87 여의상류 파크골프장	8.16 파천주차장	7.87
11,000	10.21 레일바이크	10.09 레일바이크	9.84 헬기장	9.71 헬기장	9.40	9.22	8.83	8.61	8.61	8.37	8.27	7.99 동호대교~금호나들목	7.91 여의상류 파크골프장	7.59	7.91	7.59
10,000	9.84 천호대교밑	9.72 천호대교밑	9.49	9.36	9.05	8.84	8.52	8.26	8.31	8.04	7.98 동호대교~금호나들목	7.65 저수호안	7.65	7.28	7.65	7.28
9,000	9.47	9.34	9.14	8.99	8.68	8.44	8.18	7.89	8.00	7.69 상류주차장	7.68	7.29	7.37	6.95	7.37	6.95
8,000	9.10	8.98	8.78	8.65	8.31	8.02 성수대교~성동지대	7.85	7.50	7.69 상류주차장	7.32 노량대교 동작교밑 센터앞차도	7.38 저수호안	6.91 반포대교~한남대교	7.11	6.59	7.11	6.59	침수시작
7,000	8.71	8.58	8.42	8.28	7.91 성수대교~성동지대	7.50 수변무대 천호대교~구리시계	7.50	7.01	7.35 동작대교밑	6.84 반포천교 하류주차장 달빛광장	7.05 반포대교~한남대교	6.50	6.82	6.22	6.82	6.22 서울교 여의교밑
6,000	8.31	8.22	8.04	7.95	7.47 수변무대	6.97	7.10	6.51	6.98 노량대교밑 센터앞차도	6.36 서래섬	6.72	6.07	6.52	5.82	6.52	5.82
5,000	7.90	7.86	7.66 어도	7.61 어도	7.00	6.43	6.68	6.01	6.58 하류주차장 달빛광장	5.88	6.39	5.64	6.22	5.41	6.22 서울교 여의교밑	5.41 여의2교밑
4,000	7.48	7.46	7.28 탄천교	7.25 탄천교	6.54	5.81	6.28	5.45	6.20 서래섬	5.34	6.06	5.15	5.93	4.96	5.93	4.96
3,000	7.02	7.01	6.86	6.85	6.11	5.20	5.92	4.89	5.86	4.81	5.77	4.64	5.68	4.49 물빛무대앞	5.68	4.49
2,000	6.45	6.43	6.33	6.31	5.68	4.45	5.56	4.23	5.53	4.17	5.48	4.05	5.43 물빛무대앞	3.95	5.43 여의상하류 차도	3.95 여의상하류 차도
주요지점 높 이 (EL.m)	성내천교 11.9 올림픽대교밑 12.1 올림픽대교~천호대교 8.9~9.4 레일바이크장 10.1 천호대교밑 9.7 레이싱경기장 10.1 자전거공원 12.1~12.7 즈믄길나들목앞 12.8 수영장 12.3 센터앞 차도 12.7 안내센터~암사대교 9.4~12.3		영동대교~청담대교 9.2~9.7 탄천교 6.3~6.4 (4,000cms) 탄천인근 차도 6.4~7.9 헬기장 9.6~11.1 비치발리볼장 11.8 신천나들목주차장 11.4 수영장 11.9 자연학습장 12.1~12.5 자전거도로 11.5 생태공원 8.3~12.0 성내천교 11.9~12.2		성수대교밑 11.1 성수대교~성동지대 7.6~7.8 영동대교밑 11.3 청담대교밑 12.9 수영장 11.0~12.7 수변무대 7.1~13.0 센터앞 주차장 14.1 자연학습장 12.4~14.1 윈드서핑장 13.7 천호대교~구리시계 8.5 (7,000cms)		수영장 10.6~10.9 한남대교밑 11.3 강남나들목앞 주차장 11.2~11.6 동호대교밑 11.2 동호대교~성수대교 14.1~15.7 성수대교밑 10.3 성수대교~영동대교 9.6		노량대교밑 6.9~7.3 노량대교~반포천 6.5 반포천교 6.67 동작대교밑 7.3 서래섬(수변) 3.9 서래섬 5.9~7.5 센터앞 차도 6.9 하류주차장 6.6~7.6 수변무대 4.3 달빛광장 6.6~6.9 물방울놀이터 6.5~6.7 상류주차장 7.5~7.9 신잠원나들목차도 8.8		한강대교밑 차도 6.88 이촌공원 저수호안7.3~7.8 이촌공원 중수호안 9.6~10.5 인라인스케이트장 10.07~10.24 반포대교밑차도 6.51 반포대교~한남대교 6.9~7.9 한남대교밑 차도 7.3 동호대교밑 7.7		여의하류차도 8.52 요트나루앞차도 8.14 요트나루주차장 8.0 국회앞 주차장 10.0 수영장 10.00 서강대교밑 9.0 순복음교회앞 주차장10 물빛무대앞 4.4 물빛광장 8.25~10.0 여의호안 3.5~4.5 마포대교밑 9.0 원효대교밑 주차장 9.5 파크골프장 7.74 여의상류차도 8.03		여의하류차도밑 4.0 공원시설 5.5~7.0 파천주차장(여의2교밑) 8.0 여의2교밑 5.0 서울교밑 6.0 여의교밑 6.0 성모주차장 9.0~9.3 여의상류차도(교량밑) 4.0

(     시설물대피 기준선)

구분 방류량	양 화		망 원		난 지		강 서		공원 범례
	수 위(EL.m)		수 위(EL.m)		수 위 (EL.m)		수 위(EL.m)
	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시	만조시	평시
완전침수 기준수위	9.4		7.9		10.0		6.8
37,000	14.32		13.98		13.63		12.52		최대홍수위
30,000	12.94		12.64		12.34		11.40		완전침수
25,000	11.89		11.63		11.36		10.53
23,000	11.43		11.19		10.94 캠핑장		10.25
20,000	9.65	9.51 센터앞차도	9.61	9.47	9.33	9.18 센터앞 차도	8.78	8.60
19,000	9.46 센터앞차도	9.32 양화대교밑	9.43	9.28	9.16 센터앞 차도	9.00	8.63	8.44
18,000	9.26 양화대교밑	9.11 당산철교밑	9.23	9.07	8.98	8.81 야구장	8.46	8.25
17,000	9.07 당산철교밑	8.89	9.04	8.86	8.80 야구장	8.61	8.30	8.07 방화대교밑 1대피지점
16,000	8.86	8.65	8.83	8.62	8.61 거울분수	8.38	8.12 방화대교밑 1대피지점	7.85
15,000	8.64	8.40	8.61	8.37	8.40	8.14	7.94	7.63
14,000	8.41	8.16	8.39	8.16 수영장	8.19	7.91 홍제천교	7.74	7.42
13,000	8.18	7.90	8.15 수영장	7.87	7.97	7.67	7.54	7.19 축구장
12,000	7.94	7.63	7.92	7.60 성산대교밑 센터앞 차도	7.74 홍제천교	7.42 국궁장	7.34	6.96 방화대교밑
11,000	7.70	7.36	7.68 성산대교밑 센터앞 차도	7.34 서강대교밑(봉원천교)	7.53 국궁장	7.16	7.15 축구장	6.73 행주대교밑 가양대교밑
10,000	7.46	7.06	7.44 서강대교밑(봉원천교)	7.04	7.30 중앙잔디광장	6.88	6.95 방화대교밑	6.47 개화나들목	침수시작
9,000	7.20	6.75 안양천교	7.18	6.73 절두산성지~서강대교 원효대교밑 (욱천교)	7.06	6.59	6.74 행주대교밑 가양대교밑	6.20
8,000	6.95 안양천교	6.41	6.94	6.39	6.83	6.26	6.54	5.91 센터앞차도
7,000	6.68	6.04 성산대교밑	6.67 절두산성지~서강대교 원효대교밑(욱천교)	6.03	6.57	5.91 강변물놀이장 상단	6.32 개화 나들목앞	5.59
6,000	6.40	5.66	6.39	5.65 당산철교~절두산성지	6.31	5.55	6.10	5.26
5,000	6.13 성산대교밑	5.27	6.12	5.26	6.06 강변물놀이장 상단	5.18 강변물놀이장	5.88 센터앞차도	4.93
4,000	5.86	4.84	5.85	4.83	5.81	4.77	5.67	4.56
3,000	5.63	4.40	5.62 당산철교~절두산성지	4.39	5.59	4.34	5.50	4.17
2,000	5.40	3.88	5.40	3.88	5.38 강변물놀이장	3.84	5.33	3.74
주요지점 높 이 (EL.m)	가양대교~안양천 5.8~6.7 저수호안 6.1~6.9 안양천교 6.7 안양천교~성산대교 6.3~6.7 성산대교밑 5.9 센터앞차도 9.4 양화대교밑 9.2 당산철교밑 9.0 노들길나들목~여의하류 7.0~7.5		수영장 8.1 성산대교밑 7.6 센터앞 차도 7.7 어린이야구장 7.6 양화대교밑 차도 7.4 당산철교밑 차도 7.1 당산철교~절두산성지 5.6~6.5 절두산성지~서강대교 6.6~7.2 서강대교밑(봉원천교) 7.27 서강대교~마포대교 6.5~6.8 마포대교밑 차도 7.3 마포대교~원효대교 6.2~7.7 원효대교밑(욱천교) 6.5		국궁장 7.4 가양대교밑 7.7 수변생태학습센터앞 자도 8.0 캠핑장 10.0 야구장 8.8~9.1 강변물놀이장 5.1 강변물놀이장 상단 5.8~8.8 중앙잔디광장 7.3~8.8 잔디마당 9.2~9.5 센터앞 차도 9.1 센터앞 주차장 9.1~9.3 거울분수 8.5~8.6 홍제천교 7.7		행주대교밑 6.7~6.9 행주대교~센터 6.1~7.3 센터앞차도 5.8 개화나들목앞 6.3 방화대교밑 6.8 축구장 7.0 방화대교~가양대교 6.1~6.4 가양대교밑 6.7 ※ 방화대교 밑 1차 대피지점 8.0~9.0 ※ 생태공원 3.0~9.8

용접작업 중 화재 및 질식 사고

1. 목적

화재·질식 등 순간적으로 엄청난 피해를 수반하는 화재 및 질식 사고 발생 시 신속하고 체계적으로 긴급 대응하여 피해를 최소화

하는데 있음

2. 기본대응 FLOW

○ 화재 발생시

화재사고발생 → 상황전파, 유관기관 신고 → 방재활동(긴급대피, 인명 구조․화재진압, 시설확인) → 유관기관 협조(2차피해 방지, 피해조사 → 정상회복

○ 질식 발생시

질식사고발생 → 상황전파, 유관기관 신고 → 급배기설비 가동 → 구조활동(긴급대피, 인명구조, 시설확인) → 유관기관 협조 (2차피해 방지, 피해조사) → 정상회복

3. 긴급대응 중점사항

○ 용접 작업 시 발생되는 스파크로 인하여 화재 발생 우려가 있는 물질적재 금지 : 사전 예방점검에 전념

○ 용접에 사용되는 가스(탄산가스, LPG 등)의 이중밸브을 설치 하여 가스누설 차단에 최선을 다한다.

○ 용접 or 메탄가스누출이 확인되면 즉시 환기조치하고, 직원 긴급피난 및 대피를 유도한다.

○ 밀폐공간작업 시 준수사항

- 작업시작 전 적정한 공기 상태여부 확인, 필요시 현장대리인은 산소농도 를 측정한다.

- 작업 시 2인 1조로 작업한다. 또한, 공기호흡기 or 송기마스크 등의 안전장비를 비치한다.

- 출입 인원을 점검하고, 현장대리인은 관계자 이외의 출입을 금지시키고, 금지표지판을 보기 쉬운 장소에 비치한다.

○ 용접작업 시 분말소화기 상시비치(부촉매,희석,질식효과)

4. 안전사고 대비 준비사항

○ 공사구간 관할 유관기관의 비상연락망 비치

○ 공사 시 현장대리인 입회 후 작업시행

○ 사고발생을 가정한 작업자에 대한 역할 부여 및 모의훈련 시행

○ 분말소화기, 공기호흡기, 송기마스크, 구조용 장비 등을 비치한다.

Ⅳ		사고처리 관리체계 및 비상연락망 구축

			사고발생
	사고발생 보고 (감독자 → 공단,발주청)				소방서/가스안전공사에 신고 (현장대리인 손종선) (*************)
사고처리관리체계
		- 감독자 : 2290-7260 정재훈 주임 - 발주청 : 3780-0670 심보현 주무관			사고현장 안전시설물 설치 (현장대리인 손종선) (*************)
					사고현장 주변 외부인 접근 차단 (작업반장 이주영) (*************)
					화재부위 보수 (현장대리인, 작업반장)
	사고조치 완료보고 (감독자 → 공단,발주청)

최초 위험성 평가표 (일반현장, 감독주도 현장)

작업공종		기계설비공사		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장
											정재훈	이주영
작 성 일		2018. 4. 23.
작 성 자		정재훈
											/	/
세부작업 (단위작업)	구 분		위 험 요 인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예 방 대 책				비 고
						빈도	강도
기계공사 中 자재반입 및 가공 운반	인적요인		-안전모,안전화등 개인보호구 미착용 하고 자재하역, 운반 중 협착		협착	2	2	4	-자재반입 운잔 작업 중 개인보호구착용 철저 확인 및 교육
	물적요인		-자재 적재 시 불안전하게 적재하여 붕괴,도괴 -자재등 인력으로 소운반 중 바닥의 돌출물에 걸려 넘어짐		붕괴 전도	1 2	3 3	3 6	-자재적재 시 평탄하고 견고한 자반에 안정되게 적재 -자재 소운반시에는 운반구에 탑재하여 운반
	작업방법		-작업 구간접금 방지 조치미실시로 주변 근로자 협착		협착	1	3	3	-작업구가 접근 방지책 설치

최초 위험성 평가표 (일반현장, 감독주도 현장)

작업공종		기계설비공사		최초 위험성 평가서						결 재	작성자	소 장
											정재훈	이주영
작 성 일		2018. 4. 23.
작 성 자		정재훈
											/	/
세부작업 (단위작업)	구 분		위 험 요 인		재해 형태	위험성평가		위험 등급	예 방 대 책				비 고
						빈도	강도
기계공사 中 장비 및 배관 설치	인적요인		-안전모 등 개인보호구 미착용하고 작업 중 부딪히거나 협착,깔림 -안전대 미착용하고 배관작업 중 추락		협착 추락	1 1	2 3	2 3	-안전모 등 개인보호구 착용하고 배관작업 실시 -배관설치 작업 시 안전대 착용 철저
	물적요인		-배관재 운반중 바닥 돌출부에 걸려 전도		전도	2	2	4	-배관 운반 작업시 바닥에 돌출물등 제거,정리정돈 및 운반구에 탑제하여 운반실시
	작업방법		-사다리를 설치하고 배관작업 중 사다리가 전도되면서 추락 -배관 용접 작업 중 잔류가스로 인한 폭발		추락 폭발	1 1	3 3	3 3	-배관설치 시 이동식비계 설치하여 작업 실시 -배관 용접시 배관내 가스가 있는지 확인 후 작업실시
	기계장비		-체인블록 등을 이용하여 기계인양 중 인양로프가 풀리면서 낙하		낙하	1	3	3	-중량물 인양 시에는 견고하게 로프를 결속하여 인양
	기타		- 용접작업 시 불꽃으로 인한 화재 및 질식사고		화재질식	1	3	3	-용접작업 시 주변에 소화기 배치 및 질식사고예방을 위한 송기장치 및 구조장치 비치