《붙임 2》현장영상전송장비 규격서

서울소방재난본부	실시간현장영상전송시스템 규격서
	실시간현장영상전송시스템 셑	10셑
1. 적용범위 본 규격서는 현장 상황을 촬영하여 실시간으로 영상을 전송하는 이동형 실시간 현장영상전송시스템의 구매 및 설치에 관한 사항에 대하여 적용한다. 2. 필요조건 2-1. 조건 : 신규로 구매가 이루어지는 현장영상전송시스템은 현재 서울소방 방재센터에서 운영 중인 미디어서버시스템과 호환이 되어야한다. 2-2. 구성 : 실시간현장영상전송시스템, 현장운영용 초소형카메라 3. 성능 및 특징 3-1. 휴대형 실시간 현장영상 전송장비 (하드웨어) - 4G LTE, 3G, WiFi, Ethernet 등의 유무선 네트워크를 이용한 동영상과 음성의 실시간 전송이 가능하여야 한다. - 휴대형 현장영상 전송 장비는 Ethernet, WiFi, 4G LTE, HSxPA, EVDO 등 다양한 방식의 유무선 네트워크를 별도의 통신시스템 없이 단일장비에서 지원하여야 한다. - Video Codec은 압축효율이 높은 최신의 표준 H.264를 지원하여야 하며, Audio Codec은 AAC 표준 Codec을 지원 하여야 한다. - 장비무게 500g 이하, 110x80x27(mm) 크기 내외의 휴대가 용이한 초소형의 현장영상전송 전용장비여야 한다. - 휴대형 현장영상 전송 장비는 1시간 이상 지속 가능한 자체 내장 배터리를 제공하여야 하며, 이의 확장을 위한 추가 배터리 제공이 가능하여야 한다. - 일반 캠코더, 전문가용 카메라, 차량용 카메라 등 다양한 외부 카메라의 입력을 손쉽게 수용 할 수 있는 표준 영상접속 (A/V IN) 단자를 제공하여야 한다. - 휴대형 현장영상 전송장비는 장비 자체의 LED 또는 LCD 창을 통해 송수신 데이터량, 엔코딩 설정, 네트워크 설정 등 장비운용에 관련된 내용이 표시 되어야 한다. - 네트워크 신호의 상태에 따라 원활한 영상 전송이 가능하도록 다양한 해상도, 비트 레이트 (Bit Rate), 프레임 레이트 (Frame Rate)를 지원하여야 하며, 이의 조정이 장비 자체에서 손쉽게 가능하여야 한다.

서울소방재난본부	실시간현장영상전송시스템 규격서
	실시간현장영상전송시스템 셑	10셑
(가) 해상도 (Resolution) 지원범위: 720x480(D1), 640x480(VGA), 720x240(HVR), 640x240(HVR), 352x480(HHR), 320x480(HHR), 352x240/288(SIF/CIF), 320x240(QVGA) (나) 비디오 비트 레이트 (Video Bit Rate) 지원범위: 64kbps ~ 4Mbps (다) 비디오 프레임 레이트 (Video Frame Rate) 지원범위: 15 fps ~ 30 fps - SD급 이상의 고화질 영상과 음성을 전송 할 수 있어야 하며, 영상과 음성의 완벽한 동기화 (Audio/Video Sync)를 제공하여야 한다. 또한, 현장과 상황실 (또는 모니터링 요원)간의 지연시간 (Delay Time)은 1.5초 이내로 제공 되어야 한다. - 현장영상전송장비 자체에 Web 기반 관리 Tool이 탑재되어 제공됨으로써, 별도의 관리용 소프트웨어 설치 없이 원격으로 장비의 셋팅값 변경, 장비용 소프트웨어 버전의 확인 등 다양한 관리가 가능한 원격운영환경이 제공 되어야 한다. - 현장에서의 전송 네트워크 변경시 (예: 4G LTE에서 3G로의 교체)에도 전송장비의 재시작 (Rebooting) 없이 변경된 네트워크를 손쉽게 인식하여 영상과 음성을 전송함으로써, 현장요원의 장비운영부담을 최소화하는 현장운영 자동화가 지원되어야 한다. - 현장의 전송장비 운영자와 전송된 영상을 모니터링 하는 담당자 (상황실 요원, 관련 모니터링 요원 등)간의 1대1 또는 1대N의 음성통신 (Cross Talk) 기능을 별도의 장비 없이 자체적으로 제공하여야 한다. - 신호의 변동폭이 큰 무선 네트워크 상황을 고려, 네트워크 상태를 자동으로 감지하여 프레임 레이트(Frame Rate) 및 비트 레이트 (Bit Rate) 등 송출되는 데이터를 자동변경 및 조절 송신함으로써, 영상의 끊김 현상을 최소화 할 수 있는 기술을 제공하여야 한다. - 국가정보원 권고 ARIA 알고리즘 및 SSL 보안통신 프로토콜을 적용하여 현장영상에 대한 암호화 기술이 적용되어야 한다. - 현장영상장비의 분실에 대비하여 장비해킹에 대한 보안 대책을 제공하여야 한다. 장비내부의 중요정보를 해킹하기 위해 로그인 시도 시, 특정횟수 이상 오류가 발생하면 장비의 모든 정보를 초기화 하여 관련된 정보의 유출을 원천 차단 할 수 있어야 한다.

서울소방재난본부	실시간현장영상전송시스템 규격서
	실시간현장영상전송시스템 셑	10셑
3-2. 현장영상 중계 및 운영용 라이브 미디어 서버 (소프트웨어) - 휴대형 동영상 전송장비를 통해 전송된 영상 데이터는 전용 라이브 미디어 서버를 통해 안정적으로 전송 및 운영되어야 한다. - 현장 운용기기간 채널 지정, 기기의 운영상태 확인, 원격 기기지원 등 다양한 관리기능이 제공되어야 한다. - 현장장비의 확대 적용에 따른 영상데이터의 처리량을 고려, 최대 10Giga Bit Ethernet까지 지원이 가능한 고성능 라이브 미디어 서버여야 한다. - 현장에서 전송되는 영상과 음성의 완벽한 동기화 (Audio/Video Sync) 처리 및 현장과 상황실간 지연시간 (Delay Time) 처리를 1.5초 이내로 지원하는 라이브 미디어 서버여야 한다. - 운용의 편리를 위하여 다양한 OS (32Bit/64Bit)를 지원 하여야 한다. - 휴대형 현장영상 전송장비와 라이브 미디어 플레이어간의 전용 음성통신 (Cross Talk)을 지원하여야 한다. - 표준 프로토콜 (Protocol)을 지원 하여야 한다: HTTP, RTSP. - 현장영상전송장비에서 전송된 영상의 실시간 자동 녹화 및 저장을 지원 하여야 한다. - 실시간으로 전송되는 현장영상과 녹화영상에 대한 보안대책을 위하여 다음의 요건이 충족 되어야 한다. (가) 별도의 인증서버 없이 라이브 미디어 서버상에서 티켓기반의 자체 컨텐츠 보안 기능을 제공하여, 실시간영상으로의 불법 접근을 차단할 수 있는 컨텐츠 보안용 인증기능을 제공하여야 한다. (나) 국가정보원 권고 암호화방식인 아리아 알고리즘 (ARIA Algorithm) 적용으로, 송수신 되어지는 영상/음성에 대한 암호화를 제공하여야 한다. (다) 원격접속의 경우, 가상사설망 (Virtual Private Network) 을 통한 터널링(Tunneling) 방식 구성으로, 비인가자의 장비접근을 원천 차단 할 수 있는 원격 접근자 보안 기능을 제공하여야 한다.

서울소방재난본부	실시간현장영상전송시스템 규격서
	실시간현장영상전송시스템 셑	10셑
(라) 공개 (Open Source) 소프트웨어 기반의 미디어 서버나 외산 미디어 서버의 경우, 외부로부터의 해킹(Hacking) 및 비인가자의 불법접근에 취약 할 수 있으므로, 미디어 서버를 포함한 모든 소프트웨어는 제안사가 자체적으로 개발한 제품으로서 본 기관의 보안 요구에 신속히 대응 할 수 있어야 한다. 3-3. 현장영상 실시간 재생용 라이브 미디어 플레이어 (소프트웨어) - 사용이 편리한 실시간 현장영상 재생 전용 플레이어 소프트웨어를 제공하여야 한다. - 라이브 미디어 서버에서 제공되는 암호화 방식이 적용된 전용 미디어 플레이어여야 한다. - 무선 취약구간 또는 음영지역에서의 네트워크 단절시, 화면이 정지상태를 유지함으로써, 사용자의 불편 해소 및 서비스의 연속성을 유지 할 수 있어야 한다. - 무선 네트워크 환경이 열악하여 데이터가 불안정하게 송수신될 경우에도 화면의 왜곡이나 영상의 손상이 발생하지 않아야 한다. - 네트워크 재 접속시 정지화면에 이어 자동으로 현장영상의 재생이 시작됨으로써, 모니터링 요원이 플레이어를 재시작 (Restart)할 필요가 없는 모니터링 자동화가 제공되어야 한다. - 전송 채널의 접속 단절 후, Player의 재시작 (Restart) 없이 자동으로 전송 데이터를 인식함으로써, 조정실 또는 통제실 요원의 별도 작업이 필요 없는 운영의 자동화를 지원 하여야 한다. - 전용 재생 플레이어 소프트웨어를 통한 자체 영상 녹화 기능을 제공하여야 한다. - 전용 재생 플레이어 소프트웨어를 통해 실시간 전송되어지는 영상과 음성에 대한 다양한 정보를 확인할 수 있어야 한다. (가) 전송되는 비디오/오디오의 전송 데이터 량의 실시간 표시 (나) 버퍼 상태의 실시간 표시 (다)원본 영상의 해상도 표시 (라) Frame Rate의 표시 등 - 전용 재생 플레이어 소프트웨어를 통해 다양한 보기 옵션을 제공하여 사용자 편의를 제공하여야 한다. (가) 원본 해상도로 보기 (나) 사용자 지정 해상도로 보기 (다) 전체 화면으로 보기 (라) 원본 비율 유지 기능 선택 가능 등

서울소방재난본부	실시간현장영상전송시스템 규격서
	실시간현장영상전송시스템 셑	10셑
- 공개 (Open Source) 소프트웨어 기반 미디어 플레이어의 경우, 소스코드가 일반에 공개된 경우가 많음에 따라 보안에 취약 할 수 있으므로, 미디어 플레이어는 제안사가 자체적으로 개발한 제품으로서 본 기관의 보안 요구에 신속히 대응할 수 있는 전용 미디어 플레이어여야 한다. - 현장과 통제실간의 원활한 통신을 위한 전용통신(Cross Talk) 기능을 제공 하여야 한다. - 국가정보원 권고 ARIA 알고리즘 및 SSL 보안통신 프로토콜을 적용하여 현장영상에 대한 암호화 및 복호화를 제공하여야 한다. 3-4 공통사항 - 무선환경에서의 안정적인 현장영상전송을 위하여, 가변적인 네트웍 대역폭에서도 영상과 음성의 안정적인 전송을 위한 실시간 데이터 전송 제어에 대한 주요기술을 보유하여야 한다. (특허 등 제시) - 국내 유사기관 등 20여개 이상의 주요 공공기관에의 납품 및 운용실적을 보유하여야 한다.