□ 준설시 유의사항(자치구)

○ 우기철(5~10월) 및 조류·어류의 산란기(5~6월) 감안 조기시행

○ 여유고 부족구간 등 통수능 확보를 위한 치수목적 최우선 시행

○ 퇴적토로 인하여 하천수 정체 등 오염이 진행되는 곳 또는 둔치상 시설물 이용 시민들의 안전사고 위험지역 우선 시행

○ 계획하상고 이하로 굴착금지, 일부 구간만을 과다하게 굴착하여 하도 교란 등 방지

○ 동식물의 서식처를 제공하며 하천의 경관을 형성하고 있는 양호한 하중도(모래톱)는 치수적으로 안전한 범위내에서 보호

○ 착수보고시 돌발강우 대비 장비 대피계획 수립여부 검토

○ 준설토 집토구간 작업 전․후 하상고 상태 확인후 준공처리

○ 준설토는 품질시험을 통하여 재활용(서울시 건설알리미 토석정보공유시스템, 수방·제설용 모래마대 제작)하고, 성상이 불량한 모래의 경우 처리비 절감과 자원재활용 차원에서 매립지 보다는 재활용처리업체에 반출 처리

○ 준설토 상차 전 하상고 및 준설토 측량하여 1차 물량 확인하고, 준설토 운반차량에 대하여 반출증 발급 및 반입처(재활용장소, 매립지 등)에 반입 확인하여 철저하게 감독 시행

○ 상차 및 운반, 매립지(폐기물처리), 재활용처리장(재생모래대금 차감) 등 정산에 철저를 기하고, 하천 모니터링 및 퇴적토 관리를 위한 퇴적흔적도 등을 기록 보관하고 준설사업 완료 즉시 시에 결과 보고

○ 준설예산이 부족한 자치구는 구비를 확보하여 준설 시행