영상검침기 장애유형별 조치방안

① 영상검침기 탈착문제

- 영상검침기가 탈착(고장, 만기교체 등)되어 검침이 불가한 경우가 다수이므로, 계량기 교체시 영상검침기를 분리후 즉시 재설치 조치

□ 제작업체에서 영상검침기 부착기술 시연 및 기술교육 실시 예정

□ 탈착이 발생하는 영상검침기는 사업소당 1개월에 1∼2건 내외임

당 초		변 경
영상검침기 제작업체 의뢰		□소형 : 수도사업소 교체담당 시설공단 교체원(소형) □ 대형 : 시설공단 교체원(대형)

② 수용가 폐전신청시

- 영상검침수용가일 경우, 계량기 반납시 반드시 영상검침기 및 외부 단자함을 수거하여 재사용토록 조치

③ 영상검침기 고장발생시

- 외부단자함, 케이블 등 수리비가 경미한 경우에는 보수하여 계속 사용

- 주요 부품(영상검침기, 카메라 모듈 등)이 분실 또는 파손된 수용가는 영상검침 철거후 향후 원격검침 설치 검토

④ 기타사항

- 고령의 검침원의 영상검침기 작동방법 미숙으로 인한 오점검 방지를 위하여 작동방법 및 장애시 조치요령 수도사업소 순회교육 실시 예정