점검결과 지적사항 현황사진

○ 재생골재에 대하여 입도시험 및 다짐시험을 실시하여 적부 확인필요  (사진1)

⇒ 재생골재 재료시험 의뢰 및 현장에 재생골재 반입시 자재검수 실시할 것

○ 고지 1배수로 원형관(추진부) 이음부 이격   (사진2)

⇒ 원형관 이음부 전체 실링 작업 요망

○ 흙막이 시설(가시설 등)등 보호조치 필요 (사진3)

⇒ 줄파기 후(지장물 보호 조치 선행) 흙막이 시설 설치 후 굴착요함

○ 근로자 작업통로 미확보 (사진4)

⇒ 근로자 작업통로 설치요망

○ 철판의 인양용 Sling Belt 노후 (사진5)

⇒ Sling Belt 교체요망

○ 하천부 맨홀 구조물 콘크리트 일부 탈락 (사진6)

⇒ 검토후 조치요망

○ 추진부 맨홀 인입관 주위 미정리 (사진7)

⇒ 철판 등 이물질 제거 요망

○ 마감 Box 강선 정착부 충진 미 처리 (사진8)

⇒ 강선 정착부 충진처리 요망