점검대상 시설물 현황

시설명	개 요	규 모	주요설비
도수관	2,800mm × 450m	20,000㎥/hr	배관 및 밸브시설 1식 취수 및 송수유량계 3개
착수정	47m × 10m × 5.2m × 2지	4,900㎥	유입 ․ 유출 : 2200mm
약 품 투입실	저장탱크 260㎥ × 7개	1,820㎥	응집제 저장조 5개 가성소다저장조 2개
분배조	26.0m × 10.0m × 5.3m	1,250㎥	전동밸브 3개 드레인밸브 4개
혼화지	4.25m × 3.0m × 7.4m × 6지	570㎥	전동밸브 6개 중간밸브 3개
침전지	41.4m × 41m × 4.5m × 6지	45,000㎥	전동인발밸브 48개 유출수문 30개 맥동송풍기 12대 스컴제거기 6대
여과지	4.0m × 17.46m × 2면 × 1.2m × 24지	3,350㎡ 여과속도 119m/일	여과지 퇴수수문 24개 유입밸브 48개, 유출밸브 24개
중계펌프장	6대(주펌프 2대,조절펌프 4대)	250,000㎥/일	펌프 6대
오존접촉조	18.0m × 18.0m × 6.0m	3,888㎥	배관시설
활성탄흡착지	B4.3m × L13.0m × 2면 × 10지	250,000㎥/일	유입밸브 10개, 유출밸브 10개 역세펌프 3(1)대 브로워 2(1)대
염소주입실	염소 주입기 전처리 2대, 후처리 4대	18ton(염소저장량)	염소주입기 6대
이산화탄소 주입실	30톤×2기, pH조절	60톤	주입기 3(1)대
오존주입실	오존발생장치 용량 : 12㎏/hr/unit	20톤 (산소저장량)	오존발생기 2(1)대
정수지	64.6m × 54.6m × 4.6m × 11지	178,000㎥	펌프류 12대, 밸브류 38개
슬러지흡수정	3.4m × 3.4m × 3.2m × 4지	148㎥	슬러지 이송펌프 8대 자동스크린 1대 전동호이스트 2대
배출수 회수조	9.0m × 18.0m × 6.6m × 2지	2,138㎥	-
1차 농축조	∅40.0m × 3.4m	5,650㎥	슬러지 이송펌프 2대 슬러지수집기 1대 배수펌프 1대
2차 농축조	∅40.0m × 3.4m	5,650㎥	슬러지 이송펌프 2대 슬러지수집기 1대 배수펌프 1대

점검대상 시설물 현황

시설명	개 요	규 모	주요설비
슬러지농축조	∅20.0m × 4.5m	1,413㎥	슬러지 수집기 1대 슬러지교반기 1대 슬러지레벨메타 1대
탈수여액 농축조	∅15.0m × 4.5m	794㎥	슬러지 수집기 1대 슬러지교반기 1대 슬러지레벨메타 1대
탈수기	필터프레스 1500×1500, 72실	250kgDS/1회/대	3대
수변전실	22.9KV/6.6KV(수전: 2개 선로) (중계 37면, 관리본관 8, 전염소투입동 7 여과지동 3면, 약품투입 3)	변압기 3,000KVA × 2대	수배전반 58면 변압기 8대 (중계 4대, 본관 2대, 전염소 2대)
발전실	비상발전기	400KW	1대
감시시설	진동감지기 9개, CCTV 57(방호 19, 공정별 38)		CCTV 57대
옹 벽	H = 1.1~2.9m, L=63m	126㎥	중력식 옹벽
중앙감시제어실	중앙감시제어 1식 (현관 수질전광판 포함)	중앙제어반 5개소	자동제어
본관 건축물 (특정관리대상시설물)	철근콘크리트조, 4층 건물, 2,692㎡	4층, 2,692㎡	- 지열난방 냉방 22.57KW, 난방 32.36KW - 전기실 1,250KVA
관사건축물 (특정관리대상시설물)	철근콘크리트조, 4층 건물, 1,311㎡	4층, 1,311㎡	- 개별난방 32세대