양수기 보유 현황 작성 방법

❑ 양수기 : 물을 낮은 곳에서 높은 곳으로 끌어올리는 장치로써 동력원으로는 인력(人力), 수력, 풍력, 전력 등이 있음.

1. 작성 시 고려할 사항

가. 취합 부서

1) 자치구 : 수방(수해복구)관련 양수기 관리부서

- 수방 관련부서에서 각 과 및 동 주민 센터, 공사 현장 보유 양수기 수합

2) 상수도사업본부 : 재해 대책 업무 총괄부서

- 재해 대책 업무를 총괄하는 부서에서 본부, 산하기관, 공사 현장 보유 양수기 수합

3) 도시기반시설본부, 사업소, 공사, 공단 등 : 재해 대책 업무 총괄부서

- 재해대책 업무를 담당하는 부서에서 사업소, 공사 현장 보유 양수기 수합

나. 2016년과 비교하여 변동된 사항은 파란색으로 작성

다. 시스템 자료 입력 방법

- 행정포털 ⇒ 업무데스크 ⇒ 도시안전/기반시설 ⇒ 실시간수방관리시스템 ⇒ 자원관리 ⇒ 양수기에서 변경사항 입력 (ID : 이름, 비밀번호 : 주민등록번호)

라. 작성 제외 대상

1) 현장에 설치되어 이동 불가능한 양수기 및 지하주택에 설치된 수중펌프

2) 고장 및 노후로 정비 불가능한 양수기(수량에서 제외 - 사유기재)

3) 2011. 9. 1일 서울시 예비비로 구매된 양수기(권역별 공동사용 양수기)

- 2017년 3월 중 별도 계획에 의해 관리 실태 점검 예정임

※ 양수기 보유 기관 현황

- 자치구 : 25개 자치구

- 본  부 : 상수도 사업본부(수도사업소8, 아리수정수센터6), 한강사업본부, 도시기반시설본부

- 사업소 : 체육시설 관리 사업소, 공원녹지사업소(동부, 중부, 서부), 물재생센터(중랑, 난지), 보건환경연구원, 소방재난본부(재난대응과), 도로사업소(동부, 서부, 남부, 강서, 북부, 성동)

- 공   사 : 서울 매트로, 시설 관리공단, 도시철도 공사, 서울주택도시공사

2. 양식 작성방법 : 엑셀 서식에 작성(붙임 1)

가. 기관명 : 해당 기관명

예) 강남구청, 강서도로사업소, 서울매트로, 도시철도공사, 상수도사업본부 등

나. 형  식 : 엔진, 모터, 수중 중 선택

엔진(휘발유)	모터(전기)	수중(전기)

다. 수량(대)  : 보유 수량(수량 변동 시 사유 기재 : 망실, 추가 구입 등)

라. 용량(HP) : HP 단위로 기재(㎾일 경우 변환하여 기재)

- 1㎾ = 1.34HP,  1HP = 0.746㎾ = 746w

마. 양정(m) : 양수기에 표시된 양정 기재

바. 토출량(㎥/분) : 대당 토출량

사. 총 토출량(㎥/분) : 대당 토출량 × 수량(대)

아. 사용전압(V) : 모터, 수중(단상, 삼상, 220V, 380V), 엔진(휘발유)

- 표기방법 : 단상 220V, 삼상 380V, 삼상(220/380), 휘발유

자. 호스 : 구경(㎜), 길이(m)

차. 보관 장소 : 현재 보관되어 있는 장소를 정확히 기재

카. 펌프 이동 시 필요 장비 : 인력 / 인력+차량(1톤, 크레인 등)으로 구분

- 대용량(50HP 이상)의 경우는 이동 가능 여부 및 이동수단(크레인, 카고, 1톤 등) 반드시 기재

타. 전화번호 : 양수기 관리 담당자 전화번호

파. 담 당 자 : 양수기 관리 및 운용 담당자

하. 지원가능여부 : 타 기관에 양수기가 긴급하게 필요할 경우 지원 가능 여부

- 각 기관(자치구 - 동 주민 센터 포함, 본부, 사업소, 소방서, 공사 등) 보유 양수기 중 긴급 상황 발생 시 타 기관 지원 가능 여부 반드시 표시(가능 ○, 불가능 ×)