재해예방 안전수칙

[출처: 안전보건공단(www.kosha.or.kr) 자료]

1. 태풍예보 시에는

사업장의 설비, 하수도, 담장 등의 위험요인을 파악하고 사전에 정비․점검한다.

건설현장의 경우, 옥외에 설치되어 있는 크레인, 승강기 등 설비에 대하여 미리 이상이 있는지를 점검하고, 붕괴․도괴를 방지하기 위한 조치를 취한다.

사전에 근로자에게 침수나 산사태 등 위험 발생 시 대피장소와 인근 관청 및 병원 등의 비상연락방법을 철저히 숙지시킨다.

자동차에 충분히 연료를 채워 두고 만일의 대피 시에 옮길 물품들의 우선순위를 정하고 근로자 각자의 행동요령을 정해 둔다.

강풍에 유리창이 깨지는 것을 방지하기 위하여 창문을 합판, 신문지 등으로 막고, 만일의 사태 시 유리창 등에 의하여 부상자가 발생할 가능성에 대비하여 응급치료약을 준비한다.

날아갈 위험이 있는 지붕, 간판 등을 단단히 고정한다.

모래주머니, 합판, 플라스틱판, 목재 등 만일의 피해 시 응급복구를 위한 준비를 해 둔다.

2. 태풍의 영향권에 있을 때에는

기상악화로 작업이 어려운 경우 즉시 작업을 중지하고 근로자를 신속히 대피시킨다.

집중호우로 인해 침수의 위험이 있는 밀폐공간 작업 시, 반드시 감시인을 배치하고 집중호우 시 작업을 중단하고 신속히 대피하도록 신호체계를 유지한다.

기상악화 시 감전의 위험이 있는 전기 설비의 전원을 차단하고, 사업장 안팎의 전기 작업을 금한다.

천둥․번개가 칠 경우에는 건물 안이나 낮은 곳으로 대피한다.

대피 시 수도와 가스밸브를 잠그고 전기차단기를 내린다.

라디오, TV, 인터넷을 통해 기상예보 및 호우상황에 대해 자세히 숙지하여 긴급 상황에 대비한다.