출입문 및 승강기 개방 매뉴얼

광진구조대

1. 출입문 강제개방

※ 출입문 개방장비

방화문 해정기	도어오프너	배척	변형배척
-자드라이버(大)	-자드라이버(小)	파이프렌치	도끼

1) 현관문용 도어록

○ 구조 및 작동원리

	손잡이(외)	보호판	볼트	사각봉
	래치	캐치박스	캐치	손잡이(내)

원형의 손잡이를 잡고 돌려보면 돌리는 방향으로 a 와 b가 동시에 들어가고 개방되는 원리로

평상시 a 부분이 들어가면서 문이 열리고, 손잡이의 잠금장치를 눌러서 잠그는 구조이다.

∘ 실린더(현관정)의 손잡이를 제거하면 우측의 그림과 같이 방화문 내부의 잠금 장치가 노출된다. ∘ 내부 잠금장치의 중앙부에 있는 홈을 좌,우측으로 돌리면 원형 날름쇠가 작동 하고, 중앙 홈을 기준으로 상,하에 있는 반원형 홈을 좌, 우로 돌리면 삼각날름쇠가 작동 한다.

○개방방법

	① 방화문 해정기의 걸이 부분을 손잡이 목부분에 끼워넣어 고정 시킨 후 해정기를 아래 또는 상, 하 왕복운동을 통해 손잡이를 제거 한다. ※ 제거가 용이하지 않을 경우 (-)드라이버를 실린더와 방화문 틈에 넣어 동시에 당겨 제거한다.
	② 손잡이가 제거된 잠금장치의 중앙부에 있는 홈을 일자(-)드라이버를 이용하여 좌, 또는 우측으로 돌린다.(원형날름쇠 작동)
	③ 중앙 홈의 상,하에 있는 반원형의 홈 부분에 일자드라이버(小)를 사용하여 좌, 또는 우측으로 돌림(삼각날름쇠 작동)과 동시에 방화문을 밀거나 당기면서 개방 한다.

방화문해정기

방화문

손잡이

방화문

탈락된

손잡이

2) 보조 잠금장치

○ 구조 및 작동원리

원형의 키 뭉치 만 노출되어 있다. 원형, 일자형 등의 형태로 된 열쇠를 이용하여 내부의 잠금장치를 작동시켜 출입문을 열고 닫을 수 있다. 안전버튼(꼭지)에 의해서 문이 잠겨져 있는 경우 개방하기가 좀처럼 쉽지 않다.

○ 개방 방법

	① 보조키 뭉치의 원형링 부분과 방화문 철판 사이에 방화문 해정기를 위치시킨 후 손도끼, 망치 등을 이용하여 열쇠뭉치와 방화문 사이에 완전히 삽입시킨다. ※ 방화문 해정기를 타격하여 삽입 시키는 과정에서 보조 키 뭉치가 탈락되는 경우도 있다.

	② 방화문 해정기의 손잡이를 잡고 아래쪽으로 (상황에 따라 좌,우측 방향) 순간적인 반동을 주며 보조키의 키 뭉치를 이탈시킨다.
	③ 보조키 뭉치가 이탈된 방화문의 구멍(키홀)안쪽 내부 잠금 장치에 일자(-)드라이버를 삽입 하여 좌 또는 우로 돌려 문을 개방 한다.
	④ 내부 잠금장치가 돌아가지 않을 경우에는 안전버튼(꼭지)이 눌려 있는 상태이므로 도어오프너를 사용하여 내부 잠금장치를 타격하여 실내 쪽으로 이탈시킨다.

3) 디지털 도어록

○ 구조 및 작동원리

외부에서 번호판의 조작 등으로 날름쇠를 작동시켜 문을개방할 수 있으며, 내부의 잠금장치에 있는 수동개폐레버와 자동개폐버튼을 이용하여 열고 닫을 수 있다. 문을 잠근 상태에서 안전버튼을 누르면, 보조키의 꼭지를 누른 것과 같이 외부에서 번호판을 조작하여도 열수 없다.

○ 개방 방법

	① 방화문 해정기, 도끼, 빠루 등 기타 장비를 활용하여 디지털 도어록의 외부장치(번호판)를 제거 한다. ※ 외부장치를 뜯어 낼 때에는 외부장치와 내부장치를 고정하는 볼트 부위를 집중 공략하여 제거한다.
	② 외부장치를 제거하고 사진과 같이 방화문 속에 장착된 잠금장치가 노출되면 잠금장치의 사각날름쇠 작동부의 홈을 돌린 후(사진 참조) 삼각날름쇠 작동부의 홈을 돌리면서 문을 개방한다.
	※ 내부 잠금장치가 돌아가지 않을 경우 안전버튼(꼭지)이 눌려 있는 상태
	① 방화문 해정기, 도끼 등을 이용하여 디지털 도어록의 외부장치를 뜯어내어 제거한다. ② 외부장치를 제거하면, 보조키 구멍이 보이고 내부장치와 연결 되었던 케이블도 보인다. ③ 도어오프너를 사용하거나 배척(지렛대)을 구멍 속 내부 장치에 대고 도끼, 함마 등을 이용, 타격하여 내부장치를 탈락시킨다. ④ 내부 장치의 탈락이 확인되면 문을 개방한다.

2. 승강기 문개방(마스터키)

1) 마스터키 사용방법

제조사	OTIS-LG(유)
1. 승강장문의 키 홀에 L자형 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 손잡이를 밀면서 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	OTIS-LG(유)
1. 승강장문의 키 홀에 △형 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 손잡이를 시계방향으로 돌려 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	OTIS-LG(유)
1. 승강장문의 키 홀에 △형 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 손잡이를 시계방향으로 돌려 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	OTIS-LG(유)
1. 승강장문의 키 홀에 -자형 비상키를 넣는다. 2. 비상키를 좌측으로 20° 가량 돌려 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	OTIS-LG(유)
1. 좌측 승강장문 상단의 잠(Jamb)과 승강장 문의 틈새로 비상키를 넣는다. 2. 비상키를 시계방향은로 90° 회전 시키며 승강장문 중심 방향(오른쪽 방향)으로 밀어주어 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	OTIS-LG(유)
1. 승강장문의 키 홀에 ㄷ자형 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 수직으로 밀어 올려 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	현대엘리베이터(주)
1. 승강장문의 키 홀에 C형 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 아래로 내려 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	현대엘리베이터(주)
1. 우측 승강장문 상단의 잠(Jamb)과 승강장 문의 틈새로 비상키를 넣는다. 2. 비상키를 우측에서 좌측으로 이동하면서 비상해제장치의 키받이에 걸은 후 아 래 수직방향으로 당겨 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	티센크루프동양엘리베이터(주)
1. 승강장문의 키 홀에 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 1단 부분이 아래로 꺽어지면 시계방향으로 돌려 승강장문의 비상 해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	티센크루프동양엘리베이터(주)
1. 승강장문 중심에서 약 10cm 정도 떨어진 좌측 승강장문 상단의 잠(Jamb)과 승강장 문의 틈새로 비상키를 넣는다. 2. 비상키를 우측에서 좌측으로 이동하면서 비상해제장치의 키받이에 걸은 후 수 직으로 밀어 올려 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	한국미쓰비시엘리베이터(주)
1. 승강장문의 키 홀에 T 자형 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 손잡이를 밀면서 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	(주)쉰들러엘리베이터
1. 승강장문 중심에서 약 10cm ~ 20cm 정도 떨어진 좌측 승강장문 또는 우측 승강장문 상단의 잠(Jamb)과 승강장 문의 틈새로 비상키를 넣는다. 2. 비상키를 비상해제장치의 키받이 아래에 위치시킨 후 수직방향으로 올려 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	(주)쉰들러엘리베이터
1. 승강장문의 키 홀에 △형 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 손잡이를 돌려 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	후지테크코리아(주)
1. 승강장문의 키 홀 ●형 구멍에 비상키의 꺽어진 부분이 완전히 들어가도록 넣는다. 2. 비상키의 손잡이를 돌려 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.

제조사	후지테크코리아(주)
1. 승강장문의 키 홀에 ㄷ형 비상키를 넣는다. 2. 비상키의 손잡이를 돌려 승강장문의 비상해제장치를 해제한다. 3. 승강장문 개방 시 카의 위치를 확인하고 승강로 내 추락에 주의한다.