품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구건설공사                      점검일 : 2018.04.17 ~ 04.18

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
5. 기록관리	․ 품질기록의 보관 및 보호 상태	◦ 현장 내 생산된 모든 문서에 대해 유형별로 검색이 용이하도록 문서분류 목록표를 작성 활용하고 있는데 양식 내용에는 문서의 보관위치, 보관형태, 보안등급, 보존연한, 팀별 문서관리 책임자 등이 추가될 수 있도록 조정바람.	시정 검토
18. 기자재및 공사 목적물 의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	◦ 현재 사용 중인 균열관리대장은 건설사업관리 업무지침서 별지 제22호 서식으로 변경 사용하시기 바람.	시정 검토
20. 검사 및 시험모니터링	․ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정기준, 빈도 등의 적정성	◦ 품질시험계획서의 대상 종별 시험계획 횟수는 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 건설공사 품질관리 업무지침 별표2기준에 맞게 적용하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 본선 환기구 구조물 헌치 이어치기부분 치핑이 일부 미흡한 구간은 보완하여 접착력을 충분히 확보하시기 바람. ◦ 본선 4-2구간 2Span 헌치 이어치기 부위 치핑 미흡부분 보완하시기 바람. ◦ 본선 24Span 상부 헌치 Con’c면에 묻은 박리제 제거하시기 바람. ◦ 입출고선 BOX 6Span 1단벽체 단차 발생부분은 면정리 하시기 바람.(최진선 위원) ◦ 본선 4-1 3Span 벽체철근 조립부 철근 표면에 묻은 Con’c 페이스트는 Con’c부착력 저하의 원인이므로 제거 후 후속 공종을 진행하시기 바람. ◦ 본선 4-1 8Span 기초 시공이음부에 설치된 메탈라스는 정밀 시공이 되지 않을 경우 접착력이 떨어져 누수 등 하자의 원인으로 작용할 수 있으니 이어치기시 제거하시기 바람. ◦ CIP 벽체 시공 구간의 띠장과 CIP 벽체가 이격되어 있어 벽체 변위를 유발할 수 있으므로 조속한 시일내 벽체가 띠장에 응력 을 전달할 수 있도록 보강 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“하남섬(5호선연장)1-2공구건설공사”의 시공자인 쌍용건설㈜와 감리자인 ㈜대한컨설탄트에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.