수도계량기 보관용 플라스틱 박스 구매 규격서

1. 본 시방서는 서울시 수도자재관리센터에서 필요로 하는 수도계량기용

플라스틱 박스 제작구매에 적용한다.

2. 플라스틱 박스의 제작방법

가. 박스 제작시 필요한 금형은 수도자재관리센터의 자체 금형을 사용한다.

나. 계약자는 박스 제작을 위해 금형을 반출 후 박스를 제작하고

제작 완료 후 금형을 다시 수도자재관리센터에 반납토록 한다.

3. 플라스틱 박스의 재질 및 규격은 아래와 같이 한다.

가. 재 질 : PPC(Poly Propylen Copolymer), 100% 신재로 제작

※ 지정한 재질로 제작하였음을 입증하는 자료(공인기관 시험성적서)를

물품납품시 제출하여야 한다.

나. 규 격

1) 외부 크기 : 가로 540mm × 세로 730mm × 높이 150mm

※ 현재 사용중인 파렛트(1,100mm × 740mm) 위에 2개를 올려

놓았을 때 박스가 파렛트 밖으로 돌출되지 않아야 한다.

2) 내부 크기 : 가로 500mm × 세로 690mm × 높이 145mm

3) 박스를 겹쳐 쌓을 때 이탈되지 않도록 위쪽 박스 하단부가

아래쪽 박스 상부에 15±2mm 깊이로 삽입 되어야 한다.

다. 중량 : 4kg이상

중량이 4kg을 초과시 규격대로 제작하고 4kg 미만시 5%까지의

오차까지만 허용한다.

라. 색상 : 서울시에서 기 보유중인 박스와 동일한 색(파란색)

마. 문구 및 로고

박스의 세로쪽 외측면(양쪽면 모두) 중앙에는 아래 지정하는 문구를

백색으로 인쇄하여야 한다.

건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수

수도자재관리센터

바. 배수구멍 및 환기용 구멍

1) 배수 구멍 : 바닥에는 배수가 잘 되도록 9~10mm 구멍이 6개 이상

있어야 한다.

2) 환기용 구멍 : 좌우 측면에는 11~12mm 크기의 환기용 구멍이

2개씩 한쪽면당 총 8개 있어야 한다.

(박스당 16개 환기용 구멍 필요)

4. 금형 관련

가. 계약자는 투찰 전 금형을 미리 확인 한 후 입찰에 임해야 한다.

(제작 가능 여부, 금형 상태 확인, 사출기계 장착 가능여부 등 확인 필수)

나. 계약자는 발주자가 지급하는 금형을 인수받아 금형의 형태대로

박스를 제작하여야 한다.

다. 인수한 금형은 박스를 제작하기 전에 녹 또는 이물질 등을 제거하고,

박스가 매끈하게 제작되도록 금형내부 표면을 연마하여야 한다.

라. 박스납품 전까지 인수한 금형을 방청 처리하여 반납한다.

마. 계약자는 금형을 인수 후 부주의로 훼손 또는 분실한 경우 계약자

부담으로 원상회복 시켜야 한다.

5. 시제품이 완성되면 제품 1개를 제출, 발주자의 확인을 받은 다음

(규격, 모양, 인쇄상태 등) 잔여 물량을 제작하여야 된다.

6. 납품 및 보증기간

가. 납품 기한은 계약일로부터 60일로 한다.

나. 납품 장소는 서울시 수도자재관리센터(서울시 노량진동)로 한다.

다. 제품의 보증기간은 납품검사일로부터 2년으로 한다.