해빙기 건설공사장 안전점검사항

① 일반 사항

점 검 항 목	확 인 결과
- 안전관리 계획서의 작성 및 관리상태
- 안전관리 조직의 적정성
- 전기, 자체, 정밀 안전점검 실시 여부

② 기초 지반 및 절토부, 굴착사면

점 검 항 목	확 인 결 과
1) 기초지반
- 맨홀, 공동구, 지하구조물 등 깊은 터파기 구간 경사면 지반 연약화로 붕괴 여부
- 주변 구조물 균열 발생과 변형(배부름등)발생 여부
- 세굴, 활동 발생 유무
- 침하 발생 유무
2) 절토부
- 인장균열 발생 여부
- 침하 발생 여부
- 급격한 지하수 용출 여부
- 지속적인 낙석 발생 여부
3) 굴착 사면
- 붕괴 또는 낙하위험이 있는 부석 및 나무 제거 여부
- 굴착 단부의 출입금지 조치 여부
- 산마루 측구 설치 여부
- 굴착면 적정 구배 준수 및 표면수 유입방지용 배수로 설치 여부
- 굴착 단부의 건설장비, 중량물 자재 등의 적치 여부
- 높이 5m마다 최소 2m 이상의 소단 설치 여부

③ 건설 공사장

점 검 항 목

확 인 결 과

1) 일반사항

- 원지반 상태, 시공의 적정성 여부

- 지하매설물 조사 여부

- 굴착사면의 적정구배 준수 여부

보통토사 1: 1 ～ 1: 1.5

암반(풍화암 1: 0.8 , 연암 1: 0.5 , 경암 1: 0.3)

- 측구 , 토공작업 구간 배수로 설치 여부 및

표면수 유입방지 조치 여부

- 동절기 공사 시방서 및 규정 등

2) 흙막이 지보공

- 시공상세도에 의한 시공 및 작업 준수 여부

- 용접부위 및 부재 접합, 교차부 상태 및 부재손상

변형, 부식 변위, 탈락 등의 이상 유무

- 수평버팀대(strut)좌굴방지 등의 조치 이상 여부

- 계측관리 실시 여부 및 계측항목, 주기, 기준치

초과 여부

- 토류판 물림 길이 및 배면 공극 여부

- 배면토사 충진 및 토사유출 방지조치 여부

3) 거푸집 설치 상태 점검

- 기 설치된 동바리, 거푸집 판넬 등의 존치 상태

및 후속작업 진행 여부

- 거푸집 내부 빙설, 오물 찌거기 등의 제거 유무

- 긴결철선, 폼타이 등의 거푸집 고정 철물류의

녹제거 유무

4) 동바리 설치 상태 점검

- 구조검토에 따른 조립도의 적정성

- 허용응력에 대한 구조검토의 적정성

- 하중의 지지상태

- 이음 및 재료상태

점 검 항 목	확 인 결 과
- 상부 U-Head의 편심 유무 확인
- 수평 연결재 및 동바리 설치 상태 적정성
- 단상으로 조립하는 거푸집 동바리 설치상태 적정성
5) 건물 외벽 비계 설치 상태 점검
- 작업후 시공 상세도에 의한 변경 부위 점검 여부
- 비계설치 하단부에 지반 침하로 인한 들뜸, 고임대 변형부위 이상 유무
- 비계 연결 철물의 이완상태 확인 후 정비 여부
- 공사중 비계의 파손부위 및 수직, 수평불량 부위 재시공 여부
- 비계 기둥간 적재하중의 적정성(400kg이하)
- 구조계산서 및 설계도의 일치여부 및 시공의 적정성
6) 비계 다리 설치 상태 점검
- 비계다리 연결부위의 지반 침하 및 휨 발생 여부
- 비계다리 연결 철물의 이완 상태 및 정비 여부
- 비계발판 및 미끄럼막이 연결철물 결속상태 보완
7) 공사장 주변 및 건설 기계 장비 점검
- 흙, 눈 등으로 은폐된 웅덩이, 터파기 개소 방치 여부
- 건설기계류(리프트,윈치,호이스트,타워크레인 등) 의 작동 상태 및 안전장치 이상 유무
- 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태
- 크레인 권과방지 장치, 과부하방지 및 비상정지 장치 등 설치 여부
- 장비의 전도 방지 조치 여부
- 안전관리 계획서의 안전작업 계획 수립 적정성
- 작업대차 사용시 구조계산서, 설계도서와의 부합 여부
- 안전위험의 우려가 있는 경우 신호수 배치 여부

건설공사장 중점관리 20대 항목

	근로자보호 기본사항 10대 항목
1. 작업원 안전모 착용 2. 고소작업자 안전대 착용 및 안전대 고리 체결 3. 개구부 관리철저(난간 및 방망․덮개․폭목 설치) 4. 버팀보, 작업통로 등 상단에 자재적치 금지 5. 가설통로 설치 및 추락방지 안전시설 설치1), 안전시설 임의 철거 불가 6. 낙하물 방지망 설치기준 준수 7. 작업장 조도기준 준수2) 8. 용접 또는 절단 등 작업시 불꽃 비산방지 조치 및 소화기 비치 9. 전기설비 누전차단기 설치 및 접지실시, 전동 작업공구 보호덮개 설치 및 이동식비계 스토퍼 설치 10. 밀폐작업장3) 작업규정 준수(작업허가제 실시 및 환기, 산소농도 측정, 출입자통제 실시)

고소작업은 안전난간 설치 또는 안전방망 설치, 불가 시는 안전대 착용

작업장 및 점검통로 조도 75Lux이상, 터널작업 구간 70Lux이상(터널표준시방서1.1.2 조명)

3) 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표18에서 정하는 우물, 수직갱, 터널, 잠함, 핏트, 암거, 맨홀, 탱크,

반응탑, 정화조, 침전조, 집수조 등을 말함

	안전시공 기본사항 10대 항목
1. 시공계획서 작성 및 감리 검토․승인을 받아 시공 2. 지하매설물 줄파기 확인 실시 및 관리기관 협의 철저 3. 지하매설물 굴착시 보호조치 및 굴착순서 준수 4. 동바리, 비계작업 시공계획서(동바리 구조검토 포함) 작성 및 준수 5. 토류벽시공(E/A 포함)시 강재(버팀보, 띠장, 앵글 등) 설치시기 준수 및 작업순서 준수(선행굴착 등 금지) 6. 미근입 파일 이어내리기 2본 이내 준수 7. 시공계획서 등 사전검토없이 가설강재 임의 또는 과다철거 8. 터널굴착 시 1회 굴진장 이상 과굴착 및 지보재를 1막장 이상 미 설치 9. 계측기 적기설치, 계측빈도 준수 10. 장비작업계획서 작성, 아웃트리거 적정거치, 장비 허가 검사 이행, 신호수 배치