지면형환기구 개선기준(안) 검토자료

<도시기반시설본부>

□ 환기구 현황

(단위:개소)

구 분	계	1~4호선	5~8호선	9-1단계	9-2,3단계 (공사중)
보 도	1,817	713	908	121	75

□ 검토사항

□ 침수우려가 없는 지역

□ 보도폭이 좁은 구간(잔여 보도폭 1.5m 미만)

- 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙 제16조

□ 민원발생지역

□ 도시미관 저해지역

※ 급기환기구는 가급적 제외

□ 지면형 환기구 개선내용

□ 주변보도와 경사처리

□ 환기구 구조물 인하

□ 차수시설(차수문 등) 설치

□ 소요예산

□ 개소당 사업비 :  2,360백만원

□ 구조물 인하   :    460백만원

□ 차수문 설치비 :  1,900백만원

□ 추진방법

□ 지면형 환기구 개선기준(안) 확정후 소요예산 확보

□ 우선순위를 정하여 지면형 환기구 공사시행

따로붙임 : 지면형 환기구 개선기준(안) 자료 1부.

지면형 환기구 개선기준(안) 자료 총괄표

(단위:백만원)

구 분	지면형	개선내용	소요예산	비고
계	27		2,360
서울메트로	19	구체인하 및 차수문	2,280	차수문 1,900 구체인하 380
서울도시철도공사	4	구체인하 및 경사처리	80	2개소 주변 개발시 추진 검토

○ 지면형 환기구 개선기준(안) 자료(서울메트로)

(단위:백만원)

우선순위				선정사유	개선내용	소요예산	비고
연번	위치(번호)	시설물명	규모(가로*세로*높이)
계						2,280
1	성신여대입구역(52)	배기	5.8×2.8 ×0.25	보도폭협소	높이조정+차수문	120
2	성신여대~한성대(53)	자연	14.6×2.4 ×0.15	“	“	120
3	서초~방배 (185)	자연	4.2×2.4 ×0.1	“	“	120
4	서초~방배 (186)	자연	6.3×2.3 ×0.12	“	“	120
5	사당~낙성대(216)	배기	8.1×2.1 ×0.01	“	“	120
6	신도림~문래(281)	자연	3.8×2 ×0.02	“	“	120
7	신도림~문래(282)	자연	3.8×2 ×0.02	“	“	120
8	연신내역 (11)	급기	5.5×2.7 ×0.2	“	“	120
9	연신내역 (51)	급기	9.2×2.8 ×0.2	“	“	120
10	경복궁역 (62)	급기	10.4×2.8 ×0.1	“	“	120
11	을지3가역 (85)	급기	5.0×2.4 ×0.1	“	“	120
12	을지3가역 (86)	배기	5.0×2.4 ×0.1	“	“	120
13	을지3가역 (87)	급기	5.0×2.4 ×0.2	“	“	120
14	길음~성신여대(44)	급기	10.6×2.6 ×0.12	“	“	120
15	길음~성신여대(45)	자연	14.8×2.6 ×0.2	“	“	120
16	길음~성신여대(46)	자연	14.0×2.1 ×0.3	“	“	120
17	성신여대입구역(47)	배기	5.76×2.1 ×0.3	“	“	120
18	명동역 (100)	급기	25.3×2.7 ×0.01	“	“	120
19	명동역 (101)	배기	25.3×2.7 ×0.01	“	“	120

○ 지면형 환기구 개선기준(안) 자료(도시철도공사)

(단위:백만원)

우선순위				선정 사유	개선 내용	소요 예산	비고
연번	위치(No.)	시설물명	규모 (폭×길이×높이)
계						80
1	5호선 거여~마천 (#5414)	배기	2.4×10.9×0.1	보도폭 0.2m	경사처리	20
2	5호선 마천~종점 #(5416)	배기	2.5×10.9×0.15	보도폭 0.8m	경사처리	20
3	5호선 명일역 (#5340)	배기	2×16×0.3	보도폭 1.0m	인하 및 경사처리	20	주변개발시 추진 검토
4	5호선 명일~고덕 (#5342)	배기	2.1×13.6×0.3	보도폭 0.9m	인하 및 경사처리	20	주변개발시 추진 검토