2.3 화학 시험

(단위 : 건)

구 분		2014년					2015년
		계	성과 표시	적합	부적합	비율 (%)	계	성과 표시	적합	부적합	비율 (%)
계		1,053 (2,085)	979 (979)	67 (1094)	7 (12)	0.7 (0.6)	1,025 (2,582)	941 (941)	81 (1,633)	3 (8)	0.3 (0.3)
방수재	소계	24	5	17	2	8.3	38	6	31	1	2.6
	에틸렌계	6	1	4	1	16.7	13	3	10	-	-
	개량아스팔트	8	2	5	1	-	13	-	12	1	7.7
	밴토나이트	7	-	7	-	-	5	-	5	-	-
	액체방수재	2	2	-	-	-	4	3	1	-	-
	도막 등	1	-	1	-	-	3	-	3	-	-
기 타	소계	69	14	50	5	7.2	85	33	50	2	2.4
	시멘트	12	-	11	1	8.3	17	3	14	-	-
	단열재	42	2	36	4	9.5	42	14	26	2	4.8
	부직포	4	4	-	-	-	7	5	-	-	-
	내화피복재	2	2	-	-	-	5	5	-	-	-
	도 료	1	-	1	-	-	11	1	8	-	-
	여과사	2	-	2	-	-	2	-	1	-	-
	콘크리트용수 등	6	6	-	-	-	1	1	-	-	-
	아스콘	(366)	-	(362)	(4)	(1.1)	(902)	-	(897)	(5)	(0.6)
	강재	(603)	-	(602)	(1)	(0.2)	(587)	-	(587)	-	-
	골재․타일	(63)	-	(63)	-	-	(68)	-	(68)	-	-
발열량	소계	504	504	-	-	-	446	446	-	-	-
복개하천가스조사	소계	456	456	-	-	-	456	456	-	-	-

※ 괄호 : 토질재료과 병행 시험으로 통계는 토질재료분야에 포함됨