도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (10차)

◉ 2016년 서울중앙지사 열배관공사(롯데쇼핑몰) : 조건부 시행

- 터파기 공정 예시도에서 점용구간 연장(완화구간 연장 포함), 폭 등을 상세히 제시하기 바람

- 공사방법을 고려하여 1단계 점용구간을 재검토하기 바람

- 터파기 단계에서 사면 붕괴가 우려되는바 굴착폭 및 공사장비 배치 등을 재검토하기 바라며, 이에 대한 대책을 마련하기 바람

- 2단계 공사방법을 고려하여 단계를 세분화하기 바라며, 우회전차로 운영 계획을 재검토하기 바람

- 52, 84단계 좌회전차로 운영 계획 재검토하기 바람

- 1, 2단계 점용구간과 남북간 유도선의 여유폭을 충분히 확보하기 바람

- 3단계 중 버스정류장 인접 구간을 점용하는 세부 단계에서만 임시 이전하기 바람

- 7단계 차로선형을 조정하기 위해 완화구간을 연장하기 바람

- 굴착단계를 제외한 모든 단계는 야간에 시행할 수 있도록 재검토하기 바람