2016년 12월

기관사 이례상황정보 분석

기관사 이례상황정보 자료 중 열차운행에 중요한 사항만 발췌, 빈번히 발생하는 장애 및 역에 대한 정보공유를 통해 기관사 휴먼에러 예방을 위함.

Ⅰ		분석 개요

❏ 기  간 : ‘16. 12. 1. ~ ‘16. 12. 31.

❏ 자  료 : SMRT-Uffice 기관사 이례상황정보

❏ 구  분

구분	내용
자동 미개방	정위치정차 시(±650mm 이내) 승강장 안전문 자동으로 안열림.(출입문 개방)
자동 닫힘 불량	출입문 닫힘버튼 취급하였으나 승강장 안전문 자동으로 안닫힘.

※ 평균치 이상 발생역을 조치가 필요한 주요 발생역으로 분류

※ 빨간색으로 표시한 역은 지속적으로 발생한 역, 파란색으로 표시한 역은 전 월부터 지속 발생

Ⅱ		호선별 세부분석

❏ 5호선

○ 승강장 안전문 자동 미개방 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 1.8건 이상 발생역): 6개역

왕십리역(상)	8건	행당역(하)	3건	청구역(하)	3건
마포역(상)	2건	목동역(하)	2건	양평역(하)	2건

○ 승강장 안전문 자동 닫힘 불량 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 2.5건 이상 발생역): 6개역

개화산역(상)	21건	양평역(하)	5건	발산역	(상)4(하)4
아차산역(하)	4건	광나루역(하)	3건	마천역(상)	3건

❏ 6호선

○ 승강장 안전문 자동 미개방 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 1.6건 이상 발생역): 2개역

망원역(상) 5건 / 효창공원역(하) 2건

○ 승강장 안전문 자동 닫힘 불량 발생현황

○ 주요 발생역(평균 5.1건 이상 발생역): 봉화산역 (상)12(하)14

❏ 7호선

○ 승강장 안전문 자동 미개방 발생현황: 고르게 분포하여 발생하고 있음.

○ 승강장 안전문 자동 닫힘 불량 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 2.8건 이상 발생역): 16개역

천왕역(상)	10건	중계역(하)	8건	사가정역	(상)5(하)7
하계역(하)	7건	신풍역(하)	7건	도봉산역(하)	6건
학동역(상)	5건	반포역(하)	5건	온수역(상)	5건
노원역(하)	5건	장승배기역(하)	4건	내방역	(상)4(하)4
용마산역(하)	3건	까치울역(하)	3건	남성역(하)	3건
신대방삼거리역(상)	3건

❏ 8호선

○ 승강장 안전문 자동 미개방 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 1.9건 이상 발생역): 2개역

산성역(하) 4건 / 장지역(하) 3건

○ 승강장 안전문 자동 닫힘 불량 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 3.2건 이상 발생역): 4개역

복정역(상)	8건	강동구청역(하)	7건	가락시장역(하)	4건
몽촌토성역(하)	4건

Ⅲ		결론

❏ 기관사 운행 중 발생되는 중요한 장애 정보만 발췌하여,

❏ 승강장안전문 자동 미개방, 자동 안닫힘 2가지 항목으로 분류하였습니다.

❏ 요인별 주요 발생역에 대하여 업무에 참고하시기 바랍니다.