2017년 시설채소 온실현황 조사 서식

	< 작성요령 >
◦ 시설유형별, 시설골재별, 피복자재별, 관수시설, 시설방법별, 가온 및 보온방식별 등 조사항목별 각각의 “합계”는 일치되어야 함 ◦ 각 조사항목별 ‘농가수’ 도 등록

□ 시설유형별(1)

구분	합계	비닐하우스
		계	단동				연동				기타
			소계	터널	아치 ․ 복숭아 ․ 지붕	기타	소계	터널	아치 ․ 복숭아 ․ 지붕	기타	소형 터널	비가림시설
면적(ha)
농가수(명)

□ 시설유형별(2)

구분	경질판온실
	계	단동				연동
		소계	지붕	아치	기타	소계	지붕	아치	기타
면적(ha)
농가수(명)

□ 시설유형별(3)

구분	유리온실
	계	단동	연동
			소계	지붕형	벤로형	기타
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 터널형 : 전체가 반원형 형태로 지어진 하우스

* (단동하우스를 서로 연결한 형태는 연동 터널로 분류)

○ 아치형 : 벽면(직선, 사선 등)이 있고 지붕면이 반원형인 하우스 및 온실

* 자동화비닐하우스(1-2W형 등)는 연동 아치․복숭아․지붕으로 분류

○ 복숭아형 : 벽면(직선, 사선 등)이 있고 지붕면 중앙부가 복숭아 형태인 하우스 및 온실

○ 지붕형 : 지붕면이 삼각모양으로 된 하우스 및 온실

○ 벤로형 : 시설 폭 방향으로 기둥사이에 지붕이 2개 이상인 온실

○ 소형터널 : 사람이 서서 들어갈 수 없는 시설(높이 1m 정도의 간이 하우스)

○ 비가림시설 : 노지재배와 비슷하게 재배하면서 단지 지붕만 있는 시설로써 비를 가려 병해충, 토양유실 방지 등의 목적으로 사용

□ 규격시설별

구분	비닐하우스
	계	내재해형 규격시설				기존 규격시설
		소계	단동	연동	광폭	소계	농가지도형 (단동)	농가보급형 (연동)
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >  〔시설유형별(1) 조사내역 세분류〕

○ 내재해형 규격시설 :「원예‧특작시설 내재해형 기준」으로 고시된 규격시설

- 단동(19종) : 단동형비닐하우스(전문업체 개발 규격 포함)

- 연동(5종) : 자동화비닐하우스(1-2W형, 벤로형 등)

- 광폭(8종) : 광폭형 단동비닐하우스(전문업체 개발 규격 포함)

○ 기존 규격시설 : 원예특작시설 내재해형 규격 고시 이전의 규격시설

- 농가지도형(단동) : 단동형비닐하우스(A-G형, H-J형, A-1형, B-1형) 12종 및 비가림연동형(K형) 1종

- 농가보급형(연동) : 자동화비닐하우스(1-2W형) 5종

□ 시설골재(뼈대)별

구분	계	목재	PVC	철재				기타
				소계	파이프 (강관, 각관)	PVC피막 파이프	철골각관 (형강 등)
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 목재(나무), 죽재(대나무) 골재로 사용한 하우스

○ PVC : 플라스틱 파이프 사용 하우스(온실)

○ 철재 : 철재 파이프(원형, 각관 등) 사용하우스, 철재기둥(H빔, 형강 등) 사용온실

□ 피복자재별(1)

구분	계	유리	연질필름
			소계	PE	PVC	EVA	PO	직조필름	기 타
면적(ha)
농가수(명)

□ 피복자재별(2)

구분	경질필름				경질판				기 타
	소계	불소수지	PET	기타	소계	PC	PVC	기타
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 연질필름

- PE  : 폴리에틸렌 필름을 말하며 일반적으로 비닐이라 함

- PVC : PE필름보다 맑은 것으로 염화비닐이라고 하는 피복재

- EVA : 초산비닐이라고 하는 피복재

- PO : 폴리올레핀계 피복재

- 직조필름 : 천막재료와 유사한 형태로 직조한 피복재

○ 경질필름

- 불소수지 : 내구성이 강하고 먼지가 잘 묻지 않는 투명한 피복재

- PET : 투명하고 연질필름보다 두껍고 딱딱한 피복재

○ 경질판

- PC  : 투명하고 골판 또는 복층판 피복재로 폴리카보네이트라 함

- PVC : 두께가 1㎜이상인 PVC 투명판

□ 관수시설

구분	계	스프링클러	점적관수	다공튜브	살수 (분무호스)	인력
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 스프링클러 : 회전노즐과 분출수에 의하여 반동판에 생기는 충격력으로 회전되면서 물이 살수되는 관수시설

○ 점적관수 : 물이 작은 구멍을 통하여 한방울씩 떨어지게 하여 작물에  공급하는 관수시설

○ 다공튜브 : 노즐(튜브)에 많이 뚫린 구멍에서 분사되는 물로 관수하는 시설

○ 살수(분무) : 노즐에 뚫린 구멍을 통해 분사되는 물로 관수하는 방법

□ 양액재배

구분	계	양액재배
		고형배지경					순수수경
		소계	펄라이트	암면	코코넛 피트	기타	소계	담액경 (DFT)	박막경 (NFT)	분무경	기타
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 고형배지경 : 펄라이트, 암면, 코코넛피트, 모래, 자갈 등의 고형화된 배지에 생육에 필요한 무기양분을 녹인 양액을 공급하면서 식물을 재배하는 방식

- 펄라이트 : 규산질이 많은 진주암을 잘게 부순 후 1,000℃ 정도의 고온에서 가열하여 팽창시킨 형태로 가볍고 배수성이 좋은 식물재배용 배지

- 암면 : 현무암, 석회암 등의 규산질 암석을 1,600℃ 정도의 고온에서 용해시켜 섬유형태로 만들어 성형한 것으로 보수성과 통기성이 우수한 식물재배용 배지

- 코코넛피트 : 천연유기재료인 코코넛야자 껍질을 가공처리하여 성형한 것으로 흡수성, 보수성, 통기성, 투수성이 우수한 식물재배용 배지

- 기타 고형배지 : 모래, 자갈, 폴리우레탄, 피트모스, 왕겨, 훈탄, 톱밥, 바크 등의 식물재배용 배지

○ 순수수경 : 배지를 사용하지 않고 양액을 직접 뿌리에 공급하면서 식물을 재배하는 방식

- 담액경(DFT) : 베드에 일정량의 양액을 채워두고 주기적으로 양액탱크로 강제 순환시켜 물과 양분뿐만 아니라 산소를 식물 뿌리에 공급하면서 식물을 재배하는 방식

- 박막경(NFT) : 경사진 베드에 1～2mm 깊이의 얇은 막 상태로 양액을 소량씩 흘려보내면서 식물을 재배하는 방식

- 분무경 : 양액을 뿌리에 직접 분무하면서 식물을 재배하는 방식

□ 시설방법별

구분	합계	고정식			이동식
		계	논	밭	계	논	밭
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 고정식 : 온실 및 하우스의 설치장소를 변경하지 못하게 시설자체를 고정

- 자동화비닐하우스, 경질판온실 및 유리온실 등

○ 이동식 : 하우스의 설치장소를 변경할 수 있도록 설치된 형태

- 일부 단동비닐하우스(파이프줄기초 등을 사용하지 않은 농가지도형 단동비닐하우스)

□ 가온 및 보온 방법별

- 보온 방식별

구분	합계	연동
		소계	부직포류			알루미늄스크린			다겹 보온	배기열회수장치	열회수형환기장치	기타
			일층커튼	이층커튼	삼층이상	일층커튼	이층커튼	삼층이상
면적(ha)
농가수(명)

구분	단동
	소계	다중피복	다겹 보온	보온 덥개	외부 보온	수막시설		배기열 회수장치	열회수형환기장치	기타
						순환식	비순환식
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 부직포류 : 미니마뜨, 트로피칼, 옥스퍼드 등 부직포와 유사한 보온자재 포함

○ 다겹보온 : 부직포, 폴리폼, 화학솜 등의 보온자재를 여러 겹으로 누비거나 접착한 보온자재를 이용한 경우를 말함

○ 기타 : 일층커튼은 비닐, 이층커튼은 부직포를 사용하는 경우와 같이 두 종류 이상의 보온자재를 여러 층으로 설치한 경우를 말함

○ 다중피복 : 단동 하우스에 기타 보온자재를 이용하지 않고 비닐만 이중이상 피복하여 보온하는 경우를 말함

○ 보온덮개 : 단동하우스 내부에 터널을 만들어 보온하는 형태

○ 외부보온 : 단동하우스 외부에 보온자재를 덮어 보온하는 형태

○ 수막시설 : 지하수를 이용하여 보온하는 방법으로 순환식과 비순환식으로 구분

○ 배기열회수장치 : 난방기의 연통 부위에 설치하여 배기에너지 회수

○ 열회수형환기장치 : 온실 내 환기 시 열회수시설

- 가온 방식별

구분	합계	무가온	가온
			계	고체연료							유류					가스류	전기	지열
				소계	폐목	연탄	석탄 코크스	폐 타이어	목재펠릿	기타	소계	경유	중유	등유	기타
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 목재펠릿 : 목질계 자재를 펠릿형태로 성형한 연료를 이용하여 난방

○ 중유 : 벙커 A, B, C유

○ 전기 : 전기 온풍기‧방열기 등

○ 지열 : 땅속에 PE파이프를 깔아 지중열을 흡수시키고 히트펌프를 이용 농업시설 난방

- 난방 유형별

구분	계	지상부 난방					지하부 난방
		소계	온풍 난방	온수난방		기타	소계	온 수 보일러	태양열복 합	기타
				방열관	펜코일
면적(ha)
농가수(명)

< 용어 해설 >

○ 지상부 난방

- 온풍난방 : 경유나 등유 등을 사용하여 공기를 데워 가온하는 방법

- 온수난방 : 경유나 등유 등을 사용하여 물을 데워 가온하는 방법

· 방열관 : 물을 데워 방열관으로 온실을 가온하는 방법

· 팬코일 : 물을 데워 송풍팬으로 열교환하여 더운 공기로 가온하는 방법

- 기타 : 연탄, 석탄, 목재 등 석유류를 제외한 원료로 공기를 데워 가온하는 방법

○ 지하부 난방

- 온수보일러 : 경유나 등유 등 석유류를 사용하여 물을 데워 지중을 가온

- 태양열병합 : 태양열과 심야전기를 이용하여 지중을 가온

- 기타 : 석유류, 태양열, 심야전기를 제외한 원료로 물을 데워 지중을 가온