	- 2018년 상반기 CCTV 성능개선 공사 - 시 방 서
2018. 3.
강 남 구 (재난안전과)

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명 : 2018년 상반기 CCTV 성능개선 공사

2. 사업의 목적

강남구 관내 방범 및 불법주정차 단속용 노후 CCTV카메라와 노후 관제센터 서버 등을 성능개선하여 강남구 도시관제센터에서 실시간 관제를 통해 주민의 안전보장과 원활한 교통흐름을 유지하기 위함.

3. 사업내용

가. CCTV 성능개선 77개소(방범 42개소, 불법주정차단속 35개소)

나. 방범용 CCTV IP비상벨 단말기 및 비상벨시스템 성능개선 110개소

다. IP비상벨 관리서버 보강

라. 반자동 불법주정차 S/W의 자동단속 S/W 업그레이드 30개소

마. 대용량 저장/분배서버 및 통합소프트웨어 설치

바. 자가정보통신망을 통한 u-강남 도시관제센터와 현장간 영상전송 시험

※ 본 사업에 적용되는 카메라는 관급자재로 별도 분리 발주함

4. 사업기간 : 착공 후 120일(시운전 포함)

※ 설치예정장소 : 발주기관 별도 제공

-  -

5. 하자보증기간 : 검수완료일로부터 1년

6. 발주 부서 : 서울특별시 강남구 재난안전과

담당자 : 김 치 만(chimaankim@gangnam.go.kr)

전  화 : 02-3423-6963       팩  스 : 02-3423-8883

Ⅱ. 일반 시방서

1. 개 요

가. 본 시방서는 2018년 상반기 CCTV 성능개선 사업에 적용하는 일반사항으로써 제반규정과 관련 기술기준에 의하여 구매, 제작, 설치 및 공사함을 원칙으로 한다.

나. 제작·설치는 시방서 및 감독 공무원 또는 감리원의 지시에 따라 시행하되 관련되는 법규에 적합하게 제반 설비가 그 기능을 완전히 발휘될 수 있도록 한다.

2. 입찰 참가 자격(다음의 조건을 전부 갖추어야 함)

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조와 「같은법 시행규칙」 제14조에 의한 소정의 자격요건을 구비해야 함

나. 「정보통신공사업」 제14조에 의한 정보통신공사업 등록업체

다. 「소프트웨어산업진흥법」 제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련 서비스사업)로 신고 된 업체

라. 과학기술정보통신부 고시 「대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한, 제2017-7호」에 의한 대기업 참여제한 사업임

마. 본 공사는 공동도급계약(공동이행방식)이 가능하고 구성원수는 2인 이내로 함(단, 서울특별시 이외의 소재업체는 본사 소재지가 서울특별시에 소재한 업체를 최소 시공참여비율 49% 이상(투찰금액 대비) 공동수급체 구성원으로 하여야 하며 대표자는 입찰참가자격 유자격자로 출자비율이 많은 업체로 구성하여야 함)

3. 계약자의 의무

3-1. 계약자 간 용어 정의 및 의무

가. “발주기관”이란 본 사업을 발주한 강남구를 말한다.

나. “계약상대자”란 강남구가 발주한 본 공사에 대한 계약을 체결한 자를 말하며, 계약상대자는 납품 ․ 설치에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독관에게 알린다.

다. “감독관” 또는 “감독공무원”은 공사의 계약이행을 감독하기 위하여 발주기관이 임명한 자로서 감독업무를 위임받은 공무원을 말하며, 강남구가 공사에 대한 별도의 감리용역 시행시 감리원은 감독관의 권한 및 업무를 대행할 수 있다.

라. “감리원”은 감리수행계약에 의해 본 과업에 투입된 자를 말한다.

마. “설치”는 계약에 따라 수행될 강남구 CCTV 구축사업에 소요되는 자재의 설계, 제작, 공급 및 설치와 시험 및 시운전 등 모든 업무를 의미한다.

바. “시방서”는 계약상의 일반시방서 및 특별시방서를 의미하며 공사 중 발생된 모든 추가사항 및 변경명령에 수록된 내용도 이에 포함한다.

사. “승인”이라 함은 계약상대자의 발의에 의한 설계도서의 내용, 실시방법 등에 대해 서면으로 제출된 사항을 감독관이 심사하고 동의하는 것을 말한다.

아. “계약금액”이라 함은 계약서에 기재된 금액을 말하며 이 금액은 본 계약조건이 규정하는 바에 따라 증감될 수 있다.

자. 계약상대자는 감독관의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 협의하여 공급․설치에 만전을 기하여야 한다.

3-2. 사업수행 지침

가. 계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 사항이 포함된 착공계를 2부 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 착공신고서, 공사공정예정표, 현장대리인(안전관리자 포함) 신고서

2) 계약금액에 대한 산출내역서(인감날인)

3) 현장대리인(안전관리자 포함) 재직증명서

4) 현장대리인(안전관리자 포함) 이력서(경력확인서)

5) 현장대리인(안전관리자 포함) 자격증 사본

6) 사업관련 면허증(면허수첩 포함) 또는 자격관련 증명서 사본

7) 사업자등록증 사본

8) 등기부등본(법인일 경우)

9) 인감증명서(사용인감계 포함)

10) 노무비 구분관리 및 지급확인제 사유서(30일 이상 공사의 경우)

11) 대금e-바로 협정(30일 이상 공사의 경우)

12) 청렴계약이행서약서, 청렴계약이행특수조건

13) 각서 및 보안서약서

14) 일괄하도급금지서약서

15) 직접시공계획서(일반사항·현장·품질·안전·환경·인력 및 장비투입 계획 등 포함)

16) 현장조직도(작업인력 상세현황 포함)

17) 기타 감독관이 지정하는 서류 등

※ 일부 명칭 및 내용 등 변동 가능

나. 계약상대자는 계약과 동시에 우선적으로 설치현장을 조사하고 착공일로부터 14일 이내에 다음 사항이 포함된 문서 및 승인도면을 작성, 발주기관에 제출하여야 한다.

1) 주요장비 제품공급 및 기술지원 확약서

2) 제작·설치도면, 설치현장 조사도

3) 기타 감독관이 지정하는 서류 등

3-3. 사업시행

가. 계약상대자는 승인된 예정공정에 따라 사업을 추진해야 한다.

나. 본 사업은 사업계획서 및 시방서에 준하여 사업을 시행한다. 본 시방서 및 설계서에 명시되지 않았지만 과업을 수행하는 도중 추가적으로 시행해야 하는 사항과 규격서, 과업내용 해석상 이견이 발생할 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 결정한다.

다. 작업진척이 예정공정보다 지연되었을 시에는 감독관의 지시에 따라 인력과 장비를 추가 등 공사추진에 필요한 조치를 취해야 한다.

라. 본 사업 과정에서 발생하는 안전사고나 제3자에게 미치는 피해의 발생에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기인한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리한다.

마. 계약상대자는 준공검사 완료시까지 작업시설물을 관리할 책임이 있다.

바. CCTV 성능개선 위치는 발주기관에서 제공하고 계약상대자는 현장실사를 실시 후 감독관과 협의하여 최종 설치 위치를 정한다. 설치 중 지하매설물 또는 설치반대 민원 발생 시 다른 장소를 선정하여 추진한다.

사. 사업시행 시 현장개소는 범죄예방디자인을 적용하여 범죄 심리를 위축시켜 범죄발생 기회를 사전에 차단 할 수 방안을 감독관과 협의하고 적극 반영한다.

3-4. 사업의 관리

가. 현장대리인

1) 계약상대자는 사업 착수와 동시에 정보통신분야 중급 또는 소프트웨어기술자 중급기술자 이상인자를 총괄 및 현장대리인으로 선임하여야 하며, 현장대리인은 발주기관의 승인 없이 교체할 수 없다. 현장대리인은 계약상대자 소속회사에서 1년이상 근무한자를 선임해야한다.

2) 현장대리인은 사업수행에 필요한 제반 지식과 경험을 갖고 있어야 하며 발주기관의 지시에 따라 각종 업무와 안전관리에 대한 책임을 담당해야 한다.

3) 발주기관은 현장대리인이 사업수행에 적합하지 않다고 판단될 경우 교체를 요구할 수 있으며 교체 여부는 계약상대자와 협의하여 결정한다.

4) 감독관은 현장대리인, 기타 시공자의 사용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 계약상대자에게 즉시 교체를 요구할 수 있다.

나. 작업시간

계약상대자는 현장여건에 따라 작업시간의 연장, 단축 또는 야간작업이 필요하거나 발주기관의 지시가 있을 경우에는 특별한 사유가 없는 한 위 지시에 따라야 한다.

다. 자료 및 보안관리

1) 계약상대자는 본 사업이 주요 사업임을 인식하고, 기밀사항의 누설과 유출방지를 위하여 사업 참여자에 대한 보안교육을 실시하고, 보안관계 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 한다.

2) 본 사업과 관련하여 현장 출입자에 대한 보안대책을 수립하며 상시 출입자 명단, 보안각서를 함께 제출하여야 하며, 현장 출입자는 작업현장 출입 시 취득한 보안사항과 자료에 대하여 비밀유지의 의무를 갖는다.

3) 본 사업 수행 중 배포된 설계도서 및 기타문서 등은 승인 없이 복사 또는 재배포 할 수 없으며 사업 완료 시 반납을 원칙으로 하며, 본 사업과 관련하여 시설물에 출입 시는 감독관의 사전승인을 받아야 하며, 주요공정은 감독관 입회하에 시행하여야 한다.

라. 공정관리

1) 현장대리인은 예정공정표 및 세부수행계획서에 의하여 공정 진도를 수시로 점검하여야 한다.

2) 공정진도가 계획에 비하여 현저하게 부진하다고 판단되거나 발주기관의 지시가 있을 경우에는 투입인력을 최대한 보강하여 공정에 차질이 없도록 조치하여야 한다.

마. 제보고

1) 정기보고

매주 월요일을 기준하여 다음사항이 포함된 2주간(전주/차주)의 사업수행 공정을 작성하여 매주 금요일까지 서면으로 작성, 발주기관에게 보고하여야 한다. 단, 기준일은 계약당사자가 협의하여 정하며, 정기보고 시 협의된 내용은 회의록으로 작성하고 그 결과를 발주기관에 서면으로 보고하여야 한다.

가) 금주 추진내역 및 차주 추진계획

나) 사업추진상의 현안 문제점 및 대책

다) 기타 감독관의 지시사항에 대한 조치결과 등

2) 수시보고 및 협의

사업수행과 관련된 타 기관의 협조요청사항 및 주요현안사항 등은 수시로 협의하여야 하며, 협의된 내용은 회의록으로 작성하고 그 결과를 발주기관에 서면으로 보고하여야 한다.

바. 사업의 변경 등

1) 설계변경

사업시행 중에 현장여건의 변동으로 설계변경이 요구될 경우 발주기관과 협의하고 승인을 받아야 한다.

2) 사업의 중단 등

다음의 사유가 발생한 경우에는 발주기관의 지시에 의하여 사업의 내용을 변경하거나 사업기간 등을 변경할 수 있다.

가) 사업전체에 관련된 중대한 변경 사유가 발생한 경우

나) 천재지변으로 작업이 불가능할 경우

3-5. 시스템 준공

가. CCTV 성능개선 사업 계약사항을 준공 전 모두 이행한 후 정상 가동된 시점에 즉시 시운전을 실시하여야 하며, 시운전 기간 동안 이상이 없을 경우 준공한다.

나. 불가피한 사정 등에 의하여 발주기관과 계약상대자간의 협의를 통해 준공기한을 연장할 수 있다.

3-6. 준공서류

가. 계약상대자는 준공 시 다음서류를 첨부하여 발주기관에 제출한다.

1) 준공도서 1부(아래 내용을 포함해야 한다)

가) 준공도면, 구축 사진첩, 준공내역서 등

3-7. 위반행위에 대한조치

다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반행위로 간주하여 관계규정에 의하여 조치할 수 있다.

가. 제반 지시사항을 기한 내에 성실히 이행하지 않을 때

나. 계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달될 때

다. 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

라. 보안과 관련된 사항을 위반하였을 때

3-8. 성과품의 소유권

본 사업수행과정에서 발주기관의 요구에 의해 개발된 소프트웨어 및 하드웨어 등 계약 목적물에 대한 지식재산권은 발주기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며, 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 한다. 다만, 개발의 기여도 등을 고려하여 당사자 간 협의를 통해 지식재산권의 귀속주체, 지분 등을 정할 수 있다.

3-9. 하도급

본 사업에 대한 특정분야의 전문적인 기술 지원이 필요하는 등 하도급이 불가피할 경우에는 사전에 필요한 서류 등을 제출하여 승인을 받아야 한다.

3-10. 분쟁의 해결

본 사업수행 중 발생한 분쟁으로 소송이 제기되었을 경우 소송법원은 발주기관이 소재한 지역의 관할 법원으로 한다.

3-11. 특허권의 사용 등

본 계약에 따라 계약상대자에 의해 제공되는 서비스 혹은 그 결과가 타인의 특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권 등의 지적소유권의 침해임을 이유로 제3자로부터 발주기관에 이의제기, 소송, 기타 권리 침해주장이 제기된 경우(이하 “소송 등” 이라 한다) 계약상대자는 즉시 발주기관에 이를 서면으로 통지하고, 소송 등을 수행하며 발주기관에 손해가 발생하지 않도록 하여야 한다. 소송 등과 관련하여 발주기관이 손해를 입은 경우 계약상대자는 이를 배상하여야 한다.

3-12. 안전관리 및 환경관리 대책

가. 안전관리

1) 모든 설치는 산업안전보건법규를 준수하여 산업재해예방을 위한 기준을 준수하고, 산업재해 방지에 노력하여야 한다.

2) 설치현장의 안전보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체계를 구성하여야 하며, 안전관리 계획서를 작성하고, 발주기관에 제출하여 승인을 받아야 한다. 또한, 안전수칙에 따라 작업 전 재해방지에 필요한 주의교육 등으로 충분히 주지시키고, 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

3) 기타사항은 발주기관과 협의하여 시행한다.

나. 안전관리자의 선정

계약상대자는 안전관리 책임자를 선정하여 착공과 동시에 발주기관에 제출하여야 하며, 발주기관에서 부적당하다고 인정하는 경우에는 즉시 능력을 갖춘 관리자로 교체, 선정하여 설치현장에 상주시킴으로써 설치 전반에 대한 재해방지와 작업자의 안전에 관한 책임을 진다.

다. 안전교육

계약상대자는 현장 작업자에게 설치 착수 전 매일 안전교육을 실시하고 현장에서는 안전모 및 안전장구를 반드시 착용하여야 하며, 안전사고로 인한 인적·물적 피해가 없도록 주지시켜야 한다.

라. 환경보호 및 환경오염방지

1) 계약상대자는 사업 중 또는 사업 설치 완료 후에 사업현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 보호에 만전을 기해야 하며, 발주기관의 지시에 따라야 한다.

2) 계약상대자는 환경오염방지에 관한 법규를 준수하고 설치 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 하며 발주기관의 지시에 따라야 한다.

3) 계약상대자가 설치함으로서 발생하는 비산 먼지는 환경기준을 초과하거나 초과 할 우려가 있는 현장에서는 비산 먼지발생을 억제하기 위한 시설을 발주기관의 지시에 따라 설치하여야 한다.

4) 특정 사업으로 인하여 발생하는 소음, 진동을 규제할 필요가 있다고 인정되는 지역을 건설, 소음, 진동, 규제지역으로 발주기관이 지정할 수 있다.

4. 하자보수

가. 공급·설치된 모든 제품은 준공 후 하자담보책임기간 동안 무상하자보증을 실시하여야 하며, 하자가 발생한 경우에는 u-강남도시관제센터 운영에 지장이 없도록 즉시 조치하여야 한다.

나. 계약상대자는 하자보증기간 중 부품의 이상, 하자, 자연적 고장 발생 시 보수정비 또는 동종의 기기로 교환하여야 한다.

다. 관급자재의 불량 및 장애 발생시에는 설치품을 탈거 후 발주기관에서 대체품을 수령하여 교체해야 한다. 또한 본 사업에 소요되는 각종 물품 및 부품은 준공 후 5년 이상 지속적으로 공급 할 수 있어야 하며, 공급가는 정부 물가상승율의 범위를 초과하지 않아야 한다.

5. 종합 시운전

가. 시운전이란 발주자가 CCTV망을 통하여 통합관제센터와 현장CCTV시스템의 모든 기능이 정상적으로 개통되어 운영되는 것을 의미한다.

나. 계약상대자는 준공 전 종합시운전을 5일 이상 실시해야 한다.

6. 기타

본 지침서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사양, 시방만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항에 대하여 서비스제공에 문제가 발생하지 않도록 계약상대자가 사전 조치하여야 한다.

Ⅲ. 특별 시방서

1. 공통사항

1-1. 적용범위

본 항목은 일반시방서에 명기되지 않은 사항과 해당 설치만의 전문적인 사항을 기술한 것으로 본 시방서의 모든 규정 및 설계도면에 명기된 특기사항은 일반시방서의 제 규정보다 우선한다.

또한, 본 시방서에 명기된 사항은 작성 당시의 기술 사항을 반영한 것으로 본 사업 진행 과정에서 규격 및 특성에 적합한 장비(물품, 구성품 등)이 없다고 판단되거나 사업품질의 향상을 위해 변경이 필요하다고 판단되는 경우 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리할 수 있다.

1-2. 품질관리, 품질보증 시험 및 검사

가. 계약상대자는 착수 시 품질보증 조직의 인원, 세부 공종별 시험계획 등이 포함된 품질관리계획서를 작성하여 발주기관의 승인을 득한 후 설치를 시행하여야 한다.

나. 계약상대자는 하도급자와 관련된 품질보증상의 문제점을 사전에 검토하고 이에 대한 조치를 강구하여 계획된 내용 이행에 차질이 없도록 하여야 한다.

다. 발주기관은 계약상대자와 하도급자의 품질보증 및 수행과정의 적정여부를 수시로 점검 확인 할 수 있으며 이의 시정을 요구할 수 있다.

라. 계약상대자는 발주기관이 수행하는 품질보증검사 활동을 위하여 설비, 각종 견본, 도면, 목록 및 문서 등을 제공하여야 하며 발주기관이 품질보증검사 활동을 위하여 계약상대자 및 기자재  공급자의 업무장소나 공장 등을 출입할 수 있도록 하여야 하고 발주기관의 요구 시 검사 및 시험을 위하여 필요한 협조와 제반 편의를 제공해야 한다.

마. 계약상대자는 발주기관의 품질보증 검사활동 시행 전에 설치한 부분이나 전체를 완료함으로서 원상복구 및 대체가 필요하다면 이에 응해야 한다.

바. 발주기관은 계약상대자가 제공한 기자재와 수행한 설치가 계약조건과 일치하지 않는다고 판단 될 때는 이의 사용가능성 여부를 판정하기 위하여 발주기관의 타 계약상대자 또는 발주기관이 지정한 기관에 정밀검사 시험 및 조사를 의뢰할 수 있다.

사. 발주기관은 시방서에 정한 검사 또는 점검 이외의 검사나 점검을 요청할 수 있다. 이와 같은 추가검사가 발주기관에 의해 수행될 경우 계약상대자는 필요한 견본을 준비하여야 하며, 시험기간 중 관련 설치를 일시 중단하고 기자재와 공작물에 대한 시험을 수행 할 수 있도록 필요한 제반 협조를 하여야 한다.

아. 최종 인수전에 기 완공된 일부분을 제거하여 행하는 검사가 필요한 경우 계약상대자는 발주기관으로부터 그런 통보를 받는 즉시 검사에 필요한 시설, 노동력, 자재 등을 제공 하여야 한다.

2. 터파기 및 구조물 기초 설치

2-1. 적용범위

본 항목은 구조물의 기초 또는 지하에 매설되는 구조물을 설치하기 위하여 지반을 지표면에서부터 안전하게 터파기 하고 설치 중 흙막이를 유지하며 구조물을 완성 후 되메우기 하는 것을 규정한 것이며 불명확한 부분은 강남구 도로점용(굴착·복구) 허가조건과 토목설치 일반표준 시방서에 따라 적용한다.

2-2. 터파기

가. 작업 전에 사유지를 점유할 우려가 있는 구간은 계약상대자의 책임 및 비용부담으로 경계측량을 실시하여 사유지를 침범하는 일이 없도록 하여야 하며, 측량을 시행 할 때에는 인접 토지의 소유자와 관계기관의 관계원을 입회시켜 시행하는 것을 원칙으로 한다.

나. 매설된 가스관로, 통신케이블, 한전의 지중화 선로, 상․하수관 등 타 시설물에 대해 안전사고가 없도록 해야 하며 장해물이 나타난 때에는 지체 없이 발주기관에게 보고함과 동시에 지장물에 손상을 주지 아니 하도록 보강, 지지 등을 하고 난 후 터파기를 실시하며 터파기의 구역에는 안전관리와 안내표시 등을 해 통행에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 터파기시 가로수, 가로등의 전선, 경계석, 보도블럭 등 국·시·구유자산을 파손하는 일이 없도록 하여야 하며, 특히 터파기한 곳에 근접하여 붕괴 또는 파손의 우려가 있는 건축물 및 구조물이 있는 때에는 건조물 등에 손상을 끼치지 아니하도록 하며, 굴착 법면 구배는 1:0.1을 표준으로 한다.

라. 도로굴착에 대하여는 사전에 도로관리청과 도로복구기관에 지역 및 구간 일시를 통보하여 설치 후 즉시 복구할 수 있도록 하여야 한다.

마. 특정폐기물(ASP, 쓰레기 등)은 일반 굴착토와 혼합되어서는 안되며 폐기물처리법에 의하여 처리하여야 한다.

2-3. 기초 및 구조물 설치

가. 기초 콘크리트 및 좌대 설치는 교통안전시설 실무편람, 신호기 설치기준 등에 적합한 장소에 설치하여야 하며, 발주기관과 협의 및 승인하에 진행한다.

나. 사전제작 된 콘크리트 기초 운반 시 균열이 발생하지 않도록 운반하고 주변통행인, 통행차량을 통제하여 안전사고가 발생하지 않도록 하며, 설치 후 되메우기 전 수평상태를 체크 하여야 한다.

다. 기초 콘크리트 및 좌대 설치 시 계약상대자는 감독관과 협의 후 정확한 위치를 파악하고 설치하여야 하며 설치 후 만약 위치가 부적절 하다고 인정되면 계약상대자는 지체 없이 재설치를 실시하여야한다. 재설치에 발생하는 비용은 계약금액에 포함된 것으로 본다.

라. 기초 콘크리트 앙카 부분은 녹이 발생되지 않도록 하고, 앙카 상판이 수평이 되도록 하여야한다.

마. 좌대 구조물 설치는 변형되거나 하는 부위가 없어야 하며 홈이 생긴 경우에는 그 부분을 수정하여 콘크리트 또는 몰탈로 땜질을 하여 매끈하게 마무리하여야 한다.

2-4. 되메우기 및 복구공사

가. 아스팔트 및 콘크리트 포장도로는 노면과 레벨이 일치되게 해야하며 보도블럭 포장도로는 원상대로 복구 하여야 한다.

나. 가복구 완료 후 공사현장의 가복구 구간에 침하가 생기지 않도록 공사현장을 수시로 순회하면서 되메우기 한 구간에 침하가 생겼을 경우, 차량통행 또는 통행인에게 지장을 주지 않도록 적절한 조치를 취하여야 하며 준공 전 완전복구를 완료하여야 한다.

다. 되메우기 흙 속에는 이물질이 들어가지 않도록 하여야 하며, 필요시 물다지기와 모래로 대치하는 등 되메우기 후 침하하는 일이 없도록 유의하여야 한다.

라. 잔토처리는 잔토를 반출하거나 현장 내 흙 펴깔기로 깨끗이 정리하여야 한다.

3. CCTV 시공

3-1. 카메라 및 부속설비 설치

가. 카메라로 인입되는 케이블은 폴 및 암 내부로 통하도록 하며 하우징 외부 컨넥터에서 수신장치까지의 케이블은 꼬임이 없도록 하여야 한다.

나. 카메라는 최적 위치를 확보하여야 하며, 해당 위치에 장애물 등이 있을 경우 감독관과 협의하여 처리하여야 한다. 카메라 설치 시 카메라 함체에 외부의 충격이 가해지지 않도록 주의한다.

다. 자가정보통신망 케이블 접속 후 접속개소(단말 컨넥터 처리구역 등)는 케이블 명찰을 만들어 케이블 밴드로 고정하여야 한다.

라. 각종 기기장비 위치 및 기기결선은 시공 상세도에 따라 설치 및 결선 하여야 한다.

마. 저압배선과 다른 저압배선(관등회로의 배선을 포함한다) 또는 약전류 전선, 광섬유 케이블 등이 접근 또는 교차하는 경우에는 전기설비기술기준 및 정보통신 기술기준에 적합하게 이격하여 시설한다.

3-2. CCTV용 케이블 설치

가. 각 케이블의 단말처리는 압착단자 및 케이블 타이를 사용하여 미려하게 처리하여야 한다.

나. 케이블은 포설 후 단말처리가 될 때까지는 수분이 침수되지 않도록 하고 타 공사로 인하여 케이블이 손상되지 않도록 정리하면서 포설하여야 한다.

다. 기기에 접속되는 케이블의 단말은 기기 설치 시까지 보호 조치되어야 하며 케이블 접속이 완료되면 최종시험을 행하고 전 구간에 대해 수신 상태를 점검하여야 한다.

3-3. 기기결선

가. 전원에 관련된 배선은 +, - 가 구분되어 배선되어야 하며 필히 압착단자를 사용하여 결선 하여야 한다.

나. 기타의 배선은 각 회로별, 기능별로 색별되어야 한다.

다. 기기결선시 납땜을 할 경우 납땜부분은 반드시 납땜부위에 전선을 미리 끼워 붙인 후 납땜하여야 하며, 배선 연결 부분이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3-4. 시공방법

CCTV설비의 설치는 장소, 위치 및 작업 환경을 조사하여 전기통신설비 관계법규에 만족하도록 설치하여야 한다.

3-5. 기본적인 시스템의 기능 및 외관검사 항목(예시)

구분	검 사 내 용	검 사 방 법	적 격 여 부
기능검사	Camera 전원 On/Off, Power On/Off 동작	현장에서 확인	합격	불합격
	운영자 Monitor를 통한 영상 검사	도시관제센터에서 확인	합격	불합격
	영상 선명도 검사	육안검사	합격	불합격
	피사체 인식 상태 검사	육안검사	합격	불합격
	전원 상태	각 전원 단별 동작여부	합격	불합격
	접지공사	접지저항 특정확인	합격	불합격
외관검사	Key Holder의 부착상태와 열림 및 잠금 상태	육안검사	합격	불합격
	함체 및 암대의 고정상태	육안검사	합격	불합격
	전원 케이블 접속 상태	육안검사	합격	불합격
	각종 케이블의 연결 상태(함체 내부)	육안검사	합격	불합격
	케이블 자재 규격상태	육안검사	합격	불합격
	Camera 전원 On/Off, Power On/Off 동작	육안검사	합격	불합격

4. 방범 및 주정차단속 CCTV 성능개선

4-1. 내역서(주요장비 세부정보 참조)

순번	품 명	규 격	단위	합계	비고
가. CCTV 관제용 하드웨어 및 소프트웨어
1	회전형 카메라	관급자재	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
2	IR 고정형 카메라	관급자재	EA	126	방범 42개소 (개소당 3대)
3	대용량저장분배서버	CPU Xeon 2.4GHz 2cpu 이상/ RAM 256GB/ HDD 600G 이상/ 10Gb SFP 모듈포함/ 8GB FC Dual-port PCI-E HBA/ win server 2012 R2이상	EA	2
4	대용량 저장분배 SW	대용량 영상처리, H.264, MPEG-4, MJPEG 압축저장/실시간 스트리밍, 자동감지 Fail-Over 이중화 / 500채널	Copy	2
5	SR SFP+ Module	10G BASE-SR SFP+ / LC Connector	EA	2	백본 연결(센터) 1
6	IP비상벨 관리서버	Xeon 3.0GHz / DDR3 4GB / 단말기 상태확인 / 장애발생 경고 / 데이터 통계 및 관리 / 동시 500채널 동보방송	EA	1
7	모니터링 서버	3.0GHz / RAM 8GB / VGA 2GB / OS포함, 모니터링 소프트웨어 설치 포함	EA	20
8	주정차 자동단속 서버	3.6GHz / RAM 8GB / VGA 2GB / OS포함, 번호인식모듈포함	EA	4
9	주정차 자동단속 SW 업그레이드	반자동 주정차 SW의 자동단속 SW로 업그레이드	EA	30
10	Rack	19", 42U(H2000xD9600xW600), 멀티탭 10구x2개	EA	1
11	KVM 스위치	16Port, USB Type, 케이블 포함	EA	1	주정차 자동단속 서버 연결용
12	KVM Extender	1:1 / Full HD 해상도 지원	SET	21
나. 현장 하드웨어 장비 및 기타자재
1	POLE 지주	주문제작/￠152.4(6") x 6m/ 서울색도장	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
2	카메라 암(ARM)	주문제작/ ￠76.2(3") x 1.5~6m/ 서울색도장	EA	42	방범 42개소
3	보조카메라 브라켓	제작사양/RM부착용보조카메라고정박스150*150*150	EA	42	방범 42개소
4	비상벨시스템	LED발광비상버튼/스피커/마이크일체/돌출형	EA	110	비상벨 단말기 교체 110개소
5	광고물 부착방지 시트	제작사양/ 방범 폴지주용/ 강남구 시안 별도인쇄	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
6	관리카드 시트(POLE 부착)	100*200mm, 개소별 전용 관리번호 인쇄	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
7	안내시트(함체도어부착용)	제작사양/ CCTV 설치 안내문 / 함체도어부착/ 방수재질	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
8	실외형 함체	주문제작290x700x290/SUS/온도센서/쿨링FAN/시건장치/외부SUS선쉴드/서울색도장	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
9	콘센트	3구 노출형	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
10	다목적안내판(암대고정용)	제작사양/ AL2t x 700 x 200/ 양면	EA	42	방범 42개소
11	단속계도 안내판	주문제작/AL2tx400x800/단면	EA	280	주정차 35개소 (개소당 8개)
12	IP 비상벨 단말기	IP 네트워크방식/ SIP프로토콜지원/ 마이크케이블 포함	EA	110	비상벨 단말기 교체 110개소
13	산업용 파워서플라이	DC12V	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
14	누전 단기(자동복구형)	20A/2.5ka, 인증규격품(KC, KS등)	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
15	비상 경광등	DC12V / 125￠/ 적색 / 옥외 회전형	EA	42	방범 42개소
16	서지 보호기	전원용	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
17	서지 보호기	통신(데이터)용	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
18	POLE 지주	노후장비 철거노임	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
19	아날로그 비상벨	노후장비 철거노임	EA	110	비상벨 단말기 교체 110개소
20	POLE 암(ARM)	노후장비 철거노임	EA	42	방범 42개소
21	회전형 카메라	노후장비 철거노임	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
22	비디오서버	노후장비 철거노임	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
23	누전차단기	노후장비 철거노임	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
24	서지 보호기	노후장비 철거노임	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
25	서지 보호기	노후장비 철거노임	EA	77	방범 42개소, 주정차 35개소
26	실외형 함체	노후장비 철거노임	EA	7	노후CCTV Pole교체 7개소
다. 기타자재
1	UTP 케이블	Cat.5E	m	2,464	방범 42개소, 주정차 35개소
2	모듈라 플러그	RJ45	EA	616	방범 42개소, 주정차 35개소
3	전원케이블	VCT0.75SQX10C	m	770	방범 42개소, 주정차 35개소
4	전원케이블	VCT0.75SQX6C	m	616	방범 42개소, 주정차 35개소
5	제어및 전원케이블	노후케이블 철거노임	m	616	방범 42개소, 주정차 35개소
6	통신케이블	노후케이블 철거노임	m	616	방범 42개소, 주정차 35개소
7	현장 CCTV 종합시험	현장 CCTV/ 관제센터간 영상 신호 종합시험	개소	77	방범 42개소, 주정차 35개소
라. 자가정보통신망
1	절체접속	12코아이하	개소	7	노후CCTV Pole교체 7개소
2	광케이블시험및측정	종합시험	개소	7	노후CCTV Pole교체 7개소

4-2. 일반사항

가. CCTV 기능의 최적 운영 및 향후 시스템 확장성을 고려하여 발주기관과 협의 및 승인 하에 시스템을 구축하여야 한다.

나. 활용목적에 따라 방범용, 불법주정차위반차량 단속용, 재난·재해감시용, 시설물관리용  등 다목적으로 사용이 가능하도록 시스템이 구성되어야 하며 아래 기술된 사양 또는 동등이상 제품이 납품되어야 한다.

4-3. 대용량 저장분배서버

1) Xeon 2.40GHz 8Core 2CPU, 20MB Cache 이상

2) DDR4 메모리 256GB 이상 RDRAM

3) 내장 디스크는 300GB SAS 10K x 2개 이상

4) 10Gb SFP+ SR Optical Transceiver

5) Slim DVD-ROM 제공

6) 전원 이중화

7) Windows Server 2012 R2 이상

8) HBA 카드 이중화(8G FC Dual Port PCI-EA)

9) 제조사 정품(완제품)으로 정품공급 및 기술지원확약서 제출(조립품 불가)

4-4. SF SFP+Module

1) 현재 사용중인 백본스위치와 동일 제조사 제품으로 제공하여야 한다.

2) 10G Base-SR-SFP+ Transceiver, 850nm up to 300m on Multimode Fiber, LC Connector

4-5. 대용량 저장분배서버 소프트웨어

1) ONVIF, RTSP 등의 국제 표준 프로토콜을 지원하여 이기종의 다양한 네트워크 카메라와의 호환성이 용이해야 한다.

2) XML, HTTP API 등의 표준 프로토콜을 지원하여 이기종의 다양한 타 시스템들과의 호환성이 용이해야 한다.

3) 실시간 영상 모니터링뿐만 아니라, 오디오, PTZ 제어, 이벤트수신, 오디오 방송 등의 기능을 수행하기 위하여 운영 소프트웨어(클라이언트)에서 카메라에 직접 연결하지 않고, 저장/분배서버를 통해 처리함으로써 카메라 단의　네트워크 트래픽 양을 줄여야 한다.

4) 서버 서양에 따라 별도의 가상화 솔루션을 사용하지 않고 1대의 물리적인 서버로 Full-HD 카메라(2백만화소) 최대 500대 이상의 영상을 실시간동영상(Full-HD 30fps, 4Mbps/ch)처리함으로써 서버 수량을 줄여 기계실 공간 활용을 효율적으로 할 수 있어야 하며 운영비용을 절약할 수 있어야 한다.

5) 장애 상황 발생 시 이중화를 지원하여 중단 없는 녹화가 되어야한다.

6) SAN, iSCSI, NAS, 내장 HDD 등의 다양한 스토리지를 지원해야 한다.

7) 녹화 디스크 공간 부족 시 오래된 영상을 자동 삭제 후 레코딩작업을 계속　진행할 수 있어야 한다.

8) 통합관리 메인 소프트웨어와 통신이 끊어진 상태에서도 저장/분배서버에서 지속적으로 저장 및 영상을 분배할 수 있어야 한다.

9) 채널별 저장되는 데이터는 관리번호로 구분하여 저장하고, 장애발생 시에도 관리번호로 채널 데이터를 찾을 수 있어야 한다.

10) 카메라 영상과 오디오를 재분배할 때 다양한 이기종의 클라이언트와 연동을 위하여 국제 표준인 RSTP 프로토콜을 통해서 실시간 전송이 이루어져야한다.

11) 대용량 저장분배서버 소프트웨어는 강남구 통합관제 솔루션과 연동되어야 한다.

12) 제품공급 및 기술지원 확약서 제출

4-6. IP비상벨 관리서버

1) 현재 사용중인 IP방송연결장치와 연동 호환되어야 한다.

2) 각 내선단말기의 현재상태, 단말상태 점검이 가능하여야 한다.

3) 각종 설정 및 정보조회를 위한 웹설정 화면을 제공하여야 한다.

4) 다단계 그룹 등록이 가능하여야 한다.

5) 단말기별 1개 그룹 등록 기능을 지원하여야 한다.

6) 그룹 삭제 시 소속 단말기를 자동으로 체크할 수 있어야 한다.

7) 자체 DB를 보유하며 DB를 손 쉽게 관리할 수 있어야 한다.

8) Xeon 3.0GHz

9) RAM 4GB

10) DB : MSSQL

4-7. 모니터링 서버

1) Xeon 3.0GHz 4C 이상

2) DDR4 메모리 8GB 이상

3) SDD 128GB이상

4) 그래픽카드 GT730 2GB이상

5) 네트워크 : 10/100/1000Mbps 지원

6) Windows 7 Professional 이상

7) 기존서버 교체로 기 운영중인 방범 모니터링SW 재설치 포함

8) 제조사 정품(완제품)으로 정품공급 및 기술지원확약서 제출(조립품 불가)

4-8. 폴(Pole) 지주

가. 일반사항

1) 골목길 및 보행자도로 등 지정된 위치에 카메라를 설치할 수 있도록 구성 하며, 자체 하중과 바람 등 외부환경요인에 영향을 최소로 하는 구조가 되어야 하고 설치장소의 특성을 고려하여 디자인도 미려하게 제작되어야 한다. 폴 제작 전 디자인 등 전반에 대해 발주기관과 협의하여야 한다.

2) Pole은 설치 및 유지보수가 용의하도록 3단 회전 폴 구조로 Pole전체를 지탱하여 줄 수 있는 하단지지부와 함체가 설치 가능한 회전결합부, 카메라가 장착가능 한 상단장착부로 구성할 수 있다.

3) 설치 후 유지보수 또는 운용 중 필요시 함체와 암의 방향을 회전 변경할 수 있도록 회전 결합부와 상단장착부만 별도의 작업으로 회전할 수 있도록 구성할 수 있다.

4) 제어함체 및 암 각도를 현장 여건에 맞게 설치할 수 있는 구조여야 한다.

5) 설치 안정성을 위하여 폴의 구조물 안전진단을 필한 제품이어야 한다.

나. 폴(Pole) 규격 및 특성

1) 재질 : SUS

2) 폴 높이 : ￠152.4(6") x 6m 이상
(현장여건에 따라 높이 변경가능)

3) 표면처리 : 서울색도장

다. 암(ARM) 규격 및 특성

1) 재질	및 규격 : SUS / ￠76.2×2t 이상, 2M ~ 6M(개소별 현장특성 반영)

2) 암연결부 : 후렌지타입

3) 표면처리 : 서울색도장

라. POLE 기초

재질 및 규격 : 콘크리트 400×500×500(단, 개소별 현장특성 반영하여 현장타설 가능)

마. 제작 시 유의사항

1) 폴 기초 매립 후 도로복구 레벨로부터 구조물 상단 끝 지점까지의 높이는 6M이상이 되도록 제작하여야 한다.

2) 광고물 부착 방지시트를 도로 복구 레벨로부터 2M이상 부착하여야한다.

3) 암 길이는 개소별로 주변 환경에 적합한 길이를 산출하여 제작하여야 한다.

4) 암 형상, 디자인 시안은 발주기관의 승인 후 제작되어야 한다.

5) 암은 조가선으로 단단히 고정하여야 한다.

6) 폴과 암의 회전 시 제어함체 및 비상벨의 위치선정에 유의해야 한다.

바. 기타사항

상기 사항에도 불구하고 현장여건상 부득이 변경이 필요할 경우 발주기관의 승인을 득한 후 변경할 수 있다.

4-9. 암(Arm) (성능개선)

가. 규격 및 특성

1) 재질	및 규격 : SUS / ￠76.2×2t 이상, 2M ~ 6M (개소별 현장특성 반영)

2) 암연결부 : BAND TYPE

3) 표면처리 : 서울색도장

나. 제작 시 유의사항

1) 암 길이는 개소별로 주변 환경에 적합한 길이를 산출하여 제작하여야 한다.

2) 암 형상, 디자인 시안은 발주기관의 승인 후 제작되어야 한다.

3) 암은 조가선으로 단단히 고정하여야 한다.

4) 폴과 암의 회전 시 제어함체 및 비상벨의 위치선정에 유의해야 한다.

다. 기타사항

상기 사항에도 불구하고 현장여건상 부득이 변경이 필요할 경우 발주기관의 승인을 득한 후 변경할 수 있다.

4-10. 다목적안내판(성능개선)

가. 기능

1) CCTV 설치 지점마다 설치위치를 인식할 수 있도록 안내판을 설치하여야 한다.

2) 안내판 설치위치, 규격, 재질 등은 반드시 발주기관과 협의 후 진행 하여야 한다.

나. 규격

1) 알루미늄 2t×700×200(양면)

2) 양면 반사지 인쇄 시트 부착방식

3) 암대 고정시 클램프 고정방식으로 견고히 고정할 것

4) 아래 참조(노랑바탕에 검정글씨)

4-11. IP 비상벨 단말기

가. 기능

1) 방범 또는 감시목적의 CCTV가 설치된 곳에 설치되어 긴급한 상황에서 사용자가 간편하게 버튼을 눌러 관제센터와 쌍방향 응급통신수단을 제공하고 관제센터에서 각 비상벨 측으로 경고방송 등 다양한 방송기능을 수행하는 단말장치로서 다음과 같은 기능들을 제공하여야 한다.

2) 관제센터 내에 기 설치되어 있는 IP비상벨용 IP방송서버와 상호연동 및 호환되어야 한다.

3) 자동 에코제어 기능 및 하울링 방지를 위한 AGC(Auto Gain Control)기능이 제공되어 하울링 잡음 및 에코 현상이 없이 명료한 음질을 제공하여야 한다.

4) 단말기의 번호, 날자, 시간과 네트워크 연결 상태, 등록상태 등의 정상동작 여부를 시각적으로 확인할 수 있어야 한다.

5) 단말기의 스피커 및 마이크 원격시험으로 불량감지 및 보고기능을 구현할 수 있어야 한다.

나. 규격 및 특성

1) LAN interface : 2×10/100BaseT Ethernet port

2) Audio Interface : 3×3.5mm Jack connector

- Mic Input : 3.5mm Jack connector×1

- External Speaker Out : 3.5mm Jack connector×1

- Line Out for External AMP : 3.5mm Jack connector×1

3) 외부 접점 입력 단자 : 푸쉬 버튼 S/W 입력 단자×1

4) Audio Output : 3W max @ 8Ω Speaker

5) 정격 입력 : 5V DC 1A

6) 정격소비전력 : 5W(max)

7) 전면 표시창 : 흑백 Graphic LCD

8) RFC3261 SIP 국제표준 규격 protocol 지원

9) 제품공급 및 기술지원확약서 제출

4-12. 서지보호기

가. 기능

CCTV 함체에 설치되는 카메라 및 통신장비를 낙뢰로부터 보호하기 위한 장비이다.

나. 규격 및 특성 (전원용)

1) 정격 전압 : AC 220V

2) 최대연속동작전압 : AC 275V

3) 전압보호레벨 : 1.5kV

4) 공칭방전전류 In : 20kA (8/20μs)

5) 상태표시동작식별 : 정상-녹색 / 이상-적색

다. 규격 및 특성 (통신용)

1) 정격전압 : DC 24V

2) 최대연속운전전압 : DC 5V

3) 공칭방전전류 In : 2.0kA (8/20μs)

4) 최대방전전류 Imax : 10kA (8/20μs)

4-13. KVM Extender

가. 규격 및 특성

1) LAN 형태의 송/수신방식화면크기 : 23.8”형 이상 / 화면비율 : 와이드(16:9)

2) 최대 50M 이상 신호 송/수신 가능 제품해상도 : 1920 × 1080(Full HD)

4-14. 주정차 자동단속서버

가. 개요

불법 주정차 자동단속 소프트웨어를 설치하여 주정차 자동단속업무를 운영하는 장비이다.

나. 규격 및 특성

1) i7 3.4GHz 이상, 8MB Cache 이상

2) 메모리 8GB 이상

3) HDD 1TB(7200rps, SATA) 이상

4) 그래픽카드 : 2GB 이상(D-Sub Dual port지원)

5) 네트워크 : 10/100/1000Mbps 지원

6) DVD-ROM 제공

7) Windows 7 Professional 이상

8) 기 운영중인 주정차단속 S/W 설치 포함

9) 번호인식 모듈 포함

10) 제조사 정품(완제품)으로 제품공급 및 기술지원확약서 제출(조립품 불가)

4-15. 주정차 자동단속 SW 업그레이드

가. 주정차 자동 단속 소프트웨어 기능은 기 운영중인 반자동 SW의 업그레이드로서 5-6.항의 주정차 단속 소프트웨어의 완벽 호환 및 모든 기능이 포함 되어야 있어야 한다.

나. 빠른 자동 단속 기능을 위해 카메라를 중심으로 모든 방향을 지정 할 수 있어야 하며 현장에 따라 단속제외 영역을 설정 할 수 있어야 한다.

다. 최초 자동 단속 설정이후 모든 단속영역에 대하여 순차적 검지 방식으로 운영자의 어떠한 조작도 필요치 않도록 항상 자동 단속이 수행되어야 한다.

라. 근무자 부하 분산 및 장비실 장비의 효율을 높이기 위해 기 구축 운영 중인 수동/반자동 단속시스템과 신규 성능개선 소프트웨어는 하나의 서버에서 혼합사용이 가능하여야 한다.

바. 서버 1대당 200만 화소급 카메라 기준 6대 또는 130만 화소급 카메라 9대 이상의 자동 단속기능을 수용해야 한다.

사. 자동 단속시 각 영역별 스케쥴 설정이 가능해야 한다.

아. 관리자도구에서 원격지의 자동 단속에 대해 카메라별 일시 중지, 자동 단속 시작을 할 있어야 한다.

자. 자동 차량번호 인식 거리 : 80m 이상

차. 자동단속소프트웨어는 강남구 통합관제 솔루션과 연동되어야 한다.

카. 자동단속 카메라의 PTZ 로그는 통합 DB서버에 저장이 가능하도록 발주처와 협의하고, 발주처는 관제소프트웨어 연동이 가능토록 협의, 조정한다.

타. 제품공급 및 기술 지원 확약서 제출

4-16. 19“ Rack

가. 규격 및 특성

1) 19“

2) 42U Rack(H2000xD960xW600)

3) 앞뒤 타공

4) 멀티탭 10구 2개 포함

5) 선반 포함

4-17. KVM Switch

가. 규격 및 특성

1) 16Port KVM Switch, 3m USB Type KVM Cable 포함

2) 19인치 랙 타입으로 Extender를 이용하여 상황실에서 기계실 서버를 스위칭하여 제어할 수 있어야 한다.

3) 포트선택 : Push Button, Hot Key, OSD

4) 비디오 : 1920 x 1440지원

5) 소비전력 : 무전원(Spare : DC 9V. 0.5W)

4-18. 자가정보통신망

가. 기본방향

1) 시공방법은 표준공법을 사용하고 발주기관의 지시에 따라 구축하여야 한다.

2) 광케이블은 S/M로 포설해야 한다.

4-19. 광섬유케이블

가. 광케이블 규격 및 특성

1) 인장강도 : 가공용 광케이블의 지지선의 재료시험으로 대체하며, 그 특성은 KSD7007(아연도강연선 KS표시인증심사기준)에 따른다.

2) 굴곡특성 : 가공지지선을 제거한 상태에서 케이블의 임의 지점에서 케이블 외경의 20배 되는 원통에 ±90° 25회 굴곡하였을 때 광섬유의 절단이나 케이블 외피에 균열이 없고 손실 변화가 없어야 한다.

3) 압축특성 : 가공지지선을 제거한 상태에서 케이블의 임의 지점에서 100 ±10mm 정사각형금속 평판을 100kg 하중으로 10분간 압축하였을 때 케이블 외피의 균열이나 광섬유의 절단이 없고 손실 변화가 없어야 한다.

3) 비틀림특성 : 가공지지선을 제거한 상태에서 케이블의 임의의 한 지점을 고정시키고 이 지점으로부터 2m되는 지점에서 50kg의 인장하중을 주면서 180°로 10회 비틀었을 때 케이블 외피에 균열이나 광섬유의 절단이 없고 손실 변화가 없어야 한다.

4) 충격특성 : 가공지지선을 제거한 상태에서 케이블의 임의 지점에서 직경 25mm, 무게 1kg인 금속봉을 1m 높이에서 10cm간격으로 10개의 부위에 각 1회씩 떨어뜨렸을 때 케이블 외피에 균열이나 광섬유의 절단이 없고, 시험 완료 후 손실 변화가 없어야한다.

5) 진동특성 : 150m 이상의 케이블을 드럼에 감은 상태에서 진폭(진동거리) 1mm 이상, 진동수10~15Hz로 2시간 동안 진동을 가할 때 손실 변화가 0.1dB 이하이어야 하고, 진동이 끝난 경우 손실 변화가 없어야 한다. 이때 진동주기는 30분 이내로 한다.

6) 방수특성 : 1m 길이의 케이블 양단을 깨끗이 절단 후 수평으로 놓고, 한쪽 끝에 1m 높이의 수압을 온도 23 ± 2℃ 에서 24시간 동안 가했을 때 다른 쪽 끝으로 물이 새어 나오지 않도록 한다.

7) 충진 젤리 낙하특성 : 길이 30㎝ 케이블 양단을 깨끗이 절단하고 외피를 8㎝ 정도 제거한 후 수직으로 매달아 70℃ 에서 24시간 두었을 때 젤리가 떨어지지 않아야 한다.

8) 심선특성 LWPF (Low Water Peak Fiber)

기존의 일반 Single Mode Fiber에서 광케이블의 수분 성질로 인하여 사용이 불가능했던 파장대역을 사용할 수 있도록 고안된 광케이블로써 향후 WDM등의 전송기술 도입시 전 파장영역을 사용할 수 있어야 한다.

G.694.2 : 각 채널에 할당된 파장 grid (1,271~1,611nm)

규정 각 채널간 파장 간격 : 20nm

G.652 A&B : Conventional Fiber (SMF)에 대한 규정

G.652 C&D : Low Water Peak Fiber (LWPF)에 대한 규정

9) Single Mode Fiber의 광학적 특성

항 목				규격치	비 고
손실특성	손실계수	1310nm	A	0.1 dB/Km이하	A : 손실등급
			B	0.45 dB/Km이하	B : 손실등급
		1550nm	A	0.25 dB/Km이하	A : 손실등급
			B	0.30 dB/Km이하	B : 손실등급
	구부림손실	1550nm		0.8 dB이하
	손실균일성(운용파장)			0.1 dB이하
	파장별 손실차	1285∼1330nm		0.1 dB/Km이하(1310nm기준)
		1525∼1575nm		0.05 dB/Km이하(1550nm기준)
색분산 특성	색분산 계수	1290∼1330nm		3.1 ps/nm.km
		1550nm		18 ps/nm.km
	영분산파장			1300∼1322nm
	색분산기울기			0.095ps/nm2.km이하
차단파장				λcc≤1210nm
모드필드 직경				9.5㎛±8%
모드필드 동심오차				1.0㎛이하
클래딩 직경				125±2㎛
클래딩 비원율				2%이하
코팅 외경	단일 코팅형			245±20㎛
	이중 코팅형			900±100㎛

10) 광코어의 색상

심선번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
색 상	청	등	녹	적	황	자	갈	흑	백	회	연청	연등

4-20. 광케이블 접속

가. 광케이블은 취급에 신중을 기해야 하며 충격이나 상처 등을 주지 않도록 주의해야 한다.

나. 광섬유케이블을 절단할 때에는 케이블캇타나 Wire Cutter를 사용해야 하고 다른 캇타등을 사용해서는 안된다.

다. 접속작업 중에는 손을 깨끗이 하고 광섬유 심선 등이 오물에 묻지 않도록 주의해야 한다.

라. 알콜은 순도 99% 이상의 시약 1급을 사용해야 한다.

마. 광케이블의 곡률반경은 외경의 20배 이상, 코어의 곡률반경은 40mm 이상으로 한다.

바. 작업시간 전에 조립방법, 순서등을 사전숙지 하여야 한다.

사. 융착접속기의 전극 등은 항상 알콜 등으로 닦아 깨끗이 해야 하고 습기 등이 있을 때에는 건조시켜 사용하여야 한다.

아. 접속함체에는 가능한 한 변압기나 개폐기가 설치된 전주를 피하여 설치하여야 한다.

자. 전주에 케이블이 CROSS된 개소와 케이블을 외부충격으로부터 보호해야할 개소는 스파이랄 슬리브로 감아서 보호한다.

차. 광케이블 여유장 처리개소는 허용 곡율반경을 잘 유지해서 보호하여야 한다.

카. 광케이블 접속은 광다중화장비까지 36Core 시설을 원칙으로 하며, 광 접속함체 내에서 광섬유 12core(양방향, 예비2core포함)를 융착접속하고 광다중화장비내는 광점퍼코드에 12core(양방향, 예비2core포함)를 융착접속하여 아답터에 연결한다.

4-21. 광분배함(FDF)

가. 광 분배함의 설치는 미니타입으로 실외형 함체에 장착할 수 있도록 하며, 광 점퍼코드를 사용하여 장비에 연결하여 사용한다.

나. 광케이블의 선번을 확인할 수 있도록 선번장을 분배함에 부착하고 라벨링이 광분배함에 부착되어 있어 케이블 번호로 표기하여야 한다.

4-22. 광케이블의 측정 및 시험

가. 시공자는 광케이블을 접속한 후 반드시 측정기를 이용하여 측정을 하여야 하며, 시험기록결과를 발주기관에 제출하여야 한다.

나. 시험용 점퍼는 시험 중인 케이블과 동일크기 코어 및 커넥터 타입이어야 한다.

다. 전원메터와 광원은 동일한 파장으로 설정하여야 한다.

라. 측정에 들어가기 전에 모든 시스템 컨넥터, 어댑터, 점퍼를 청소해야 한다.

마. 광케이블 포설 완료 후 통합관제시스템을 이용하여 DB작업을 실시해야 하며, 각 Root 광Core에 대한 거리 및 파형측정을 실시해야 한다.

4-23. 광접속함체 설치

가. 광케이블의 접속함체 인입은 규격품의 열수축관을 이용하여 완전 방수처리가 되도록 견고하게 시설한다. 광케이블 외피의 먼지, 기름 등의 이물질을 깨끗이 제거하고 열 수축관 접촉면의 접속함체 인입구와 광케이블 표면을 사포로 문질러 거칠게 한 후 열 수축관을 수축시킨다.

나. 인입된 광케이블은 광케이블마다 인입부분에 케이블명찰을 부착하고 광케이블 표면에 마커펜을 이용하여 구간명을 명시한다.

다. 광케이블 중심 인장선을 접속함체 고정나사에 견고하게 고정하고 광케이블 심선은 적절한 길이의 고무튜브를 사용하여 보호한다.

라. 봉합면과 봉합고무링의 이물질을 깨끗이 제거하고 봉합고무링을 적절히 위치시킨 후 클램프를 사용하여 견고하게 밀폐시킨다.

마. 접속함체의 고정은 인입구의 후면부보다 아래쪽으로 향하게 하며, 고정고리를 사용하여 조가선에 견고하게 고정시킨다. 단 현장여건으로 인하여 고정고리 시공이 불가한 지역에 대하여는 비닐 바인드선을 4조이상 사용하여 조가선에 견고하게 고정시킨다.

4-24. 광케이블 성단

가. 구청 및 동 주민센터, CCTV등으로 인입된 케이블은 폴링아이를 포함하여 종단에서부터 0.1m 정도를 케이블 절단기로 절단한다.

나. 케이블 종단으로부터 120cm되는 지점에 테이프로 감아 탈피지점을 표시한다.

다. 중심인장선을 외피탈피지점으로부터 15cm정도 남겨두고 절단한다.

라. 광섬유심선과 광점퍼코드의 접속은 융착접속을 사용한다.

마. 접속부는 반드시 열수축슬리브를 사용하여 보강하여야 한다.

성단 예시

4-25. 광케이블 시험

가. 통합관제시스템을 이용하여 포설된 Route에 대해 측정을 실시해야 하며, 시험기록 결과를 발주기관에게 제출해야 한다.

나. 또한 측정결과가 허용dB를 초과한 접속손실이 발생 및 장애 위치가 부정확하였을 경우 재작업을 실시해야 한다.

1) u-강남 도시관제센터와 2D/3D GIS와 연계하여 측정을 실시해야 한다.

2) 통합관제 솔루션을 이용하여 영상전송 유무를 측정을 실시해야 한다.

3) 측정에 들어가기 전에 모든 시스템 커넥터, 어댑터, 점퍼를 청소 한다.

4) 접속 후 시험을 실시하여 dB값을 발주기관에게 제출한다.

4-26. 케이블명찰

가. 케이블명찰은 현재 사용 중인 명찰과 동일한 명찰을 사용한다.

나. 케이블 명찰은 매 전주마다 설치하여 손쉬운 식별이 가능하도록 한다.

다. 재질 : 아크릴 제작 (Size는 한전과 협의하여 결정한다)

케이블명찰 앞면

케이블명찰 뒷면

서울특별시 강남구청

도시관제센터

(02) 3423-6963

강남구청

종류 및 규격	SM36C
시 공 연 월	2016년 월
전 화 번 호	02) 3423-6963

4-27. 공사안내표지판

작업 중 안내표지판을 설치하고 시공하여 주민불편이 없도록 하여야 한다.

공 사 안 내

교 통 안 내

공 사 안 내

공 사 명 :

공사내용 :

공사개요 :

시 행 자 :

연 락 처 :

기    타 :

강 남 구 청