『2018년 청소차량 관리시스템 현장단말기 SET 구매설치』

과  업  지  시  서

Ⅰ.일반사항

Ⅱ.특수사항

Ⅲ.세부내역

서  울  특  별  시

본 과업지시서에서는 편의상 “서울시”를 “계약자”, “과업수행자”를 “계약상대자”로 칭한다

I. 일반사항

1. 목 적

본 과업지시서는 청소차량정보단말시스템 제작 구매 설치와 관련하여 서울특별시 생활환경과와 납품업체간 단말시스템 제작 구매 설치 조건 및 지원 사항에 있어 이행되어야 하는 세부 내용을 규정함에 있다.

2. 건 명

청소차량정보단말시스템 제작 구매 설치

3. 납품 및 설치장소

서울시청 생활환경과 및 25개구청 청소차량 기지

4. 사업기간

계약일로부터 ~ 14일 이내

5. 구매 및 설치범위

1) 청소차량정보단말시스템 제작(청소차량 정보 단말기, 신호변환기, 모뎀 등)

2) 청소차량 단말기 탑재 프로그램

3) 청소차량 단말기 설치(서울시청 생활환경과 및 25개 자치구 차량 )

4) 과업지시서 준수사항

6. 계약조건

1) 본 시스템의 납품․설치 결과가 “규격서”에서 요구되는 성능․사양과 상이하거나, 규격의 누락, 기준미달의 경우 “계약자”는 계약해지 및 불공정업체 통보를 조달청에 할 수 있는 사유가 될 수 있다.

2) 설치결과 기존의 청소차량 정보관리시스템과 연동이 되지 않거나 물품의 하자 발생 등으로 계약조건을 이행하지 못할 것으로 판단 시, “계약상대자”는 납품 및 시공한 모든 물품을 철거 및 회수하여야 하며 그 비용은 전적으로 “계약상대자”의 부담으로 한다.

3) 구매․설치 중 제반 안전사고 및 납품 과정에서 발생하는 행정적, 기술적 제반

비용과 그 문제 처리는 “계약상대자”가 부담한다.

4) 검수 완료 후에라도 구매․설치에 있어서  “계약상대자”의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 “계약자”의 손해에 대하여는 “계약상대자”가 전적으로 배상 조치하여야 한다.

7. 입찰참가 조건

1)  지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 입찰참가자격을 갖추고 소프트웨어산업 진흥법 제24조에 의거 입찰서 제출마감일 전일까지 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업 분야)로 신고를 필한 업체

2)  중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조에 따른 중소기업자로서 직접생산확인증명서[전산업무-정보시스템유지관리서비스(8111189901)] 소지 업체

※ 직접생산확인증명서는 공공구매 종합정보망(http://www.smpp.go.kr)을 통해 확인 가능해야 하며, 이는 입찰서 제출마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

※ 본 사업은 미래창조과학부 고시 「대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한」이 적용되는 사업으로, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조에 따라 지정된 상호출자제한기업집단에 속하는 업체는 입찰참가 불가함

8. 재해방지 및 대책

설치 중 기기가 손상될 우려가 있을 때에는 필요한 방지책을 강구하여 재해방지에 만전을 기하여야 하고, 피해 발생 시 응급조치를 취하고 납품사 부담 및 책임하에 복구하여야 한다.

9. 보안 유지

설치 중 취득한 보안 사항과 시스템 내부자료 구성, 구현기법, 통신망 구성 등에 대하여 보안을 유지하여야 하고 해당 자료를 타 기관에 제공할 때에는 반드시 감독원의 승인을 득해야 한다.

II. 특수사항

1. 구매 조건

1) 단말운영시스템은 검수일까지 사양서의 요구 기능을 지원해야 한다.

2) 시스템 구축 관련 모든 프로그램 사용권은 “계약자”에 귀속된다.

3) 기 운영중인 센터모니터링 및 통계관리 시스템과 호환되게 설치되어야 한다.

4) 설치 시스템 내용이 사양서에 요구되는 성능, 사양을 수용할 수 없다고 판단되면        설치 변경을 요구할 수 있으며 계약자는 이에 응해야 한다.

5) 검수 완료 후에라도 본 구매, 시설 건에 있어 “계약상대자”의 책임으로 발생되는        모든 사고와 그로 인한 “계약자”의 손해에 대하여 전적으로 변상 조치할 의무가        있다.

6) 지속적인 유지보수를 위해 SI사업자 등록을 필한업체로 한정한다.

7) 기운영중인 서울시 청소차량정보관리시스템의 현장시스템과 호환 가능해야 한다.

2. 청소단말프로그램 기능

1) 도로 분진청소 계획을 확인 할 수 있는 기능

2) 실시간 청소량 및 위치정보를 센터로 송수신 기능

3) 시청 상황실에서 실시간 위치 모니터링

4) 클린콜 메시지 수신기능

5) 청소 이동 구간 실시간 지도 표출 및 확인기능

3. 센터 현장 시스템 간 통신 및 데이터 호환 작업

1) 기존에 사용하던 차량의 데이터를 새로 도입되는 시스템과 호환되게 설치하

여야 한다.

2) 데이터 컨버전 시 발생되는 문제는 “계약상대자”가 모든 책임을 진다.

4. 유지 보수

1) 본 시스템의 무상 유지보수 기간은 검수일로부터 1년으로 하며, 하자가 발생하지

않더라도 검수 후 정기점검을 실시하여야 하고 장애 발생시 반드시 빠른시간내

에 전문요원이 도착, 정상 복구를 위한 적절한 조치 및 원인 규명을 하여야 한

다.

2) “계약상대자”는 무상유지보수기간 동안 시스템의 결함을 수리하기 위한 프로그        램 수정, 부품교환, 수리, 제조, 시험 등에 소요되는 해당 장비 또는 부품을 무상        으로 수리하거나 동일 신품으로 무상 교환하여야 하며, 아울러 서울시에 제공한        물품이 원활하게 운영될 수 있도록 최선을 다하여야 한다.

5. 시험운용 및 검수

1) 계약 및 구매사항을 모두 이행하여 계약 일로부터 14일 이내에 정상 가동된 시        점에서 검수가 이루어진다.

2) 공급자는 구축 완료시 프로그램 및 관련 각 설비의 기능과 이에 따른 검사 및         시험에 합격하여야 하며 필요시 관계 기관에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있다.

3) 검수과정 중 발견된 오동작 및 미비점에 대해서는 공급자가 즉시 수리 및 보완        하여 재시험 결과가 정상 확인 되어야 한다.

4) 현장 시험에서 발견되는 에러나 불합리한 문제점에 대하여 계약자는 정상 가동        될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를         전면 수용하여야 한다.

5) 시험 운영에 필요한 장비 및 기기는 계약자가 검수기간 동안 무상으로 제공하         여야 한다.

6) “계약상대자”는 검수전 시스템 관련 기본교육 및 운용에 필요한 기술자료를 서        울시 담당자에게 충분히 제공하여야 한다.

6. 기타 사항

1) 납품 업체가 장비 설치 등으로 인하여 전산실을 출입할 시 보안 사항을 충실히        이행하여야 한다.

2) 서울시에 대한 지원사항은 별도의 장비를 추가 도입하는 경우를 제외하고는 원        칙적으로 무상으로 한다.

III. 세부납품 내역

1. 정보단말기

(1) 현장 청소차량의 정보를 가공하여 센터로 전송하는 단말기

(2) 필수 요소 : GPS 포트, 통신 포트 2개, 윈도우 CE계열 OS, 닷넷프레임워크

외부 GPS 안테나

(3) 상세 역할 : GIS 표출기능과 통신모뎀 제어, GPS송수신기능

청소차량 센서보드에서 디지털 신호변호변환기로의 데이터를 처리

명 칭	규 격	수 량
정보단말기	모니터 7" 이상	40EA
	CPU 모듈
	GPS 모듈 연동 인터페이스
	통신 모뎀 연동 인터페이스
	신호변환기 통신모듈 연동 인터페이스
	전원제어부
	800 x 480 (WVGA) 이상
	Window CE 6.0

2. 모뎀

(1) 현장과 센터 장비간로의 무선 데이터 통신이 가능

(2) 필수 요소 : 통신 포트 1개, RF 통신부, 외부 모뎀 안테나

(3) 상세 역할 : 단말기에 들어온 위치정보(GPS) 송수신.

단말기에 들어온 청소 데이터 송수신.

센터 장비를 통한 클린콜 메시지(SMS) 송수신.

시스템 DB에 연결된 통신 서버로의 통신.

명 칭	규 격	수 량
통신모뎀	RF통신부	40EA
	CPU모듈
	232통신부,
	전원제어부

3. 디지털신호변환기

(1) 청소차량의 분진청소/물청소/기타 청소량을 측정하여 디지털 신호로 변경

(2) 필수 요소 : 통신 포트 2개, CPU, A/D 컨버터

(3) 상세 역할 : CPU에 입력된 프로그램으로 생성된 디지털 신호를 단말기로 송신.

단말기로부터 리셋 신호를 받아 청소량을 리셋.

각 차량 규격에 맞는 청소량 생성 필요.(시간당 청소량)

명 칭	규 격	수 량
디지털 신호변환기	CPU모듈	40EA
	통신부(RS232) 2 PORT
	신호변환부 A/D 컨버터 모듈
	센서부 청소량 수신모듈
	전원입력 12V ~ 40V
	추가 외부출력 전원 5V

4. 프로그램

(1) 단말기 S/W : 현장에서 단말기에 사용되는 프로그램(SD메모리에 담아 제공)

품명	세 부 내 역
청소차량정보 단말기 시스템 운영 프로그램	1) 도로 분진청소 계획을 확인 할 수 있는 기능 2) 실시간 청소량 및 위치정보를 센터로 송수신 기능 3) 종합 상황실에서 GIS 표출 실시간 위치 모니터링 가능 4) 클린콜 메시지 수신기능 5) 청소 이동 구간 실시간 지도 표출 및 확인기능 6) GPS 송수신 기능 7) 센서보드 청소량 정보 초기화 기능

※ 단말기 프로그램 세부기능 분류

시스템	대분류	중분류	소분류(세부기능)
청소차량정보관리시스템	청소차량 정보관리 시스템 현장	단말기 프로그램	청소 노선 및 청소 계획 확인 가능 기능
			실시간 위치 및 청소량 확인 및 송수신 기능
			분진차, 물청소차, 노면차 구분 기능
			이동 구간 확인 가능 기능
			클린콜 메시지 수신 기능
			GPS 송수신 기능
			신호변환기 청소량 초기화 기능
		신호변환기	청소 신호의 입력을 차규격에 맞춰 청소량 데이터로 변환
			변환 데이터 단말기에 송수신 기능
			초기화 신호를 받거나 자체 리셋 버튼을 이용한 청소량 초기화 기능
			특수 차량에 맞게 데이터 수치 조절 기능(PC와 통신으로)
	청소차량 정보관리 시스템 서버	웹서비스	기간/차량별 통계 확인 기능
			클린콜 메시지 작성 및 발송 기능
			유지보수 등록 및 담당자 연락(SMS) 기능
			차량 관리 및 현황 확인 기능
			차량 현재 위치 및 속도, 일일 청소 상태 확인 기능
		통신서버	현장에서 보내온 데이터 DB 형식에 맞춰 변환
			외부망(현장)의 데이터를 서울시 내부망(데이터센터)안의 DB서버로 송수신 기능
			클린콜 등 필요시 메시지 송수신 기능
		DB서버	차량 정보 및 운전자 기본 정보 저장
			노선 정보 저장
			청소량 DATA 저장

(2) 신호변환기 s/w : CPU에 탑재 제공

품명	세 부 내 역
청소차량정보 신호변환기 프로그램	1) 청소 신호의 입력을 차규격에 맞춰 청소량 데이터/시간로 변환 2) 변환된 데이터를 단말기와의 통신 포트를 이용하여 전송 기능 3) 단말기로부터 리셋 신호를 받아 청소량 정보 초기화 기능 4) 차 규격에 맞게 데이터/시간 수치 조절 기능.

(3)웹 및 통신 서버S/W : 기존 제공된 프로그램 업데이트

품명	세 부 내 역
청소차량정보 웹 프로그램	1) 기간별, 차량별, 통계 확인 기능 2) 클린콜 메시지 작성 및 발송 기능 3) 유지보수 등록 및 담당자 연락(SMS) 기능 4) 차량 관리 및 현황 확인 기능 5) 차량 현재 위치 및 속도, 일일 청소 상태 확인 기능