2019년 신호분야 추석연휴 안전대책

〈추진기간 : 2019. 9. 6. ~ 2019. 9. 16.〉

1		추 진 개 요

□ 추진기간

○ 추진기간 : ‘19.9.6.(목) ~ 9.16.(월) [11일간]

- 추석 연휴 : ‘19.9.12.(목) ~ 9.15.(일) [4일간]

□ 심야 연장운행 : '19.9.13.(금)~9.14.(토) 익일02시까지(종착역 기준)/ 2일간

	← 추 석 연 휴 기 간 →
9.11.(수)	9.12.(목)	9.13.(금) 《추석》	9.14.(토)	9.15.(일)	9.16.(월)
		← 연 장 운 행 →

○ 주요 특별수송 대상역: 4개역(서울①역, 강변역, 고속터미널③⑦)

□ 추진방향

○ 귀성□귀경 지하철 이용객 시민 편의 제고 및 안전관리 강화

○ 안전하고 편안한 지하철 이용환경 확보를 위한 시설물특별점검

○ 사고 발생시 긴급 대응체계 확립

□ 중점 추진사항

○ 안전사고 예방을 위한 주요시설물 사전점검

- 신호분야 주요시설물 경계강화 및 시설물 특별점검

2		분야별 세부 추진계획

□ 신호분야 주요시설물 경계강화 및 특별점검 실시

○ 주요시설물 경계강화

- 추진기간: ‘19.9.6.(목) ~ 9.16(월)[11일간]

- 기능실(신호기계실, 취급실) 외부출입통제, 쇄정상태 확인

- 근무자 정위치 근무

○ 신호시설물 특별점검 실시

- 추진기간 : ‘19.9.5.(목) ~ 9.11.(수) /7일간

- 점검대상 : 신호분야 중점관리개소(선로전환기, 분기부 궤도회로)

설비명	단위	호선별
		계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선
선로전환기 (회차역, 주요 입출고)	기	182	11	56	13	25	32	7	28	10
분기부 궤도회로	개소	141	7	37	11	17	28	7	26	8

- 점검방법 : 해당 관리소장, 부관리소장 주관 책임점검 시행(업무일지 기록, 기간 중 1회 이상)

- 점검결과  : 관리소 자체 보관[내부결재 또는 ERP 등록]

- 점검사항

구 분	주요 점검사항
선로전환기	․ 밀착 및 쇄정상태 ․ 상판 급유 상태 ․ 각종 볼트 너트 조임 및 할핀, 죠핀 취부상태 ․ 수동부분, 외함 시건장치 상태
궤도회로	․ 절연물의 탈락 및 손상유무 ․ 본드, 쟘바선류의 단선유무 ․ 스파이크 및 금속편에 의한 단락유무 ․ 볼트, 너트 이완유무
기타	․ 인화물질 보관상태 ․ 경보 등 시스템 이상유무(공통사항) ․ 신호기계실 적정온도 유지

○ 비상상황 발생시 대응 태세 확립을 위한 비상 연락체계 유지

붙임1  추석연휴 시설물 특별점검표(신호분야) 1부.  끝.

[붙임 1]

추석연휴 시설물 특별점검표

(신호 분야)

결재	관리소장

점검역사 :	점검일 : 2019년 월 일	점검자 : (인)

구 분	점 검 내 용	점검개소	점검결과
선로전환기	밀착 및 쇄정상태 상판 급유 상태 각종 볼트 너트 조임 및 할핀, 죠핀 취부상태 수동부분, 외함 시건장치 상태	101A/B, 102A/B	양호
궤도회로	절연물의 탈락 및 손상유무 본드류의 취부 및 접속 이상유무 스파이크 및 금속편에 의한 단락유무 볼트, 너트 이완유무
기타	인화물질 보관상태 경보 등 시스템 이상유무(공통사항) 신호기계실 적정온도 유지
□ 특이사항