전동차 옥상 중량물 교환 작업절차서

1. 전동차 판타그라프를 하강, 전삭고쪽 운전실 비상판타 하강스위치(EpanDS) 취급 및 전․후부 운전실에 작업 중 안내표지판을 게시한다.

2. 옥상 중량물(냉방기, 판타, MCB 등)교환 작업자는 판타그라프가 완전히 하강된 상태를 확인하고 단로기 취급자에게 지적환호를 실시한다.

3. 단로기 취급자는 단로기를 차단하고 램프, 절환상태를 확인 후 중량물 교환 작업자에게 지적환호를 실시한다.

4. 중량물 교환 작업자는 램프, 절환상태 확인하고 단로기 취급자에게 지적환호 후 접지봉을 설치한다.

5. 접지봉 설치 후 작업자는 가선 급․단전 안전구역을 확인할 수 있도록 안전구역 체인을 설치한다.

6. 작업 안전구역 체인 설치 후 중량물 교환 작업을 실시한다.

7. 작업자는 교환 작업을 완료 후 옥상에 사람 또는 작업공구 정리정돈 상태 등 이상유무를 확인한다.

8. 작업자는 안전구역 체인을 제거하고 접지봉 철거 후 단로기 취급자에게 지적환호를 실시한다.

9. 단로기 취급자는 접지봉 취거상태를 확인하고 지적환호, 단로기 투입 후 작업자에게 지적환호를 실시한다.

10. 작업자는 비상판타 하강스위치(EpanDS)를 복귀, 전동차 기동(판타그라프 상승) 후 차량상태를 확인한다.

시  작

• 판타하강 및 EpanDS취급

• 작업중 안내표시 설치(운전실)

• 판타하강 상태확인

• 작업자 지적환호 ☞ 실시

• 단로기 차단(단로기 취급자)

• 취급자 지적환호 ☞ 실시

• 램프, 절환상태 확인

• 작업자 지적환호 ☞ 실시

• 접지봉 설치

• 가선 급단전 안전구역 체인 설치

• 중량물 교환작업 실시

• 교환작업 후 정리정돈

• 안전구역 체인 제거 및 접지봉 철거

• 작업자 지적환호 ☞ 실시

• 접지봉 철거 확인

• 취급자 지적환호 ☞ 실시

• 단로기 투입 및 지적환호 ☞ 실시

• EpanDS복귀

• 판타 상승 및 차량상태 점검

완  료