전동차 냉방기 교환 작업절차서

판타그라프를 하강하고 주공장쪽 운전실 비상판타하강스위치(EpanDS) 취급 및 전․후부 운전실에 작업 중 안내표지판을 게시한다.

냉방기 작업자는 판타그라프가 완전히 하강된 상태를 확인하고 단로기 취급자에게 지적환호를 실시한다.

단로기 취급자는 단로기를 차단하고 램프, 절환상태를 확인 후 냉방기 작업자에게 지적환호를 실시한다.

냉방기 작업자는 램프, 절환상태 확인하고 단로기 취급자에게 지적환호 후 접지봉을 설치한다.

접지봉 설치 후 냉방기 작업자는 가선 급․단전 안전구역을 확인할 수 있도록 안전구역 표시봉를 전동차 옥상에 설치한다.

작업 안전구역 표시봉 설치 후 냉방기 교환 작업을 실시한다.

① 냉방기 고정 볼트를 분리한다. ② 냉방기 전원(캐논)을 분리한다. ③ 크레인 이용 냉방기(체인) 수평을 유지하여 안전하게 거치대에 안착한다. ※ 냉방기 취부는 취거의 역순으로 시행한다.

냉방기 작업자는 냉방기 교환 작업을 완료 후 옥상에 사람 또는 작업공구 정리정돈 상태 등 이상유무를 확인한다.

냉방기 작업자는 안전구역 표시봉을 제거하고 접지봉 철거 후 단로기 취급자에게 지적환호를 실시한다.

단로기 취급자는 접지봉 취거상태를 확인하고 지적환호, 단로기 투입 후 냉방기 작업자에게 지적환호를 실시한다.

10. 냉방기 작업자는 비상판타하강스위치(EpanDS)를 복귀하고 전동차 기동(판타그라프를 상승) 후 냉방기 작동상태를 점검한다.