‘13년 성과 관리계획 (핵심)사업명	수돗물 염소냄새 저감 (BSC - 8)				담당		소속			생산부
							성명			김영돈
							전화			3146-1325
시장 공약사항	❈
시정운영중장기계획	❈
시장 지시사항	❈
1. 사업개요	○ 기 간 : `13. 2 ~ 12월 ○ 추진방법 - 지역배수지 직송 및 관말 수도꼭지지점에 대한 잔류염소 모니터링 지점 선정 및 정기적인 잔류염소 검사 - 모니터링 결과를 피이드백하여 정수센터 및 배수지 목표잔류염소값 조정을 통한 염소저감 및 염소분산 주입으로 수도꼭지에서 잔류염소 0.3mg/L이하 유지 ○ 추진내용 - 정수센터에서 인근지역의 수도꼭지에서 염소냄새 저감을 위해 송수 잔류염소 농도 저감 - 암사정수센터 수계 배수지별 목표잔류염소 유지를 위한 염소분산시스템 가동 - 정수센터 및 배수지 목표잔류염소 설정운영 및 잔류염소 모니터링 후 조정
	사업종료년도의 최종목표치		잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율 91%
	실 시 근 거
2. 사업비 (백만원)	연도별 사업비	총사업비	2010년			2011년		2012년			2013년
	예산 집행실적 및 향후전망	구 분	1/4분기			2/4분기		3/4분기			4/4분기
		계 획
		집 행
		집행 실적 저조 사유
		향후 전망
3. 지표 및 세부사업 추진 실적
구 분		'13년 목표		4/4분기 목표					실 적
❈ 수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율		91%		91%					91%

4. 분기별 주요 추 진 사 항 (주요 방침)	2/4분기	○ 수도꼭지 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율 - 잔류염소 검사건수 : 49,809건 - 0.3mg/L이하 건수 : 45,906건 - 0.3mg/L이하 유지율 : 92% - 결 과 : 정상추진
	3/4분기	○ 수도꼭지 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율 - 잔류염소 검사건수 : 12,716건 - 0.3mg/L이하 건수 : 11,712건 - 0.3mg/L이하 유지율 : 92% - 결 과 : 정상추진
	4/4분기	○ 수도꼭지 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율 - 잔류염소 검사건수 : 23,302건 - 0.3mg/L이하 건수 : 21,095건 - 0.3mg/L이하 유지율 : 91% - 결 과 : 정상추진
5. 검토 및 개선사항
6. 향 후 계 획		○ 수도꼭지 잔류염소 모니터링 실시로 계속적인 염소저감 추진 ○ 고도처리 수계 잔류염소 소모계수 산정 등으로 수도꼭지 잔류염소 저감 유지
7. 평가결과 전 분 기 지적사항 및 조치사항	구 분	지적사항	조치사항
	1/4 분기
	2/4 분기
	3/4 분기
	4/4 분기