2016년 8월

기관사 이례상황정보 분석

기관사 이례상황정보 자료 중 열차운행에 중요한 사항만 발췌, 빈번히 발생하는 장애 및 역에 대한 정보공유를 통해 기관사 휴먼에러 예방을 위함.

Ⅰ		분석 개요

❏ 기  간 : ‘16. 8. 1. ~ ‘16. 8. 30.

❏ 자  료 : SMRT-Uffice 기관사 이례상황정보

❏ 구  분

구분	내용
자동 미개방	정위치정차 시(±650mm 이내) 승강장 안전문 자동으로 안열림.(출입문 개방)
자동 닫힘 불량	출입문 닫힘버튼 취급하였으나 승강장 안전문 자동으로 안닫힘.

※ 평균치 이상 발생역을 조치가 필요한 주요 발생역으로 분류

※ 빨간색으로 표시한 역은 지속적으로 발생한 역, 파란색으로 표시한 역은 전 월부터 지속 발생

Ⅱ		호선별 세부분석

❏ 5호선

○ 승강장 안전문 자동 미개방 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 1.2건 이상 발생역): 3개역

신정역(하): 3건 / 여의도역(상): 3건 / 충정로역(하): 2건

○ 승강장 안전문 자동 닫힘 불량 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 4.7건 이상 발생역): 12개역

강동역(상)	48건	발산역(상)	29건	영등포시장역	(상)23(하)8
공덕역(하)	14건	개농역(상)	8건	거여역(상)	8건
서대문역(상)	7건	양평역(하)	7건	광나루역(하)	7건
여의나루역(하)	6건	개화산역(상)	5건	아차산역(하)	5건

❏ 6호선

○ 승강장 안전문 자동 미개방 발생현황: 고르게 분포되어 나타나고 있음.

○ 승강장 안전문 자동 닫힘 불량 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 11건 이상 발생역): 봉화산역 (상)32(하)54

❏ 7호선

○ 승강장 안전문 자동 미개방 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 1.3건 이상 발생역): 2개역

남성역(하): 2건 / 온수역(하): 2건

○ 승강장 안전문 자동 닫힘 불량 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 3.3건 이상 발생역): 15개역

중계역	(상)9(하)16	사가정역(하)	14건	천왕역(상)	12건
신대방삼거리역(하)	10건	춘의역	(상)9(하)5	수락산역(하)	7건
용마산역(하)	6건	굴포천역(상)	5건	내방역(상)	5건
뚝섬유원지역	(상)4(하)5	신풍역(상)	5건	하계역(하)	5건
온수역(상)	4건	대림역(상)	4건	가산디지털단지역(하)	4건

❏ 8호선

○ 승강장 안전문 자동 미개방 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 1.6건 이상 발생역): 2개역

송파역(상): 3건 / 단대오거리역(상): 2건

○ 승강장 안전문 자동 닫힘 불량 발생현황

○ 주요 발생역 (평균 2.2건 이상 발생역): 2개역

남한산성입구역(상): 12건 / 암사역(하): 5건

Ⅲ		결론

❏ 기관사 운행 중 발생되는 중요한 장애 정보만 발췌하여,

❏ 승강장안전문 자동 미개방, 자동 안닫힘 2가지 항목으로 분류하였습니다.

❏ 요인별 주요 발생역에 대하여 업무에 참고하시기 바랍니다.