냉방기 교체 작업 표준 절차서

장치명	냉방기	주요사용공구	소켓렌치(10mm, 17mm, 19mm), 드라이버
규격		주요사용장비	크레인, 인양와이어, 작업대
취부위치	TC, T, M1, M2 옥상
작업공정	□ 전동차 입환 → □ 작업준비 → □ 단로기 취급, 접지봉 설치 → □냉방기 취거 → □ 냉방기 취부 → □ 접지봉 철거, 단로기 취급 → □ 전동차 검수고 유치
작업구분	작업내용 및 요령			작업부서(확인자)
1. 전동차 입환	가. 검수고 냉방기 교체작업선으로 입환 요청한다.(차량이동 협의) 나. 해당차호를 교체작업위치(크레인 설치 위치)로 입환시킨다. 1) 구내기관사에게 냉방기 교체작업 차호를 정확히 알려준다. 2) 구내기관사와 교신하며 작업위치를 맞춘다.			검 수 반 (확인자: 검수반 부검수장)
2. 작업준비	가. 작업대, 인양와이어 및 냉방기를 준비한다. 1) 취거품을 내려 놀 수 있는 작업대를 준비한다. 2) 성능시험을 완료한, 교체할 냉방기를 준비한다. 나. 작업에 필요한 공구를 준비한다.			성 능 유 지 반 (확인자: 성능유지반 부검수장)

작업구분	작업내용 및 요령	작업부서 및 담당자
3. 단로기 취급 접지봉 설치	가. 전동차 작업 위치 정차 후 판타를 하강시킨다(EpanDS 취급). 나. 단로기 취급절차서 대로 단로기 취급하고 접지봉을 설치한다. 1) 지적환호 철저 2) 단로기취급 열쇠 전달 등 절차 준수 다. 접지봉 설치 후 교체작업부서(성능유지반) 작업사항 인계한다.	검 수 반 (확인자: 검수반 부검수장)
4. 냉방기 취거	가. 냉방기 취거작업은 2인1조로 시행한다. 나. 적정사다리를 이용하여 냉방기 실내의 캐넌 플러그 분리한다. 다. 옥상 냉방기 고정볼트를 취거한다. 라. 냉방기 브래캣에 인양와이어 후크를 끼어 넣는다. 마. 크레인 조작자, 1인이 전담한다. 1) 수신호를 확인하고 안전사고에 유의하며 크레인을 작동한다. 2) 옥상에서 냉방기 하강 시 전동차 측면에 부딪치지 않게 주의한다. 바. 작업대에 취거품을 안전하게 놓을 수 있도록 2인이 작업한다. 사. 지게차로 취거품 이동 시 속도를 안전하게 유지한다.	성 능 유 지 반 (확인자: 성능유지반 부검수장)

작업구분	작업내용 및 요령	작업부서 및 담당자
5. 냉방기 취부	가. 준비해 놓은 냉방기를 인양와이어 후크에 건다. 나. 작업자 수신호에 따라 크레인을 작동시킨다. 다. 냉방기 상승 시 전동차 측면에 부딪치지 않게 주의한다. 라. 옥상에 냉방기를 안착 후 고정볼트를 체결한다. 마. 사다리를 이용하여 냉방기 실내의 캐넌플러그 연결한다. 바. 취부완료 후 작업공구 및 작업장비를 확인, 철거한다. 사. 교체작업 완료 시 검수반 통보한다.	성 능 유 지 반 (확인자: 성능유지반 부검수장)
6. 접지봉 철거 단로기 취급	가. 접지봉 철거 전, 옥상에 작업자 및 작업장비 여부 확인한다. 나. 단로기 취급절차서 대로 단로기 취급 및 접지봉 철거한다. 1) 지적환호 철저 2) 단로기취급 열쇠 전달 등 절차 준수	검 수 반 (확인자: 검수반 부검수장)
7. 전 동 차 검수고 유치	가. 현 작업위치에서 검수고 안으로 유치, 요청한다. 나. 검수고 정위치를 확인한다. 다. 전동차 기동 후 냉방기를 검사한다.	검 수 반 (확인자: 검수반 부검수장)