Ⅰ. 일반사항

1. 적용범위

본 규격서는 서울시 수도자재관리 센터【2.5톤 전동지게차 입승식】구매에 대하여 적용한다.

2. 규격사항

본 물품의 품목별 규격은 별첨 “기술사항”에 의한다.

3. 필요조건

3-1 본 물품은 우량 신품으로 별첨 “기술사항” 동등 이상이어야 한다.

3-2 본 물품은 외관상 유해한 흠, 변색, 비틀림 등 결함이 없어야 한다.

3-3 도장, 도금이 필요한 물품은 도장 및 도금을 해야 하며, 그 상태가 양호 하여야 한다.

3-4 본 물품 중 다른 기구와 연결하여 사용관계가 있는 것은 그 연결 상태가   양호해야 하며 물품의 효율적 사용에 필요한 구성품, 예비품 또는 부속   공구 등은 당 계약에 포함된 것으로 하고 정상 동작상태 하에서 파손 또는

변형 없이 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

3-5 계약상대자는 본 물품을 납품함에 있어 꼭 필요한 부분이 누락 또는    생략 되었을 경우 이를 무상으로 보완하여야 한다.

3-6 물품 또는 물품 포장 외부에는 품질여부 등을 확인할 수 있는 문자가

표시되어 품질 확인이 가능해야 한다.

3-7 본 물품 품명, 규격 등에 관한 의문 사항, 시정이 필요한 사항, 불확실한

사항에 대하여 공급자는 계약 전에 당 공사와 사전 협의 후 그 결과에   따른다.

4. 검사의 종류 및 방법

4-1 외관검사 : 전수검사를 하며 외관상 유해한 흠 및 결함이 없어야 한다.

4-2 수량검사 : 납품수량 전량에 대하여 시행한다.

4-3 성능검사 : 전수검사를 하며 동작상태가 양호하여야 한다.

4-4 공사는 계약의 적정한 이행을 위하여 필요하다고 판단되는 경우 사용재료

및 제조공정 등 필요한 부분에 대하여 제작공장 검사, 공인기관 검사,        각종자료(자체성적서, 기타 성능확인을 위한 각종 데이터)의 제출 등

적절한 조치를 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

5. 검사의 판정

상기검사를 시행하여 불합격 시에는 해당 제품을 전량 폐기하고 이상이 없을 때에 합격 한 것으로 한다.

6. 계약내용의 해석

계약상대자는 본 규격서 등에 명시된 사항이 아니더라도 본 계약 물품의 기능 확인에 수반되는 사항 및 각종검사에 소요되는 비용은 계약상대자의 비용으로 시행하여야 한다.

7. 공업소유권의 보호

계약상대자는 공급할 부품 및 기자재가 특허를 받은 것이나 기타 공업소유권과 관련하여 권리를 보호받도록 되어있는 물품의 경우 이와 관련하여 문제가 발생되었을 때에는 책임은 계약상대자에게 있으며, 책임 부담에 대한 이행을 준수하도록 하여야 한다.

8. 제출서류

계약상대자는 납품 시 사용에 지장이 없도록 아래의 서류를 제출하여야 한다.

1) 운용매뉴얼 각 1부  2) 부품파트 매뉴얼 각 1부

9. 하자보증

본 물품의 보증기간은 검수완료일로부터 1년 2000시간 선도래로 한다. 단, 주행모터, 유압모터, 컨트롤러, 액슬과 같은 주유 부품은 2년 3000시간 선도래를 보증기간으로 한다. 보증기간 중 납품 물품이 사용상 하자가 있다고 판정될 경우 계약상대자는 무상 교체하거나 신속한 수리를 하여야 한다.

10. 포장 및 표시

본 물품은 수송 또는 보관 중에 파손되지 않도록 포장하되 종류별, 규격별, 적당량씩 포장하여 납품하여야 하고, 제품의 적당한 곳에 품명, 규격, 제작일자, 제작회사명, S/N 등을 표시하여야 한다.

11. 교 육

계약상대자는 본 물품의 조작 및 유지관리에 필요한 운용교육을 무상으로 실시하여야 하며 교육시간은 필요하다고 인정하는 시간동안 하여야 한다.

12. 납품범위

계약상대자는 공사 계약서에 의한 공기구비품류 본체, 예비품, 부속품들을 공급해야하며 계약서에 생략되었더라도 원본 카다로그에 표기된 모든 악세사리는 반드시 포함하여 납품하여야 한다.

13. 납품장소 및 설치

계약상대자는 우리 시에서 지정한 장소(서울특별시 동작구 노들로 734 서울시 수도자재관리센터)에 납품하여야 한다.

Ⅱ. 기술사항

1. 품 명  : 전동지게차

□ 납품장소 : 서울시 수도자재관리센터

□ 납품수량 : 1대

□ 규    격 : 2.5톤 입승식(전동모터 배터리식)

□ 사    양 : 다음 사양 성능과 동등 또는 이상인 제품

구 분		사 양 서
지게차 (입승식)	품 명	물품명	용량(규격)			비고
			규격	수량	단위
		전동지게차	적재능력 2.5톤	1	대
		마스트	6,500mm 이상	1	세트	3단마스트
		작업장치	사이드시프트	1	조
	일반제원	구분		제원내용	단위	비고
		적재능력	하중중심	2,500	kg	기준
		하중중심	거리	500	mm	기준
		동력형식	전기,디젤,가스,LP가스	전기		필히준수
		작동방식	입승식	1	stand	필히준수
		전/후륜개수	로드/드라이브/캐스터타이어수	2*1*2	ea	필히준수
		타이어	Solid Type		ea	필히준수
		작업속도	주행속도 무부하시	12	km/h	이상
			포크 상승:부하/무부하	280/470	mm/s	이상
			포크 하강:부하/무부하	500/450	mm/s	이상
		등판능력	최대 등판 능력 부하시	15	%	이상
		최소선회반경		1,980	mm
		차량제원	전장(포크제외)	2,373	mm
			전폭	1,200	mm
		브레이크
		마스트높이	마스트최저높이	2,860	mm	이하
			마스트최고높이	6,530	mm	이상
		모터	주행모터	6.0	KW	이상
			유압모터	14	KW	이상
			배터리전압(48V)	300	Ah	이상
	준수사항	* 제품은 모든 부속품이 포함된 완제품으로 납품하여야 한다.
		* 운전 및 부품 매뉴얼, 공구박스 등을 제공하여야 한다.
		* 반드시 국내 브랜드의 국내 제조품 이어야 한다.
	옵션사항	* 3.5“LCD계기판 장착으로 상태파악 및 제어, 고장진단이 용이해야 한다.
		* 포크 급강하 방지 장치 (Down Safety Valve) 장착 되야 한다.
		* 사이드시프트 작업장치가 장착되어 있어야 한다
		* 3단 마스트 싱글실린더 6,500mm이상 장착되어 있어야 한다
		* 후진 알람 경보장치
		* 덧발 1,600mm 포함되어야 한다.