2001 상수도통계 작성지침

<지방자치단체>

2002. 4.

환  경  부

공  통  사  항

□ 각 통계항목의 기준일은 2001. 12. 31

□ 특․광역시는 구, 읍․면단위까지 작성

□ 통계는 전국종합계획시스템으로 제출하되, 시스템에서 문제가 야기될 것에 대비하여 문서 및 엑셀화일을 별도로 제출

세  부  지  침

Ⅰ. 개 요 : “2000년 상수도 통계”(환경부 발간) 책자의 “개요”부분의 형식으로 관할            지역내 상수도 통계의 개요를 기술

Ⅱ. 급수지역 및 상수도시설

1. 급수지역 현황

◦ 급수지역과 미급수지역을 구분하여, 행정구역의 모든 지역(시․군․구, 읍․면)을 대상으로 작성

◦ 통합 군지역을 포함하고 있는 광역시(부산, 인천, 대구, 울산 등)는 통합군지역의 읍․면도 포함하여 작성

(단위:개소)

	급수지역
	시 (A)	(구)	(군)	읍 (B)	면 (C)	급수지역수 (D=A+B+C)
부산광역시	1 부산광역시 …	(1) 해운대구 …	(1) 기장군 …	2 기장읍 장안읍	3 정관면 철마면 일광면	6

	미급수지역
	시 (E)	(구)	(군)	읍 (F)	면 (G)	미급수지역수 (H=E+F+G)
부산광역시	1 부산광역시 …	(0) …	(1) 기장군 …	1 홍길동읍	1 김유신면	3

※ A, B, C, … 및 a, b, c, … 등은 통계지표의 數式을 표현하기 위해 사용한 것임(이하동일)

2. 상수도 보급현황

◦ 상수도 보급현황은 시․읍․면, 섬지역으로 구분하여 작성

◦ 시부, 읍부, 면부, 섬지역으로 구분하여 작성하되,

- 시부는 시지역으로서 해당 시가 통합시인 경우에는 통합시 중에서 시가지지역(동단위지역)만 포함시키고, 읍부는 읍지역들의 합계, 면부는 면지역들의 합계로서 해당 면에 섬지역이 있을 경우 그 섬지역까지 포함한 현황을 작성하고,

- 섬지역에 대한 현황은 별도로 그 섬에 대한 현황을 작성

◦ 급수량 작성시 주의사항

- V장의 수도생산량 분석 현황에 분수량이 있는 경우에는 상수도시설을 실제로 가동․생산하여 일반 수용가에게 연간 공급한 양에서 분수량을 제외하고 365일로 나눈 값(=1일 평균급수량)을 기재

- 다른 수도사업자에게서 수돗물을 공급받은 경우에는 상수도시설을 실제로 가동․생산하여 일반 수용가에게 연간 공급한 양과 受水한 양만큼을 더한 후 365일로 나눈 값(=1일 평균급수량)을 기재

※ 사유 : 분수량은 실제 수돗물은 생산하여 다른 수도사업자에게서 요금을 받으므로 요금수량에는 포함되지만 당해 지역 주민이 사용한 것이 아니라 다른 지역 주민이 사용한 것이므로 受水받은 지역에 포함

(단위:명)

	총인구 (A=B+D+E+F+G)	급수 인구 B	보급율(%) (C=B/A*100)	간이상수도인구 (D)	소규모급수시설 인구 (E)	전용상수도인구 (F)	기타인구 (우물,샘) (G)
전라남도 시부 읍부 면부 도서지역 …	…	…	…	…	…	…	…

(단위: 톤/일)

급수 가능량	급수량 I		1일1인당 급수량(ℓ) (J=I/B* 1000)	간이상수도․소규모급수시설․전용상수도현황
				간이상수도		소규모급수시설	전용상수도
				개소	시설용량	개소	개소
	공업용	기타
…	…	…	…	…	…	…	…

※ 시부는 시지역(통합시인 경우에는 시가지만 해당)들의 합계, 읍부는 읍지역들의 합계, 면부는 면지역의 합계, 도서지역은 島嶼지역들의 합계

※ 상수도보급현황의 급수량 작성기준

- 상수도보급현황의 「급수량」산정시 일반수도에 의해 공급되는 물량 중에서 공업용으로 이용되고 있는 경우는 종전과 같이 급수량에 포함시키되,

- 공업용수도사업자에 의해 공급되는 공업용수도(수도법 제3조제10호)는 그 양의 많고 적음에 관계없이 제외시켜서 산정

용 어 설 명

◦ 총인구(명) : 2001. 12. 31 현재 통계청에서 발표한 주민등록인구 통계상 해당 구역내 등록(외국인 포함)되어 있는 인구수

◦ 급수인구(명) : 광역상수도 및 지방상수도 급수시설을 갖춘 지역내 거주하여 수돗물을 공급받고 있는 인구수

◦ 간이상수도인구(명) : 간이상수도 이용하는 인구수

◦ 전용상수도인구(명) : 전용상수도 이용하는 인구수

◦ 소규모급수시설인구(명) : 소규모 급수시설을 이용하는 인구수

◦ 기타인구(명) : 우물이나 샘물을 이용하는 인구로 광역상수도, 지방상수도, 간이상수도, 소규모급수시설, 전용상수도 인구를 제외한 인구수

◦ 보급율(%) : 급수인구를 총인구로 나눈 백분율,

( = 급수인구  ÷ 총인구 × 100 )

◦ 급수가능량(톤/일) : 급수인구(B)에게 1일 공급할 수 있는 최대 수돗물량(광역 또는 다른 수도사업자로부터 수수, 자체 생산량 포함. 단, 수돗물 생산 후 다른 수도사업자에게 준 분수량은 제외)

◦ 급수량(톤/일) : 급수인구(B)에게 연간 공급한 수돗물량을 365일로 나눈 값(= 1일 평균 급수량)

* 공업용과 기타(가정용 등)으로 구분하여 기재

◦ 1일1인당급수량(ℓ) : 하루 평균 급수량을 급수인구 1인당으로 환산한 것으로써 통상 ℓ단위로 표시

( = 급수량(톤/일) ÷ 급수인구(명) × 1,000 )

◦ 간이상수도(개소) : 수도법 제3조제9호의 규정에 의하여 시장․군수․구청장이 지정․관리하는 간이상수도의 개소수

◦ 간이상수도(시설용량) : 수도법 제3조제9호의 규정에 의하여 시장․군수․구청장이 지정․관리하는 간이상수도의 시설용량의 합계. 시설용량 자료가 없는 경우에는 통상 간이상수도 계획급수인구에 1일1인당 평균급수량(통상 250ℓ)을 곱하여 산출한 수량으로 단위는 톤/일.

( = 간이상수도 계획급수인구 × 1일1인당 평균급수량)

- 계획급수인구 : 해당 간이상수도시설이 최대한으로 급수할 수 있는 인구

- 1인1일 평균급수량 : 일평균 급수량을 해당 마을의 인구로 나눈 수량(간이상수도시설에서는 통상 250ℓ/인․일을 1인1일평균급수량으로 정하고 있음)

◦ 소규모급수시설(개소) : 수도법 제3조제13의2호의 규정에 의하여 시장․군수․구청장이 지정․관리되는 소규모급수시설의 개소수

◦ 전용상수도(개소) : 수도법 제3조제12호의 규정에 의하여 시장․군수․구청장이 지정․관리하는 소규모급수시설의 개소수

3. 수도관현황

◦ 수도관 현황은 시∘군 단위까지만 작성하되 가로축은 경년별, 세로축은 관종별로 구분하여 작성.

◦ 수도관의 연장은 '81년 이전을 하나의 통계로 하고 그 이후에는 1년 단위로 구분하여 작성.

(예시) '81년 A지역에 설치된 수도관이 5,000m였고 그 A지역에 2001년에  1,500m의 수도관을 설치했는데, 1,500m중 1,000m는 ‘81년에 설치된 수도관을 수거하여 교체한 것이다.

⇒ 이런 경우 ’81년의 수도관 길이는 4,000(=5,000-1,000)m가 되고, 2001년의 수도관은 그 해 설치된 총량인 1,500m가 된다.

(단위:m)

	총연장 A=a1+a2+…a(n-1)+an	'81이전 a1	'82 a2	…	2000 a(n-1)	2001 an
수원시 도수관 강관 주철관 기타 송수관 강관 주철관 기타 배수관 강관 ：	…	…	…	…	…	…

용 어 설 명

◦ 도수관 : 취수시설에서 정수장까지 원수를 보내는 관으로 강관, 주철관, 기타로 구분하여 작성

◦ 송수관 : 정수시설로부터 배수구역 시점까지 정수를 보내는 관

◦ 배수관 : 배수지 또는 배수펌프를 기점으로 하여 급수지역까지 배수를 목적으로 설치하는 관

◦ 급수관 : 배수관을 기점으로 하여 일반 수용가에까지 이르는 관

◦ 총연장(m) : '81년 이전부터 현재(2001.12월말)까지 정비되어 있는 수도관의 총연장

4. 기타 수도시설 현황

◦ 기타 수도시설은 시․도 단위까지만 작성.

◦ 저수조의 個數는 관내에 설치된 저수조 전체의 수를 기재.

◦ 제수변(개소), 소화전(개소), 배수지(개소, 시설용량), 가압장(개소) 등은 전년과 동일한 방식으로 작성.

(단위:개소)

구분	저수조								제수변	소화전	배수지
	지하저수조(톤)				고가저수조(톤)						개소	시설용량 (톤/일)	저류시간 (hr)
	계	100이하	101～300	301이상	계	100이하	101～300	301이상
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

(단위:개소)

구분	수도전(계량기)
	구경별(mm)
…	계	13	20	25	32	40	50	65	75	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

※ 구경에 해당하는 계량기가 없을 경우에는「0」으로 명시함.

용 어 설 명

◦ 제수변 : 通水量을 加減하거나 通水의 開閉를 위하여 관로에 설치하는 기기

◦ 소화전 : 消火활동에 이용하기 위해 설치된 시설

◦ 배수지 : 정수를 저장하였다가 배수량의 시간적 변화를 조절하는 못

- 저류시간 : 배수지의 시간최대급수량 대비 저류시간은 배수지의 크기를 나타내는 지표로서 1일중 시간최대급수량으로 배수지의 시설용량을 나눈 값이며, 이는 정수장 사고 등 비상사태에 대비하여 급수지역에 수돗물을 공급할 수 있는 시간을 나타냄

◦ 가압장 : 수압을 높이기 위하여 加壓펌프모터가 설치되어 작동하는 곳

◦ 수도전(계량기)은 크기(구경)에 상관없이 작성.

Ⅲ. 취․정수장 현황

1. 취수장 현황

취수장①	소재지②			시설용량 (톤/일)③ A=b1+b2+b3+b4	수원형태(톤/일)④
	시․도	시․군	읍․면․동
					하천표류수 b1	하천복류수 b2	저수지수(④-1) b3		지하수 b4
							댐	기타
광교 파장	경기도 경기도	수원시 수원시		60,000 50,000	50,000 50,000	- -	10,000 -	- -	- -

1일평균 취수량(톤/일)⑤ C=c1+c2	원수공급 현황⑥		비 고⑦
	공급량 (톤/일) c1	정수장
50,000 43,000	10,000 3,000	다양 주영, 파장	홍길동 광역상수도에서 원수 10,000톤/일 공급받음 지자체 자체 취수장(시험가동중)

① 취수장명을 기재

② 취수장이 소재한 지역명을 시․도, 시․군․구, 읍․면․동으로 구분하여 기재

③ 1일 최대 취수가능량

④ 수원형태별 취수시설용량을 구분하여 작성

※ ③번 항목과 ④번 항목의 합계가 일치하도록 기재

④-1 저수지수는 댐과 기타로 구분하고, 댐인 경우 비고란에 광역상수도 여부를 기재

⑤ 연간 취수한 수량을 365일로 나눈 량

⑥ 취수원수를 공급하는 정수장, 전용수도시설 등 명칭과 평균 공급량 기재

⑦ 취수장의 관리권자와 소재지 수도사업자가 다를 경우 관리권자를 지재(예 : 수공사장), 시설의 가동현황(시험가동, 미가동, 예비용, 시설폐쇄 등)을 반드시 기재

2. 정수장 현황(광역정수장 포함)

정수장명①	소재지②			시설용량 (톤/일)③ A=b1+b2+b3+b4	정수형식별(톤/일)④
					간이처리 b1	완속여과 b2
	시․도	시․군	읍․면․동
광교 파장	경기도 경기도	수원시 수원시		60,000 50,000	60,000 50,000	- -

정수형식별(톤/일)		1일 최대급수량 ⑤(톤/일)	1일 평균급수량 ⑥(톤/일)	급수구역⑦	급수인구⑧ (명)
급속여과 b3	고도처리 b4
60,000 50,000	- -	55,000 45,000	50,000 35,000	수원시 장안동, 인계동 수원시 파장동	35,000 43,000

관련취수장⑨ (취수원)	비 고⑩	운영인원(명)⑪
		직원총수	행정직	기술직	전문고용직	연구직	기능직	청경,일용, 별정
성남 파장	광역상수도에서 원수 100% 공급받음 지방상수도(시험가동중)
		15 10	2 1	2 2	2 1	2 1	2 1	5 4

① 정수장명을 기재

② 정수장이 소재한 지역명을 시․도, 시․군․구로 구분하여 기재

③ 정수장의 1일 최대 생산가능량

④ 정수처리 방식별 시설용량

⑤ 연간 정수처리하여 급수한 수량을 365일로 나눈 양

⑥ 연간 급수량중 1일 최대급수(공급)한 양을 기재

⑦ 해당 정수장에서 급수한 지역을 읍․면․동 단위까지 기재

⑧ 해당 정수장에서 급수한 지역내에 거주하는 인구

※ 시․도별 구역내 급수인구가 『Ⅱ. 급수지역 및 상수도시설 현황 2. 상수도보급현황』의 급수인구와 일치하도록 기재

⑨ 취수하여 해당 정수장으로 공급하고있는 취수장(원)명 기재

⑩ 광역상수도에서 수수되고 있는지(원․정수 구분)의 여부, 시설의 가동현황(시험가동, 비가동, 예비용, 시설폐쇄 등)을 반드시 기재

⑪ 정수장에서 근무하고 있는 직원수

용 어 설 명

◦ 정수장 : 導水된 원수를 응집, 혼화, 침전, 여과, 소독 등의 처리공정을 통하여 수돗물을 생산하는 물공장

◦ 하천수 : 하천 또는 계곡에 흐르는 물로서 댐 또는 제방 등에 의하여 흐름의 장애를 받지 아니하는 물(수중에 설치한 보에 의하여 흐름의 일부가 장애를 받는 물을 포함한다)

◦ 복류수 : 하천․호소 또는 이에 준하는 수역의 바닥면 아래 또는 옆면의 사력층 등의 속을 흐르는 물

◦ 호소수 : 하천 또는 계곡에 흐르는 물을 댐 또는 제방 등을 쌓아 가두어 놓은 물로서 수위구역 안의 물(자연적으로 형성된 호소의 물을 포함한다)

◦ 지하수 : 지표 아래에서 흐르는 물로서 복류수를 제외한 물을 말하며 표층지하수(지하의 암반층 위의 토양속을 흐르는 물)와 심층지하수(지하의 암반층 아래에서 흐르는 물로 지하의 암반층 아래에서 자연적으로 지표에 솟아 나오는 물을 포함)로 구분.

◦ 간이처리 : 일반적으로 수질이 양호한 지하수를 수원으로 하는 경우에 적용하는 방식으로 주로 염소소독처리만을 함

◦ 완속여과 : 원수의 수질이 비교적 양호한 경우에 처리하는 방식으로, 모래층을 통과하여 천천히 여과하여 원수를 정화하는 것으로 모래층과 모래층 표면에 증식하는 미생물군이 물속의 불순물을 포착하여 산화․분해하는 작용에 의존한 정수방법

◦ 급속여과 : 약품침전지, 급속여과지, 소독시설로 구성되어 있고, 현탁물질을 처음부터 약품처리에 의해 응집시켜 응집물질을 침전․제거한 후 급속여과지에서 여과 제거하는 방식

◦ 고도처리 : 통상의 정수처리공정인 응집/침전 → 여과 → 소독으로 구성된 기존 정수방법으로는 완전히 제거되지 않는 맛․냄새 유발물질, 미량유기오염물질, 암모니아성 질소 등을 제거하기 위하여 생물처리, 오존처리, 활성탄 처리 등의 공정을 단위 또는 조합하여 기존 정수공정에 추가 설치하는 시설

◦ 평균급수량 : 연간 총급수량을 1년(365일)으로 나눈 급수량

◦ 1일최대급수량 : 연중 1일 최대급수한 양

◦ 급수구역 : 해당 정수장으로부터 급수되고 있는 지역으로서 읍․면․동 단위까지 기재

◦ 급수인구 : 해당 정수장으로부터 급수되고 있는 지역내에 거주하는 인구

◦ 소재지 : 정수장이 소재한 위치로서 동․리 및 번지 단위까지 기재

◦ 관련취수장(취수원) : 해당 정수장으로 도수되는 취수장 또는 취수원 명칭을 기재하되, 광역상수도 취수장(원)인지 지방상수도 취수장(원)인지 구분을 명확히 기재 (2개 이상일 경우 모두 기재)

◦ 비고 : 광역상수도에서 물을 공급받고 있는지의 여부(원․정수 구분), 시설의 가동현황(시험가동, 미가동, 예비용, 시설폐쇄 등)을 기재

◦ 정수장 운영인원 : 2001.12. 현재 정수장에서 실제 근무하고 있는 직원수

Ⅳ. 상수도 재정

◦ 세입액과 세출액은 일치되도록 작성

1. 세입현황

(단위:백만원)

	총세입 A=B+C+D
		자본수입 B=b1+ b2+b3+b4+b5						보조수입 C=c1+c2+c3+c4
			수도요금 b1	과년도 이월금 b2	시설 분담금 b3	수탁 공사비 b4	수수료등 b5
…	…	…	…	…	…	…	…	…

									부채액
				기채수입 D=d1+d2+d3+d4
국고 보조 c1	도보조 c2	교부세 c3	일반회계 보조금등 c4		재정융자 d1	공채 d2	차관 d3	차입금등 d4
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

용 어 설 명

◦ 자본수입

- 수도사용료 : 수도요금으로 징수된 금액

- 과년도 이월금 : 당해 회계연도에 계획되었던 예산을 어떤 사정으로 집행이 이루어지지 않아 다음 회계연도에  移越된 금액

- 시설분담금 : 개인 또는 법인 등의 수도시설 공사비 분담금

- 수탁공사비 : 시설이전 또는 신설공사 등의 受託공사 시행에 따른 수입

- 수수료등 : 수수료, 과년도 체납액 등 기타 자본수입

◦ 보조수입

- 국고보조 : 기초자치단체인 시․군의 재정이 부족한 경우 국가에서 상수도사업 예산을 시․군에 보조해주는 수입

- 도보조 : 기초자치단체인 시․군의 재정이 부족한 경우 광역자치단체인 도에서 상수도사업 예산을 일부 부담하여 시․군에 지불하는 수입

- 교부세 : 지방자치단체의 재정자립도가 낮기 때문에 국가에서 일정액을 반대 급부없이 지급하는 예산

◦ 기채수입

- 재정융자 : 상수도사업 시행시에 특별회계 등에서 장기저리로 지방자치단체에 자금을 대부하여 사업을 완료하고 원리금을 연차적으로 상환하는 금액

- 공 채 : 부족한 사업예산을 조달하기 위하여 공공기관(자치단체)이 일반은행이나 국민을 상대로 채권을 발행하여 만기일에 상환하는 금액

- 차 관 : 차관도입에 따라 引出한 수입액으로 전년도 12 현재시점에서의 총차관액

◦ 부채액 : 상수도사업 이후 발생한 부채로써 전년도 12월 현재시점에서의 (누적)부채금액

2. 세출 현황

(단위:백만원)

	총세출 A=B+C+D+E
		공사비 B=b1+b2+b3				유지관리비 C=c1+c2+c3+c4+c5+c6
			확장 b1	개량 b2	기타 b3		동력비 c1	인건비 c2
…	…	…	…	…	…	…	…	…

							기타 (이월금) E
				원리금 상환액 D=d1+ d2
약품비 c3	원․정수 구입비 c4	수선 유지비 c5	수수료등 c6		원금 d1	이자 d2
…	…	…	…	…	…	…	…

용 어 설 명

◦ 공사비

- 확  장 : 신설․확장공사에 따라 지출되는 금액

- 개  량 : 기존시설의 개량공사에 따라 지출되는 금액

- 기  타 : 수탁공사, 기존 시설수리 등으로 지출되는 금액

◦ 유지관리비

- 동력비 : 전력사용비등

- 인건비 : 급료, 상여금, 퇴직금, 수당등

- 약품비 : 응집제, 소독제 등의 약품구입비

- 원수 또는 정수구입비 : 지방자치단체가 광역상수도로부터 原水 또는 淨水를 구입하는 비용

- 수선유지비 : 비품, 자재구입비 및 수선비

- 기  타 : 수용비, 수수료, 공과금 등 경비

◦ 원리금 상환액 : 차관도입, 융자사용 등에 따른 원리금상환액

◦ 이월금 : 당해년도 미집행으로 이월되는 금액 등

Ⅴ. 상수도생산량 분석 및 수도요금현황

1. 상수도생산량 분석현황

◦ 연간생산량은 [2. 수도요금 현황] 및 [3. 월별급수]의 연간생산량 및 급수총량과 일치하도록 작성

◦ 연간생산량은 정수장의 송수관 시점에서의 연간 합계 水量으로 유효수량과 무효수량으로 구분

(단위 : 천톤/년)

	연간생산량 A=B+C
		유효수량 B=B1+B2
			유수수량 B1=b11+b12+b13				무수수량 B2=b21+b22+b23+b24
				요금수량 b11	분수량 b12	기 타 b13
…	…	…	…	…	…	…	…

				무효수량 C=C1+C2
					조정감액수량 C1	누수량 C2	누수율(%) k=C2/A *100
계량기 불감수량 b21	수도사업 용수량 b22	공공수량 b23	부정 사용량 b24
…	…	…	…	…	…	…	…

용 어 설 명

◦ 유수수량 (有收水量): 유효수량 중 수돗물 사용량을 요금으로 징수할 수 있는 수량

◦ 요금수량 : 계량기에서 직접 계측되어 수도요금을 징수하는 수량으로 유수수량에서 다른 수도사업자에게 나누어준 수량 등을 제외한 수량

◦ 분수량(分水量) : 수돗물이 부족한 다른 수도사업자에게 나누어 준 수량으로 그 다른 수도사업자에게서 수입을 받을 수 있는 수량

◦ 기타 : 공원녹지용수, 공중변소용수 및 공업용수 등으로서 다른 회계로부터 요금징수로 수입이 있는 수량

◦ 무수수량(無收水量) : 유효수량중 수입이 없는 수량

◦ 계량기불감수량 :  유효하게 사용된 수량중 계량기 不感으로 요금징수 대상이 되지 않는 수량

◦ 수도사업용수량 : 정수장, 배수지에서의 사용수량과 수도관 세정수량, 누수방지 작업용수등 수도사업자가 사용한 수량

◦ 공공수량 : 소방용수 및 운반공급 용수 등으로 요금수입이 없는 수량

◦ 부정사용량 : 수도사업자의 허가를 받지 아니한 수도용수 및 급수 업종변경, 계량기 조작 등의 방법으로  불법적으로 사용한 수량

◦ 조정감액수량 : 오염 등으로 요금징수시 조정에 의하여 감액 대상이 된 수량

◦ 누수량(漏水量) : 수도사용자의 계량기 이전까지 발생한 누수량, 즉 노후 수도관 등으로 漏水된 량

2. 수도요금현황

2-1. 총 부과현황

◦ 시․군단위까지 작성한다

	연간생산량 (천톤) A	연간부과량 (천톤) B	부과액 (백만원) C	유수율 (%) D=B/A* 100	평균단가 (원/톤) E=C/B* 1,000	생산원가 (원/톤) F	현실화율 (%) G=E/F* 100
…	…	…	…	…	…	…	…

용 어 설 명

◦ 연간부과량 : 연간 수도요금으로 부과된 水量으로 [1. 상수도 생산량분석 현황]의 유수수량과 일치하도록 작성

◦ 부과액 : 수도요금 고지서로 부과된 금액

◦ 유수율(有收率) : 연간 생산량중 요금으로 부과되는 량의 백분율

◦ 평균단가 : 연간부과량에 대한 연간 부과액을 천톤당으로 환산한 금액으로 소숫점 이하 1자리까지로 산정.

◦ 생산원가 = (영업비용ⓐ + 자본비용ⓑ + 영업외비용ⓒ) - (기타영업수익ⓓ + 영업외수익ⓔ)

- 영업비용ⓐ = 인건비 + 동력비 + 약품비 + 원․정수구입비 + 급수장치개량비 + 수선유지비 + 감가상각비 + 기타경비

- 자본비용(적정투자보수액)ⓑ = (순가동설비자산ⓘ + 운전자본ⓙ) × 0.09

※ 9% : 공정투자보수율

∘ 순가동설비자산ⓘ = 총가동설비자산 - 시설분담금누계

∘ 운전자본ⓙ = (영업비용 - 감가상각비) × 2/12

- 영업외비용ⓒ = 이연자산상각비 + 기타영업외비용

※ 이연자산상각비 : 지출의 효과가 당해 연도이후의 장기간에 걸쳐 나타나는 비용을 자산으로 계상한 것으로서 재해손실, 지방채발행비, 연구개발비, 창업비, 개업비, 사채발행비 등을 말함

- 기타영업수익ⓓ = 급수장치손료 + 기타영업수익

※ 급수장치손료 : 급수관에서 계량기에까지 이르는 수도장치에 대하여 일정액을 부과

- 영업외 수익ⓔ = 수입이자 및 배당금 + 타회계부담금수입 + 기타영업외수익

◦ 현실화율(%) = (평균단가  ÷ 생산원가) × 100

2-2. 업종별 수도요금 현황

◦ 업종별로 구분하여 가정용, 업무용, 영업용, 욕탕1종, 욕탕2종, 전용공업용 기타로 구분하여 작성

◦ 업종은 다음표와 같이 구분하되 해당 지방자치단체의 급수조례와 차이가 있을 경우에는 이에 준하여 구분작성

◦ 평균단가는 [2-1. 총 부과현황]의 평균단가와 같음

계			가정용			업무용			영업용
부과액 (백만원)	부과량 (천톤)	단가 (원/톤)	부과액 (백만원) B	부과량 (천톤) C	단가 (원/톤) D=B/C* 1,000	부과액 (백만원) E	부과량 (천톤) F	단가 (원/톤) G=E/F* 1,000	부과액 (백만원) H	부과량 (천톤) I	단가 (원/톤) J=H/I* 1,000

욕탕1종			욕탕2종			전용공업용			기타(농축산용,산업용 등)
부과액 (백만원) K	부과량 (천톤) L	단가 (원/톤) M=K/L*1,000	부과액 (백만원) N	부과량 (천톤) O	단가 (원/톤) P=N/O* 1,000	부과액 (백만원) Q	부과량 (천톤) R	단가 (원/톤) S=Q/R* 1,000	부과액 (백만원) T	부과량 (천톤) U	단가 (원/톤) V=T/U* 1,000

3. 월별급수현황

◦ 연간급수총량은 [1. 생산량 분석현황] 및 [2. 수도요금 현황]의 연간생산량과 일치되도록 작성

(단위:천톤)

	연간급수총량 A=a1+a2+…a11+a12	1월 a1	2월 a2	…	11월 a11	12월 a12
…	…	…	…	…	…	…

4. 물 사용량별 건축물 현황(시․군별)

◦ 수도요금이 부과되는 업종별로 구분하여 일 사용량별 건축물의 수를 기재

(단위 : 톤/일, 개소)

구분	계	가정용	업무용	영업용	욕탕1종	욕탕2종	공업용	기타
계
3,001톤 이상
2,001～3,000톤
1,501～2,000톤
1,001～1,500톤
801～1,000톤
701～ 800톤
601～ 700톤
501～ 600톤
401～ 500톤
301～ 400톤
201～ 300톤
101～ 200톤

※ 기타사항은 가정용, 업무용, 영업용, 욕탕1,2종, 공업용을 제외한 업종을 기재

◦ 물 다량사용 건축물현황 산정시,

- 아파트와 같이 여러 동의 건축물이 하나의 주계량기에 의해 물 사용량이 검침되는 경우

․ 주계량기(Main계량기)에서 검침한 사용량을 건축물(동)수로 나누어 일 단위로 산정

⇒ 주계량기 사용량(톤)÷ 건축물 수 (개소)÷사용일수

<예시1>

․ 아파트 단지에 주계량기가 1개 설치(사용량 50,000톤),동 수가 A동, B동....... E동 등 5개 동이고, 사용량 기간이 1개월일 경우

⇒ 물 사용량(50,000톤) ÷건축물수(5동) ÷기간(30일)=333.3톤/일

⇒ (300～400톤/일)에 해당하여 건축물수는 5개소로 작성

◦ 한 건축물에 영업용과 가정용 등 여러 업종으로 구성되어 각기 계량기가 설치되어 있을 경우 영업용과 가정용을 별도로 구분하여 작성

<예시2>

․ 한 건물에서 물 사용량이 영업용 320톤/일, 업무용 50톤/일에 대하여는

⇒ 영업용 300～400톤에 해당하는 건축물수 1개소로 작성

․한 건물에서 물 사용량이 영업용 340톤/일, 업무용 120톤/일에 대하여는

⇒ 영업용 300～400톤에 해당하는 건축물수 1개소로, 업무용 101～200톤에 해당하는 1개소로 작성

◦ 공업용은 아파트와 달리 건축물수의 개념이 아닌 사업장 단위로 산정

(예시: ㅇㅇ전자, ㅇㅇ기업 등)

Ⅵ. 직제 및 직원현황

◦ 2001. 12 현재 상수도분야에 종사하는 모든 직원 현황을 작성

◦ 연구직을 추가

◦ 상수도업무관련 직제가 있을 경우에는 시․읍․면 단위까지 작성

(단위:명)

	직제	직원 총수	행정직	기술직	전문 고용직	연구직	기능직	청경,일용,별정
…	…	…	…	…	…	…	…	…

Ⅵ. 중수도시설 현황

◦ 2001. 12 현재 설치완료된 중수도의 시설 현황을 작성.

◦ 건축물명은 공장명 또는 건축명을 기재

◦ 처리용량은 설계시 처리할 수 있는 용량을 기재

◦ 중수도 이용수량은 실제 처리하여 재사용하는 물의 양을 기재하고, 미가동시에는 미가동 사유를 기재

◦ 중수도의 주용도는 처리한 중수의 주용도를 기재

시․도	건축물명	주 소	건축연면적 (㎡)	처리용량 (㎥/일)	중수도 이용 수량(㎥/일)	설 치 완료일	가 동 개시일	중수도의 주용도