2011년 이후 재난위험시설(D, E급)에 대한 안전점검현황 및 주요 지적사항(서울시)

□ 총괄현황

구분	점검개소(4년 누계)	지적건수(4년 누계)	주요 지적사항
총계	5,325개소	1,457건	주요 구조부 균열부분 보수·보강 필요 시설물 노후화에 따른 철근노출·부식 및 미세균열 옹벽배부름 및 균열부분 보수·보강 필요 등

□ 자치구별 현황

(강동구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			222	29
2011년	소계		41	14
	해빙기	2011.02.28. ~ 2011.03.31	8	-
	우기대비	2011.07.31	11	3	석축 찰쌓기 부분 몰탈 탈락 옹벽 배부름 및 균열부 보수.보강 필요
	겨울철	2011.11.15. ~ 2011.12.19	11	-
	기타	2011.12.4.~12.16	11	11	주요 구조부 균열부분 보수․보강 필요 전도위험 담장 가설상태 보강 지속적인 관찰 필요
2012년	소계		36	1
	해빙기	2012.02.20. ~ 2012.03.30	11	-
	우기대비	2012.08.24. ~ 2012.08.25	12	-
	겨울철	2012.11.15. ~ 2012.11.30	13	1	둔촌현대아파트 석축에서 균열 발생, 균열부 보수 및 배수구 점검조치 통보
	기타		-	-
2013년	소계		55	13
	해빙기	2013.02.20. ~ 2013.03.22	12	12	주요 구조부 균열부분 보수.보강 필요 전도위험 담장 보강 필요
	우기대비	2013.08.06. ~ 2013.08.08	12	-
		2013.08.28. ~ 2013.08.29	11	1	균열 관리사무소 순찰 강화 요청 서울시 예산배정에 따라 보수·보강 검사 시행 예정 통보
		2013.10.02. ~ 2013.10.04	10	-
	겨울철	2013.10.15. ~ 2013.10.30	10	-
	기타		-	-
2014년	소계		90	1
	해빙기	2014.02.19. ~ 2014.03.31	13	1	주택 외벽 일부 붕괴→철거후 재시공
	우기대비	2014.05.30. ~ 2014.06.20	10	-
		2014.07.08. ~ 2014.07.09	9	-
		2014.07.30. ~ 2014.07.31	12	-
	겨울철 대비	2014.01.07. ~ 2014.01.21	12	-
	안전취약시설점검	2014.02.28. ~ 2014.03.10	12	-
	총체적점검	2014.05.01. ~ 2014.05.08	12	-
	기타(세월호)	2014.04.23. ~ 2014.04.25	10	-

(강북구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			106	108
2011년	소계		해당없음
	해빙기		해당없음
	우기대비		해당없음
	겨울철		해당없음
	기타		해당없음
2012년	소계		24	24
	해빙기		해당없음
	우기대비		해당없음
	특정관리대상 일제조사	2012.09.06.~10.12.	8	8	• 경사지 부분침하로 인한 일부 크랙발생 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 진행
	특정관리대상 하반기	2012.10.30.~11.08.	8	8	• 경사지 부분침하로 인한 일부 크랙발생 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 진행
	겨울철	2012.11.22.~12.14.	8	8	• 경사지 부분침하로 인한 일부 크랙발생 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 진행
2013년	소계		34	34
	해빙기	2013.02.10.~02.28.	8	8	• 안전난간 노후 및 미설치 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 및 미세균열 • 경사지 부분침하로 인한 일부 크랙발생
	우기대비	2013.06.07.~06.26.	8	8	• 경사지 부분침하 일부 크랙발생 및 시설물노후화에 따른 철근노출 및 미세균열 • 안전난간 노후 및 미설치 • 일부 건물균열 진행
	특정관리대상 일제조사	2013.10.15.~11.14.	9	9	• 안전난간 노후 및 미설치 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 • 축대 균열
	겨울철	2013.12.09.~12.18.	9	9	• 노후 건축물로서 concrete slav 중성화로 인하여 일부 철근 노출되어 부식 중, 주기적 관찰 요구됨

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
2014년	소계		48	50
	해빙기	2014.02.15.~03.30.	9	9	• 경사지반 부분침하 • 일부 건물균열 진행 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 • 안전난간 노후 및 미설치
	안전취약시설 긴급안전점검	2014.02.27.~03.05.	9	9	• 경사지반 부분침하 • 일부 건물균열 진행 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 • 안전난간 노후 및 미설치
	재난취약시설물 등 긴급안전점검	2014.04.18.~04.25.	9	9	• 경사지반 부분침하 • 일부 건물균열 진행 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 • 안전난간 노후 및 미설치 • 건물내벽 균열
	중앙점검단 표본점검	2014.05.01.~05.08.	1	3	• 건물 박리‧박락 및 누수백태, 철근부식 • 지하층 습기 제거 • 식당 위 환기구 빗물에 단열재 노출
	특정관리대상 상반기	2014.05.02.~05.13.	10	10	• 축대 균열 • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 • 경사지반 부분침하 • 지하층 계단하부 조적조 균열 및 기울어짐 • 기능보강사업 필요
	우기대비	2014.05.28.~06.09.	10	10	• 지하층 침수우려(빗물받이 및 배수펌프 설치 필요) • 시설물 노후화에 따른 철근노출 부식 • 경사지반 부분침하 • 지하층 계단하부 조적조 균열 및 기울어짐 • 기능보강사업 필요

(강서구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적 건수	주요 지적사항
계			52	11
2011년	소계		12	1
	해빙기	2. 17 ~ 3. 8	노후주택(2)	1	공가주택 관리상태 불량으로 부속시설 낙하위험
	우기대비	5. 3 ~ 5. 30	노후주택(2)	-
	겨울철	10. 5 ~ 10. 12	노후주택(2)	-
	재난위험시설 겨울철 긴급안전점검	12. 7 ~ 12. 12	노후주택(2)	-
	기타(설날대비)	1. 24 ~ 1. 28	노후주택(2)	-
	기타(추석대비)	8. 23 ~ 9. 9	노후주택(2)	-
2012년	소계		12	2
	해빙기	2. 14 ~ 2. 28	노후주택(2), 판매시설(1)	-
	우기대비	5. 7 ~ 5. 30	노후주택(2), 판매시설(1)	-
	겨울철	11. 7 ~ 11. 22	노후주택(2), 판매시설, 옹벽(1)	1	옹벽(화곡동 111-24) 균열발생으로 토사유출 및 변형우려
	기타(설날대비)	1. 12 ~ 1. 18	노후주택(2)	-
	기타(추석대비)	9. 13 ~ 9. 24	공항시장(1)	1	화재위험에 대비한 소방통행로 미확보
2013년	소계		16	4
	해빙기	2. 25 ~ 2. 28	노후주택(2), 판매시설(1), 옹벽(1)	2	공가주택(공항동 25-5) 노후화 진행, 옹벽 균열(화곡동 111-24) 보수보강 필요
	우기대비	4. 29 ~ 5. 16	노후주택(2), 판매시설(1)	-
	겨울철 특별안전점검	12. 27 ~ 1. 23	노후주택(2), 판매시설(1)	2	시설물 노후화 진행(시장, 공가주택)
	기타(설날대비)	1. 24 ~ 2. 7	노후주택(2), 판매시설(1)	-
	기타(추석대비)	8. 20 ~ 9. 10	노후주택(2), 판매시설(1)	-
2014년(7,30)	소계		12	4
	해빙기	2. 18 ~ 3. 31	노후주택(2), 판매시설(1)	1	공가주택(공항동25-5) 노후화 진행
	우기대비	4. 22 ~ 4. 29	노후주택(2), 판매시설(1)	1	공항시장 옥상 천장 지붕 일부 파손
	안전취약시설점검	2. 27 ~ 3.12	노후주택(2), 판매시설(1)	1	공가주택(공항동 25-5) 노후화 지속
	총체적점검	4. 22 ~ 5. 30	노후주택(2), 판매시설(1)	1	공가주택 (공항동 25-5) 노후화 지속

(관악구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			401	129
2011년	소계		72	20	-
	해빙기	2011.03.03	24	6	∘기초지반 침하․침몰 현상 부분적 발생 ∘건물 수평․수직 변형 발생 ∘옹벽 밀림현상 발생 ∘지하층 측벽기둥 및 현관입구 벽체 균열 ∘발코니 파라펫 부분 피복 박리 박락
	우기대비	2011.05.31	24	8	∘철근 부식 및 누수, 백태현상 발생 ∘옹벽상단 밀림현상 발생 ∘지하층 측벽기둥 및 현관입구 벽체 균열 ∘전선피복 일부 경화 및 열화 발생 ∘아파트 굴뚝의 배부름 현상 발생
	겨울철	2011.10.11~11.30	24	6	∘더스트 슈트 균열 발생 ∘외벽체 균열(개구부 주위,계단실 벽체) ∘피복콘크리트 박리로인한 철근노출 및 부식 ∘더스트 슈트 균열 및 탈착 발생
2012년	소계		137	43
	해빙기	2012.03.05	24	8	∘슬래브 외벽체 및 콘크리트 옹벽 균열 ∘각부의 균열,누수,백화등 박리․박락현상 ∘보도 인터록킹 하부 침하로 보행자위험 ∘맨홀 주위 부등 침하 ∘슬랩 철근 노출로 부식 발생
	우기대비	2012.06.04	24	8	∘맨홀부분에 지반침하로 지반이 꺼져 있음 ∘월류방지턱 파손 ∘빗물받이(집수구) 파손 ∘지하 아파트내 배수시설 작동 불능 ∘폭우시 장군봉쪽에서의 월류 우려

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
2012	겨울철	2012.11.15~12.7	24	10	∘더스트슈트 균열 및 탈착 심화 ∘지하층 계측기 변이상태 지속 관찰 필요 ∘외관 균열로 인한 누수 피해 있음 ∘지하층 측벽기둥 및 현관입구 벽체 균열
	기타(설대비)	2012.1.11~1.12	24	8	∘더스트 슈트 균열 및 탈착 심화 ∘설 연휴기간 빈집관리 강화 필요 ∘지하층 계측기 변이상태 지속 관찰 필요 ∘아파트 후면 더스트슈트 탈착 및 균열
	기타(폭우)	2012.07.06	17	3	∘18동 1,2,4,5라인 지하층 침수되어 펌핑 중에 있음 ∘정확한 누수 원인은 불분명(수도관 파열로 의심) ∘조합에서 누수업체 선정 원인 규명 복구 예정
	기타(추석대비)	2012.9.18~9.27	24	6	∘더스트슈트 균열 및 탈착 심화 ∘추석 연휴기간 빈집관리 강화 필요 ∘지하층 계측기 변이상태 지속 관찰 필요 ∘아파트 후면 더스트슈트 탈착 및 균열
2013년	소계		96	31	-
	해빙기	2013.02.28	24	9	∘배수시설 작동 불능으로 인한 하수 역류 ∘각부의 균열,누수,백화등 박리․박락현상 심화 ∘옹벽 균열 및 토립자 유실로 인한 배수기능 약화 ∘맨홀 주위 부등 침하로 인한 주차금지 구역 발생
	우기대비	2013.05.01	24	8	∘외부 지반이 침하 및 우수 유입 심함 ∘1층 발코니 하부 켄틸레버보에 균열발생 ∘맨홀 안 부유물 적체 및 맨홀 우수 유입 저해물 방치 ∘각부의 균열, 누수, 백화 등 박리 박락현상이 심함 ∘외장재 및 부착물 상태 불량
	겨울철	2011.11.15	24	8	∘미사용 샤푸트 돌출부분 중간 배부름 ∘백화현상 심화 및 난간철재 상태 불량 ∘각부의 균열, 누수, 백화 등 박리 박락현상이 심함 ∘미사용 연돌 덮개 부식 탈락 위험
	기타(추석대비)	2013.09.06	24	6	∘마감재 균열 및 박리 ∘맨홀주변 지반침하 다수발생 ∘집수정 파손 및 이물질 적체로 우수 유입 어려움 ∘맨홀부분, 집수정 및 배수관 주위 침하

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
2014년	소계		96	35	-
	해빙기	2014. 02. 24 ~ 28	24	6	∘건물 각부의 균열 및 누수 ∘백화, 박리․박락 현상 등의 심화 ∘건물 외관의 도장상태가 전반적 불량 ∘시멘트블록 옹벽 지속적인 관찰 필요.
	우기대비	2011.05.31	24	10	∘계단실 외부 누수제거를 위한 옥상 방수 보수 ∘지하층 누수로 감전 및 안전사고 방지 ∘장마 및 폭우 시 단지내 우수 배수관리 철저 ∘단지 내 석축 및 담장의 균열 및 전도 관찰
	기타(설대비)	2014.01.23	24	9	∘크랙 보수 및 누수 부분 보수 요망 ∘정기적 점검 및 내구성·안전성 확보를 위해 손상부 보수가 요구됨. ∘위험요소가 많은 전기 도시가스 시설은 일체점검 하여 보수가 요함. ∘위험구역 안전펜스 및 접근금지 표식 설치
	기타 (하계휴가철)	2014.08.04~08.05	24	10	∘쓰레기 투입박스 벽체 균열 관찰 필요 ∘입구 도로변 낙하 방지시설 설치 및 안내문 게시 ∘난간대 각파이프 보수 및 교체 ∘장마 및 폭우 시 단지 내 우수 배수 관리 철저

(광진구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			26	27
2011년	소계		5	4
	해빙기	2011. 2. 10 ~ 3. 31	5	1	○ 화양동 485-1(주택) - 회반죽 탈락, 관리소홀로 방치
	우기대비	2011. 7. 10 ~ 7. 30	5	3	○ 구의동 204-28(옹벽) - 옹벽 균열 심함(보수·보강조치 명령) ○ 구의동 241-29 - 전체적인 건물 노후화 - 도로변 담장 기울어짐 심함
	겨울철	2011. 11. 15 ~ 2012. 3. 15	5	1	○ 중곡2동 41-5(공가) - 공가 방치로 쓰레기 악취
	기타	-	-	-	-
2012년	소계		4	5
	해빙기	2012. 2. 10 ~ 3. 30	4	2	○ 구의동 204-28(옹벽) - 임시 가시설의 목재 토류벽 부패 ○ 화양동 132-10(공가) - 시건장치 없어 무단출입 및 화재위험
	우기대비	2012. 7. 15 ~ 7. 31	4	3	○ 대영연립(중단된 공사장) - 전체적인 토사유출 방지 조치 - strut부의 접합부 점검 철저 - 계측관리 철저
	겨울철	2012. 12. 1 ~ 2013. 2. 28	4	특이사항 없음	-
	기타	-	-	-	-

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
2013년도	소계		8	8
	해빙기	2013. 2. 10 ~ 3. 30	8	5	○ 구의동 204-28(옹벽) - 담장 전도위험, 배면 담장 균열 심함 ○ 화양동 132-10(공가) - 구조물 손상 심함(철거 명령) ○ 화양동 성당(사제관, 종탑) - 지상 1,2층 바닥 균열 심함 - 종탑 콘크리트면 철근 노출 및 박락 - 외부 내부벽체 균열 및 마감 박리
	우기대비	2013. 7. 10 ~ 7. 31	8	3	○ 광진 웰츠타워 공사장 - 토사 굴착시 소단부 절삭량 거동 관찰 및 붕괴 예방에 유의 - 배수전반 하단 틈새 패쇄 조치 요망 - 게이트 2 배수로 경사 보완 필요
	겨울철	2013. 11. 20 ~ 2014. 2. 28	8	특이사항 없음	-
	기타	-	-	-	-
2014년도(7,30)	소계		9	10
	해빙기	2014. 2. 10 ~ 3. 31	9	1	○ 세종대기숙사(건축공사장) - 거푸집 동바리 기울어짐
	우기대비	2014. 6. 25 ~ 7. 30	9	4	○ 세종대기숙사(건축공사장) - 건설기계 배수 등 안전성 확보 필요 ○ 자양종합시장 - 주요 구조부 손상 및 균열 - 기둥과 벽체 이격 현상 - 다소의 부동침하 현상 조짐 보임
	겨울철 대비	-	-	-	-
	안전취약시설점검	2014. 2. 26 ~ 3. 10	9	2	○ 화양동 성당(사제관, 종탑) - 벽체 콘크리트 균열 - 지붕 임시 방수 천막 시설 강풍 시 위험
	총체적점검	2014. 4. 30 ~ 5. 8	9	3	○ 자양종합시장 - 벽체 콘크리트 및 내부 철근 부식 - 가스 배관 마감조치 불량 - 가스 배기통 일부 균열 및 철망 미설치 ※ 2014.8.11 ~9.15 정밀안전진단 실시 중
	기타	-	-	-	-

(구로구)

연도	점검구분	점검기간	점검개소	지적	주요 지적사항
계			467	291
2011년	소계		57	31
	해빙기	2~3월	14	7	∙ 건축물 외벽 균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 담장 균열
	우기대비	5~7월	10	7	∙ 건축물 외벽 균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 담장 균열 ∙ U형 측구 불량
	겨울철	11~12월	12	7	∙ 건축물 외벽 균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 담장 균열
	기타	1~3월, 7~12월	21	10	∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 담장 균열, 지반 침하
2012년	소계		90	54
	해빙기	3월	16	15	∙ 노후 파손 지붕 낙하 위험 ∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 구조적 결함 우려 부분의 보수 필요
	우기대비	7~9월	9	7	∙ 위험 도로 포장 ∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축 표면의 모르타르 탈락
	겨울철	3월 10~12월	21	17	∙ 노후 파손 트러스 및 지지대 등 철거 ∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축 표면의 모르타르 탈락
	기타	1~12월	44	15	∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축 표면의 모르타르 탈락 ∙ 옹벽 균열

2013년	소계		171	108
	해빙기	1~3월	21	14	∙ 강우 시 배수시설 정상기능 유지 ∙ 벽체균열 ∙ 지반침하에 따른 석축부실 및 건물 균열 ∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축 표면의 모르타르 탈락
	우기대비	5~8월	39	25	∙ 폐점포 위험 간판 철거 ∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축,옹벽,담장 등의 균열, 표면탈락
	겨울철	2월 11~12월	31	26	∙ 가스 안전점검, - 소방기기 확보 ∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축,옹벽,담장 등의 균열, 표면탈락
	기타	1~12월	80	43	∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축,옹벽,담장 등의 균열, 표면탈락 ∙ 지반 침하로 가스관 뒤틀림
2014년	소계		149	98
	해빙기	2~3월	27	19	∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축,옹벽,담장 등의 균열, 표면탈락 ∙ 노후 부분의 보수 필요
	우기대비	7월	25	17	∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축,옹벽,담장 등의 균열, 표면탈락 ∙ 지반 침하로 인한 균열 발생 심화
	겨울철 대비	1월	12	5	∙ 소방통로 확보 ∙ 건축물 주변 침하에 따른 균열 우려 ∙ 옹벽의 수직 균열에 대한 보수보강 필요
	안전취약시설점검	2~3월	13	13	∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축,옹벽,담장 등의 균열, 표면탈락
	총체적점검	4~5월	27	27	∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축,옹벽,담장 등의 균열, 표면탈락
	기타	1~7월	45	17	∙ 건축물 외벽균열, 지붕파손 등 노후화 ∙ 석축,옹벽,담장 등의 균열, 표면탈락 ∙ 담장 부근 지반 침하

(금천구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			75	33
2011년	소계		16	6
	해빙기	2011.2.14.~3.25	5	4	벽체 일부 박리현상 및 균열 공사장 가설휀스, 분진막 설치불량
	우기대비	2011.4.18.~5.17	6	1	공사장 외부 인접대지로 토사유출 우려
	겨울철	2014.9.29.~10.28	5	1	벽체 일부 박리현상 및 균열 점검대상 5건중 1건 철거후 재설치공사
2012년	소계		14	3
	해빙기	2012.2.14.~3.20	4	-	-
	우기대비	2012.6.15.~6.19	4	1	일부 철근노출 부식 및 벽면균열
	겨울철	2012.9.14.~10.31	6	2	담장균열 및 전도위험 보강토옹벽 블록 탈락
2013년	소계		25	15
	해빙기	2013.2.12.~3.14	10	7	일부 철근노출 부식 및 벽면균열 옹벽, 담장균열 및 기울기변위 발생
	우기대비	2013.5.30.~6.26	10	5	옹벽, 담장균열 및 기울기변위 발생
	겨울철	2013.10.24.~11.23	5	3	일부 철근노출 부식 및 벽면균열
2014년(7,30)	소계		20	9
	해빙기	2014.2.21.~3.7	5	3	벽체균열, 철근 노출부위 부식
	우기대비	2014.5.29.~6.27	5	5	노후 시설로 지속적인 관리
	겨울철 대비	시기미도래
	안전취약시설점검	2014.2.24.~3.20	5	-
	총체적점검	2014.4.21.~4.25	5	1	담장 균열

(노원구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			22	1
2011년	소계		5	0
	설날대비	2011. 1.10 ~ 1.21	1	0	-
	해빙기	2011. 2.21 ~ 3.11	1	0	-
	우기대비	2011. 5. 9 ~ 5.27	1	0	-
	추석대비	2011. 8.25 ~ 9. 6	1	0	-
	겨울철	2011.10.26 ~ 11.30	1	0	-
2012년	소계		5	0
	설날대비	2012. 1.10 ~ 1.19	1	0	-
	해빙기	2012. 2.20 ~ 3.16	1	0	-
	우기대비	2012. 5.14 ~ 5.31	1	0	-
	추석대비	2012. 9.14 ~ 9.26	1	0	-
	겨울철	2012.11.12 ~ 11.30	1	0	-
2013년	소계		5	0
	설날대비	2013. 1.23 ~ 2. 6	1	0	-
	해빙기	2013. 2.25 ~ 3.15	1	0	-
	우기대비	2013. 5. 6 ~ 5.24	1	0	-
	추석대비	2013. 9. 2 ~ 9.13	1	0	-
	겨울철	2013.11.18 ~ 11.29	1	0	-
2014년(7.30)	소계		7	1
	설날대비	2014. 1.16 ~ 1.27	1	0	-
	해빙기	2014. 2.24 ~ 3.14	1	0	-
	안전취약시설점검	2014. 3. 4 ~ 3.10	1	0	-
	총체적점검	2014. 4.28 ~ 5. 9	1	0	-
	우기대비 (특별안전점검)	2014. 4.28 ~ 5.16,7.10	3	1	담장 균열발생

(동대문구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			35	89
2011년	소계		4	12
	해빙기	2011.02.21 ~ 03.18	용수장(1)	1	건축물의 노후(기울임 현상)
	우기대비	2011.06.01. ~ 06. 17	용수장(1)	1	건축물의 노후(기울임 현상)
	겨울철	2011.11.07. ~ 11.25	용수장(1)	1	건축물의 노후(기울임 현상)
	기타	월1회 안전점검	용수장(1)	9	건축물의 노후(기울임 현상)
2012년	소계		8	24
	해빙기	2012.02.06 ~03.16	용수장(1), 이문동재정비구역주택	2	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름
	우기대비	2012.06.01 ~06.22	용수장(1), 이문동재정비구역주택	2	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름
	겨울철	2012.11.05 ~11.23	용수장(1), 이문동재정비구역주택	2	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름
	기타	월1회 안전점검	용수장(1), 이문동재정비구역주택	18	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름
2013년	소계		11	35
	해빙기	2013.02.18 ~ 03.15	용수장(1), 이문동재정비구역주택	2	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름
	우기대비	2013.06.03. ~ 06. 21	용수장(1), 이문동재정비구역주택 청량리7구역일반주택	3	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름 담장의 균열
	겨울철	2013.11.11. ~ 11.22	용수장(1), 이문동재정비구역주택 청량리7구역일반주택	3	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름 담장의 균열
	기타	월1회 안전점검	용수장(1), 이문동재정비구역주택 청량리7구역일반주택	27	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름 담장의 균열

2014년(7,30)	소계		12	18
	해빙기	2014.02.05 ~ 03.14	용수장(1), 이문동재정비구역주택 청량리7구역일반주택	3	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름 담장의 균열
	우기대비	2014.06.02. ~ 06. 27	용수장(1), 이문동재정비구역주택 청량리7구역일반주택	3	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름 담장의 균열
	총체적점검	2014.04.23 ~05.08	용수장(1), 이문동재정비구역주택 청량리7구역일반주택	3	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름 담장의 균열
	기타	월1회 안전점검	용수장(1), 이문동재정비구역주택 청량리7구역일반주택	9	건축물의 노후(기울임 현상) 담장의노후화 및 배부름 담장의 균열

(동작구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			59	59
2011년	소계		15	15
	해빙기	2.1~3.30	5	5	-신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락 -기타 건축물 등- 철근노출 및 벽체 균열, 옹벽 토류판 부식, 블록 탈락
	우기대비	5.1~7.30	4	4	-신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락 -기타 건축물 등- 철근노출 및 벽체 균열, 옹벽 토류판 부식
	겨울철	10.1~12.30	5	5	-기타 건축물 등- 철근노출 및 벽체 균열, 옹벽 토류판 부식 -노량진아파트- • 발코니하부 슬래브 발청으로 피복박리 박락부분이 있어 보수요망 • 동간 연결 슬래브 단부 철근피복부분 박락→보수요망 -신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락
	기타	2011.12	1	1	-노량진아파트- • 아파트 2동 외측 담장(시멘트 블록) 전도위험에 따른 유사사례 보수보강 알림 -신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락
2012년	소계		15	15
	해빙기	2.1~3.30	5	5	-흑석2동파출소앞보도육교- · 계단부 균열 -노량진아파트- • 발코니 하부슬래브 철근노출 및 콘크리트 박리박락 보수요망 • 담장기울기 지속적인 관찰요망 -신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락 -기타 건축물 등- 외부처마 철근노출 및 벽체 균열, 옹벽 토류판 부식
	우기대비	5.1~7.30	4	4	-노량진아파트- • 발코니 하부슬래브 철근노출 및 콘크리트 열화상태 보수요망 • 동과 동의 연결슬래브 단부에 발청으로 인한 콘크리트 박락부위 보수 요망 -신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락 -기타 건축물 등- 외부처마 철근노출 및 벽체 균열, 옹벽 토류판 부식
	겨울철	10.1~12.30	4	4	-노량진아파트- • 건물배면 발코니하단 발청, 박리/박락 부식발생부분 보수 및 보강요망 • 건물배면 담장 철거후 간이 천막설치부분 안전난간으로 재설치 요망 -신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락 -기타 건축물 등- 외부처마 철근노출 및 벽체 균열, 옹벽 토류판 부식
	기타	2012.12	2	2	-노량진아파트- • 발코니 하부슬래브 철근노출 및 콘크리트 박리박락 보수요망 • 담장기울기 지속적인 관찰요망 -신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락
2013년	소계		17	17
	해빙기	2.1~3.30	6	6	-노후건물(노량진동205-233)- · 처마 노출되어 철근부식 · 단독주택(사당동 162-60)- -옹벽(노량진동 328)- · 부식된 토류판 교체하였으며 H형강으로 보강 -신노량진시장- · 건물,전기,소방 등 전체적으로 불량 -노량진아파트- • 발코니 하부슬래브 철근노출 및 콘크리트 박리박락 보수요망 • 담장기울기 지속적인 관찰요망 -흑석2동파출소앞보도육교- · 계단파손
	우기대비	5.1~7.30	5	5	-흑석2동파출소앞보도육교- · 보도육교 보수보강(‘12.11월) -노량진아파트- • 발코니 하부슬래브 철근노출 및 콘크리트 박리박락 보수요망 • 동과 동의 연결슬래브 단부에 발청으로 인한 콘크리트 박리박락 보수요망 -옹벽(노량진동 328)- 옹벽 토류판 부식
	겨울철	10.1~12.30	5	5	-노후건물(노량진동205-233)- · 처마 노출되어 철근부식 -노량진아파트- · A,B동 연결부 슬래브 철근노출부분 보수요망 -옹벽(노량진동 328)- 옹벽 토류판 부식 -신노량진시장- □가동 건물외벽 시멘블럭이 주택에 박락
	기타		1	1	-노량진아파트- • 발코니 하부슬래브 철근노출 및 콘크리트 박리박락 보수요망 • 담장기울기 지속적인 관찰요망
2014년(7,30)	소계		12	12
	해빙기	2.1~3.30	3	3	-신노량진시장- · 노후된 시설에 방치된 무단투기 쓰레기 등으로 화재위험 조치 · 시설물 점유자에 대한 안전 관리 미흡 · 시설 노후화로 인한 기둥․보․천장 등이 외벽탈락, 부식된 곳은 안전조치 필요 -노량진아파트- • 균열 및 철근 발청으로 콘크리트 박리/박락부분은 다소 있으나 구조안전성에는 문제없음
	우기대비	5.1~7.30	3	3	-신노량진시장- · 건물 신관 후문쪽 옥상 모서리 난간이 깨져서 밑으로 떨어질 위험이 있음 -노후건물(노량진동205-233)- · 슬래브, 옹벽 철근 노출 -노량진아파트- • A,B동 연결부 슬래브 철근노출부분 보수요망
	겨울철 대비	10.1~12.30
	안전취약시설점검	4.19~4.25	3	3	-신노량진시장- · 화재로 인한 슬라브하부 보완필요 -노후건물(노량진동205-233)- · 슬라브, 옹벽철근 노출 및 균열 -노량진아파트- • 노후화로 인한 콘크리트의 박리,박락부분 주기적인 보수요망, • 구조안전성에는 문제없음
	총체적점검	4.19~5.8	3	3	-신노량진시장- · 건물외벽탈락 등 -노후건물(노량진동205-233)- · 안전조치 지시(공가상태-철거 및 보수보강 지시) -노량진아파트- • 노후화로 인한 콘크리트의 박리,박락부분 주기적인 보수요망, • 구조안전성에는 문제없음

(마포구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			49	21
2011년	소계		12	7
	해빙기	2.21 ∼ 3.15	5	5	▷전체적으로 노후 심하고 철근노출부 부식 많음 지붕기와 탈락 우려 ▷공가 방치상태 노후도 심함 2건 ▷벽체 노후로 균열 다수 2건
	겨울철	12.7 ∼ 12.15	7	2	▷담장 균열로 인한 전도 위험 있음 ▷옹벽기초가 없어 일부 전도 발생
2012년	소계		10	2
	해빙기	2.21 ∼ 3.15	6	2	▷우천시 토사유출 위험 및 아래측 벽체 붕괴위험 있음 (공가 방치상태) ▷ 지붕일부 붕괴(위생, 보안문제 상존)
	겨울철	12.11 ∼ 12.14	4	0
2013년	소계		10	4
	해빙기	2.18 ∼ 2.22	4	1	▷균열 및 기울어짐, 철근부식 및 중성화 등 노후화 심함(부흥연립)
	우기대비	6.4 ∼ 6.11	2	0
	겨울철	12.12 ∼ 12.18	3	2	▷철근 노출 및 부식, 블록벽체 수직균열 등 긴급안전조치 강구 ▷벽체 수직수평 균열
	기타	7.19	1	1	▷화재발생에 따른 시설물 구조 약화로 긴급 철거 필요 (철거 완료)

2014년(7.30)	소계		17	8
	해빙기	2.4 ∼ 2.11	5	5	▷석축의이완,조적조전도로석축의탈락가능성이크며, 부분적 파손시 담장 붕괴 위험 큼 ▷석축부위경사균열(벌어짐)발생 ,몰탈 부위 탈락으로 내부 토사유실 ▷지붕, 기타 배관 노후도 심함(우수처리시설기능상실) ▷전면몰탈(미장) 탈락부위 발생 ▷전면 지붕 처짐 현상 발생
	우기대비	6.2 ∼ 6.10	6	2	▷건물노후로 인하여 지붕, 천정 파손 심하고 연접되어있는 2,3동의 설비시설(전기, 가스등)이 난잡하여 화재 등의 위험발생요소가 다분함 ▷현재 공가상태로 건물의 노후가 심각하고 화재 등의 위험이 상존함
	안전취약시설점검	4.22 ∼ 5.9	6	1	▷옹벽의 배수구 확보 요구됨 -옹벽 붕괴방지 위험방지를 위한 부벽 등 설치 요구됨

(서대문구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			96	44
2011년	소계		24	11
	해빙기	2.10 ~ 3.31	8	4	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망 ○ 노후 및 누수에 따른 철근부식(정비구역) ○ 건축물 노후, 슬라브 균열 보수
	우기대비	5.25 ~ 6.23	8	4	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망 ○ 노후화로 외벽 마감재 박락(정비구역) ○ 철근 노출 콘크리트 낙상 위험
	겨울철	1.25, 10.25 ~ 12.15	8	3	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망 ○ 노후화로 외벽 마감재 박락(정비구역)
	기타
2012년	소계		23	9
	해빙기	2.10 ~ 3.31	8	4	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망 ○ 노후에 따른 마감재 박락(정비구역) ○ 불안전한 광고물 제거
	우기대비	5.21 ~ 6.14, 8.27	8	3	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 하여 보수 또는 철거 요망 ○ 노후에 따른 마감재 박락(정비구역)
	겨울철	10.23 ~ 12.6	7	2	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망
	기타

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
2013년	소계		31	16
	해빙기	2.10 ~ 3.31	7	2	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망 ○ 일반건축물 4개소 균열 보수 요망
	우기대비	5.6 ~ 5.22, 6.18, 7.22	12	7	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망 ○ 일반건축물 4개소 균열 보수 요망 ○ 벽체 일부 붕괴 보수
	겨울철	11.20 ~ 12.15	11	7	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망 ○ 일반건축물 4개소 균열 보수 요망 ○ 통로상부 폭설시 붕괴위험
	기타	8.13	1	0	지적사항 없음
2014년(7,30)	소계		18	8
	해빙기	2.15 ~ 3.31	5	2	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망
	우기대비	6.11 ~ 6.13	8	3	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이 심하여 보수 또는 철거 요망 ※ 금화시범아파트 전체 세대 이주 완료 ○ 타워크레인 안전사고 예방을 위해 상시 신호수 배치 등 관리철저
	겨울철 대비	1.21	1	0	○ 건물의 노후화로 균열 및 콘크리트 박락이심하여 보수 또는 철거 요망
	안전취약시설점검	2.28 ~ 3.13	2	1	○ 화재위험 대비(소화기 배부)
	총체적점검	4.25 ~ 4.30	2	2	○ 지지목 보수, 낙하물 피해방지
	기타

(성동구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			94	73
2011년	소계		1	1
	해빙기	2011. 2.10 ~ 3.31	1	1
2012년	소계		10	10
	해빙기	2012. 2. 6 ~ 3.31	5	5
	겨울철	2012.11. 1 ~ 2.28	5	5	건물 노후화로 균열등이 발생하여 건축주에게 통보하여 지속적인 유지관리토록 행정지도
2013년	소계		29	29
	해빙기	2013. 2.10~ 3.31	15	15	건축물 내․외벽 균열발생되어 보수보강 실시함
	겨울철	2013.11. 1 ~11.22	14	14	건물 노후화로 균열등이 발생하여 건축주에게 통보하여 지속적인 유지관리토록 행정지도
2014년(7,30)	소계		53	33
	해빙기	2014. 2.15 ~3. 31	14	14	건물 노후화로 균열등이 발생하여 건축주에게 통보하여 지속적인 유지관리토록 행정지도
	안전취약시설점검	2014. 2.24 ~ 3.20	13	7
	총체적점검	2014. 4. 28 ~ 5.11	13	-
	기타	2014. 7. 1 ~ 진행중	13	12	외부연결통로 붕괴 위험으로 D등급 판정되어 보수보강 함.

(성북구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			233	23
2011년	소계		61	5
	해빙기		15	1
	우기대비		23	2
	겨울철		23	2
	기타		0	0
2012년	소계		46	5
	해빙기		15	1
	우기대비		15	1
	겨울철		12	2
	기타		4	1
2013년	소계		63	7
	해빙기		14	4
	우기대비		18	1
	겨울철		14	1
	기타		17	1
2014년(7,30)	소계		63	6
	해빙기		19	3
	우기대비		19	2
	겨울철 대비		6	0
	안전취약시설점검		6	0
	총체적점검		7	0
	기타		6	1

(건축과)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계
2011년	소계
	해빙기	2011.2.~2011.3.	D급9개소, E급2개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	우기대비	2011.2.~2011.3.	D급9개소, E급2개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	겨울철	2011.2.~2011.3.	D급9개소, E급2개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	기타
2012년	소계
	해빙기	2012.2.~2011.3.	D급9개소, E급2개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	우기대비	2012.6.~2011.7.	D급9개소, E급2개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	겨울철	2012.11.15.~2012.12.15.	D급9개소, E급2개소	E급2개소	D급월1회, E급월2회 점검, 출입통제 및 시건장치 미흡으로 소유자,관리자에게 조치토록 통보, 그 외 특이사항없음
	기타
2013년	소계
	해빙기	2013.2.12.~2012.3.29.	D급10개소, E급3개소	E급2개소	출입통제 및 시건장치 조치 완료
	우기대비	2013.4.22.~2012.4.25.	D급10개소, E급3개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	겨울철	2013.2.4.~2013.2.15.	D급10개소, E급3개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	기타	2013.12.23.~2014.1.24.	D급10개소, E급3개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
2014년(7,30)	소계
	해빙기	2014.2.17.~2014.3.14.	D급3개소, E급3개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	우기대비	2014.6.9.~2014.6.25.	D급3개소, E급3개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	겨울철 대비	2014.1.23.~2014.1.28.	D급3개소, E급3개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	안전취약시설점검	2014.4.29.~2014.4.30.	D급1개소,기타4개소	전문가점검 D급1개소	D급월1회, E급월2회 점검, D급 시설물 보에서 철근 노출, 옥상 바닥방수 , 구조체 세멘탈락 보수에 대하여 소유주에게 조치토록 통보, 그 외 특이사항없음
	총체적점검	2014.4.21.~2014.5.7.	D급3개소, E급3개소	특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, 특이사항 없음
	기타	2014.4.22.~2014.4.23.	D급3개소, E급3개소	D급 1개소 외 특이사항 없음	D급월1회, E급월2회 점검, D급 시설물 옥상적치물 정리, 전선줄 정리 필요, 소유주에게 조치토록 통보, 그 외 특이사항 없음

(주거정비과)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계
2011년	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철
	기타
2012년	소계		1
	해빙기
	우기대비
	겨울철	2012.10.30	1		재난위험시설물 지정
	기타
2013년	소계		3	2	지적사항 조치완료 및 지속관리 중
	해빙기	2013.3.13.	1	1	석축일부 붕괴되어 보수 지시→조치완료
	우기대비	2013.4.16.	1
	겨울철	2013.11.27.	1	1	우기철 수압 토압이 높아지므로 지속적인 점검이 필요함
	기타
2014년(7,30)	소계		4	1	지적사항 조치완료
	해빙기	2014.03.14.	1	1	석축 줄눈시공 필요→조치완료
	우기대비	2014.05.26.	1
	겨울철 대비
	안전취약시설점검	2014.06.25.	1
	총체적점검	2014.04.22.	1
	기타

(주택관리과)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계				15
2011년	소계			5
	해빙기	2011.02.25. ~2011.03.20	4 (스카이연립 1,3,5,7동)	1	스카이연립 - 건물 외벽,난간 및 파라펫 등 건물 전체에 걸처 구조적 균열이 심각한 상태로 지속적인 주의 관찰이 요망되며 건물의 보강 또는 주민의 소개 대책이 필요한 것으로 판단됩니다. - 철거된 동의 건물 쓰레기를 덮은 천막의 보수 및 차후 우기를 대비한 배수로 청소가 필요합니다. 대일연립 - 단지내(4동앞)사용하지 않아 폐쇄된 보안초소 건물의 균열이 심각함. 건물의 잔해 붕괴시 아랫단지에 추락아혀 안전사고 위험이 있으니 해체 등 안전조치 요구됨. - 단지입구 5동의 조적 담장벽에 균열이 발생하여 보행자의 안전에 위험이 있으므로 보수보강 필요함
	우기대비	2011.06.13. ~2011.06.15	12 (대일연립 1~8동, 스카이연립1,3,5,7동)	2	스카이연립 -건물이 전체적으로 상당히 노후화되어 있으며 안전에 심각한 문제가 있는 상태임 - 건물 외벽 및 슬래브, 파라펫에 구조적인 균열이 다수 발생한 상태로 균열 진행에 대한 지속적인 주의 관찰이 요망되며 건물의 보강대책이 조속히 필요함 - 6동 철거 폐기물 덮개가 찢어진 상태이므로 보수가 필요함 - 석축에 균열이 관측된 바 지속적 관찰 요망됨. 대일연립 - 외부 담장의 붕괴가 보행자의 안전에 위험이 될 수 있어 보수요함. 부속건물(경비실)이 붕괴하는 경우 8동쪽 보행자 안전에 위험이 되므로 철거 등 조속한 조치 요함
	겨울철	2011.11.1. ~2011.12.2.	12 (대일연립 1~8동, 스카이연립1,3,5,7동)	2	스카이연립 - 건물이 전체적으로 심각한 균열과 철근의 부식으로 안전에 문제가 있습니다. 조속한 보강 또는 건물의 해체가 필요한 상태입니다. 대일연립 - 단지내 폐허로 방치된 부속건물(8동 앞 경비실)의 붕괴위험이 있으므로 안전사고 예방을 위하여 철거가 요망됩니다. 단지 외부담장(6동 앞)의 균열이 발생한 상태로 적절한 보수가 요망됩니다.
	기타
2012년	소계			3
	해빙기	2012.03.02. ~2012.04.06.	4 (스카이연립 1,3,5,7동)	1	- 벽체 및 슬래브 등 주요구조 부재에 심각하나 균열과 열화가 진행된 상태로 구조적인 안전에 문제가 있습니다. 건물의 철거 또는 상당한 보강이 요망됩니다.
	우기대비	2012.05.22. ~2013.6.15.	4 (스카이연립 1,3,5,7동)	1	-기존의 점검내용과 동일하며 주요 구조 부재에 심각한 균열과 열화가 진행된 상태로 구조적인 안전에 문제가 있으므로 건물의 철거 또는 조속한 보강이 요망됩니다.
	동절기대비	특정관리대상 점검으로 대체
	기타(특정관리)	2012.09.20. ~2012.10.04.	4 (스카이연립 1,3,5,7동)	1	-1,3,5동 외벽 구체에 심각한 균열 및 구명이 발생한 상태이며 주요 구조부재에도 심각한 균열과 열화가 진행된 상태로 구조저긴 안전에 문제가 있으므로 건물의 철거 또는 조속한 보강 요망 - 7동 보수,보강이 필요하며 적절한 보수,보강을 하면 한시적인 사용연한 연장이 가능한 상태
2013년	소계			3
	해빙기	2013.2.19. ~2013.3.15.		1	- 벽체 및 슬래브 등 주요구조 부재에 심각하나 균열과 열화가 진행된 상태로 구조적인 안전에 문제가 있습니다. 건물의 철거 또는 상당한 보강이 요망됩니다.
	우기대비	2013.05.27. ~2013.6.18.	4 (스카이연립 1,3,5,7동)	1	-전반적인 주요구조체에 심각한 균열 및 구명이 발생한 상태이며 주요구조의 부식 및 열화가 급속히 진전되는 상태로 건물의 안전에 지대한 영향이 있으므로 신속하게 건물의 철거 또는 상당한 보강이 요망됨.
	겨울철	특정관리대상 점검으로 대체
	기타(특정관리)	2013.09.24. ~2013.09.30.	4 (스카이연립 1,3,5,7동)	1	-스카이 : 전반적인 주용구조체에 심각하나 균열 및 구명이 발생한 상태이며 주요구조의 부식 및 열화가 급속히 진전되는 상태로 건물의 안전에 지대한 영향이 있으므로 신속하게 건물의 철거 또는 상당한 보강이 요망됨. 석축의 균열 변화가 예상되니 지속적인 관찰을 요함.
2014년	소계			4
	해빙기	2014.2.15. ~2014.3.31	12 (대일연립 1~8동, 스카이연립1,3,5,7동)	2	스카이연립 - 전반적인 주요구조체에 심각하나 균열 및 탈락이 발생한 상태이며 주요구조부의 철근부식 및 열화가 급속히 진전되는 상태로 건물의 안전에 지대한 영향이 있으므로 신속하게 건물의 철거 또느ᅟᅳᆫ 상당한 보강이 요망됨. - 석축 및 콘크리트 옹벽의 균열 변화가 예상되니 지속적인 관찰을 요함. - 특히 5동 아파트의 경우는 붕괴 위험이 매우 크므로 현재 거주하고 있는 세대의 조속한 이주조치가 필요함. 대일연립 - 현관 앞 계단이 하부 지반 침하로 균열이 발생되었으므로 적절한 보수가 요망됨. - 단지 내 옹벽 균열 부수 후 추가로 균열이 진전되고 있으므로 지속적인 주의 관찰이 요망됨.
	우기대비	2014.05.12.~ 2014.06.03	12 (대일연립 1~8동, 스카이연립1,3,5,7동)	2	스카이연립 - 전반적인 주요구조체에 심각하나 균열 및 탈락이 발생한 상태이며 주요구조부의 철근부식 및 열화가 급속히 진전되는 상태로 건물의 안전에 지대한 영향이 있으므로 신속하게 건물의 철거 또느ᅟᅳᆫ 상당한 보강이 요망됨. - 석축 및 콘크리트 옹벽의 균열 변화가 예상되니 지속적인 관찰을 요함. - 특히 5동 아파트의 경우는 붕괴 위험이 매우 크므로 현재 거주하고 있는 세대의 조속한 이주조치가 필요함. 대일연립 - 현관 앞 계단이 하부 지반 침하로 균열이 발생되었으므로 적절한 보수가 요망됨. - 단지 내 옹벽 균열 부수 후 추가로 균열이 진전되고 있으므로 지속적인 주의 관찰이 요망됨. - 단지 출입구 구조물 상부에 보수공사용 컨테이너가 현재까지 존치하고 있으므로 조속한 철거 바람
	총체적점검	상반기 점검으로 대체

(송파구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계
2011년	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철
	기타
2012년	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철
	기타(하반기 일제점검)	2012.09.13~2012.09.28	2개소(D급)	1	풍납동 199-14 벽체일부 균열 발생
2013년	소계
	해빙기
	우기대비		재난위험시설 없음
	겨울철
	기타
2014년(7,30)	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철 대비
	안전취약시설점검
	총체적점검
	기타

(양천구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			2,558	106
2011년	소계		124	43
	해빙기	2.10~3.15	11(공사장 8 포함)	3	옹벽균열, 석축 배부름현상 발생 점검결과 소유주에게 통보하여 보수 촉구
	우기대비	5.5~5.25	11(공사장 8 포함)	3	“
	겨울철	12.13	3	1	옹벽 분리구간 이격 발생(공공시설)
	기타	월1회×9회	99(공사장 포함)	36	옹벽균열, 석축 배부름현상 발생 점검결과 소유주에게 통보하여 보수 촉구
2012년	소계		59	11
	해빙기	2.15~3.15	5(공사장 2 포함)	1	공사장 배수관리 철저
	우기대비	5.14~6.5	5(공사장 2 포함)	1	공사장 배수관리 철저
	겨울철	12.1~12.7	4(공사장 2 포함)	0
	기타	월1회×9회	45(공사장 포함)	9	공사장 관리철저
2013년	소계		94	30
	해빙기	1.30~2.28	5(공사장 2 포함)	5	옹벽균열, 석축 배부름현상 - 특이진행사항없음 점검결과 소유주에게 통보하여 보수 촉구
	우기대비	5.6~5.24	8(공사장 5 포함)	5	“
	겨울철	2014.1.8~1.22	9(공사장 6 포함)	0
	기타	월1회×9회	72(공사장 포함)	20	옹벽균열, 석축 배부름현상 발생 점검결과 소유주에게 통보하여 보수 촉구
2014년(7,30)	소계		2,281	22
	해빙기	2.15~3.31	9(공사장 6 포함)	2	옹벽균열 - 점검결과 소유주에게 통보하여 보수 촉구
	우기대비	5.28~6.9	9(공사장 6 포함)	1	옹벽 상부 우수유입차단 및 배수구 설치 요망
	겨울철 대비
	안전취약시설점검	2.27~3.12	152(전수조사)	3	옹벽 상부 나무제거, 블록 제거 옹벽 상부 우수유입차단 및 배수구 설치 요망
	총체적점검	4.30~5.9	2,111(전수조사)	16	구조물 균열, 안전시설 미비
	기타

(영등포구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			283	51건
2011년	소계		45	15건
	해빙기	2011.02.14~02.28	5개소(D급:5)	3건	내외부 미세균열, 외벽균열, 노후화
	우기대비	2011.05.09~06.15	4개소(D급:4)	4건	벽체누수, 지반 일부침하, 열화현상, 지붕누수
	겨울철	2011.09.28~10.17	2개소(D급:2)	2건	설비배관 노후부식, 방수기능 상실
		2011.11.01~11.30	3개소(D급:3)	0건
		2011.01.17~01.28	6개소(D급:5, E급:1)	0건
	기타	2011.09.26~10.31	16개소(D급:16)	3건	내외부 미세균열, 바닥침하, 노후화
		2011.08.29~09.09	3개소(D급:3)	0건
		2011.06.29~06.29	6개소(D급:2, E급:4)	3건	외벽파손, 외벽면 붕괴우려, 지붕 및 외벽 보수보강
2012년	소계		57	10건
	해빙기	2012.02.21~03.09	8개소(D급:7, E급:1)	2건	균열 부식, 건물노화
	우기대비	2012.05.14~05.24	5개소(D급:3, E급:2)	3건	내외부 미세균열, 바닥침하, 외벽탈락
	겨울철	2012.01.09~01.19	3개소(D급:3)	0건
		2012.11.01~11.30	3개소(D급:3)	0건
	기타	2012.18.13~10.31	38개소(D급:21, E급:17)	5건	건물노후, 벽체균열, 열화현상, 콘크리트 박리현상, 옹벽균열

2013년	소계		84	8건
	해빙기	2013.02.10~02.28	4개소(D급:3, E급:1)	1건	균열 및 부식발생,
	우기대비	2013.07.17~07.26	14개소(D급:14)	2건	부식 및 균열, 열화현상,
	겨울철	2013.01.10~01.15	1개소(D급:1)	0건
		2013.10.14~11.12	17개소(D급:12, E급:5)	4건	옹벽균열, 일부 골조 잔해 잔존, 측벽균열, 박리현상
	기타	2013.02.01~02.08	4개소(D급:3, E급:1)	0건
		2013.05.10~06.21	17개소(D급:17)	0건
		2013.09.02~09.16	27개소(D급:27)	1건	지붕침하
2014년(7,30)	소계		97	18건
	해빙기	2014.02.17~02.28	5개소(D급:2)	2건	외벽균열 및 난간부식, 콘크리트 박리현상
	우기대비	2014.05.26~05.30	27개소(D급:26, E급:1)	5건	벽체균열 및 지붕처짐,개구부 벽체균열, 열화현상, 지반침하, 철거권장
	겨울철 대비	2014.04.30~06.18	13개소(D급:13)	3건	옹벽균열, 벽체균열, 일부 골조 잔해이탈 노후화
	안전취약시설점검	2014.03.4~03.10	5개소(D급:4, E급:1)	4건	잔해 추락위험, 천정파손, 균열발생, 벽체균열 및 상부 기와구조재 부식우려
	총체적점검	2014.04.28~05.2	31개소(D급:29, E급:2)	4건	균열발생, 내측벽체 및 지붕 일부처짐, 벽체 수직균열, 일부 철거부분 잔존물탈락
	기타	2014.05.07~05.30	16개소(D급:16)	0건

(용산구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적 건수	주요 지적사항
계			311	213
2011년	소계		72	42
	설연휴 대비	11.1.25 ~ 1.28	1	3	- 용문시장 : 건물노후, 지붕 붕괴 위험, 전기 배선 방치
	해빙기	11.2.10 ~ 3.29	10	2	- 갈월동 5-17 쪽방 : 오래된 소화기 교체 실시 - 이태원동 260-299 절개지 : 시설물 민원 검토
	상반기 정기점검	11.6.13 ~ 7.8	19	5	- 갈월동 5-17 쪽방 : 원형기둥 및 보슬래브 철근 과다 노출 등 - 중산아파트 : 관리주체가 지정되지 않아 유지관리 어려움
	하반기 일제조사	11.9.1 ~ 11.4	19	12	- 한강로2가 52-4 노후건물 : 주요구조부재 손상 - 한강초교앞 보도육교 : 콘크리트 균열․ 박리
	기타 점검	11.10.10 ~ 10.21	4	3	- 용문시장 : 누수 부식으로 기능상실, 전기배선 난잡, 발신거 경종 불량
	겨울철	11.12.5 ~ 12.3.10	19	17	- 한남동 504-1 노후건물 : 폭우시 슬레이트 붕괴 우려 - 한강중학교앞 보도육교 : 교면누수 및 부식 균열 등
2012년	소계		66	64
	설연휴 대비	12.1.4 ~ 1.17	1	11	- 용문시장 : 건물균열, 옥상적치물 제거, 배선용차단기 교체, LPG용기보관실 미사용 등
	해빙기	12.2.13 ~ 3.23	20	12	- 효창동 5-167 : 옹벽균열 - 남정초교앞 보도육교 : 계단옆 통신선 이설조치 - 현대서비스앞 보도육교 : 교면포장 불량
	상반기 정기점검	12.4.30 ~ 6.8	18	15	- 이태원 260-299 절개지 : 사면보강 록볼트 시공불량 - 용산2가동 1-1630 축대 : 지반 내력저하로 인한 축대 배부름 - 한강초교앞 보도육교 : 균열 및 박리 발생
	우기대비	12.7.9 ~ 8.31	9	8	- 중산아파트 6개동 : 외벽 콘크리트 박락 우려 - 용문동 39 : 외벽 균열 및 탈락 발생
	하반기 일제조사 (겨울철 병행)	12.10.15 ~ 12.14	18	18	- 한강로3가 65-178 담장 : 인접골목으로 전도우려 - 효창동 5-132 축대 : 축대~슬래브간 이격 격화
2013년	소계		1	58
	설연휴	13.1.24 ~ 2.6	1	6	- 용문시장 : 목조구조물 붕괴위험, 전기배선 난잡, LPG시설 부적합 등
	해빙기	13.2.18 ~ 3.29	18	14	- 이태원동 260-299 절개지 : 암석 탈락 위험 - 반포대교북단 보도육교 : 상부바닥판 파손 등 - 현대서비스앞 보도육교 : 전반적인 보수 보강 필요
	상반기 정기점검	13.4.30 ~ 6.8	16	8	- 갈월동 34-8 화재건물 : 주요구조부 내력상실 및 각종고물 적치 - 한강로2가 52-4 노후건물 : 1층상부 슬래브 파손
	우기대비	13.7.1 ~ 8.30	13	8	- 갈월동 34-8 화재건물 : 건물내 쓰레기 등 적치물 처리 요망 - 갈월동 5-17 쪽방 : 생활환경 개선사업 속히 진행 실시
	하반기 일제조사	13.8.26 ~ 11.15	18	11	- 청파동1가 71-86 노후건물 : 주요구조 부패심화 기능 상실 - 서빙고동 241-53 노후건물 : 목조지붕 파손 및 박락 위험
	겨울철	13.11.11 ~ 12.13	15	11	- 한강로2가 52-4 노후건물 : 벽체 배부름 발생 - 중산아파트 6개동 : 아파트 돌출부위 벌어짐, 지붕층 파라펫에 각종 전선 등 설치
2014년 (7,30)	소계		92	49
	설연휴 대비	14.1.6 ~ 1.17	18	9	- 용산동2가 1-124 담장 : 담장 균열 및 전도위험 - 용문시장 : 옥상 적치물 방치
	해빙기	14.2.15 ~ 3.31	18	13	- 용산동2가 1-1630 노후건물 : 지반침하로 인한 건물 기울어짐 - 한강로2가 52-4 노후건물 :노후로 인한 붕괴 및 화재위험
	안전취약시설점검	14.2.26 ~ 3.28	18	12	- 청파동1가 71-86 노후건물 : 건축물 지붕 일부 붕괴 - 용문동 56-1 담장 : 담장 균열 발생 - 갈월동 34-10 화재건물 : 화재로 인한 내력상실
	총체적점검(상반기 점검 동시)	14.4.30 ~ 5.30	18	9	- 서빙고동 241-53 노후건물 : 균열에 의한 붕괴 위험 - 서부제일아파트 : 내외부 벽면 균열 발생 - 용문동 39 노후건물 : 노후 및 탈락 발생
	우기대비	14.7.7 ~ 8.30	20	6	- 한남동 504-1 노후건물 : 외벽 대형균열 및 전기배선 난잡 - 용문시장 : 목조트러스 부식․붕괴 진행중 - 한강로1가 1-162 석축 : 석축내부 공동화 현상 및 균열 발생

(은평구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계
2011년	소계
	해빙기	2011.2.16 ~ 3.31	4	1	-수색아파트외부균열 정밀안전진단준비
	우기대비		4
	겨울철	2011.12.5 ~12.13	4	3	-균열,침하,외부누수
	기타
2012년	소계
	해빙기	2012.2.23 ~ 3.31	3	3	-축대,담장 기울어짐(녹번연립) -지반침하 기울어짐(불광5구역) -오수관로 연결수정(수색아파트)
	우기대비		3
	겨울철	2012.11.30 ~ 12.7	3	1	-벽체 및 계단실 균열(보림연립)
	기타
2013년	소계
	해빙기	2013. 2.15 ~ 3.31	3	1	-축대 위험물 낙하방지필요
	우기대비	2013. 7.17 ~ 7.22	3	1	-부동침하 균열 지속관찰
	겨울철	2013.12.12 ~ 12.18	3	1	-난간벽돌등 낙하방지
	기타
2014년(7,30)	소계
	해빙기	2014. 2.15 ~ 3.31	3	2	-균열게이지 추가 설치, -배수시설 정비
	우기대비	2014. 7.30 ~ 7.31	4	3	-추락지역 진입금지 자물쇠 설치 -수목 전지작업 -공가건물 전원,가스 차단
	총체적점검	2014.4.23 ~ 6.5	4	3	-난간벽돌등 낙하방지 -석축줄눈 보강필요 -D급 1개소 추가 (은평재활원 : 5.8일)
	기타

(종로구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계
2011년	소계		39	28
	해빙기	2011.2.28~3.4	13	10	-담장기울어짐 -절개지 보강 요구(신영동 150-6) -외부계단부 콘크리트 피복탈락 보수요망(숭인동 206-15)
	우기대비	2011.5.16~6.30	18	11	-붕괴위험으로 철거요구(행촌동 210-429,419)
	겨울철	2011.12.15	8	7	-외부계단부 콘크리트 피복탈락 보수요망(숭인동 206-15)
	기타
2012년	소계		31	25
	해빙기	2012.2.21~2.22	13	10	-절개지 부석 부분 보강 요망(신영동 150-6) -목조지붕틀 함몰 위험(행촌동 210-1127,숭인동 207-36)
	우기대비	2012.6.20~6.21	9	6	-외부계단부 콘크리트 피복탈락 보수요망(숭인동 206-15)
	겨울철	2012.11.22~11.30	9	9	-보수한계 초과로 조속한 보강요망(이화동 9-7)
	기타
2013년	소계		24	17
	해빙기	2013.2.28~3.4	8	7	-비상계단 콘크리트 피복탈락 보수요망(숭인동 206-15)
	우기대비	2013.6.17~6.19	8	8	-천정콘크리트 피복탈락 부분 보수요망(이화동 9-7)
	겨울철	2013.11.25~12.3	8	2	-건물 벽체 균열 보수 요망(충신4나길 34)
	기타
2014년(7,30)	소계		28	25
	해빙기	2014.2.19~2.20	8	7	-비상계단 콘크리트 피복탈락 보수요망(숭인동 206-15)
	우기대비	2014.6.11~6.12	10	9	-조적조 건물 4층 철거 요망(창신동 440-58)
	겨울철 대비
	안전취약시설점검
	총체적점검	2014.5.1	10	9	-건축물 철거 요망(이화동 9-59)
	기타

(중구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			69	22
2011년	소계		21	3
	해빙기	2011.2.15.~3.31	7	3	약수시장 : 콘크리트중성화로 내구성 저하 권소례건물 : 2층북측외벽균열, 상부서측 전도양상
	우기대비	2011.5.15.~6.9	7	-
	겨울철	2010.12.22.~2011.1.15	7	-
2012년	소계		21	3
	해빙기	2012.2.15.~3.31	7	3	약수시장 : 주요부재의 변형 발생 권소례건물 : 지붕슬라브 인접건물과 붙음 화교사옥 : 주요부재의 균열과 변형 발생
	우기대비	2012.5.15.~5.22	7	-
	겨울철	2011.12.23.~2012.1.15	7	-
2013년	소계		21	9
	해빙기	2013.2.15.~3.31	7	3	약수시장 : 콘크리트 산성화 및 철근피복 탈락 부식됨 권소례건물 : 하수라인 및 주변지반 공동화 현상으로 건축물 부동침하
	우기대비	2013.6.26.~7.1	7	-
	겨울철	2012.11.29.~2013.1.15	7	6	약수시장 : 콘크리트 산성화 및 철근피복 탈락 부식됨 화교사옥 : 건물노후화 및 구조체의 철근 부식 및 피복탈락, 콘크리트 중성화 회현2시민아파트 : 옹벽 콘크리트 노후 및 균열

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
2014년			27	9
	해빙기	2014.2.25.~3.31	7	1	약수시장, 화교사옥 : 노후화가 심하여 조속히 철거 요
	우기대비	2014.5.21.~6.9	6	3	회현2시민아파트 : 배관교체요 장충동공가 : 마감몰락탈락, 외부벽체 균열 보수 요
	겨울철 대비	2013.12.30.~2014.1.24	7	3	회현2시민아파트 : 축대난간철망 보수 난간철체하부 베이스플레이트 철판하부 공극 그라우팅 필요 약수시장 : 블록벽체 균열 및 마감탈락
	총체적점검	2014.4.15.~5.15	7	2	대림상가인공데크 : 데크 상부 점유시설 조속히 제거조치 요 화교사옥 : 화재후 잔존한 구조체 철거가 바람직

(중랑구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계			2	12
2011년	소계		1	6
	해빙기	3.3~3.18	1	6	블럭으로 보강한 기시공된 부축벽은 수평각재로 지지후 서로 긴결하게 설치하고 가새로 브래싱 요함 2011.7.26 C등급조정
	우기대비	-
	겨울철	-
	기타	-
2012년	소계	-
	해빙기	-
	우기대비	-
	겨울철	-
	기타	-
2013년	소계		1	6
	해빙기	2.25~2.28	1	6	위험표지판 보기쉽도록 설치 2013.7.11 재난위험시설 해소
	우기대비
	겨울철
	기타		재난위험시설 없음
2014년(7,30)	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철 대비
	안전취약시설점검
	총체적점검
	기타

(강남구)

년도	점검구분	점검기간	점검개소	지적건수	주요 지적사항
계
2011년	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철	※2011~2013	재난위험시설 없었음
	기타
2012년	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철
	기타
2013년	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철
	기타
2014년(7,30)	소계
	해빙기
	우기대비
	겨울철 대비
	안전취약시설점검
	총체적점검	2014.4.1.~6.30.	1	0(보수보강중이었음)	인접 공사장 건축공사로 지반침하 -보수보강으로 현재 해소조치 (청담 아이비치과)3.7 지정, 5.15 해소
	기타