하남선(5호선연장) 기존전동차 개량 및 교체 범위

1. 개량 대상(전동차 개량개조 규격서 제1장 일반 1.2)

- 5호선 1,2차분 전동차 76편성 608량

2. 개량 범위(전동차 개량개조규격서 1.3)

- 열차종합제어장치(TCMS), 신호보안장치(ATC/ATO/TWC), 정면행선표시기, 객실안내표시기, 자동방송장치(통합설정기 포함), 차상 RF장치 등

- 하드웨어/소프트웨어 개량 구분(전동차 개조개량 규격서 2장 기술사양)

대 상	하드웨어	소프트웨어	비 고
열차종합제어장치 (TCMS)	TC 운행기록 저장 PCB 152개 교체 (메모리 보드 교체)	소프트웨어 신규 제작	4MByte→1GByte
	지상분석장치 2개 교체	소프트웨어 신규 제작	-
신호보안장치 (ATC/ATO)	-	소프트웨어 신규 제작	ATO TDB 제작 설치
정면행선 표시기	Control PCB 152개 교체	소프트웨어 신규 제작	-
통합설정기	-	안내문구, 자동방송 음원 제작	방송/ 표시기
차상RF장치	-	소프트웨어 신규 신규 제작	-

․하드웨어 교체는 열차종합제어장치(TCMS) 운행기록보드와 정면행선표시기 Control 보드만 해당되고 나머지는 연장에 따른 소프트웨어 수정

3. ATO장치 개량내용(전동차 개량개조 제2장 기술사양 2.2.5 기술규격)

- “ATO TDB(Track Data Base) 파일 변경 및 설치(76편성)”

“5개역 Track Data 반영 및 변경사항 수정”

(1) 최적의 자동운전패턴 반영

(2) TWC 통신 스프트웨어 변경사항 발생 시 수정

(3) ATO 프로파일 상구배에서 후방 밀림현상 발생 시 개선

(4) ATO TDB 수정 및 업로드, 자동운전분석 프로그램이 제공되어야 하며, 자동운전분석 시 그래프 출력이 가능하여야 한다.