2012년 12월 상수원수계 하천수 수질현황

□ 강수(mm) 현황

구 분	2012년 12월	2011년 12월	예년 12월
소양댐(춘천)	41.2 / 1140.4	20.4 / 1640.0	20.2 / 1233.9
충주댐(충주)	49.2 / 1284.5	18.0 / 1883.3	18.0 / 1252.8

※ ( / ) : 12월 강수량 / 연 누적강수량

○ ‘12.12월 중 강수는 소양댐은 41.2 mm, 충주댐은 49.2 mm 등으로 전년 동월의 2.0~2.7 배 정도 증가하였음.

□ 상류댐 저수율 및 방류량 현황

구 분	저수율(%)			방류량(㎥/s)
	2012년 12월	2011년 12월	예년 12월	2012년 12월	2011년 12월
소양댐	64.5 (63.1)	65.9 (64.1)	56.6 (54.1)	45	51
충주댐	69.2 (66.3)	66.8 (64.1)	53.8 (51.2)	114	88
팔당댐	상시 만수위			270	200

※( )은 12.31 현재

○ ‘12.12월 중 상류댐의 평균저수율은 소양댐 64.5 %, 충주댐 69.2 % 등으로 전년  동월의 98~104 % 수준을 보였으며,

○ 평균 방류량은 소양댐 45 ㎥/s, 충주댐 114 ㎥/s, 팔당댐 270 ㎥/s 등으로 전년 동월대비 방류량(소양댐, 충주댐)은 88~130 % 수준을 보였음.

□ 수계별 수질(BOD) 현황

○ 남한강 수계 및 경안천 수질현황

- ‘12.12월 중 남한강수계의 BOD는 본류 1.0~1.4 mg/L, 지류 1.3~1.8 mg/L 등으로 전월(본류 1.2~2.5 mg/L, 지류 1.2~4.2 mg/L)과 비교시 경안 지점을 제외한 전 지점이 소폭 감소한 안정적인 수질을 보였으며, 특히 복하(전월 4.2 ⇒ 1.7 mg/L) 지점은 큰 폭으로 감소하였음.

○ 북한강 수계 수질현황

- ‘12.12월 중 북한강 수계의 BOD는 본류 0.7~1.1 mg/L, 지류 0.9~1.3 mg/L 등으로 전월(본류 0.6~1.2 mg/L, 지류 0.6~1.0 mg/L)과 비교시 청평, 홍천, 조종, 수동 지점은 증가하였고 그 외 지점은 감소하였으며 그 외 청평(전월 0.6 ⇒ 1.1 mg/L)은 전월보다 다소 큰 폭의 증가된 추세를 보였음.

○ 한강본류 수질현황

- 한강본류 ‘12.12월 중 BOD는 1.1~1.4 mg/L 등으로 전월(1.0 ~1.2 mg/L) 비교시 소폭 증가된 추세를 보여 향후 갈수로 인한 팔당댐 방류량의 감소가 지속될 경우 점진적인 증가 추세를 보일 것으로 예측됨.

○ 팔당하류 지류천 수질현황

- ‘12.12월 중 팔당하류 지류천 BOD는 0.7~13.1 mg/L 등으로 전월(0.9~4.0 mg/L)과 비교시 도심천, 산곡천, 덕풍천은 증가된 추세를 보였으며,

- 특히, 도심천의 경우 오염도는 ‘11월 3.2 mg/L ⇒ ’12월 13.1 mg/L 으로 큰 폭으로 증가하였으며, 이는 미처리된 오염원이 하천으로 유입되어 증가된 것으로 판단됨.