2012년도 주요업무계획

2012. 1.

청계천관리처

	수질 개선

1. 수질관리 대책 용역 시행

○ 청계천 수질기준설정, 관리방안을 전문기관 학술용역을 통해 수립

함으로써 체계적･객관적인 수질기준 정립 및 개선대책 추진

○ 추진방법 : 수질관련 전문기관 학술용역

○ 추진내용(용역과업)

- 수질관리 현황 및 문제점 분석, 수질관리 기준설정 및 수질관리 방안수립 등

○ 추진기간 및 사업비 : 1 ~ 6월, 25,000천원

- 과업내용서 작성(~2월) ⇒ 계약심사·용역사 선정(~3월)⇒ 용역시행·성과품 납품(~6월)

2. CSO관로 성능개선 방안 검토

○ CSO관로 성능 불량으로 인한 오염도 높은 초기월류수의 청계천 조기유입 차단을 위한 근본적 방안을 수립하여 서울시 건의

○ 추진내용

- 복개박스 내부 현장조사 실시(자체조사)

- 월류다빈도 지점 별 개선방안 도출

※ 월류벽 보강 및 신설 등을 통해 초기월류수의 수문 조기유입 차단

- 개선방안 서울시(하천관리과) 건의

· 서울시와 협의를 통해 개선안 추진

○ 추진기간 및 사업비 : 1 ~ 6월, 50,000천원

3.‘수문개방 지연장치’ 추가설치

○ 추진배경

- 월류빈도가 높은구간에 수문개방 지연장치를

설치하여 오염도가 높은 초기월류수의 유입 빈도

저감을 통하여 수질개선

○ 추진내용

- 위   치 : 세운교 우안(6개소), 배오개다리 우안(4개소)

※ 좌안에 만(13개 지점 80개소) 지연장치 설치

- 추진사항 : 자석을 이용한 수문개방 지연장치 설치

· 강우시 복개구조물 내부 수위가 50㎝내외 도달시 까지 수문개방 지연(공단특허권 보유)

○ 추진기간 및 사업비 : 2~3월, 5,000천원

4.‘물막이판’ 신규설치

○ 추진배경

- 삼각동천 개구부가 수위 60㎝내외 도달시 월류가 시작됨에 따라('11년 월류횟수 : 31회) ‘물막이 판’ 설치로 초기월류수 하천유입 지연

○ 추진내용

- 위    치 : 삼각동천 개구부(내부, 2개소)

- 추진사항 : 자석을 이용한 ‘물막이 판’ 설치

· 오염도가 높은 초기월류수를 차집관거로 유도하여 월류지연 및 빈도 최소화

· 자력에 의해 물막이 기능 유지, 일정수위(100㎝내외) 도달 시 자동 개방으로 통수단면 확보가능

○ 추진기간 및 사업비 : 3~4월, 5,000천원

5. 수질관리

○ 하천본류 관리

- 청계천 본류 관리기준(환경부 고시에 의거 BOD기준 3이하로 관리)

· 환경부고시 제2006-227호(07.1.10) 『중권역별 수질 및 수생태계 목표기준과 달성기간』

· 환경부고시 제2008-21호(08.1.30) 『수질 및 수생태계 목표기준 평가 규정』

· 환경부 수질측정망 운영계획(2011.7.1)

- 공급용수 관리기준(환경정책기본법시행령 수질 및 수생태계 하천생활 환경기준 Ⅱ등급 적용)

· Ⅱ등급 : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 침전․살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영 용수로 사용할 수 있음.

- 측정장비 : 계측기(COD, PH, 탁도 등), 휴대용 측정장비 등

- 수질측정

· 매월측정 : 환경부 3개 지점 8개 항목 “시보건환경연구원”에 분석 의뢰

공단 자체측정 14개 지점 8개 항목 시보건환경연구원에 분석 의뢰

· 매일측정 (다항목 자동수질측정기를 통한 실시간 측정)

→ 청계천 : 2개 지점(오간수교, 고산자교) / 5개 항목(pH, DO, 탁도, 전기전도도, 수온)

→ 유지용수 : 2개 지점(착수정, 침전지) / 4개 항목(COD, pH, 탁도, 수온)