문화재위원회  회의록

2013.  1

문화관광디자인본부

(역사문화재과)

작성자	과명: 역사문화재과	담당: 김경희 (☎2171-2238)	팀장: 이미경 (☎2171-2582)	과장: 안석진 (☎2171-2580)

「문화재위원회(건축분과)」회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2013. 1. 4 16:00 ～18:00 □ 장 소 : 문화관광디자인본부 5층 회의실 □ 참 석 : 문화재위원8인, 주택정책기획관, 공관조성추진반장 (김성우,김성균,박명덕,권기혁, 이경미 ,김왕직,오영철, 양용호) 문화재관리팀장, 담당 □ 안 건 : 1건 - 가회동 백인제가옥 시장공관 활용계획에 따른 현상변경 허가재심의

□ 주요발언 내용

○ 위원장

- 가회동 백인제가옥 시장공관 활용계획에 따른 문화재 회의를 시작하도록 하겠습니다.

○ 문화재관리팀장

- 안건에 대한 전반적인 설명

<가회동 백인제가옥> 시장공관 활용계획에 따른 현상변경 허가재심의

○ 공관조성추진반장

- 가회동 백인제가옥 시장공관 활용계획에 따른 현상변경심의 세부설명

○ ○○○위원

- 작업공간 위해 안채 방을 해체 후 재설치하는 d부분은 해체하지 않는 것이 좋겠습니다.

○ ○○○위원

- 안채의 대청천장은 불명확한 우물천장을 설치하는 것 보다는 연등천정 으로 하되 우물천정 방식의  원형고증을 찾도록 노력하였으면 좋겠습니다.

○ ○○○위원

- 사랑채의 안방을 접견실로 사용하더라도 원래 바닥의 패턴(방)은  원형을  인지할 수 있으므로 방의 형태를 유지 하는 게 좋을 듯합니다.

○ ○○○위원

- 사랑채의 대청과 접견실의 상부는  연등천정으로 하되  접견실의 반자는 우물반자로 설치 하는 게 좋을 듯합니다.

○ ○○○위원

- 부엌의 내부설계는 전통적이고  현대적인 세련미가 반영되도록 디자인 계획을 반영하였으면 좋겠습니다.

○ ○○○위원

- 일반한옥의 주방 남측의 외부 출입문은 세살문은 어울리지 않으므로 판문으로 하는 게 좋을듯합니다.

○ ○○○위원

- 관리동의 입면상 맞배지붕의 측면에 창을 내는 것은  어울리지 않아 측면창은 없애고  삼문의 출입구 좌,우측에 한짝자리 형태의 광창을 설치 하는게 좋을 것 같습니다.

○ ○○○위원

- 관리동의 벽체는 기존의 자연석 화방벽 형식으로 활용하는 디자인으로 계획 하는게 좋겠습니다.

○ 위원장

- 삼문형태의 관리동의 디자인은 ○○○ 위원님이 자문을 해주시는게 좋을 것 같습니다.

○ ○○○위원

- 사랑채 서측 내부 담장 및 굴뚝높이를 낮추고 정원 측 담장과 문은 없애고 조경은 그대로 존치하는 게  좋을 것 같습니다.

○ ○○○위원

- 중문간채 계단실 외부평면도상 건물외부 유리 BOX에 E..V만 설치하고 계단실은 설치하지 않는게 좋을 듯 합니다.

○ ○○○위원

- 주차장출입구 부분 담장은 ALT-1로 하되 경사로에 맞춰 단을 주었으면 좋겠습니다.

○ 위원들

- 일반한옥 입면계획상 3안으로 하되 난간 및 창은 없애고, 지붕은 맞배지붕으로 하고 건물높이는 낮추어 전체적인 입면 디자인은 (○○○,○○○,○○○)위원이 자문을 하는 게 좋을 것 같습니다.

○ 위원들

- 일반한옥과 안채의 연결통로는 3안으로 하되 지붕재료는 기와가 아닌 함석 , 나무, 동판 등) 얇은 판재를 검토, 벽체는 설치 하지 아니하고 가는 기둥사이에 상시 개방문을 설치하는 안을 작성하여(○○○, ○○○,○○○)위원님의 검토 후 시행하는 것이 좋겠습니다.

○ 위원들

- 대문간채 해체후 석축 복원시  외부 견치석 형태를 그대로 설치하는 것을 권장 하는 게 좋겠습니다.

○ 위원들

- 향후 추진시 문화재위원(○○○, ○○○,○○○)위원으로 자문을 받아 진행 하였으면 좋겠습니다.

○ 위원장

- 위원님들의 의견내용을 반영하여 아래와 같은 내용으로 조건부 동의 처리하도록 하겠습니다.

1. 대청(안채 및 사랑채)상부의 우물천장은 연등천장으로 변경할 것.

2. 사랑채 접견실 바닥패턴은 방으로 하고 천정은 우물천장을 유지할 것.

( 사랑채의 방과 대청은 하나의 양식으로 보존되어야 함)

3. 작업공간 확보를 위한 안채의 방(d)을 해체하지 말고  그대로 존치할 것.

4. 부엌의 내부설계는 전통적이고 현대적인 세련미가 반영되도록 디자인을 계획 할 것

5. 일반한옥과 안채의 연결통로는 3안으로 하되 지붕재료는 기와가 아닌 함석, 나무, 동판 등) 얆은 판재를 검토, 벽체는 설치하지 아니하고 가는 기둥사이에 상시 개방문을 설치하는 도서를 작성하여 문화재위원(○○○, ○○○,○○○)의 자문을 받아 시행할 것.

6. 일반한옥의 입면계획은 3안으로 하되 난간 및 창은 없애고, 지붕은 맞배지붕으로, 건물높이는 낮추어 전체적인 입면 디자인 계획을 하여 문화재위원(○○○, ○○○,○○○)의 자문을 받아 시행할 것.

7. 일반한옥의 주방 남측 출입문은 판문으로 설치할 것.

8 관리동의 벽체는 기존의 자연석 화방벽 형식을 활용, 측면 창은 없애고, 삼문출입구 좌우측에 한짝자리 형태의 광창을 설치하는 계획안으로 문화재위원(○○○, ○○○,○○○)의 자문을 받아 시행 할 것.

9. 사랑채 서측 내부 담장 및 굴뚝높이를 낮추고 정원 측 담장과 문은 없애고  조경은 그대로 존치 할 것.

10. 중문간채 계단실 외부평면도상 건물외부 유리 BOX에 E ·V만 설치하고 계단실은 설치하지 말 것.

11. 주차장 출입구 부분담장은 ALT-1로 하되 경사로에 맞춰 단을 줄 것.

12. 대문간채 해체 후 석축 복원시 외부 견치석 형태를 그대로 설치할 것

(권장)

13. 향후 추진 시  문화재위원( ○○○, ○○○,○○○)의 자문을 받아 진행할 것

○ 위원들 :  동의함

□ 심의 결과  : 조건부 동의