『2013년 청계천』

조경 ․ 생태 ․ 환경 유지관리 종합계획

2013년 청계천 조경, 생태, 환경 유지관리 종합계획을 수립하여 생태보전과 환경관리에 만전을 기하고 맑고 쾌적한 이용환경을 조성하여 이용시민의 편익을 증진코자 함.

		환경분야 관리계획

□ 추진방향

◦ 맑고 깨끗한 물공급으로 이용시민 친수공간 제공

◦ 시각적 청량감 유지를 통한 청계천 이미지 향상

◦ 악취저감으로 이용시민에게 쾌적한 환경 제공

1		수질분야

□ 주요추진 업무

◦ 수질 관리 강화

- 녹조류(대장균 서식처) 제거를 위한 하상 청소

당 초		개 선
녹조류 발생시 연 6회 직영 시행 (전구간)		- 녹조류 발생시 연 6회(전구간) : 직영 + MOU 체결기관(9개) 합동시행 - 하수 유입시 즉시 시행(주요 친수구간 : 모전교~ 수표교)

- 수질 정화식물 식재를 통한 수질개선 (11월 중)

· 어린이대공원 연못내 과다증식한 수생식물을 청계천내 이식

☞ 부들 3천본 : 6백만원 예산절감, 영양염류(질소, 인) 제거효과

- 청계천 복개구조물 내부 CSO관로 준설 (10 ~ 12월, 95백만원)

· 광교~오간수교(2.5km) : 준설 430㎥, 준설토 운반 및 폐기물 처리 688ton

□ 수질관리

◦ 개    요

- 유지용수공급                         ※ 야간 및 동절기 등 탄력적 공급

구 분	계	유지용수	지하철, 한전	비 고
수 량	140,000(㎥/일)	120,000(㎥/일)	20,000(㎥/일)	지하철 13개소, 한전 7개소

· 청계천 본류 관리기준(환경부 고시에 의거 BOD기준 3이하로 관리)

☞ 환경부고시 제2006-227호(07.1.10) 『중권역별 수질 및 수생태계 목표기준과 달성기간』

☞ 환경부고시 제2008-21호(08.1.30) 『수질 및 수생태계 목표기준 평가 규정』

☞ 환경부 수질측정망 운영계획(2011.7.1)

- 유지용수 관리기준(환경정책기본법시행령 수질 및 수생태계 하천 생활환경 Ⅱ등급)

등 급		수소이온 농도 pH	용존산소 DO (㎎/ℓ)	생물화학적 산소요구량 BOD (㎎/ℓ)	화학적 산소요구량 COD (㎎/ℓ)	부유물질 SS (㎎/ℓ)	총인 T-P (㎎/ℓ)	총 대장균군 (군수/100mℓ)	분원성 대장균군 (군수/100mℓ)
약간 좋음	Ⅱ	6.5 ~ 8.5	5 이상	3 이하	5 이하	25 이하	0.1 이하	1,000 이하	200 이하

☞ 약간좋음 : 약간의 오염물질은 있으나 용존산소가 많은 상태의 다소 좋은 생태계로 여과ㆍ침전ㆍ살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수 또는 수영용수로 사용할 수 있음

◦ 유지용수관리소 수질관리

- 수질측정

․ 자동측정기를 통한 실시간 수질측정 : 2지점 4항목

※ 착수정, 침전지(COD, pH, 탁도, 수온)

․ 매월측정 : 3지점 8항목

※ 착수정, 침전지, 정수지(pH, DO, BOD, COD, SS, T-P, 총대장균군, 분원성대장균군)

- 수질관리 방안

․ 실험값에 의한 응집제 적정량 투입으로 최적의 부유물질 제거

․ 침전지 및 수로 주기적인 청소

- 수질관리용 약품관리

․ 응집제(PAC)는 수질에 영향이 없는 범위내 투입량 점진적 감소

․ 보조응집제(가성소다)는 고탁도 발생, pH저하시(6.5미만) 조견표 기준량 투입

◦ 청계천 본류 수질관리

- 수질측정

․ 자동측정기를 통한 실시간 수질측정 : 2지점 5항목

※ 오간수교, 고산자교(pH, DO, 탁도, 전기전도도, 수온)

- 매월측정(분석 : 市보건환경연구원)

측정주체	측정지점	측정항목(8개 항목)
환 경 부(3지점)	모전교, 무학교, 중랑천합류부	pH, DO, BOD, SS, COD, T-P, 총대장균군, 분원성대장균군
공 단(8지점)	청계광장, 모전교, 수표교, 오간수교 황학교, 무학교, 고산자교, 중랑천합류부
유입지천(2지점)	성북천, 정릉천

※ 공단주체 모전교, 수표교 2개지점 대장균(E-Coli) 항목추가

- 수질관리방안

․ 하상내 녹조 및 부유물질 청소

․ 강우시 하상내 오염물질 제거

․ CDS설비 협잡물 제거, 월류관거 유입부 주기적 청소

◦ 지하철, 한전 지하수 관리

- 유입현황

․ 지하철(13), 전력구(7) 지하수 20개 지점

- 수질관리방안

․ 청계천으로 직접 유입되는 지하수 11개지점 수질측정

구 분	측정지점	측정항목(8개 항목)
지하철(호선)	종로3가(3), 을지로3가(3), 종로3가(5), 을지로4가(5), 동대문역사문화공원(5), 동묘(6)	pH, DO, BOD, SS, COD, T-P, 총대장균군, 분원성대장균군
한 전	성동전력소, 신답역사, 마장변전소, 신당수직구, 종로수직구

※ 수질의 적합성 여부 관찰 및 부적합시 해당기관에 수질개선 요청

◦ 시설물관리

- 수질계측기 관리

․ 주기적 점검, 보정으로 효율적 관리 및 측정장비의 정확성 확보

․ 시약 및 소모품은 적기에 교체

- CDS 시설

․ 정기적인 시설점검(기계, 전기설비에 대한 상세점검은 시설팀 협조)

․ 강우발생 후 CDS 유입맨홀부 등 청소