문서번호	대기부-911
보존기간	년
결재일자	2014.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	대기측정관리팀장	대기부장	보건환경연구원장
협 조

2013년 12월 대기질 분석 결과

2014. 1.

대    기    부

대기측정관리팀

2013년 12월 대기질 분석 결과

● 미세먼지는 55 ㎍/㎥으로 전월 대비 13 ㎍/㎥이 높아졌으며, 초미세먼지, 이산화질소, 아황산가스 및 일산화탄소도 증가하였음.

미세먼지, 초미세먼지, 이산화질소 및 오존 월 누적평균 농도는 전년에 비해 증가함

● 지역별 미세먼지 최고농도는 마포, 광진, 노원구 등에서 59 ㎍/㎥, 초미세먼지 최고농도는 영등포구 등에서 36 ㎍/㎥이었음

● 일평균 미세먼지 최고농도는 123 ㎍/㎥으로 5일에 발생하였음

□ 도시대기 월평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2013년12월	55	31	0.043	0.009	0.007	0.8
2013년11월	42	22	0.036	0.012	0.005	0.6
2012년12월	41	26	0.037	0.011	0.006	0.7

□ 도시대기 누적평균 농도

구 분	미세먼지 (㎍/㎥)	초미세먼지 (㎍/㎥)	이산화질소 (ppm)	오존 (ppm)	아황산가스 (ppm)	일산화탄소 (ppm)
2013년12월	45	25	0.033	0.022	0.006	0.5
2012년12월	41	23	0.030	0.021	0.005	0.5

□ 도시대기 측정소 월평균 최고 농도 및 지점

○ 미세먼지 : 59 ㎍/㎥, 마포, 광진, 노원구

○ 초미세먼지 : 36 ㎍/㎥, 도봉, 양천, 영등포구

○ 이산화질소 : 0.049 ppm, 성북구

□ 도시대기 측정소 환경기준 달성율(초과 현황)

○ 미세먼지 24시간 환경기준 : 0% (25개 측정소, 총 69회 초과)

○ 이산화질소 24시간 환경기준 : 20%(20개 측정소, 총 31회 초과)

○ 이산화질소 1시간 환경기준 : 60%(10개 측정소, 총 32회 초과)

○ 오존 8시간 환경기준 : 100% (없음)

○ 오존 1시간 환경기준 : 100% (없음)

○ 아황산가스, 일산화탄소 환경기준 : 100% (없음)

□ 고농도 대기오염 사례

○ 12월 5일 : 미세먼지 123 ㎍/㎥, 초미세먼지 70 ㎍/㎥

○ 중국발 스모그의 영향으로 오염물질농도가 증가하였으며, 대기 정체 및 연무, 박무 등의 기상요인과 합해져 대기오염도 증가

□ BTEX 월평균 농도

(단위 : ppb)

구 분	Toluene	Benzene	m/p-Xylene	Ethylbenzene	o-Xylene
2013년12월	4.7	0.8	0.5	0.7	0.3
2013년11월	4.8	0.6	0.8	0.8	0.4
2012년12월	3.2	0.6	0.3	0.5	0.2

□ 미세먼지 예․경보제 적중률 및 발령현황

○ 예보제 : 적중률 64.5% (상향예보율 22.6%, 하향예보율 12.9%)

○ 미세먼지(PM10)주의보 발령 없음

○ 미세먼지(PM2.5)주의보 1회, 사전주의보 3회 발령

	발 령	발 령		해 제
		일 시	농 도(㎍/㎥)	일 시	농 도(㎍/㎥)
1-1	주의보(사전)	'13.12.4 16:00	74
1	주의보	'13.12.5 16:00	93(max)	'13.12.6 01:00	30
2-1	주의보(사전)	'13.12.20 08:00	65	'13.12.20 20:00	45
3-1	주의보(사전)	'13.12.21 08:00	62	'13.12.21 18:00	51

※ 첨부 : 2013년 12월 대기질 분석결과 1부. 끝.